현 장 점 검 표

1. 일반사항

점검일자	2017. . .	방송통신사업자
점검지역

2. 조사내용

점검항목

점검결과

규정

o 옥외회선 지하 인입여부(제18조2항)

- 국선 등 옥외회선은 지하로 인입

- 같은 구내 5회선 미만 인입은 제외

o 이용계약 해지회선 철거여부(제18조5항)

- 이용계약이 해지된 경우 설치된 옥외회선 철거

- 서비스 일부만 해지된 경우는 제외

o 선로설비의 설치기준 등(제18조6항)

고시

o 가공 강전류 전선간 이격거리(제7조)

- 가공강전류전선의 사용전압 및 종별 이격거리

저압		30cm 이상
고압	강전류케이블	30cm 이상
	기타 강전류전선	60cm 이상

o 공중케이블지지물의 등주방지(제10조)

- 발디딤쇠 등을 지표상 1.8m 이상

o 공중케이블의 높이(제11조)

- 도로상에서는 노면에서 4.5m 이상

- 교통지장 등 없는 경우 보도상에서 3m 이상

기타

o 인입선정비 미흡

- 인입점준수, 밴딩작업 불량 등

o 공중케이블 표시(사업자별 식별표시)

o 기타 미관상 개선이 필요한 부분

- 여장말이, 늘어진 공중케이블, 무단설치 등

※ 규정 : 방송통신설비 기술기준에 관한 규정(대통령령)

※ 고시 : 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준(국립전파연구원)

점검자		확인자