현지확인 결과 복명서

소방용수시설 보수 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 317031호

○ 위    치 : 은평구 갈현로17길11-5(구산동 27-8)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도

○ 사용가능여부 : 양호(배수불량으로 고장발생 )보고하였으나 현장 확인결과 이상없음

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 특이사항 없음

2015년 8월 24일

보고자 :	계급	소방위	성명	신승호	(인)
확인자 :	역촌119안전센터장
	계급	소방위	성명	권오헌	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		역촌	소화전 지상식 (317032호)	- 구 주소 : 구산동 27-8 - 신 주소 : 갈현로17길11-5		양호	(배수불량으로 고장발생 )보고하였으나 현장 확인결과 이상없음
				설치지점건물명(상세 기재)
				한양아트빌 전면3m 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 보수 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 317032호

○ 위    치 : 은평구 갈현로17길11-5(구산동 27-8)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도

○ 사용가능여부 : 양호

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 특이사항 없음

2015년 8월 24일

보고자 :	계급	소방장	성명	조신래	(인)
확인자 :	역촌119안전센터장
	계급	소방위	성명	권오헌	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		역촌	소화전 지상식 (317032호)	- 구 주소 : 구산동 199-1 - 신 주소 : 서오릉로 177		양호
				설치지점건물명(상세 기재)
				최고부동산 전면 5m 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑