현지확인 결과 복명서

소방용수시설 보수(소화전 교체) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 317019

○ 위    치 : 은평구 연서로15길 42-1(주거구역 인도)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 소화전내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 보수 소방용수시설(소화전) 점검 사항 : 역촌119안전센터에서 2014년 3월부터 고장(사용가능)으로 분류하여 관리해오던 은평구 연서로15길 42-1에 위치한 소방용수시설(지하식소화전-317019)의 보수(교체)소화전을 점검결과 보수 전 고장(사용가능)상태 그대로 되어있어, 소방용수시설(지하식소화전-317019)의 재 보수공사가 필요함.

2015년 3월 28일

보고자 :	계급	지방소방사	성명	임정택	(인)
확인자 :	역촌119안전센터장
	계급	지방소방위	성명	권오헌	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		역촌	소화전 지하식 (317019)	- 구 주소 : 구산동 216-26 - 신 주소 : 연서로15길 42-1		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				구산치안센터에서 구산사거리 방향 연서로15길 85m 지점에서 좌측으로 10m 지점
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
					○ 전실이 붕괴되어 있으며 센터에서 정비가 불가능(전실이 붕괴됨)함
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑