현  황  사  진

(남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 관련)

□ 상행선(개봉사거리방향) 보도육교 철거 후 메쉬휀스 설치구간 Con,c 연석 미설치 : 약 4m

□ 남부순환도로상 개봉고가 교각 4기 (P3, P4 - 상·하행선)에 대하여 차량충돌 방지 및 보호를 위한 안전경고도색 및 교각보호공(Con,c 보호벽 또는 충격흡수패드 등) 설치요망

P3 상·하행 교각 2기	P4 상·하행 교각 2기