□ 현황사진

○ 동공관리번호 : 양천구 16

동공 발견 위치(양천구 오목로 299)	안전시설 설치후 굴착 개시
한전 매설물 확인	H빔 확인(오목지하차도 공사후)
굴착깊이 확인(깊이 1.6m)-상수도관 확인	노면 다짐후 택코팅 실시
포장 완료

○ 동공관리번호 : 양천 14

동공 발견 위치(양천구 중앙로 304)	도로 굴착 동공 조사
맨홀 구체 확인	굴착깊이 확인(깊이 1.8m)
다짐후 포장작업 개시	포장 완료