『2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(서남)』

협         약         서

서울특별시 상수도사업본부와 공간정보기술(주) 컨소시엄은 『2014년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(서남)』을 수행함에 있어 지방자치단체를 당사자로  하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조에 의한 협상결과 첨부된 협약내용을 이행키로 합의하며, 본 협약서의 내용은 기술용역계약 특수조건으로 간주하여 과업의 범위에 포함한다.

□ 협약내용

○ 가 격 : ₩1,143,750,000원(일십일억사천삼백칠십오만원) - 제안가격

※ 부가가치세를 포함하며, 공종별 단가는 설계단가에 낙찰율을 적용한다.

○ 기 술 : 붙임참조

첨부 : 기술협약내용 1부. 끝.

2014.  3.  25.

발 주 자  : 서울특별시 상수도사업본부

본부장          남 원 준  (인)

계약상대자 : 공간정보기술(주)

대표이사        박 경 열  (인)

삼아항업(주)

대표이사        길 영 옥  (인)

네이버시스템(주)

대표이사        임 병 조  (인)

기  술  협  약  내  용

구 분	협 약 내 용	비고
제안개요	◦신설관로 작업지시건에 대하여는 노출되었을 때 실측에 의하여 우선적으로 수행하고, 응급 복구 등 부득이하게 사업이 완료된 신설공사건에 대하여는 조사/탐사/측량을 실시하여야 한다. ◦차기사업 계약 전에 사업물량이 초과된 신설관로 작업지시 공사건에 대하여는 실측하여 자료를 제출한다. ◦전차사업에서 이월된 신설관로는 2014년 신설관로와 동일하게 적용하여 사업을 수행한다. ◦연말 통계작성에 지장을 초래하지 않도록 체크인 일정을 준수한다.
기준점 측량 및 조사탐사	◦전차사업 망실 기준점(4급)에 대하여 사업 초 현장조사를 실시하여 상수도사업본부와 협의 후 재 설치토록 한다. ◦기준점(4급) 측량은 국가기준점과 서울시도시기준점(1.2.3급)을 기반으로 측량하되, 중복투자가 되지 않도록 기 설치된 기준점을 조사하여 망실기준점에 대한 보고 및 도상선점 후 “상수도사업 본부”와 협의하여 설치한다. ◦기준점(4급) 현지 선점은 망실의 위험이 최소화되는 위치를 선점하여 설치도록 한다. ◦사업 구역내 부족되는 기준점(4급)에 대하여는 상수도사업본부와 협의 후 사업수행자 부담으로 추가 설치토록한다. ◦기존관로 조사/탐사 시 최적의 탐사 방법을 적용하여 불탐율을 최소화 하도록 하여야 하며, 사업기간 중 불탐관로 구간을 별도 관리하여 굴착공사가 있으면 재 탐사 측량을 실시한다. ◦상이시설물에 대하여는 월간보고시 본부에 보고하고 해당 사업소에 확인점검을 요청하여 최종결과에 반영토록 한다. ◦현지보완측량은 계약물량 초과시 계약물량으로 정산한다.

구 분

협   약   내   용

비고

DB 관리부분

◦편집 작업은 사업수행자가 각 사업소의 편집실을 방문하거나 CHECK IN, CHECK OUT 방식을 병행하여 시행하고, 기존 및 신설 급수관은 기존자료에 부합되도록 편집하며, 입력오류를 최소화하기 위하여 오류검수용 툴을 사용하여 무결성 DB 구축이 되도록 한다.

◦신설관로에 대한 데이터 로딩작업은 데이터 활용이 가능하도록 빠른시간내에 수행하고 반드시 준공도서 인수후 20일 이내에 완료 하여야 한다.

사업관리

부문

◦본 사업을 효율적으로 수행할 수 있도록 사업수행자 부담으로 공동사무실을 확보한다.

◦사업수행에 필요한 투입인력을 적정 배치하며, 각 사업소 단위로 신규관로 전담팀을 배치한다.

◦신설관로 부설시 공사현장과 비상연락체계를 유지하고 반드시 노출시에 측량을 실시하여야 한다.

하자 및 벌점부과

◦사업수행 완료 구간 중 정탐구간에서 상수도 공사 또는 유관 기관 굴착시 위치오차가 허용범위를 초과할 시에는 『벌점 부과 기준』에 따라 벌점을 부과한다. 부과된 벌점은 추후 서울시 상수도사업본부에서 발주하는 『상수도 GIS DB 정확도개선사업』 용역에서만 감점한다. 벌점은 부과일로부터 3년간 자체 관리하며 최대 2.0점까지 감점한다.

벌점 부과 기준

벌 점	주 요 내 용
1회 경고, 2회부터 0.5점 부과	민원•상수도 시설물 손괴 등 미 발생
1회부터 0.5점 부과	민원•상수도 시설물 손괴 등 발생

※ 벌점부과 절차는 건설기술관리법 시행규칙 제28조(건설공사 등의 부실측정기준 등) 및 시행규칙 [별표10] 『건설공사 등의 벌점관리기준』 『4. 벌점의 관리 및 적용 “라”』 항목을 준용한다

※ 오차허용범위는 국토지리정보원에서 고시한 공공측량 작업규정에 따르며, 측량협회에서 성과심사 한 부분은 제외한다.

구 분	협 약 내 용	비고
기 타	◦사업 수행 중 긴급누수복구 등 상수도 시설물을 굴착하여 노출될 시에는 상수도사업본부 요구에 따라 현장을 입회하여 측량성과를 재확인하고 결과를 보고한다. ◦사업수행자는 사업지역 내에 있는 정수장 배수지 취수장의 공사로 인하여 변경사항이 발생할 경우 사업수행자 부담으로 현황측량을 실시하고 DB를 갱신한다. ◦과업 내용서에 제시된 작업 외에 상수도 GIS의 정확도 및 신속성을 위하여 필요한 경우 전체사업비 범위 내에서 협의 시행할 수 있다. ◦수도사업소 GIS 담당자, 편집자와 사업수행자간 원활한 의사 소통을 위하여 사전교육을 실시하여야 하며, 세부 계획은 상수도사업본부와 협의하여 시행 한다. ◦업무수행으로 생산되는 모든 산출물과 기록의 소유권 및 지적재산권은 서울시에 있다 ◦사업수행시 제3자의 특허권 및 지적재산권을 사용할 경우 사업수행자 부담으로 시행한다. ◦기술제안서 및 PPT 보고내용을 준수한다