협 의 의 견

1) 지하수위, 청계천 유지용수 수위, 지반 침하량, 옹벽, 교량 등 계측장비 설치 후 지속적인 모니터링 실시 및 계측관리 실시하고 설치위치, 보고방법․주기 등은 서울시(하천관리과)와 사전협의 실시

2) 청계천 주변 굴착시 서울시(하천관리과) 사전 보고 후 작업시행

3) 청계천은 수직 차수벽, 수평 차수매트가 설치되어 있어 굴착공사 시 기존 시설물과 충분한 수평․수직 이격거리를 두어 구조물 안정성에 저촉되지 않도록 해야 함

4) 청계천 제외지 굴착은 하천법에 따라 관할 하천관리청인 서울시(하천관리과)에 수리검토(지방하천관리위원회) 및 하천점용허가를 득해야 함

5) 굴착구간 중 국가지정문화재인 수표교지가 포함되어 있어  문화재청 및 서울시 역사문화부서와 협의하여 시행하시기 바라며, 또한 수표교지는 서울시(하천관리과)에서 추진중인 “수표교 원위치 중건사업” 대상에 포함되어 있어 공사구간이 수표교지와 저촉이 될 경우 서울시(하천관리과)와 사전협의 필요(필요시 청계천 이용관리에 관한 조례에 따라 청계천시민위원회에 상정하여 야 함)