협의 의견

○신청인 : 한국전력공사 경인 건설처

○차량종류 및 차량등록번호

- 경남99바1120(트랙터) + 경남80아1276(트레일러)

- 경남99바1126(트랙터) + 경남80아1970(트레일러)

○화물종류 : 345kV변압기(75톤)

○신청제원 : 길이 20.66m, 너비 3.0m, 높이 4.75m, 총중량 98.4톤, 축하중 8.2톤(복축)

○신청노선 : 강동대교 임시선착장 → 동서울S/S

운행허가 조건

구분	내 용
일 반	1.허가받아 운행하는 차량이 도로, 교량 등 도로의 각종 시설물 및 제3자에게 피해를 발생하게 할 경우 원상회복 또는 변상, 민·형사상의 모든 책임은 허가 받아 운행하는 자(차주포함) 및 차량에 있음. 2.허가내용과 다르게 운행할 경우 도로법 제77조 규정을 위반한 차량으로 처리 되며, 도로시설물 손괴 시 도로법 제91조(원인자부담금)에 따라 부담금을 징수 할 수 있음. 3.허가받아 운행하는 차량이 적재량 계측 요구에 불응 시에는 도로법에 따라 처분되며, 운행 시 운행허가서를 지참하여야 함. 4.허가받은 운행경로에 도로보수 등 사유로 통행제한이 필요한 경우 허가와는 별도로 해당도로의 관리청에서 통행을 제한할 수 있음. 5.운행 시 도로교통법 등 다른 법령에 저촉되는 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 인·허가절차를 득하거나 관련기관과 협의 후 운행하여야 함. 6.도로시설물 통과 시 반드시 사전확인 후 운행하여야 하며 유사시 즉시 조치할 수 있도록 안전관리원 등 책임자가 탑승하여 운행하여야 하고, 특히 굴곡이 심한 곡선부 또는 교량 통과 시에는 신호수를 배치하는 등 사고예방대책을 강구하여야 함. 7.차량의 제한기준을 초과하는 폭, 높이, 길이는 최대폭원 상, 하, 좌, 우, 전, 후에 경광등, 깃발, 야간표지 등 표지물을 부착 운행하여야 함. 8.지하차도·교량 등 각종 도로시설물 통과 시 운행속도는 10km/h이하로 하며, 가급적 호송차외 타 차량과 연행되지 않도록 주의할 것 9.보도육교, 지하차도 등 시설물 통과 시 차량을 정지시키고 통과가능여부를 확인한 후 운행하여야 하며, 시설물 저촉이 있거나 예상되는 경우 운행을 중지한 뒤 적절한 대책을 마련하여야 함.

	10.허가경로, 운행허가조건을 준수하여야 하며, 운행경로 변경 시 변경 허가를 득하여야 함. 11.신청서에 기재된 화물만 적재하여야 하며 적재상태 불량 시 운행이 불가함. 12.운행 시에는 강우 및 노면상태 등 기상상태를 사전확인 후 지장이 없을 때 안전운행하여야 함. 13.차량의 안전사항에 관하여는 관할 경찰서와 운행 전에 협의하여 운행하고 허가한 노선에 별도의 공사시행 또는 도로사정에 따라 운행을 중지 시킬수 있음.
특별	1.허가신청 제원이 크게 초과한 차량으로서 운행허가경로를 1회에 한하여 통행할 것. 2.통과 전 운행허가조건 및 제출서류에 대한 보완 조치사항에 대하여 확인 및 이행하여야 하고 교통안전 및 통행과 관련하여 경찰서 등과 관련 법령에 따른 인·허가 및 협의 등을 반드시 이행한 후 운행 3일전까지 운행일정(날짜, 시간 등)을 해당 시설물 관리기관에 공문으로 통보할 것 3.운행시간은 00:00~06:00사이 운행할 것. 4.운행 시 반드시 수송차량 전, 후로 호송차량을 배치하여야 함. 5.사전에 운행노선상 시설물 관리기관(동부도로사업소, 강동수도사업소, 강동구청 등)과 운행가능 여부 등을 협의하여 운행할 것 6.시설물 관리주체(기관 및 부서)에 통보하여야 함. 특히, 운행경로 상 사전에 인지하지 못한 각종 시설물 및 지장물에 대하여도 관련기관과 협의 후 운행할 것. 7. 운행노선 통과 시 각종 도로 및 암거 등 도로시설물 및 교통관련 시설물 등에 대하여 파손 또는 임시철거 및 해체, 보강재 설치 시 해당 시설물 관리자에게 사전 협의 및 통보하고 운행 후 원상복구할 것.