호우 및 태풍 대비 시설 점검 결과

□ 점검 개요

○ 점검일시 : ’20. 8. 26.(수)

○ 점검시설 : 광암아리수정수센터

연번	구분	점검 내용	조치 및 결과
1	토목 시설물	․침하, 기울어짐 등 발생 여부 ․도로 침하 및 융기 발생 여부	특이사항 없음
2	관로시설	․송수관로, 연결관로 누수점검	특이사항 없음
3	배수로 및 배수시설	․균열 및 스크린 점검 ․낙엽 및 토사 적치 여부	호우마다 낙엽이 적치되는 경우가 잦으므로 주기적인 순찰 및 점검 필요.
4	유량시설 및 배수펌프	․펌프 가동상태 등 이상 유무 ․밸브 작동상태 및 누유,누수 등	특이사항 없음
5	피뢰침 및 접지설비	․피뢰 및 접지시설 정상 설치 여부 ․기타 문제점 및 보완상태	특이사항 없음
6	제어실 계측설비	․시스템 정상동작상태 여부 ․기타 문제점 및 보완사항 등	특이상항 없음
6	비상발전기	․주유 및 정상작동 확인 ․소화기 및 안전지침서 배치 여부	특이상항 없음
7	기타 사항	․수방용품 상태 및 품목점검 ․비상연락망 현행화	특이사항 없음

□ 점검 사진

제어실 시스템 작동여부	피뢰침 및 접지상태
배수로 점검(1)	배수로 점검(2)
유랑시설 및 배수펌프 점검	수방용품 품목 및 상태 점검