붙임 1		공기호흡기 용기 등 안전관리 점검 체크리스트

∎ 점검자 :	소방사 김석남	(인)
∎ 확인자 :	북가좌119안전센터장 김영훈	(인)

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
북가좌119안전센터	LUXFER	2016.09	GF68223	모델명: M15 제조번호: 9호 설치년월:2019년5월

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비 고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적)
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25㎫, 잠수장비 용기 18㎫ 유지	(적)
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적)
제8조제1항 (정기검사 등)	◦3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적)	2019.5.31. 위생검사(합격)
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	◦용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적)
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	◦고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적)
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	◦충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적)
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	◦용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적)

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)

붙임 1		공기호흡기 용기 등 안전관리 점검 체크리스트

∎ 점검자 :	소방사 김석남	(인)
∎ 확인자 :	북가좌119안전센터장 김영훈	(인)

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
북가좌119안전센터	LUXFER	2016.09	GF68716	모델명: M15 제조번호: 9호 설치년월:2019년5월

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비 고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적)
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25㎫, 잠수장비 용기 18㎫ 유지	(적)
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적)
제8조제1항 (정기검사 등)	◦3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적)	2019.5.31. 위생검사(합격)
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	◦용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적)
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	◦고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적)
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	◦충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적)
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	◦용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적)

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)

붙임 1		공기호흡기 용기 등 안전관리 점검 체크리스트

∎ 점검자 :	소방사 김석남	(인)
∎ 확인자 :	북가좌119안전센터장 김영훈	(인)

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
북가좌119안전센터	LUXPER	2016.09	GF68112	모델명: M15 제조번호: 9호 설치년월:2019년5월

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비 고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적)
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25㎫, 잠수장비 용기 18㎫ 유지	(적)
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적)
제8조제1항 (정기검사 등)	◦3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적)	2019.5.31. 위생검사(합격)
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	◦용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적)
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	◦고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적)
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	◦충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적)
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	◦용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적)

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)

붙임 1		공기호흡기 용기 등 안전관리 점검 체크리스트

∎ 점검자 :	소방사 김석남	(인)
∎ 확인자 :	북가좌119안전센터장 김영훈	(인)

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
북가좌119안전센터	LUXPER	2016.09	GF67607	모델명: M15 제조번호: 9호 설치년월:2019년5월

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비 고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적)
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25㎫, 잠수장비 용기 18㎫ 유지	(적)
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적)
제8조제1항 (정기검사 등)	◦3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적)	2019.5.31. 위생검사(합격)
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	◦용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적)
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	◦고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적)
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	◦충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적)
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	◦용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적)

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)

붙임 1		공기호흡기 용기 등 안전관리 점검 체크리스트

∎ 점검자 :	소방사 김석남	(인)
∎ 확인자 :	북가좌119안전센터장 김영훈	(인)

본부(부서명)	제조사	제조일	용기번호	사용 충전기 (관리번호, 제조일 등)
북가좌119안전센터	LUXPER	2016.09	GF67726	모델명: M15 제조번호: 9호 설치년월:2019년5월

근거규정 (호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)	점검항목	점검결과	비 고 (사유 등)
제7조제1항제4호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦충전된 호흡용 공기의 교체 적정성 - 매 1년마다 새로운 공기로 교체	(적)
제7조제1항제6호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦출동용 고압용기의 압력 유지 상태 - 공기호흡기 용기 25㎫, 잠수장비 용기 18㎫ 유지	(적)
제7조제1항제7호 (호흡보호장비의 유지 및 관리)	◦점검이력의 소방장비관리시스템 등록 - 세척, 충전, 수리 및 불용이력 기록상태	(적)
제8조제1항 (정기검사 등)	◦3년마다 1회 이상 위생검사 및 세척 - 본부 자체 실시 또는 공인검사기관 검사	(적)	2019.5.31. 위생검사(합격)
제8조제3항제1호 (정기검사 등)	◦용기 내부검사 현장 확인 - 부식, 이물질, 수분 등 육안검사	(적)
제9조제2항 및 제3항 (용기 등의 파기)	◦고압용기의 파기방법 적정성 - 절단, 원형 가공불가 조치, 공인검사기관 의뢰	(적)
제11조제1항제4호 (정비실의 설치)	◦충전 완료 용기와 충전 필요 용기의 구분 보관 (식별표지 포함)	(적)
「고압가스안전관리법」 제17조제2항제1호	◦용기 재검사 여부 - 10년 이하는 5년, 10년 초과는 3년 - 15년 경과된 용기는 폐기	(적)

※ 점검자는 소방서별 지정 점검반원 / 확인자는 점검기관 해당 부서의 장(119안전센터장 등)