【첨부 1】

1. 초기영상 확보장비 화이어캠(바디캠) 규격서

서울소방재난본부	화이어캠(바디캠) 규격서	대
1. 적용범위 본 규격서는 현장 상황을 촬영 및 기록하는 화이어캠(바디캠)의 구매 및 설치에 관한 사항에 대하여 적용한다. 2. 사업 개요 가. 사 업 명: 재난현장 기록장비 화이어캠(바디캠) 나. 납품기한: 다. 납품장소: 서울소방재난본부 라. 무상유지보수기간: 구매일로부터 2년 3. 필요조건 3-1. 조건: 신규로 구매가 이루어지는 카메라는 현재 서울소방방재센터에서 운영 중인 미디어서버시스템과 호환이 되어야 한다. 3-2. 구성: DrivePro Body 10(360° 회전형 클립 부착), 어댑터, micro-USB 케이블, 트랜센드 32GB microSD MLC 메모리 카드 리더기(포함) 4. 성능 및 특징 4-1. 보안용 카메라 DrivePro Body 10 (하드웨어) - 카메라의 렌즈는 빛이 적은 환경에서도 밝고 선명한 촬영이 가능한 F/2.8조리개 값과 160° 광화각을 지원하여야 한다 - 야간 촬영을 위해 적외선 촬영이 가능한 적외선 LED를 갖추어야 한다. - 현장 촬영 시 카메라가 녹화 중임을 알릴 수 있는 표시 등을 탑재하여야 한다. - 촬영 도중 별도의 사진 파일로 기록 및 저장 할 수 있는 스냅샷 기능을 지원해야 한다. - 카메라의 해상도는 FullHD급(1920x1080)/30fps을 지원해야 하며, 동영상 포맷은 H.264(MOV: 최대 1920x1080/30fps)이어야 한다. - 카메라는 1시간 이상 촬영 가능한 자체 내장 배터리를 제공하여야 하며, USB포트를 이용하여 충전할 수 있어야 한다.

서울소방재난본부	화이어캠(바디캠) 규격서	대
- 보안용 카메라는 음성 녹음이 가능한 내장 마이크를 탑재하여야 한다. - 생활 방수 IPX4 이상의 등급을 준수하여야 하며, 충격 방지 MIL-STD-810G 516.6-Transit 드롭 테스트 기준을 충족하여야 한다. - -20°C ~ 65°C 범위에서 작동할 수 있어야 한다. 4-2. DrivePro Body 10 전용 데이터 관리 프로그램 Toolbox(소프트웨어) - 카메라 전용 데이터 관리 프로그램을 제공하여야 한다. - 다운로드 및 설치가 간단해야 하며, 한국어를 지원해야 한다.(날자,시간 세팅) - 프로그램을 통해 기기의 정보를 확인 할 수 있어야 하며, 사용자 정보를 입력할 수 있어야 한다. - 제품과 PC연결 시 자동으로 파일 백업이 가능해야 하며, 백업 폴더를 지정 할 수 있어야 한다. - 프로그램을 통해 메모리 카드의 포맷을 할 수 있어야 하며, 덮어쓰기 기능(켬/끔)을 설정 할 수 있어야 한다. - 최신 버전의 펌웨어를 프로그램을 통해 지원해야 한다. 4-3. 공통사항 - 포함되어 있는 메모리 카드는 안정적인 데이터 기록 및 저장을 위하여 MLC 낸드 플래시를 사용해야 한다. - 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 사전 통보해 주어야 한다.

품 명		트랜센드 바디캠(DrivePro Body10)
주요 구성	❍ 크기 : 88.4mm(높이)×52.2mm(넓이)×19.6mm(두께) ❍ 무게 : 108 g ❍ 렌즈 : F/2.8, 160° 광각 ❍ 마이크 : 내장 ❍ 사진촬영(스냅샷 기능) : 지원 ❍ 해상도 : Full HD (1920x1080)/30FPS ❍ 동영상 포맷 : H.264 (MOV: 최대 1920x1080 30fps) ❍ 적외선 LED : 4개 내장 ❍ 지원 메모리카드 : 8GB/16GB/32GB (Class 6 이상) ❍ 인터페이스 : USB 2.0 ❍ 내장 배터리 : Li-Polymer 1530mAh (완충 시 동작시간 : 3시간 30분) ❍ 방수 및 충격방지 : IPX-4 방수 등급, MIL-STD-810G 516.6-Transit 드롭 테스트 기준 충족 ❍ 작동 온도 범위 : -20°C ~ 65°C ❍ 구성품: DrivePro Body 10(360°회전형 클립 부착), 어댑터, micro-USB 케이블, 트랜센드 32GB microSD MLC 메모리 카드,리더기
특성 및 용도	❍ 현장 녹화 및 채증을 위한 보안용 바디캠 - 360° 회전형 클립으로 탈부착 가능 - 어두운 환경 진입 시 적외선 LED 자동 가동 녹화