화장실 비상벨 시스템 관리 메뉴얼

2017. 3.

서부공원녹지사업소

목    차

1. 화장실 비상벨 시스템 개요 ---------------------------- 1

2. 화장실 비상벨 설치 현황 ------------------------------ 2

3. 자체점검 --------------------------------------------- 4

4. 모니터링 서버 ---------------------------------------- 5

1. 화장실 비상벨 시스템 개요

4G 무선 통신을 활용한 제품으로서 비상벨을 누르면 자동으로 112에 신고 되어 즉시 경찰이 출동하는 시스템.

1) 신고 받는 경찰관과 현장 신고자의 양방향 통화 가능

2) 모니터링 서버를 통해 기기상태 및 비상벨 작동 상황을 파악할 수 있음

※ 화장실 비상벨은 112상황실에 CODE “O”로 등록되어 있어, 비상벨이 울리면 즉시 출동지령이 떨어짐.

터널 무선 비상벨 시스템 FLOW

① 화장실 내 비상벨 신호 입력 (버튼 누름)

↓

③ 화장실 외부에 설치된 경광등 사이렌 작동

↓

② 4G무선 주장치를 통해 112상황실 자동신고 및 양방향 통화

관리PC에 팝업창 및 소리로 비상상황 통보

2. 화장실 비상벨 설치 현황

공원명	화장실명		관할 경찰서	관할 지구대	관할지구대 전화번호	일반용	장애인용			수유실	세면대	비고 (계)
						여자	남 자		여자
						대변기	대변기	소변기	대변기
평화의 공원 (8개소)	서부공원녹지사업소 청사1층		마 포	월드컵	373-1113	3	1		1		2	7
	서부공원녹지사업소 청사2층		“	“	“	4					2	6
	평화-1 (연못)		“	“	“	7	1		1		3	12
	평화-2 (쌍둥이)		“	“	“	9			1		3	13
	평화-3 (별자리)		“	“	“	6	1		1		3	11
	평화-4 (잔디)		“	“	“	6	-		1		3	10
	평화-5 (모험)		“	“	“	6	1		1		3	11
	별자리 수유실		“	“	“					1		1
	소 계					41	4	0	6	1	19	71
난지천 공원 (4개소)	난지-1 (주차장)		마 포	상 암	309-9525	6	1	1	1		2	11
	난지-2 (잔디)		“	“	“	8	1	1	1	1	2	14
	난지-3 (축구장)		“	“	“	7	1		1		2	11
	난지-4 (놀이터)		“	“	“	9	1	1	1	1	2	15
	소 계					30	4	3	4	2	8	51
하늘 공원 (6개소)	하늘-1 (탐방)		마 포	상 암	309-9525	3	1		1		2	7
	하늘-2 (서쪽)		“	“	“	5	1		1		2	9
	하늘-3 (서쪽계단)		“	“	“	5	1		1		2	9
	하늘-4 (대우)		“	“	“	4	1		1		2	8
	하늘-5 (동쪽)		“	“	“	5	1		1		2	9
	하늘-6 (유채밭)		“	“	“	3	1		1		2	7
	소 계					25	6	0	6	0	12	49
노을 공원 (8개소)	노을-1 (숙소)		마 포	상 암	309-9525	9	1		1	1	2	14
	노을-2 (대피소)		“	“	“	1			1		2	4
	노을-3 (신관)		“	“	“	9	1		1		2	13
	노을-4 (노을카페)		“	“	“	8	1				2	11
	노을-5 (바람광장)		“	“	“	8	1		1	1	2	13
	노을-6 (스타트)		“	“	“	9	1		1	1	2	14
	노을-7 (여가센터)		“	“	“	3	1		1	1	2	8
	노을-8 (가양, 노을후문)		“	“	“	2					1	3
	소 계					49	6	0	6	4	15	80
계 (26개소)						145	20	3	22	7	54	251

공원명	화장실명		관할 경찰서	관할 지구대	관할지구대 전화번호	일반용	장애인용			수유실	세면대	사무실	비고 (계)
						여자	남 자		여자
						대변기	대변기	소변기	대변기
독립공원 (3개소)	방문자센터		서대문	충정로	335-8301	5	1		1	1	2	1	11
	구관리동		“	“	“	4	1		1		2		8
	1호		“	“	“	3	1		1		2		7
	소 계					12	3	0	3	1	6	1	26
서서울 호수공원 (2개소)	관리동		양 천	신월1	2602-0092	16	1		1	1	3	1	23
	정문		“	“	“	8	1		1	1	3		14
	소 계					24	2	0	2	2	6	1	37
여의도 공원 (8개소)	1호		영등포	여의도	2118-9102	8	1		1		3		13
	2호		“	“	“	10	1	1	2		3		17
	3호		“	“	“	10	1	1	2		3		17
	4호		“	“	“	5	1				3	1	10
	5호		“	“	“	10	1		1		3		15
	6호		“	“	“	8	1	1	1		5		16
	7호		“	“	“	12	1	-	1		3		17
	8호		“	“	“	8	1		1	1	3		14
	소 계					71	8	3	9	1	26	1	119
선유도 공원 (4개소)	방문자센터 1층		영등포	당산	2118-9107	6	1		1	1	2	1	12
	이야기관 1층		“	“	“	3	1		1		2		7
	이야기관 지층		“	“	“	1	1		1		2		5
	야 외		“	“	“	6	1		1		2		10
	소 계					16	4	0	4	1	8	1	34
푸른 수목원 (3개소)			구 로	오 류	2612-6112								0
	관리동		“	“	“	8	1		1		2		12
	숲 교육센터		“	“	“	3	1		1		2		7
	북카페 수유실&사무실		“	“	“					1		1	2
	소 계					11	2	0	2	1	4	1	21
경의선 (3개소)	공덕역주변1층		마 포	공 덕	703-0492	3					2		5
	공덕역주변2층		“	“	“	5	1		1		2	1	10
	이동식		“	“	“	3					2		5
	소 계					11	1	0	1	0	6	1	20
계 (23개소)						145	20	3	21	6	56	6	257
합 계 (49개소)						290	40	6	43	13	110	6	508

※ 비상벨은 여자화장실 각 칸, 세면대, 장애인칸, 수유실, 관리사무실에 설치

3. 자체 점검

제품명	LTE K-E1 주장치 (무선 수신기)
이미지
상태설명	○ PWR(빨간색):전원 상태 알림 - 항시 점등 ○ ERR(빨간색):이상발생시 점등 - 점멸시 정상, 점등시 이상 ○ TEL(초록색): LTE 통신 이상유무 알림 - 점등과 점멸 반복 - 통화 연결 시 점등 ○ BEL : 주장치와 비상벨의 - 점멸시 정상 - 비상벨을 누르면 점등

▲ 테스트

1. 모니터링 서버 확인

2. 각 장비의 상태 표시등으로 확인

3. 각 주장치로 전화 연결 (현장에서 핸드폰으로 주장치로 전화하면 주장치와 통화를 할수 있음)

4. 직접 비상벨 작동 (112에 전화하여 “OO화장실”비상벨 테스트 한다고 고지 후 테스트)

장비 이상 시 연락번호 : 1644-4834

4. 모니터링 서버 (사무실 PC 및 스마트폰으로도 접속 가능)

접속주소 : http://k-copsafezone.co.kr

[독립공원]

Id : admin551

pw : 1234

[서서울호수공원]

Id : admin552

pw : 1234

[여의도공원]

Id : admin553

pw : 1234

[선유도공원]

Id : admin554

pw : 1234

[푸른수목원]

Id : admin555

pw : 1234

[경의선공원]

Id : admin556

pw : 1234

1) 로그인 화면 : id/pw 입력후 접속

2) 비상벨 작동정보 확인 및 조치

3) 비상벨이 작동하면 팝업창과 함께 사이렌 소리로 이벤트를 알림

4) 장비 등록 및 수정

5) 실시간 장비 상태 확인

감사합니다.

CONTACT
TEL E-MAIL BLOG ADDRESS	1644-4834. 주상옥 본부장 ************* 02-6280-9516 Kcop99@naver.com http://blog.naver.com/kcop99 경기도 남양주시 진건읍 양진로 419-49 가동, 나동 (진건읍 진관리 146-10)