화장실 점검 결과

광나루 지구

위 치	적 출 사 항
어린이 놀이터 (건물형)	남자 : 벽타일 불량 2군데
천호대교 하부 (차량형)	계단 발판 불량.
시계탑 (건물형)	벽타일 20Cm X 30Cm 불량

잠실 지구

위 치	적 출 사 항
잠실나루 나들목 (건물형)	세면대 벽타일 불량
상류 주차장 (건물형)	벽타일 4군데 10Cm X 10Cm 불량 소변기 칸막이 불량
안내센터 옆 (건물형)	소변기 칸막이 불량
유람선 선착장 (건물형)	벽타일 2군데 불량 50Cm X 20Cm 30Cm X 20Cm
중류 주차장 (건물형)	벽타일 3군데 불량 80Cm X 10Cm 30Cm X 10Cm 40Cm X 20Cm
하류 주차장 (건물형)	벽타일 2군데 120Cm X 10Cm 20Cm X 10Cm
론볼장 (원형 건물형)	원형 지붕 물샘.

잠원 지구

위 치	적 출 사 항
리버시티 (차량형)	계단 불량
트랙 구장 (차량형)	바닥 수도관 누수
하류 주차장 (건물형)	벽타일 1군대 20Cm X 30Cm
안내센터옆 (건물형)	벽타일 1군데 20Cm X 20Cm

양화 지구

위 치	적 출 사 항
하류 주차장 (건물형)	남자 : 벽타일 교체 필요

여의도 지구

위 치	적 출 사 항
물빛 광장 상 (건물형)	낙서로 인해 외관 폐인트 칠 필요.
물빛 광장 하 (건물형)	여자 : 벽타일 교체 필요
3호 매점 (건물형)	바닥 누수
수상무대 (건물형)	여자 : 벽타일 교체 필요
국회주차장 (건물형)	남자 : 벽타일 교체 필요

뚝섬 지구

위 치	적 출 사 항
1호 매점앞	여자 : 입구쪽 벽타일 교체 필요
자연학습장	남자 : 좌변기 쪽 벽타일 교체 필요. 세면대 벽타일 교체 필요.
축구장	남자칸 문 입구 문받침 기둥 필요.
윈드서핑 하류	남자 : 벽타일 교체 필요.
윈드서핑 상류	남자 : 벽타일 교체 필요. 에어컨 교체 필요.
119수난구조대	남자 : 벽타일 교체 필요.

망원 지구

위 치	적 출 사 항
안내센터 옆	벽타일 교체 필요.
성산대교 하부	남자 화장실 내부 문 교체 필요.

난지 지구

위 치	적 출 사 항
야구장 관리동 (차량형)	계단 교체 필요. 바닥 누수.
국궁장 (차량형)	바닥 누수.

이촌 지구

위 치	적 출 사 항
동작대교 하부 (건물형)	바닥 누수
자연학습장 (건물형)	바닥 누수
롤러스케이트장 (건물형)	바닥 누수