공사장 화재위험 작업 시 화재감시자 배치 의무화

공사장 등 화재위험작업을 하는 경우 화재의 위험을 감시하고 화재발생 시 사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 화재위험(용접·용단 등)작업 장소에 배치하여 화재예방에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○「산업안전보건기준에 관한 규칙」제241조의 2

□ 화재감시자 배치 기준

화재감시자 배치 대상

제241조의2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는   장소에서 화재위험작업을 하도록 하는 경우에는 화재의 위험을 감시하고 화재 발생 시   사업장 내 근로자의 대피를 유도하는 업무만을 담당하는 화재감시자를 지정하여 화재   위험작업 장소에 배치하여야 한다.

1. 연면적 15,000㎡ 이상의 건설공사 또는 개조공사가 이루어지는 건축물의 지하장소

2. 연면적 5,000㎡ 이상의 냉동·냉장창고시설의 설비공사 또는 단열공사 현장

3. 액화석유가스 운반선 중 단열재가 부착된 액화석유가스 저장시설에 인접한 장소

② 사업주는 제1항에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용       조명기구 및 방연마스크용 방연장비를 지급하여야 한다.

※ 벌칙 : 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

□ 화재위험작업 등

	※ 화재위험작업
1. 인화성․가연성․폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스를 발생시키는 작업 2. 용접․용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기를 취급하는 작업 3. 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하는 작업 4. 국민안전처장관이 정하여 고시하는 폭발성 부유분진을 발생시킬 수 있는 작업 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지와 비슷한 작업으로 국민안전처장관이 정하여 고시하는 작업 ※ 용접·용단 작업 시 동대문소방서(☎ 02-2212-0199)에 사전통보

동대문소방서