【별지 제12호 서식】(신설 2010.11.  .)

화재감식 ․ 감정조서 ○ 화재번호 : 2015-175호 ○ 화재증거물번호 : 2015-3호 ○ 화재대상명 : 역삼동 2층 명인한의원 ○ 화재주소 : 강남구 논현로404길(역삼동 734-17) 정안빌딩 2층 명인한의원 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다 감식일시 2015. 5. 1. 소속 강남소방서 현장대응단 직급 소방위 성명 이경배 (인)
감식일시	1차 : 2015.05.01. 14:00 ~ 16:30 2차 : 2015.05.04. 18:00 ~ 21:00
감 식 자	소방위 이경배, 소방장 오경환
입 회 인
□ 화재개요 ○ 2015.05.01. 12:51경 강남구 논현로404길(역삼동) 2층 명인한의원 내 수족 온열기 내부에서 연기가 보여 119에 신고한 화재로써, 수족 온열기 내부 분해하여 확인한바 시즈히터 과열로 착화 발화된 것으로 추정되는 화재임 □ 감식사황 ○ 수족 온열기 내부에 국한된 화재로 내부 구성도, 전기적인 원인(트레킹, 과부하, 접촉불량, 누전 등) 및 기계적, 인위적인 부분을 조사하기 위하여, ○ 증거물을 수거하여 분해하여 감식한바 구성도로는 외부 상판에 기판, 상단과 하단에 손 과 발 온욕 할 수 있는 함, 내부는 물을 가열하는 시즈히터, 기포발생기, 아답터 등 단순하게 제조되어 있었음 □ 화재원인조사 결론 ○ 한의원 관계자의 진술에 의하면 화재가 발생한 수족 온열기는 몇 일전에 불량으로 수리를 맞게 화재 당일 처음사용하는 제품이라고 하였고, ○ 제조회사 담당자와 통화한바 시즈히터는 서모스텟으로 온도조절을 한다고 하였으나, 내부 분해하여 확인한바 서모스텟에 연결된 전기배선은 발견하지 못함

○ 내부 연결배선에서는 외부 화염에 약간의 탄화도만 있을뿐, 전기적인 특이점은 발견되지 않고,

○ 시즈히터(알루미늄재질)만 용용된 것으로 식별된 점에서,

○ 시즈히터에 온도조절장치인 서모스텟이 연결이 안 되어 과열되어 주변케이스에 연소된 것으로 추정됨

※ 작동원리

1. 내부기판에서 on/off 및 수온 조절

2. 온열장치 : 시즈히터로 상단 및 하단 물온도 가열

- 고무재질의 배관을 통하여 가열

3. 온도제어장치 : 서모스텟

4. 주변장치

가. 배수장치 : 자동배수 없고, 배수펌프로 배수

나. 기포발생장치 : 온욕을 할 때 기포 발생

다. 아답터 등

		화재현장 및 감정사진(자체감정)

상부 기판 손 및 팔 온욕기함 발 온욕기함
사진1	화재당시 수족 온열기 모습	촬영날짜
○		□15.05.01.

사진2	수족 온열기 하단모습	촬영날짜
○ 시즈히터 및 바퀴가 용융된 모습		□15.05.01.

사진3	수족 온열기 하단 내부 모습	촬영날짜
○ 시즈히터(알루미늄 재질)가 용융 및 주변은 그을음 만 부착된 모습		□15.05.01.

서모스텟
사진4	시즈히터 분해 모습			촬영날짜
○ 용융 및 주변은 그을음 만 부착된 모습				□15.05.01.

사진5	수족 온열기 부품 분해 모습	촬영날짜
○		□15.05.01.

사진5	수족 온열기 용품 표시 내용 및 휴즈 모습	촬영날짜
○ 휴즈는 정상적인 모습		□15.05.01.