[ 인현동 화재경계지구 ]

화재경계지구 현황

○ 주요구조부가 벽돌 및 블록, 노후 목조 건물로 화재 시 급격한 연소 확대  및      붕괴 우려가 상당히 높음

○ 목조 밀집일 뿐만 아니라 다세대 밀집주거로 인하여 화재 시 다수인명피해 우려

○ 거주민 대부분이 조리기구로 휴대용 가스렌지를 사용하며, 난방기구로 전기담요를     사용하여 화재위험이 높음

○ 목조가구 제조,판매 밀집지역으로서 가구제조 시 톱밥, 페인트 사용 등으로 화재 시     급격한 연소 확대 우려가 높음

화재경계지구 선정[제외] 사유

○ 동영빌딩 지역이 화재경계지구에 제외된 사유

- 인현동 화재경계지구 내 인쇄공장, 창고와 동일한 업종을 취급하고 있으나, 북측으로는 폭17m 도로인 마른내로에 접하고, 서측으로는 폭6m인 일방통행로에 접하여 소방차량 출동시 동서남북으로 포위부서가 가능하여 소방기본법 시행령 제4조(화재경계지구의 대상지역 등) ①의 6에서 규정하는 소방출동로가 없다고 볼 수 없으며, 블록 구성이 신축 등으로 인한 건물 동과 동사이 간격이 확보되어 있어 연소확대 우려가 비교적 적다고 할 수 있어 동법 제4조 ①의 7에서 규정하는 화재가 발생하는 경우 그로 인하여 피해가 크다고 인정할 수 없어 민원의 불편을 최소화 하는 측면에서 제외함이 타당함

○ 화재경계지구 서측 블록이 제외된 사유

- 북측으로는 17m 도로, 서측으로는 폭6m 일방통행로, 동측으로는 폭14m 일방통행로, 남측으로는 폭7m 일방통행로에 접하는 블록으로 소방차량의 진입이 비교적 용이하고, 건물사이의 간격이 확보되어있어 소방차량 출동 시 동서남북 포위부서가 용이하여 소방기본법 시행령 제4조 ①의 6에서 규정하는 소방출동로가 없다고 볼 수 없으며, 동법 제4조 ①의 7에서 규정하는 화재발생시 그로 인한 피해가 크다고 인정할 수 없어 민원인의 불편을 최소화하는 측면에서 제외함이 타당함

화재경계지구 위치도