「1급 화재대응능력」평가(시험)관련 주요 문의사항 알림

	1급 화재대응능력
￭ 1급 화재대응능력 실기평가와 관련하여 응시예정자로부터 주요 문의사항을 정리하여 첨부하오니 평가에 착오 없으시길 바랍니다.

평가항목		유 의 사 항
1	1급 수행역량	▪ 평가순서 (동력절단기 → 기구묶기) 방화복 및 공기호흡기착용 → 소방호스전개 및 회수 → 동력절단기 조작 → 기구묶기 → 요구조자운반 → 사다리운반 및 설치 ▪ 1인 사다리 조작에서 사다리를 들어 올릴 때 가슴부분까지 들어 올려 팔을 끼우는 방법과 무릎에 올려놓고 팔을 끼우고 일어나는 방법 모두 허용
2	저층화재진압	▪ 1차주수 완료 후 호스결속로프는 1번원이 먼저 풀고 내부로 진입 하며 2번원은 1번원 내부진입 확인 후 호스결속로프를 푼다. ▪ 내부 진입 후 여유소방호스 확보는 관창이 요구조자에게 닿을 정도로 한다.
3	하이브리드 자동차 화재진압	▪ 절연장갑은 사전 휴대가 가능하다.(방화복 주머니 등) ▪ 절연장갑 교체 착용 시 방수장갑은 휴대 또는 바닥에 내려놓을 수 있으며 철수 시 회수해야한다. ▪ 운전원 3번 항목에서 펌프차 조작 시 예비방수(압력확인)는 생략한다. ▪「평가개요 9번 항목」진화 완료 후 운전원의 철수 무전은 방수 중지완료 무전 시 함께 실시한다. 예) “방수중지완료”, “철수”
4	고립소방관구조	▪ 평가관의 실시 구령에 장비점검 시 무릎앉아 자세에서 실시하며, 실린더는 사전에 개방하며 면체는 목에건 상태로 실시한다. ▪ 안면가리개는 요구조자를 발견한 뒤에도 계속 착용해야하며, 평가 시 지급될 안면가리개는 약간의 시계를 확보할 수 있으므로 충분히 공기호흡기 압력 등 확인이 가능하다.
5	고층건물진압	▪ 1차 주수 시 건물 내 여유소방호스 확보는 발화지점(작은방) 입구 까지 닿을 정도로 하며, 호스매듭은 카플링 아래(감점사항 아님)에 실시하는 것이 바람직하다.

6	유해화학물질 사고대응	▪ 평가결과 임무수행 9개 항목 중 70%이상 7개 이상을 PASS해야 한다. ※ 평가표 수정하였음(8개 → 7개) ▪ 화학보호복 착용 평가전에 실시하는 ERG 활용능력평가는 임무수행 항목에는 포함되지 않으며, 시간 내 작성하여 제출하지 못한 경우 불합격한다.
7	위험물(유류) 화재진압	▪ 공기호흡기는 면체까지 완전하게 착용한 상태로 평가를 실시하며 장비점검은 1급 절차에 준하며 다음의 순서로 실시한다. 장비점검 → 랜턴·무전기·경보기 → 압력 → 양압전환 → 바이패스확인 → 실시
8	표준작전절차 수행능력	▪ 평가 5개 항목 중 응시자가 추첨(선택×)하여 선택된 1개 항목을 평가한다.
참고사항		▪ 응시자는 안전장갑은 방수장갑으로 착용해야하며, 대부분의 평가가 공기호흡기를 착용해야 함으로 예비실린더(공기용기)를 지참한다. (평가장에서 충전가능)
※ 평가표와 동영상에 약간 상이한 부분은 평가표를 따르며, 동영상은 참고용으로 한다.

※ 기타 실기평가와 관련하여 문의사항은 아래의 번호로 연락바랍니다.

화재대응능력 담당자 교육훈련팀 정철이

(041-550-0986, *************)