화재대응능력 1급 실기평가 총괄 채점표

결재	평가관	평가관	평가관	평가관	평가관	감독관

1. 응시자 인적사항

응시번호		소속		계급		성명

2. 평가항목 및 점수

구분	연번	평 가 항 목	항목 점수	평가 점수	비고
전문 화재 진압 전술 평가	1	화재대응능력 1급 수행 역량	100
	2	저층화재진압 및 인명구조	100
	3	하이브리드 자동차 화재진압	100
	4	고립소방관 구조	100
	5	고층건물 화재진압	100
	6	유해화학물질 사고 대응	100
	7	위험물(유류) 화재진압	100
필기 평가	8	표준작전절차 수행 능력	100
총 점			800

붙임  평가항목 8부.  끝.

화재대응능력 1급 실기평가표

화재대응능력 1급 수행 역량

평가개요

평가근거 : 화재대응능력 2급 실기평가 및 표준기법

응시자는 출발선에서 정렬 후 평가관의 “실시”에 복창하고

① 화재진화사 2급 실기평가표에 의한 방화복 착용 및 공기호흡기 장착을 실시한다.

② 출발선에 준비된 한겹말이 소방호스(65㎜) 2본을 일직선으로 전개하여 연결하고 출발선에서 30m떨어진 지정된 박스라인(1.3m×0.6m)에 연결된 소방호스 2본을 끌어 회수(접이식)한다.

③ 출발선부터 33m지점에 동력절단기를 점검하고 작동(시동) 후 공기용기, 관창, 도끼에 기구묶기를 실시한다.

④ 출발선부터 35m지점에 비치된 마네킹(50㎏)을 끌어 반환점(15m)을 돌아 마네킹 운반 출발지점으로 돌아온다.

⑤ 출발선부터 35m지점(마네킹과 동일선상)에 비치된 복식사다리를 지정된 장소(15m)까지 운반하여 선단부 가로대 3개까지 전개해 75°의 경사각으로 사다리를 설치하고 "사다리 설치 끝"을 복창하고 사다리를 처음 놓여져 있던 곳으로 운반한다.

⑥ 사다리를 운반하고 처음 출발선으로 이동한다.

* 응시자는 공기호흡기 장착완료" → "소방호스 회수완료" → "동력절단기 조작완료” → “기구묶기 완료"

→ “요구조자 운반완료" → "사다리 설치 및 운반완료" → 시작지점에서 ”역량평가 완료” 평가관에게 보고한다.

유의사항

○ 1급 수행능력 역량평가를 합격한 응시자만 다음 평가항목에 응시할 수 있다.

○ 순차적으로 평가를 실시하지 않은 경우에는 불합격 처리한다.

○ 임무수행 34개의 항목 중 70%(24개)이상 예(YES)판정을 받아야 합격할 수 있다.

○ 사다리 전개시 넘어지는 등 안전사고가 발생할 경우에는 불합격 처리한다.

○ 제한시간 15분 30초 이내에 임무를 완료하며 초과 시 불합격 처리한다.

○ 제한시간 측정은 응시자가 장비에 손을 대는 순간부터 보고완료까지 측정한다.

안전관리

○ SSG 1-6 교육훈련 안전관리 표준지침을 준용한다.

○ 마네킹(50㎏)을 운반할 때 허리부상을 당하지 않도록 사전 준비운동을 충분히 한다.

○ 사다리를 운반 및 설치할 때 안전에 유의하며 특히 허리부상에 주의한다.

준비물 및 장비

○ 개인장비, 공기호흡기(면체포함), 소방호스 65㎜ 2본, 동력절단기, 도끼, 관창, 마네킹(50㎏), 공기용기, 개인로프 3개, 복식사다리 1개 * 개인장비 : 방화복, 헬멧, 장갑, 보호두건

화재대응능력 1급 수행 역량평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
1급 수행 역량평가 [제한시간 15분30초]					임무수행여부
					예(YES)	아니오(NO)
방화복착용 및 공기호흡기 장착
1. 방화복을 2급 실기평가표의 순번에 의해 착용하였는가?
2. 경보음, 점멸등, 압력게이즈 이상유무를 확인(복창)하였는가?
3. 적정하게 밸브개방이 되었는가?
4. 면체스트랩에 손을 넣어 양압 작동상태를 확인하였는가?
5. 바이패스 작동상태를 확인하였는가?
6. 안면보호두건을 착용하였는가?
7. 공기호흡기를 2급 실기평가표의 순번에 의해 착용하였는가?
소방호스 전개 및 회수
8. 소방호스를 일직선으로 전개하였는가?
9. 수카플링이 끝까지 전개되었는가?
10. 안정된 자세로 카플링을 완전하게 결합하였는가?
11. 접은 소방호스로 회수하기 전 호스의 꼬임이 없는가?
12. 접은 소방호스 폭이 일정한 간격으로 정리되었는가?
기구묶기 및 동력절단기 조작
13. 시동전 절단 날 장착상태, 연료를 확인(복창)하였는가?
14. 시동을 걸어 동력절단기 작동은 되었는가?
15. 동력절단기 조작 자세가 안정되었는가?
16. 공기용기 기구묶기(말뚝․옭매듭․절반매듭)를 정확하게 실시하였는가?
17. 도끼 기구묶기(두겹8자․옭매듭․절반매듭)를 정확하게 실시하였는가?
18. 피스톨관창 기구묶기(말뚝․옭매듭+주로프 개폐밸브 통과 적정여부)를 정확하게 실시하였는가?
요구조자 운반
19. 요구조자(마네킹)를 안정된 자세로 운반하는가?
20. 요구조자를 운반하는데 놓치지 않았는가?
21. 요구조자를 운반하는데 넘어지지 않았는가?
22. 요구조자를 안전하게 눕혀 놓았는가?
1인 사다리 운반 및 설치
23. 사다리를 들어 올릴때 무릎앉아 자세를 정확히 취하였는가?
24. 7-8번 사이의 가로대사이에 오른팔이 위치하였는가?
25. 운반도중 선단부분이나 지주밑 부분이 지면에 닿지 않았는가?
26. 무릎앉아 자세를 취하면서 사다리를 안전하게 내려놓았는가?
27. 벽면에 붙은 사다리를 팔 하박과 무릎을 이용 고정시켰는가?
28. 사다리가 선단부 3째 가로대까지 적정하게 전개되었는가?
29. 전개시 벽면에서 떨어지지 않고 안정되게 연장되었는가?
30. 말뚝매듭과 옭매듭이 정확하게 되었는가?
31. 매듭을 실시하고 남은 전개 로프를 정리하였는가?
32. 경사각을 만들기 위해 사다리를 옮길 때 흔들리지 않았는가?
33. 75°의 경사각을 확인하였는가?
34. 사다리를 역순으로 적정하게 철수하였는가?
※ 평가결과 ◎ 평가 34개 항목 중 70%(24개) 이상 PASS 해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표

저층 화재진압 및 인명구조

평가개요

○ 평가근거 : “SOP 201 화재 시 임무별 표준작전절차”

“SOP 204-1 일반 건축물 화재 대응절차”

○ 평가목적

본 실기평가는 일반건축물화재 표준작전절차를 기반으로 사다리활용, 소방호스연장,  발화점 탐색하여 화재진압(중성대)을 실시하고 내부 요구조자를 구조하기 위함

○ 평가방법

응시자는 공기호흡기를 차량에 적재 후 개인장비를 착용한 상태로 3인1조로 편성하여 펌프 차량 운전석 측면 2m지점에 정위치 한다. 평가실시에 차량에 승차하여 공기호흡기를 착용 (대기호흡)후 하차 2층 복식사다리를 활용 1차 주수를 실시하고 내부진입하여 2차 주수를  실시 후 인명구조를 수행하여야 한다. (1번원 : 관창수, 2번원 : 관창보조, 3번원 : 운전원)

유의사항

○ 평가관은 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

○ 평가관은 평가 시작 전 개별임무를 지정하여(사전 임무부여 금지) 평가를 실시하고 평가 중 임무 미숙지로 평가에 영향을 미칠 경우에는 해당자를 불합격 처리한다.

○ 응시자는 제한시간 내에 본 과제를 수행하여야 하며 제한시간 초과시 불합격 처리한다.

○ 평가관은 안전사고발생 시 불합격처리 하여야 하며 안전사고발생이 현저할 때 평가를중지하고 불합격 처리할 수 있다.

○ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

안전관리

○ SSG 1-6 교육훈련 안전관리 표준지침을 준용한다.

○ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 "대원의 현장기본 안전수칙" 을 복창하도록 한다.

○ 평가관은 사전 응시자 건강상태, 평가장비의 이상유무 확인, 평가시설의 안전상태 등을 확인하여 안전사고를 미연에 방지하고 필요한 조치를 행하며 평가가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야한다.

○ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다.

○ 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다.

○ 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 따른다.

준비물 및 장비

○ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기(보조마스크 포함)세트, 인명구조경보기, 휴대용렌턴, 휴대용무전기

○ 평가장비 : 펌프차량, 관창결합된 접은호스 2본, 복식사다리, 파괴장비(도끼), 결속용로프2, 구조로프(20m), 마네킹(25kg), 안전매트리스 2개

○ 평가시설 : 훈련탑

저층 화재진압 및 인명구조(평가개요)

저층 화재진압 및 인명구조 [제한시간 20분]
상황부여	화재출동으로 현장도착한 바 2층 창문에서 연소확대 중이며 계단을 통한 내부진입이 불가하여 복식사다리를 연장해 2층 개구부를 통해 1차 주수하여 초진하고 내부로 진입한다. 2차 주수중에 요구조자를 발견하고 구조로프와 사다리를 활용하여 지상으로 안전하게 구조 후 철수한다.
1	평가관의 "실시"에 복창하고 지정된 위치에 승차 ※ 전원 장비착용 확인 후 하차한다.
	1번원	조수석에 승차하여 공기호흡기(밸브개방/대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용하고 하차
	2번원	운전석 뒤에 승차하여 공기호흡기(밸브개방 대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용하고 하차
	3번원	운전석에 승차하여 차량조작(시동-주차브레이크-PTO작동)후 고임목 고임 확인 후 하차
2	하차하여 진입전 장비확인점검 실시 ※ 평가목적상 지휘관의 임무는 운전원이 수행한다.
	1번원	개인장비(렌턴, 경보기, 무전기), 공기호흡기(압력확인, 양압전환, 바이패스밸브 점 검) 이상유무 확인 후 복창
	2번원	고임목을 고인 후 개인장비(렌턴, 경보기, 무전기), 공기호흡기(압력확인, 양압전환, 바이패스밸브 점검) 이상유무 확인 후 복창
	3번원	지휘관의 업무수행(1번원, 2번원의 장비확인 점검시 이상유무를 확인-누락시 NO체크)
3	사다리활용 1차 주수 실시
	1․2번원	사다리를 진입구(하단위 2개 가로대 위치)에 설치(1번원:선단부 / 2번원:지주밑) ※ 화재진화사 2급 실기평가서 ‘사다리 설치 및 등반법’을 임무별로 정확히 수행하지 않을 경우 임무 미수행으로 체크(NO) 됨
	3번원	구조로프(20m), 도끼, 접은호스 2본을 연장하여 사다리설치 지점에 위치시킨다.
	2번원	사다리를 지지한다.(사다리오르기 : 안쪽지지 / 주수시 : 바깥지지) ※ 바깥지지 : 사다리 바깥부분에 위치하여 한쪽 발은 첫 번째 가로대 위에 올리고 양손은 눈높이의 세로대를 잡아 체중을 실어 지지하고 시선은 상부를 주시한다.
	1번원	관창을 어깨에 걸어 사다리를 오른후 적정위치에서 작업자세를 취하고 결속용로프로 관창 하단부 호스를 가로대에 고정(감아매기-절반-말뚝+옭매듭)
	3번원	차량조작(메인밸브개방-압력제거-방수구 개방/폐쇄)후 결속용로프로 눈높이 가로대에 호스를 고정(감아매기-절반-말뚝+옭매듭)하고 1차 중계송수(방수개시/방수중지)
	1번원	2번원에게 사다리 지지자세 변경지시 후 사다리활용 1차주수를 실시한다.

4	내부진입 및 2차 주수 실시
	1번원	평가관의 "주수중지"에 주수중지하고 호스결속로프를 풀고 내부로 진입, 호스를 끌어 올려 여유소방호스를 확보하고 내부 지지물에 호스를 고정(감아매기-말뚝+옭매듭)
	2번원	1번원의 내부진입에 이어 호스결속로프를 풀고 3번원의 사다리지지를 확인 후 구조로프(20m), 파괴기구(도끼)를 휴대하고 사다리를 올라 내부진입을 실시하고 관창보조에 임한다.
	3번원	2번원이 사다리를 오를 때 사다리를 지지하고 내부진입을 확인 후 2차 중계송수 (방수개시/방수중지)
	1번원	방수개시 후 충수된 호스를 확인하고 2번원과 내부로 진입하여 2차 주수를 실시한다
5	요구조자발견 사다리활용 구조실시
	1․2번원	평가관의 "주수중지"에 주수중지하고 요구조자를 발견 1번,2번원이 협조하여 요구조자를 운반(사지 운반법)후 가로대를 통과시킨 구조로프로 요구조자를 결착(두겹고정매듭-고정매듭+옭매듭)하고 구조로프의 반대쪽을 지상의 3번원에게 내린다.
	3번원	방수중지후 차량을 조작(엔진회전 압력조절-방수구 폐쇄)하고 사다리를 재조정(선단 가로대 3개까지 전개)하며 내려진 구조로프를 지주밑 첫번째 가로대를 통과시켜 어깨확보 자세를 취하여 구조준비 * 소방학교의 훈련환경에 따라 사다리 재조정(전개)시 가로대 위치 변경 가능
	1․2번원	요구조자를 하강시키고 현수로프를 바깥으로 밀어 요구조자가 벽에 부딪히지 않게 안전확보
	3번원	요구조자 착지시 요구조자 경사끌기로 지정된 장소로 이동조치
6	구조완료 후 철수
	2번원	구조로프를 회수하여 1번원에게 인계 후 사다리재조정시 보조하고 사다리지지 확인후 내려온다.
	3번원	구조로프가 회수되면 사다리를 재조정(지주밑 2개 가로대에 멈춤쇠 고정)하고 사다리를 지지한다. * 소방학교의 훈련환경에 따라 사다리 재조정(전개)시 가로대 위치 변경 가능
	1번원	인계받은 구조로프로 관창과 도끼를 기구묶기를 실시하여 내려간 2번원에게 내려주고 3번원의 사다리지지를 확인 후 내려온다.
7	정위치하여 인원 및 장비확인점검 실시
	공 통	정위치하여 대기호흡으로 전환하고 무릎앉아 자세에서 공기호흡기 잔압제거 및 개인장비(렌턴,경보기,무전기) 작동해제 후 이상유무를 확인하고 “0번 이상없음” 보고한다.
8	해 산
	공 통	평가관에게 거수경례 후 해산한다.

저층 화재진압 및 인명구조 (1번 관창수)

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

저층화재진압 및 인명구조 [제한시간 20분]	임무수행여부
	예(YES)		아니오(NO)
1. 평가관의 ‘실시’에 복창하고 지정된 위치(조수석)에 승차하여 공기호흡기(용기밸브 개방, 면체착용-대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용 후 하차한다.
① 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 안전하게 착용/작동 하였는가?
2. 하차하여 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)상태를 점검하는가?
② 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 점검하는가?
③ 공기호흡기(압력확인-양압전환-바이패스밸브)를 점검하는가?
3. 장비확인점검 후 사다리를 운반(1번원 선단부/2번원 지주밑)하여 적정위치에 설치한다. (주수시 2개의 가로대를 개구부 하단위에 걸쳐 고정하거나, 걸쇠를 하단에 걸친다.)
① 사다리 운반방법은 적정한가?
② 사다리 설치 및 등반방법은 적정한가?
4. 관창이 결합된 소방호스를 어깨에 걸어 사다리를 오른 후 적정위치에서 1차주수를 실시한다.
① 사다리지지를 확인 후 사다리를 오르는가?
② 작업자세는 올바르게 취하는가?
③ 호스결속로프(감아매기-절반-말뚝+옭매듭)를 하였는가?
④ 주수시 가로대(꺽인 호스부분)에서 관창까지의 길이는 적정한가? (가로대에서 관창까지 40~60cm유지)
5. 평가관의 ‘주수중지’에 주수중지하고 결속로프를 풀고 내부로 진입, 호스를 끌어 올려 여유 소방호스를 확보하고 지지물에 호스를 고정, 2번원 진입 후 2차주수를 실시한다.
① 내부 여유호스 확보/고정(감아매기-말뚝+옭매듭)하였는가?
② 방수개시 후 충수된 호스를 확인하고 2번원과 함께 내부로 진입하여 주수하였는가?
6. 평가관의 ‘주수중지’에 주수중지하고 요구조자 발견시 현상황을 무선보고하고 2번원과 요구조자를 운반/사다리 재조정을 확인 후 사다리활용 구조를 실시한다.
① 무선보고 및 내용(발견/상태/구조가능여부)은 적정한가?
② 요구조자 운반방법의 적정여부(사지운반법-의식없음, 무손상가정)
③ 요구조자 결착(응용매듭:두겹고정매듭-고정+옭매듭)적정여부?
7. 구조완료후 관창과 도끼를 구조로프를 이용하여 철수하고 사다리를 내려온 후 정위치하여 지휘관의 ‘인원 및 장비점검 실시"에 이상유무를 확인 후 보고한다.
① 기구묶기(관창, 도끼)는 적정한가?/사다리지지를 확인하였는가?
② 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거)하는가?
③ 렌턴 및 무전기 전원(OFF) 및 인명구조경보기 ARM을 해제하는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 18개 항목 중 70%(13개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

저층 화재진압 및 인명구조 (2번 관창보조)

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

저층화재진압 및 인명구조 [제한시간 20분]	임무수행여부
	예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 "실시" 에 복창하고 지정된 위치(운전석 뒤)에 승차하여 공기호흡기(용기밸브 개방, 면체착용-대기호흡) 및 개인장비(렌턴점등/경보기작동/무전기작동) 등을 착용 후 하차한다.
① 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 안전하게 착용/작동 하였는가?
2. 하차하여 고임목을 고인 후 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 고임목은 적정위치(뒷바퀴)에 설치하였는가?
② 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)상태를 점검하는가?
③ 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 점검하는가?
④ 공기호흡기(압력확인-양압전환-바이패스밸브)를 점검하는가?
3. 장비확인점검 후 사다리를 운반(1번원 선단부/2번원 지주밑)하여 적정위치에 설치한다. (주수시 2개의 가로대를 개구부 하단 위에 걸쳐 고정하거나, 걸쇠를 하단에 걸친다.)
① 사다리 운반방법은 적정한가?
② 사다리 설치 및 등반방법은 적정한가?
4. 1번원이 사다리 오르기 및 1차 주수시 사다리를 지지한다.
① 사다리지지는 적정한가? (사다리오르기:안쪽지지/주수시:바깥지지)
5. 1차 주수중지 및 방수중지 후 1번원의 내부진입에 이어 호스결속로프를 풀고 3번원의 사다리지지를 확인 후 오르기 하여 내부진입을 실시하고 2차 주수를 위한 관창보조에 임한다.
① 사다리지지를 확인하고 사다리를 오르는가?
② 파괴기구(도끼), 구조로프(20m)를 휴대하고 사다리를 오르는가?
6. 평가관의 "주수중지"에 주수중지하고 요구조자를 발견하면 1번원과 협조하여 요구조자 운반하고 사다리 재조정을 확인 후 사다리활용 구조를 실시한다.
① 요구조자 운반방법은 적정한가? (사지운반법-의식없음,무손상가정)
② 구조로프는 가로대(선단부 2-3번째)를 통과하였는가?
③ 사다리재조정시 선단부 안전을 확보(보조)하였는가?
④ 요구조자 하강시 확보자와의 의사소통과 행동은 일치하는가?
⑤ 요구조자 하강시 벽에 부딪히지 않게 현수로프를 확보 하였는가?
7. 구조완료후 구조로프를 회수하여 1번원에게 인계하고 사다리를 재조정하고 내려온다.
① 구조로프를 회수하여 1번원에게 인계하였는가?
② 사다리재조정시 선단부 안전을 확보(보조)하였는가?
③ 사다리지지를 확인하고 사다리를 내려오는가?
8. 사다리를 내려온후 정위치하여 평가관의"인원 및 장비점검실시"에 이상유무를 확인후 보고한다.
① 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거)하는가?
② 렌턴 및 무전기 전원(OFF) 및 인명구조경보기 ARM을 해제하는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 20개 항목 중 70%(14개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

저층 화재진압 및 인명구조 (3번 운전원)

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

저층화재진압 및 인명구조 [제한시간 20분]	임무수행여부
	예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 "실시" 에 복창하고 지정된 위치(운전석)에 승차하여 차량조작을 실시한다.
① 차량조작(시동, 주차브레이크 조작, PTO 작동)을 하였는가?
② 고임목설치를 확인 후 하차하였는가?
2. 하차하여 지휘관의 업무(장비확인점검)를 수행한다. (점검 누락시 NO)
① 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)상태를 확인하는가?
② 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 확인하였는가?
③ 공기호흡기(압력확인,양압전환,바이패스밸브)를 확인하였는가?
3. 점검 후 사다리설치 지점에 구조로프(20m), 도끼와 접은호스 2본을 연장한다.
① 구조로프(20m), 파괴장비(도끼)를 지정된 장소에 위치하였는가?
② 접은호스 2본의 연장방법은 적정한가?
4. 연장후 차량조작하고 1번원이 주수전 하단부 가로대에 호스를 고정한다.(1차 방수개시/중지)
① 차량조작(메인밸브 개방-배관내 공기제거(자체급수구)-방수구 개방/폐쇄)?
② 호스 결속로프(감아매기-절반매듭-말뚝+옭매듭)가 적정 하였는가?
③ 방수구 개폐조작 시 급격한 조작으로 안전에 위배되지 않는가?
④ 엔진회전 압력(5~7kgf/㎠)을 유지하는가?
5. 1차 방수중지 후 2번원이 사다리를 오를때 사다리를 지지하고 내부진입을 확인 후 2차 방수 개시 / 방수중지를 실시한다.
① 사다리지지 자세는 적정한가?
② 방수시 엔진회전 압력(5~7kgf/㎠)을 유지하는가?
6. 2차 방수중지하고 요구조자 발견시 사다리를 재조정, 2번원이 내려준 구조로프를 지주밑 첫번째 가로대를 통과시켜 어깨확보 자세로 사다리활용 구조에 임한다.
① 방수중지에 차량조작(엔진회전 압력조절, 방수구폐쇄) 적정여부?
② 사다리 재조정(1인 사다리설치법)은 적정한가? (상단위 가로대 5개, 멈춤쇠확인, 매듭확인, 안전각도, 안전성)
③ 구조시 어깨확보 자세의 정확성, 현수로프 조작의 능숙성?
④ 착지시 경사끌기방법으로 지정된장소로 이동조치 하였는가?
7. 구조완료후 사다리를 재조정하고 1번,2번원이 사다리를 내려올때 사다리를 지지한다.
① 사다리 재조정(1인 사다리설치법)은 적정한가? (하단위 가로대 2개, 멈춤쇠확인, 매듭확인, 안전각도, 안전성)
8. 정위치하여 지휘관의 업무(인원 및 장비점검실시)를 수행한다. (점검 누락시 NO)
① 공기호흡기 잔압제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거) 확인여부?
② 렌턴 및 무전기 전원(OFF) 및 인명구조경보기 ARM해제 확인여부?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 20개 항목 중 70%(14개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표

하이브리드 자동차 화재진압전술(엔진룸 및 실내)

평가근거 : “SOP 307 하이브리드 차량사고 대응절차”

평가개요

○ 응시자는 평가관에게 임무부여 받은 후 개인장비를 차량측면에 정돈시킨 후, 펌프차에 자신의 공기호흡기 및 헬멧을 적재하고 펌프차 운전석 측면바닥에 개인장비를 준비한 후 50cm 후방에 정위치 한다. 본 과제를 15분 이내에 수행하며, 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 동작을 멈추고 정위치 한다. 평가관의“임무복창”지시에 맞추어 임무 복창 후 실시한다.

* 임무복창 : 1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 운전원

* 승차위치 : 1번 조수석, 2번 운전석 뒤, 3번 운전석

※ 평가의 목적상 지휘관의 임무는 운전원이 수행한다.

유의사항

○ 응시자는 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

○ 응시자는 15분 이내에 본 과제를 수행하여야 하며 시간초과 시 불합격 처리한다.

○ 평가관은 안전사고발생 시 불합격처리 하여야 하며 안전사고발생이 현저할 때 평가를 중지하고 불합격 처리할 수 있다.

○ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

○ 평가관이 “주수중지”지시가 있을 때 까지 주수한다.(주수시간 10초)

○ 평가관은 평가 시작 전 개별임무를 지정하여(사전 임무부여 금지) 평가를 실시하고 평가 중 임무 미숙지로 평가에 영향을 미칠 경우에는 해당자를 불합격 처리한다.

안전관리

○ SSG 1-6 교육훈련 안전관리 표준지침을 준용한다.

○ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 “대원의 현장기본 안전수칙”을 복창하도록 한다.

○ 평가관은 사전 응시자 건강상태, 평가장비의 이상유무 확인, 평가시설의 안전상태 등을 확인하여 안전사고를 미연에 방지하고 필요한 조치를 행하며 평가가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야한다.

○ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다.

○ 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다.

○ 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 절대 따른다.

준비물 및 장비

○ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기세트, 절연장갑, 무전기, 렌턴, 인명구조경보기

○ 평가장비 : 폐자동차(승용차), 펌프차1, 소방호스(40mm)2본, 잔류전류검지기, 관창(40mm)1개, 파괴장비, 소방호스(65mm)1본

○ 시    설 : 훈련장

하이브리드 자동차 화재진압전술(평가개요)
하이브리드 자동차화재진압(엔진룸 및 실내화재) [제한시간 15분]
1	평가관에 "자동차 화재 진압“실시“에 복창 후
	3번원	개인장비 착용 후 펌프차 탑승하여 시동을 걸고 동력인출기(PTO)작동
	1․2번원	개인장비 착용 후 펌프차 탑승하여 공기호흡기 착용(용기밸브 개방, 면체는 대기호흡 )한다.
2	하차하여 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검하고 차량화재진압을 실시한다.
	2번원	차량에 고임목을 받치고 3번원에게 “고임목 고정” 복창
	1․3번원	(3번원) 고임목 고정 확인 후 하차하여 장비확인점검 실시 (1번원) 하차하여 정위치
3	3번원	펌프조작(메인밸브개방→자체급수구(약10초개방)
	2번원	파괴장비, 잔류전류검지기와 1차 접은 소방호스 1본을 허리에 파지하고 전개하여 관창보조 역할을 수행한다.
	1번원	펌프차에서 관창과 접은 소방호스로 적재되어 있는 2차 호스 1본을 파지하고 이동하며 전개하여 5m 후방까지 접근하여 정지한다.
4	1번원	2번원에게 “방수개시” 복창 하고 3번원의 방수 무전에 관창보조와 함께 아래 지면을 비로 쓸듯이 주수하며 차량 3m 앞까지 측면으로 접근한다.(평가관 주수중지 지시 전까지 주수)
	2번원	1번원 “방수개시”에 3번원에게 “방수개시” 무전 후 1번원을 보조하며 차량 3m앞까지 접근한 다음 "현장안전 확인" 무전 후 차량외부 위험요소를 확인한다.
	3번원	2번 대원에 “방수개시” 무전을 받고 “방수” 무전 후 펌프차를 조작한다.
5	1번원	화점 및 2번원 엄호주수 하며 2번원이 "하이브리드 차량" 무전에 따라 주수를 정지하고 절연장갑을 착용한다. 2번원이 고임목을 고이고 난 다음 주수를 개시하여“잔류전류 확인 무전교신까지 엔진 하부쪽으로 반사주수를 실시한다.
	2번원	"하이브리드 차량" 무전 후 절연장갑을 착용한 다음 차량에 고임목을 고이고 잔류전류 검지기로 측정 후 “이상유무을” 무전한다.
	3번원	2번원 "하이브리드 차량" 무전를 듣고 소화전을 점령하고 보수를 개방한다.
6	1번원	엔진룸에 휀더 쪽으로 접근하여 2번원이 “후드측면 개방” 무전하면 “엄호주수 준비완료” 복창 후 엔진 룸이 개방되면 내부상황 파악 후 틈새를 통하여 “주수실시” 복창 후 분무주수를 실시한다.
	2번원	엔진 룸 휀더 쪽으로 접근하여 후드측면 개방을 위해 이동 “후드측면 개방” 무전 후 1번원의 “엄호주수 준비 완료” 복창을 듣고 후드측면을 지렛대(도끼등)를 이용 조금 벌리거나 올리고 나서 “엔진 룸개방” 무전을 한다.
	3번원	펌프차 방수압을 유지하고 1번원 “주수실시”에 보수구를 닫는다.
7	3번원	방수압력을 유지한다.
	1번원	측면 분무주수를 유지하며, 2번원이 “잠금장치 해제” 무전하고 후드를 개방하면 분무주수 후 “주수중지” 복창한다.(평가관이 주수중지 지시 전까지 주수)
	2번원	후드중앙으로 이동하여 파괴장비를 사용 잠금장치를 해제 후 “잠금장치 해제” 무전을 하고 관창보조 역할을 한다.
8	1번원	차 앞문 쪽으로 이동하여 엄호주수 준비완료” 복창 하고 2번원이 차 앞문을 개방하면 운전석과 조수석 에어백 장치에 분무주수를 실시 후 3번원에게 “방수중지” 무선한다.(평가관이 주수중지 지시 전까지 주수)
	2번원	차량 운전석 쪽으로 이동 1번원이 “엄호주수 준비 완료” 하면 “차량내부 확인” 무전 후 차문을 개방하고 “차량내부 확인 000 이상무” 무전 후 차량문을 고정하고 있는다.
	3번원	2번원의 차량내부확인 무선교신을 받고 소화전을 닫는다. 방수압을 유지하고 1번원이 방수중지 무전하면 방수중지 무전 후 방수압을 내리고 방수구를 닫는다.
9	지휘관(운전원)의「철수」라는 무전에
	1․2번원	호스에 압력을 제거해서 내려놓고
	3번원	소화전 개폐밸브를 닫고 지휘관의 “점검보고”에 정위치하여 이상유무를 점검하고 보고한다.

하이브리드 자동차 화재진압전술 (1번 관창수)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관		(서명)
자동차화재진압 [제한시간 15분]					임무수행여부
					예(YES)		아니오(NO)
1. 개인장비를 착용하고 차량에 탑승하여 공기호흡기를(실린더 개방, 대기호흡) 착용한다.
① 지정된 위치(조수석)에 승차하여 개인장비 제대로 착용 했는가?
2. 하차하여 차량에 고임목 설치 후 현장진입 전 장비확인점검을 실시
① 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)을 확인 했는가?
② 휴대용무전기의 작동상태 확인?(감도확인)
③ 압력확인 후 양압확인 및 바이패스밸브의 작동상태 확인?
3. 관창과 접은 소방호스 2차 호스 1본을 파지하고 이동하며 전개 차량으로 접근 한다
① 관창 및 접은 소방호스 파지 및 전개 적정성?
4. 2번원에게 “방수개시” 복창 하고 직사주수로 비로 쓸듯이 바닥 및 차량 하부에 주수를 하며 차량 약3m 지점까지 측면으로 접근한다.
① 방수지시 복창 및 관창조작(직사), 측면 접근 적정성?
5. 화점 주수 및 엄호주수 하며 “하이브리드 차량” 무선교신 후 주수정지 하고 절연장갑을 착용한 다음 2번원이 고임목을 고이고 난 다음 주수를 개시하여 “잔류전류”확인 무선시 까지 엔진 하부쪽으로 반사주수를 실시한다.
① 절연장갑 착용, 반사주수 위치 적정성 여부?
6. 엔진룸에 휀더(측면) 쪽으로 접근 엄호주수 후 “엔진 룸 측면 개방” 무전을 받고 엔진룸 내부상황 파악 후 틈새를 통하여 “주수개시” 복창 후 분무주수를 실시한다.
① 차량 휀더 쪽 접근방법 및 엄호주수 준비 및 자세 적정성?
② 엔진 룸 주수 적정(분무) 여부?
7. 측면 분무주수를 유지하며 2번원이 중앙 후드 개방 시 직사와 분무주수 실시한다.
① 측면 분무주수, 중앙 직사・분무주수 및 주수중지 복창 여부?
8. “주수개시”를 복창 하고 엄호주수 준비를 하며 출입문이 개방되면 실내 및 운전석과 조수석 에어백 장치에 원형으로 분무 주수를 실시 후 “방수중지”를 무전 한다.
① 엄호주수 위치 및 자세, 주수 적정(원형, 분무), 방수중지 무선교신 여부?
9. 지휘관의 지시에 철수하여 인원 및 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 관창조작 적정성(호스 압력 제거) 여부?
② 공기호흡기 잔압을 제거하였는가?
③ 휴대용무전기, 렌턴 전원 및 인명구조경보기 작동을 해제하였는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 14개 항목 중 70%(10개 항목) 이상을 PASS해야 합격. YES 개 항목, NO 개 항목 합격 � 불합격 �

하이브리드 자동차 화재진압전술 (2번 관창보조)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
자동차화재진압 [제한시간 15분]					임무수행여부
					예(YES)	아니오(NO)
1. 개인장비를 착용하고 차량에 탑승하여 공기호흡기를(실린더 개방, 대기호흡) 착용한다.
① 지정된 위치(운전석 뒤)에 승차하여 개인장비 제대로 착용 했는가?
2. 하차하여 현장진입 전 장비확인점검을 실시
① 차량에 고임목 설치 및 복창 여부?
② 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)을 확인 했는가?
③ 휴대용무전기의 작동상태 확인?(감도확인)
④ 압력확인 후 양압확인 및 바이패스밸브의 작동상태 확인?
3. 파괴장비 및 잔류전류검지기를 휴대하고 1차 접은 소방호스 1본을 파지하고 이동하며 전개 후 관창보조 역할을 수행한다.
① 잔류전류검지기 휴대 및 접은 소방호스 파지 이동 전개 적절성?
4. 3번원에게 방수개시 무전을 하고 관창보조 역할을 하며 차량 약3m 지점까지 접근 후 “현장안전점검” 무전 후 주변위험 요소 및 차량외부 안전사항 점검을 실시한다.
① 방수개시 무전 및 현장안전점검 복창 여부?
5. " 하이브리드 차량" 무전 후 절연장갑을 착용한 다음 차량 뒷바퀴 앞뒤로 고임목을 고이고 잔류검지기로 측정 후 “이상무”를 무전 한다.
① 절연장갑 착용, 고임목 고정 및 무전여부?
6. 엔진 룸 휀다 쪽으로 접근 이동하여 “후드측면 개방” 무전교신 후 지렛대를 이용 조금 벌리거나 올려 “엔진 룸 개방” 무전 후 주수공간을 확보한다.
① 후드측면, 엔진 룸 개방 위치적정 및 무전(“엔진 룸 개방”) 여부?
7. 후드 중앙으로 이동 잠금장치 해제 후 “잠금장치 해제” 무전 후 후드를 개방하고 관창보조한다.
① 잠금장치 해제 및 방수중지 여부?
8. “차량내부 확인” 무전 후 차량 문 개방하고 내부확인을 실시하고 차량문을 고정하고 있는다.
① 차량 문 고정 및 내부 확인 무전 여부?
② 내부확인(기어P, 오토스톱(ROAD), 에어백, 시동키 OFF확인, 주차브레이크) 이상유무 무전여부
9. 지휘관의 지시에 철수하여 인원 및 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 공기호흡기 잔압을 제거하였는가?
② 휴대용무전기, 렌턴 전원 및 인명구조경보기 작동을 해제하였는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 14개 항목 중 70%(10개 항목) 이상을 PASS해야 합격. YES 개 항목, NO 개 항목 합격 � 불합격 �

하이브리드 자동차 화재진압전술 (3번 운전원)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
자동차화재진압 [제한시간 15분]					임무수행여부
					예(YES)	아니오(NO)
1. 개인장비를 착용하고 차량에 탑승하여 시동을 걸고 PTO을 연결하고 고임목 고임을 확인후 하차한다.
① 개인장비 및 무전기 등 장착여부?
② 소방차량의 시동을 걸고 동력인출기(PTO)를 연결하는가?
③ 2번원의 고임목 설치를 확인하고 하차 하는가?
2. 하차하여 현장진입 전 장비확인점검을 실시
① 개인장비(헬멧, 장갑, 무전기) 착용 및 1,2번 장비확인점검 확인여부?
3. 펌프차 조작(메인밸브개방→배관내 공기제거(자체급수구)
① 펌프차 조작 및 작동 여부?
4. 3번원의 “방수개시” 무전으로 받고 2번, 3번원에게 “방수” 무전 후 펌프차를 조작한다.
① 방수개시 무전교신, 펌프차 조작 및 방수압력(5~7kgf/㎠) 여부?
5. 소화전 점령하여 보수구를 개방 펌프차에 물 보충한다.
① 소화전, 소방호스, 펌프차 보수구 정확한 결합 및 밸브 개방?
6. 후드측변 개방 펌프차 방수압을(5~7kgf/㎠)유지 하고 보수구를 닫는다.
① 펌프차 조작 및 방수압력, 펌프차 보수구 닫았는가?
7. 후드 중앙 개방 펌프차 방수압을 유지해 준다.
① 펌프차 방수압력(5~7kgf/㎠) 유지여부?
8. 2원의 방수중지” 무전에 펌프차를 조작한다.
① 무선교신 및 펌프차 조작 여부? (방수압 낮춤→방수구 닫음)
9. 지휘관의 지시에 철수하여 인원 및 장비확인점검을 실시한다.
① 소화전개폐밸브 잠금 여부?
② 개인장비(개인장비, 무전기, 렌턴) 적정 여부?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 12개 항목 중 70%(9개 항목) 이상을 PASS해야 합격. YES 개 항목, NO 개 항목 합격 � 불합격 �

화재대응능력 1급 실기평가표

고립소방관 구조 (긴급대응팀)

평가개요

○ 평가근거 : “SOP 201 대원고립상황 대응절차” “SOP 105 대원긴급탈출절차”

○ 평가목적

본 실기평가는 재난현장에 직접 투입되지 않고 비상 대기하는 팀을 지정, 운영하여 위험구역에 투입된 팀이 사고를 당하거나 고립될 경우 긴급대응팀을 투입하여 고립소방관을 구조하기 위함이다.

○ 평가방법

응시자는 개인장비 및 공기호흡기를 착용한 상태로 2인1조(1번원:구조대원, 2번원:구조대원)로 편성(면체는 목에 걸음)되어 평가관의 평가실시에 따라 공기호흡기 면체를 착용하고 장애물을 통과하여 쓰러진 고립소방관을 찾아 안전지대까지 제한 시간 내에 구출하여야 한다.

운반법은 공기호흡기 어깨멜빵 끌기 운반방법이다.

유의사항

○ 평가관은 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

○ 평가관은 평가 시작 전 개별임무를 지정하여(사전 임무부여 금지) 평가를 실시하고 평가 중 임무 미숙지로 평가에 영향을 미칠 경우에는 해당자를 불합격 처리한다.

○ 응시자는 제한 시간내에 본 과제를 수행하여야 하며 시간초과 시 불합격 처리한다.

○ 평가관은 안전사고발생 시 불합격처리 하여야 하며 안전사고발생이 현저할 때 평가를 중지하고 불합격 처리할수 있다.

○ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

안전관리

○ SSG 1-6 교육훈련 안전관리 표준지침을 준용한다.

○ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 "대원의 현장기본 안전수칙" 을 복창하도록 한다.

○ 평가관은 사전 응시자 건강상태, 평가장비의 이상유무 확인, 평가시설의 안전상태 등을 확인하여 안전사고를 미연에 방지하고 필요한 조치를 행하며 평가가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

○ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다.

○ 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다.

○ 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 따른다.

준비물 및 장비

○ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인명구조경보기, 휴대용렌턴, 무전기

○ 평가장비 : 라이트라인, 관창결합된 충수된 호스(40mm-2본), 안면렌즈 가리게, 예비용실린더, 파괴장비(도끼), 카라비너 1개, 마네킹(60kg, 공기호흡기 면체착용, 경보기작동-응시자), 무릎보호대 2셋트

○ 시    설 : 장애물(미로-20m) 흉관 설치

※ 장애물(미로)은 흉관을 설치하여야 하며 흉관이 설치되지 아니한 소방학교 및 교육대는 설치 전까지 훈련탑 미로 및 평지에 충수된 소방호스를 설치하여 평가할 수 있다.

고립소방관 구조(평가개요)

고립소방관 구조 능력 평가 [제한시간 10분]
상황부여	화재진압에 홀로 진입한 소방관이 주수중 사고를 당하여 고립된 상태로 의식은 혼미하고 공기호흡기 잔량은 30kgf/㎠정도 남은 상태에서 탈출은 불가능하다 판단하고 무전기로 구조요청 하였으며 경보기(비상모드)를 작동시킨 후 비상호흡으로 공기호흡기 사용시간을 연장하고 구조를 기다리는 상황으로 요구조자는 의식은 없으나 호흡을 하고 있는 상태이다.
1	평가가 시작되면 평가관의 "장비착용실시" 지시에 장비착용을 실시. ※ 진입전 안면렌즈 가리개를 면체에 씌운다.
	1번원	무릎앉아 자세에서 개인장비 및 착용장비의 이상유무를 확인 후 복창하고 파괴장비(도끼)를 휴대하고 내부진입.
	2번원	무릎앉아 자세에서 개인장비 및 착용장비의 이상유무를 확인 후 복창하고 1번원의 허리벨트에 라이트라인을 결착하고 예비용 실린더를 휴대하고 내부진입.
2	내부진입을 실시한다.
	공통	충수된 호스를 따라 검색하며 상호 의사소통으로 장애물(미로)을 통과하여 관창 부분에 도착하면 인명구조경보기 경보음(비상모드)를 듣고 요구조자를 찾는다.
3	요구조자를 발견하고 실린더교환을 실시.
	1번원	요구조자를 찾는 즉시 경보기 작동해제-압력확인-의식확인 후 현 상황을 무선교신하고 앞쪽에 위치하여 2번원과 협조하여 요구조자를 앉혀 고정 ※ 앞이 보이지 않아 압력확인은 복창으로 갈음한다.
	2번원	요구조자를 찾는 즉시 라이트라인을 지지물에 고정하고 등쪽에 위치하여 1번원과 협조하여 요구조자를 앉혀 고정
	1번원	등지게를 벗어 요구조자 앞에 위치시키고 요구조자 면체호스플러그를 분리 후 보조마스크 카플링소켓에 연결하여 양압상태 유지/확인하고 실린더교환 지시
	2번원	요구조자 실린더를 예비용 실린더로 교환 후 압력, 공기누출 여부 확인하고 교환완료 복창
	1번원	요구조자 면체호스플러그를 재분리후 요구조자 등지게 중압호스에 연결하고 양압확인
4	지정된 위치까지 구조실시
	1번원	고정된 라이트라인을 따라 파괴장비(도끼)를 휴대하고 요구조자 어깨멜빵(왼쪽 / 오른쪽)을 잡고 지정된 위치까지 구조실시.
	2번원	고정된 라이트라인을 따라 교환된 실린더를 휴대하고 요구조자 어깨멜빵(왼쪽 / 오른쪽)을 잡고 지정된 위치까지 구조실시.
5	구조완료 후 정위치하여 "인원․장비 점검실시" 지시에 점검하고 보고
	공통	정위치하여 대기호흡으로 전환하고 무릎앉아 자세에서 공기호흡기 잔압제거 및 개인장비(렌턴,경보기,무전기) 작동해제 후 이상유무를 확인하고 “0번 이상없음” 보고한다.
6	해 산
	공통	평가관에게 거수경례 후 해산한다.

고립소방관 구조 (1번 구조대원)

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

고립소방관 구조 능력 평가 [제한시간 10분]	임무수행여부
	예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 "장비착용실시" 지시에 무릎앉아 자세에서 장비착용을 실시하고 이상유무를 복창후내부진입을 실시한다.
① 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)상태를 점검하는가?
② 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 점검하는가?
③ 압력확인-면체착용-양압상태확인-바이패스밸브 점검하는가?
④ 2급 평가서(공기호흡기 장착)에 위배된 항목은 없는가?
⑤ 파괴장비(도끼)를 휴대하고 진입하는가?
2. 장애물(미로)을 통과하여 관창부분에 도착하면 경보기 소리를 듣고 요구조자를 찾는다.
① 2번원과의 의사소통/행동 일치여부, 이상유무를 확인하는가?
② 검색자세(손과 무릎을 바닥에 대고 도끼를 이용 주변 장애물 확인)는 적정한가?
③ 진입시 호스를 잡고 진입(소방호스 이탈여부)하는가?
3. 요구조자를 찾는 즉시 경보기 작동해제 / 압력확인 / 의식확인 후 현재상황을 무선보고하고 앞쪽에 위치하여 2번원과 협조하여 요구조자를 앉혀 고정한다. ※ 공기호흡기 압력확인은 복창으로 갈음 한다.
① 요구조자 인명구조경보기(비상모드) 작동을 해제하는가?
② 요구조자 공기호흡기 압력(압력00kgf/㎠)을 확인하는가?
③ 무선보고 및 내용(발견/상태/구조가능여부)은 적정한가?
4. 등지게를 벗어 요구조자 앞에 위치시키고 요구조자 면체호스플러그를 분리 후 보조마스크 카플링소켓에 연결하여 양압상태를 유지/확인하고 2번원에게 실린더교환을 지시한다.
① 면체호스플러그를 분리 후 보조마스크 카플링소켓에 연결하는가?
② 연결 후 요구조자 면체 양압상태를 확인하는가?
③ 2번원에게 실린더교환을 지시하는가?
5. 2번원의 실린더교환 완료되면 보조마스크 카플링소켓에서 면체호스플러그를 분리하여 요구조자 등지게 중압호스 카플링소켓에 면체 호스플러그를 연결한다.
① 면체 호스플러그를 분리 후 중압호스 카플링소켓에 연결하는가?
② 연결 후 요구조자 면체 양압상태를 확인하는가?
6. 양압상태를 확인 후 라이트라인을 따라 지정된 위치까지 요구조자를 구조한다.
① 요구조자 허리벨트에 요구조자의 양손을 고정하는가?
② 어깨멜빵 끌기시 어깨멜빵(왼쪽/오른쪽)을 잡고 구조하는가?
③ 파괴기구(도끼)를 휴대하고 구조하는가?
7. 지정된 위치까지 구조완료후 정위치하여 평가관의 "인원․장비점검실시" 지시에 대기호흡으로 전환하고 무릎앉아 자세에서 장비점검을 실시하고 복창한다.
① 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거)하는가?
② 렌턴 및 무전기 전원(OFF) 및 인명구조경보기 ARM을 해제하는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 21개 항목 중 70%(15개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

고립소방관 구조 (2번 구조대원)

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

고립소방관 구조 능력 평가 [제한시간 10분]	임무수행여부
	예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 "장비착용실시" 지시에 무릎앉아 자세에서 장비착용을 실시하고 이상유무를 복창후 내부진입을 실시한다.
① 휴대용렌턴 점등 및 인명구조경보기 작동(ARM)상태를 점검하는가?
② 휴대용무전기 작동(ON-감도확인)상태를 점검하는가?
③ 밸브개방-압력확인-면체착용-양압상태확인-바이패스밸브 점검?
④ 2급 평가서(공기호흡기 장착)에 위배된 항목은 없는가?
⑤ 1번원의 어깨벨트 하단에 라이트라인을 결착(카라비너)하는가?
⑥ 예비용 실린더를 휴대하고 진입하는가?
2. 장애물(미로)을 통과하여 관창부분에 도착하면 경보기 소리를 듣고 요구조자를 찾는다.
① 1번원과의 의사소통/행동 일치여부, 이상유무를 확인하는가?
② 진입시 호스를 잡고 진입(소방호스 이탈여부)하는가?
3. 요구조자를 찾는 즉시 라이트라인을 고정하고 등쪽에 위치하여 1번원과 협조하여 요구조자를 앉혀 고정하고 1번원의 요구조자 면체호스플러그 교체를 보조한다.
① 라이트라인을 지지물에 고정하는가?
② 요구조자 고정자세는 안정(신체지지여부/머리고정여부)한가?
4. 1번원의 실린더교환 지시에 요구조자의 실린더를 분리하여 예비용 실린더로 교환한다. ※ 압력확인은 복창으로 갈음 한다.
① 실린더교환(고압조정기-고정밴드-교환-고압조정기-고정밴드)은 적정한가?
② 요구조자 압력(압력00kgf/㎠) 및 공기누출 여부를 확인하는가?
③ 교환완료 후 1번원에게 "교환완료"를 복창하는가?
5. 1번원의 요구조자 면체호스플러그 재분리 교체시 요구조자를 고정하고 완료되면 라이트라인을 따라 지정된 위치까지 요구조자를 구조한다.
① 요구조자 고정자세는 안정(신체지지여부/머리고정여부)한가?
② 어깨멜빵 끌기시 어깨멜빵(왼쪽/오른쪽)을 잡고 구조하는가?
③ 교환된 실린더를 휴대하고 구조하는가?
6. 지정된 위치까지 구조완료후 정위치하여 평가관의 "인원․장비점검실시" 지시에 대기호흡으로 전환하고 무릎앉아 자세에서 장비점검을 실시하고 복창한다.
① 공기호흡기 잔압을 제거(대기호흡/면체/밸브폐쇄/잔압제거)하는가?
② 렌턴 및 무전기 전원(OFF) 및 인명구조경보기 ARM을 해제하는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 18개 항목 중 70%(13개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표

고층건물 화재진압전술

평가개요

○ 평가근거 : “SOP 204-11 고층건물 화재 대응절차”

○ 평가목적

본 실기평가는 진압대원 4명이 1개 팀을 구성하여 4층 이상의 건물에 화재가      발생한 것을 가상하여 실시한다.

○ 평가방법

응시자는 차량에 탑승하여 공기호흡기 및 헬멧을 착용한 상태로 하차하여 4번 운전원은 40mm 접은 소방호스를 이용하여 방수구 결합 및 로프에 기구묶기를 실시하고, 관창수 및 관창보조는 소방호스(40mm / 두겹말은 소방호스)1본 및 도끼, 로프(백), 쐐기를 휴대하고 화점층으로 진입하여 접은 소방호스를 견인하여 화재진압을 실시하고, 소방호스1본은 추가 연장하여 상층부로 연소확대 된 화재진압을 실시하는 능력을 평가하는 훈련이며 모든 상호연락체계는 무전기를 이용하여 실시한다.

20분 이내(SOP 303-11 : 고층건물화재/1.05안전) 본 평가과제를 수행해야 하며, 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 정지하고 개인장비를 휴대하여 지상으로 철수해 대기선에 정렬한다.

유의사항

○ 평가가 시작되면 종료 전까지는 재 시도는 허락되지 않는다.(양압 호흡상태 유지)

○ 평가 중 안전사고가 발생할 때는 재평가를 하고 해당자를 불합격 처리한다.

○ 제한시간(최종 주수시점)내에 본 과제를 수행해야하며 시간초과 시 불합격 처리한다.

○ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

○ 평가관은 평가 시작 전 개별임무를 지정하여(사전 임무부여 금지) 평가를 실시하고 평가 중 임무 미숙지로 평가에 영향을 미칠 경우에는 해당자를 불합격 처리한다.

안전관리

○ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 “대원의 현장기본 안전수칙”을 복창하도록 한다.

○ SSG 1-6 교육훈련 안전관리 표준지침을 준용한다.

○ 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 따른다.

준비물 및 장비

○ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인명구조경보기,  휴대용무전기

○ 평가장비 : 펌프차, 소방호스(접은호스 4본 / 두겹말은호스1본), 관창, 쐐기,

로프(백)/20m이상, 개인로프 2개

고층건물 화재진압전술(평가개요)
고층건물 화재진압전술평가 〔제한시간 20분〕
1	소방차량에서 하차하여 장비점검 후 지정된 장비를 휴대하고 옥내로 진입한다.
	1번원	로프(백)/20m 이상
	2번원	개인로프 2개
	3번원	두겹말은 소방호스 1본, 쐐기
2	화점층에 진입하여 로프를 내려 소방호스를 견인하여 방수준비를 한다.
	1번원	화점층에 진입하여 로프(백)을 투하하여 소방호스 견인한다.
	2번원	소방호스 견인한 후 지지물에 고정(감아매기, 말뚝매듭, 옭매듭) 한다.
	3번원	소방호스 견인한 후 및 지지물에 고정하는 것 을 협조하여 준다.
3	방수준비가 되면 화점에 방수를 실시 및 방수중지를 한다.
	1번원	호스가 견인되고 방수준비가 되면 2번원에게 방수개시 및 중지를 지시한다.
	2번원	관창보조 역할을 하면서 3번원에게 방수개시 및 중지를 지시한다.
	3번원	관창보조 역할을 하면서 무전기를 이용하여 4번원에게 방수개시 및 중지를 지시
4	방수가 중지되면 2화점층으로 소방호스를 연장한다.
	1번원	관창을 분리하여 2화점층으로 진입하여 관창을 결합하고 방수개시 지시한다.
	2번원	두겹말은 소방호스를 2화점층으로 연장한 후 고정하고 관창보조역할을 한다.
	3번원	2소방호스를 연결한 후 2화점층으로 진입하여 관창보조역할을 한다.
5	내부진입 및 화재진압을 실시한다.
	1번원	주수하여 주수각도를 확인하고 2번원에게 문개방을 지시한다.
	2번원	관창보조 역할을 하면서 3번원에게 문개방을 지시한다.
	3번원	2번원의 지시에 손등을 이용한 열기확인 및 천천히 문개방을 실시한다.
6	화재진압완료 및 장비철수를 실시한다.
	1번원	화재진압이 완료되면 개인장비를 휴대하고 지상으로 철수하여 대기선에 정 렬하여 인원 및 장비점검을 실시한다.
	2번원
	3번원

고층건물 화재진압전술 (1번 관창수)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
고층건물 화재진압전술평가 〔제한시간 20분〕						임무수행 여부
						예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 ‘실시’에 소방차량의 지정된 위치에 승차하여 공기호흡기 및 개인장비 등을 착용한 후 하차한다. * 개인장비, 랜턴, 경보기, 무전기
① 지정된 위치(조수석)에 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 착용하였는가?
2. 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. * 평가의 목적상 지휘관의 임무는 운전원이 수행한다.
① 휴대용랜턴 점등 및 인명구조경보기를 작동((ARM모드)를 확인하는가?
② 휴대용무전기의 작동상태를 확인하는가? (감도확인)
③ 공기호흡기의 압력확인 후 양압호흡 및 바이패스밸브의 작동상태를 확인 하는가?
④ 필요한 장비를 휴대하고 현장으로 진입하는가? (로프백)
3. 화점층에 진입하여 주어진 임무를 수행을 하는가?
① 로프를 지지물에 고정하고 안전확인 후 로프백을 투하하는가? * 지상의 운전원에게 “로프내려” 를 복창한다.
② 방수준비가 되면 2번원에게 방수를 지시하고 화점에 방수를 하는가?
※ 방수가 되면 평가관은 방수중지를 명하고 2화점층으로 소방호스 연장을 지시한다.
4. 2화점층으로 진입하기 위한 임무수행을 하는가?
① 2번원에게 방수중지를 지시하는가?
② 관창을 분리하여 2화점층으로 이동하여 소방호스에 연결하는가? * 관창결합 후 소방호스를 상층부로 전개한다.
③ 관창이 결합되고 방수준비가 되면 2번원에게 방수개시를 지시하는가?
④ 소방호스에 충수 시 까지 안정적인 방수준비 자세를 유지하는가?
⑤ 소방호스에 충수가 되면 역류(화염 및 열기)에 대비한 사전임무를 수행하는가? * 출입문 앞에서 방수하여 주수각도(65도~75도)를 확인
⑥ 주수각도 확인 후 2번 관창보조에게 문개방을 지시하는가?
※ 평가관은 내부진입 및 화점에 방수개시 명령을 한다.
5. 지시에 따라서 화점에 정확히 방수를 실시하는가?
※ 평가관은 방수중지 및 철수명령을 지시한다.(제한시간 해당 없음)
6. 화점을 보면서 앉은 자세로 후퇴하는가?
7. 화재진압완료 후 지휘관의 지시에 따라 인원 및 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 공기호흡기의 잔압을 제거하였는가?
② 휴대용무전기 전원 및 인명구조경보기의 작동을 해제하였는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 17개 항목 중 70%(12개 항목) 이상 PASS 해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

고층건물 화재진압전술 (2번 관창보조)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
고층건물 화재진압전술평가 〔제한시간 20분〕						임무수행 여부
						예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 ‘실시’에 소방차량의 지정된 위치에 승차하여 공기호흡기 및 개인장비 등을 착용한 후 하차한다. * 개인장비, 랜턴, 경보기, 무전기
① 지정된 위치(운전석 뒤)에 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 착용하였는가?
② 소방차량에 고임목을 설치하는가? (운전석 뒷바퀴 양쪽)
2. 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. * 평가의 목적상 지휘관의 임무는 운전원이 수행한다.
① 휴대용랜턴 점등 및 인명구조경보기를 작동((ARM모드)를 확인하는가?
② 휴대용무전기의 작동상태를 확인하는가? (감도확인)
③ 공기호흡기의 압력확인 후 양압호흡 및 바이패스밸브의 작동상태를 확인 하는가?
④ 필요한 장비를 휴대하고 현장으로 진입하는가? (개인로프 2개)
3. 화점층에 진입하여 임무수행을 하는가?
① 소방호스를 견인한 후 고정하는가? (감아매기, 말뚝매듭+옭매듭)
② 3번원에게 방수를 지시하고 관창보조역할을 하는가?
※방수가 되면 평가관은 방수중지를 명하고2화점층으로 소방호스 연장을 지시한다.
4. 2화점층으로 진입하기 위한 임무수행을 하는가?
① 3번원에게 방수중지를 지시하는가?
② 소방호스를 2화점층으로 연장하고 고정하는가? (감아매기, 말뚝매듭+옭매듭)
③ 1번원의 지시에 따라 3번원에게 방수개시를 지시하는가?
④ 소방호스에 충수 시 까지 안정적인 방수준비 자세를 유지하는가? * 소방호스 한쪽방향으로 무릎앉은 자세유지
⑤ 3번 관창보조에게 문개방을 지시하는가?
※ 평가관은 내부진입 및 화점에 방수개시 명령을 한다.
5. 화점방수 시 관창보조역할을 수행하는가?
※ 평가관은 방수중지 및 철수명령을 지시한다.(제한시간 해당 없음)
6. 화점을 보면서 앉은 자세로 후퇴하는가?
7. 화재진압완료 후 지휘관의 지시에 따라 인원 및 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 공기호흡기의 잔압을 제거하였는가?
② 휴대용무전기 전원 및 인명구조경보기의 작동을 해제하였는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 17개 항목 중 70%(12개 항목) 이상 PASS 해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

고층건물 화재진압전술 (3번 관창보조)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
고층건물 화재진압전술평가 〔제한시간 20분〕						임무수행 여부
						예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 ‘실시’에 소방차량의 지정된 위치에 승차하여 공기호흡기 및 개인장비 등을 착용한 후 하차한다. * 개인장비, 랜턴, 경보기, 무전기
① 지정된 위치(조수석 뒤)에 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 착용하였는가?
2. 지휘관의 지시에 따라 현장진입 전 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다. * 평가의 목적상 지휘관의 임무는 운전원이 수행한다.
① 휴대용랜턴 점등 및 인명구조경보기를 작동((ARM모드)를 확인하는가?
② 휴대용무전기의 작동상태를 확인하는가? (감도확인)
③ 공기호흡기의 압력확인 후 양압호흡 및 바이패스밸브의 작동상태를 확인 하는가?
④ 필요한 장비를 휴대하고 현장으로 진입하는가? (두겹소방호스 1본, 쐐기)
3. 화점층에 진입하여 임무수행을 하는가?
① 로프를 당겨 소방호스를 견인하는가?
② 주수준비가 되면 2번원의 지시에 따라 방수개시를 지시하는가?(무전기)
※방수가 되면 평가관은 방수중지를 명하고 상층부로 소방호스 연장을 지시한다.
4. 화점층 상층부에서 내부진입 전 임무수행을 하는가?
① 방수가 되면 2번원의 지시에 따라 방수중지를 지시하는가?
② 소방호스를 연결하고 2번원의 지시에 따라 방수개시를 지시하는가?(무전기)
③ 소방호스에 충수 시 까지 안정적인 방수준비 자세를 유지하는가? * 소방호스 한쪽방향으로 무릎앉은 자세유지
④ 2번원의 문개방 이라는 지시에 임무를 수행하는가? * 문개방 복창, 손등으로 출입문 전체 열기확인
⑤ 문개방 시 회전반경 밖에서 천천히 개방하는가?
⑥ 문개방 후 쐐기를 고이고 출입문에 기댄 상태를 유지하는가?
※ 평가관은 내부진입 및 화점에 방수개시 명령을 한다.
5. 진입 시 출입문에 기대어 소방호스를 밀어 넣어주는가?
※ 평가관은 방수중지 및 철수명령을 지시한다.
6. 철수 시 소방호스를 당겨주고 4번원에게 방수중지를 지시하는가?
7. 화재진압완료 후 지휘관의 지시에 따라 인원 및 장비확인점검을 실시하고 이상유무를 복창한다.
① 공기호흡기의 잔압을 제거하였는가?
② 휴대용무전기 전원 및 인명구조경보기의 작동을 해제하였는가?
※ 평가결과 ◎ 임무수행 17개 항목 중 70%(12개 항목) 이상 PASS 시 합격인정 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

고층건물 화재진압전술 (운전원)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
고층건물 화재진압전술평가 〔제한시간 20분〕						임무수행 여부
						예(YES)	아니오(NO)
1. 평가관의 ‘실시’에 소방차량의 지정된 위치에 승차하여 공기호흡기 및 개인장비 등을 착용한 후 하차한다. * 개인장비, 무전기
① 지정된 위치에 승차하여 방화복 및 개인장비 등을 착용하였는가?
② 소방차량의 시동을 걸고 동력인출기(PTO)를 연결하는가?
③ 2번원의 고임목설치를 확인하고 하차하는가?
④ 소방차량에서 하차하여 현장지휘관의 역할을 적정히 수행하는가? * 개인장비확인 등 안전점검 수행(랜턴, 경보기, 무전기, 공기호흡기 등)
2. 소방차량의 방수준비를 적정하게 준비하는가?
① 소방차량의 탱크메인을 개방하고 배관내부 압력을 제거하는가?
② 필요한 장비를 적절하게 준비하는가? (접은 소방호스/4본) * 소방호스의 암카플링을 방수구에 연결한다.
③ 로프백 투하 시 상호연락 및 지상의 안전을 확보하는가?
④ 상층부로 전개된 로프에 기구묶기를 정확히 하는가? * 소방호스(말뚝매듭+옭매듭), 관창매듭
⑤ 3번원의 방수개시에 복창 후 방수압력(8㎏f/㎠, ± 2㎏f/㎠)을 적절히 유지하는가?
4. 소방차량의 방수중지 및 조작의 적정성?(제한시간 해당 없음)
① 3번원의 방수중지에 복창하고 엔진회전수를 줄이면서 방수구를 닫는가 ?
② 3번원의 방수개시에 복창 후 방수압력(8㎏f/㎠, ± 2㎏f/㎠)을 적절히 유지하는가?
③ 3번원의 방수중지에 복창하고 엔진회전수를 줄이면서 방수구를 닫는가?
④ 탱크매인 닫고 차량에 탑승하여 동력인출기(PTO)를 해제하고 시동을 정지하는가?
5.소방차량에서 하차하여 현장지휘관의 역할을 적정히 수행하는가? * 공기호흡기 잔압제거 및 렌턴, 인명구조경보기, 무전기해제지시
※ 평가결과 ◎ 임무수행 14개 항목 중 70%(10개 항목) 이상 PASS 해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표

유해화학물질 사고 대응

평가개요

○ 평가근거 : SOP 310 유해화학물질사고 대응 절차

○ 평가목적

본 실기평가는 유해화학물질사고 대응 표준작전절차를 기반으로 대응절차 및 기준 중 접보와 출동단계에서 유해물질 비상대응 핸드북을 활용하여 유출․누출시 비상대응 방법, 방호활동거리 등 대응에 필요한 사항을 숙지하여 초기대응을 신속하고 효율적으로 실시하고 화학보호복(Level A) 착용방법을 평가하여 현장대응능력을 강화하고자 함

○ 평가방법

ERG(Emergency Response Guidebook) 활용 및 화학보호복(Level A) 착용 평가를 실시하며 먼저 ERG활용 평가를 통과해야만 화학보호복 착용 평가에 응시할 수 있다. 응시자는 공기호흡기, 화학보호복을 매트에 내려놓은 후, 매트 후방 50cm 지점에 정위치 한다. 평가관의 시작신호에 화학복 착용을 실시하며, 300초 이내에 착용을 완료하여야 하며 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다.

평가보조원 1인을 편성하여 평가를 실시하며 평가관은 평가에 영향을 미치지 않도록 조치하고 만약 평가에 영향을 받을시 지연된 시간만큼 시간을 부여한다.

유의사항

○ ERG 활용능력 평가시 제한시간을 초과했을 경우 불합격 처리 한다.

○ 평가관은 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

○ 평가관은 평가 중 공기호흡기 경보음 발생하거나 양압상태가 불량해 면체에서 공기가 빠지는 소리가 나는 경우에 불합격 처리한다.

○ 응시자는 제한시간 내에 본 과제를 수행하여야 하며 제한시간 초과시 불합격 처리한다.

○ 평가관은 안전사고발생 시 불합격처리 하여야 하며 안전사고발생이 현저할 때 평가를중지하고 불합격 처리할 수 있다.

○ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

안전관리

○ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 "대원의 현장기본 안전수칙" 을 복창하도록 한다.

○ 평가관은 사전 응시자 건강상태, 평가장비의 이상유무 확인, 평가시설의 안전상태 등을 확인하여 안전사고를 미연에 방지하고 필요한 조치를 행하며 평가가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야한다.

○ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지하며 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다. 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 따른다.

준비물 및 장비

○ 헬멧, 화학보호복(Level A), 공기호흡기세트(보조마스크 제외), 유해물질 비상대응 핸드북, 필기구

유해화학물질 사고 대응

응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

ERG 활용능력 평가 [제한시간 180초]
유해물질명( ) ① 지침번호 ······················································································ ( 번) ② UN번호 ······················································································· ( 번) ③ 물질유형별 유출·누출시 비상대응 방법 ················································ ( P) ④ 주간 초기이격 및 방호활동거리 ············································ ( m), ( m) ⑤ 물과 반응시 독성가스 물질명 ····························································· ( P)
화학보호복 착용 [제한시간 300초]	임무수행여부
	예(YES)	아니오(NO)
1. 화학보호복 착용실시에 “실시”복창하고 공기호흡기 보조마스크 연결구 소켓에 커넥터를 연결한다.
2. 공기호흡기 실린더를 개방하여 경보기, 점멸등, 압력을 확인한다. *화재대응능력 2급 공기호흡기 착용 평가표에 의거 평가를 실시한다.
3. 의자에 앉아 화학보호복 하의를 입고 면체를 목에 걸고 공기호흡기 등지게를 착용한다. *화재대응능력 2급 공기호흡기 착용 평가표에 의거 평가를 실시한다.
4. 공기호흡기 보조마스크 연결구에 연결된 커넥터를 화학보호복 공기조절밸브 연결구에 커넥터를 연결하고 면체를 착용해 양압전환 한다.
5. 헬멧과 장갑을 착용하고 보조자의 도움으로 화학보호복 상의를 착용한다. *(보조자 역할) 지퍼를 닫아주고 밸크로를 붙여준다. 보조자의 역할이 끝나면 오른손을 들어 완료 보고한다.
화학보호복 작동 능력 평가 [제한시간 없음]
6. 평가관의 “공기조절밸브 조작 실시” 지시에 따라 한 손을 사용하여 공기조절밸브 작동 시험을 3회 실시한다.
화학보호복 탈착 능력 평가 [제한시간 없음]
7. “벗어”구호에 보조자의 도움으로 상의를 벗는다. 헬멧, 면체를 벗고 용기밸브를 닫고 잔압을 제거한다.
8. 화학보호복 커넥터를 분리하고 공기호흡기를 벗어 제자리에 놓는다. *화재대응능력 2급 공기호흡기 착용 평가표에 의거 평가를 실시한다.
9. 보호복을 접으면서 안면창, 지퍼, 장화, 배기밸브, 공기호흡기의 이상 유무를 검사한다.(각 부분 “이상 유무” 복창)
※ 평가결과 ◎ ERG 활용능력평가는 제한시간 내에 작성 · 제출하지 못하면 불합격 ◎ 임무수행 9개 항목 중 70%(7개 항목) 이상을 PASS해야 합격 YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표

위험물(유류) 화재진압전술

평가개요

◯ 상황부여

공정지역에 설치된 플랜지 가스켓 설비가 파손되면서 누유로 인한 화재가 발생 하였으며, 바닥으로 화재면이 넓게 확대중인 상황이다. 이에 1차적으로 65mm관창이 연결된 소방호스를 전개 후 폼 약제를 주수해 연소확대 중인 화재를 진압하고 2차로 분무주수로 강행접근하여 밸브를 차단, 화재를 완전 진압한다.

◯ 평가방법

응시자는 평가관에게 임무를 부여 받은 후 평가장비를 차량측면에 정돈시키며, 공기      호흡기와 헬멧 등 개인장비를 착용한 상태로 평가를 실시한다.  본 과제는 6인 1팀이      되어 12분 이내에 수행하고 훈련목적상 개별이 아닌 팀단위 평가이며, 평가관의 정지      신호가 내려지면 모든 동작을 멈추고 대기선에 정렬한다.

◯ 임무편성

1번원 : 지휘자,   2번원 : 운전원,   3번원 : 1조 관창수,   4번원 : 1조 관창보조

5번원 : 2조 관창수,   6번원 : 2조 관창보조

유의사항

◯ 평가관은 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

◯ 평가관은 평가 시작 전 개별임무를 임의로 지정하여(사전 임무부여 금지) 평가를 실시      하고 팀단위(6명)을 평가하여 제한시간 및 점수미달시 전원 불합격 처리한다.

◯ 평가관은 안전사고발생 시 불합격 처리하며 안전사고 발생이 현저할 때 평가를 중지      하고 불합격 처리할 수 있다.

◯ 평가관은 응시자가 지시 및 통제에 불응 시 불합격 처리할 수 있다.

안전관리

◯ 평가관은 평가전 응시자 전원에게 "대원의 현장기본 안전수칙" 을 복창하도록 한다.

◯ 평가관은 평가장비의 이상유무와 평가시설의 안전상태를 확인하여 안전사고를 미연에      방지하고 필요한 조치를 행하며 평가가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야한다.

◯ 평가관은 안전사고 발생 우려가 있는 경우 평가를 중지한다.

◯ 평가관의 정지신호가 내려지면 응시자는 모든 행동을 정지한다.

◯ 응시자는 개인행동을 금하며 평가관의 지시 및 통제에 따른다.

준비물 및 장비

◯ 개인장비 : 개인장비, 공기호흡기세트, 인명구조경보기, 랜턴, 휴대용무전기

◯ 평가장비 : 펌프차량, 65mm 접은 호스 2본×2세트, 65mm소방호스 1본, 방열(방수)                 장갑, 65mm관창 2개

◯ 평가시설 : 밸브가 부착된 위험물(가스) 및 유류 누출시설(장비)

※ 위험물 화재진압 훈련시설이 설치되어 있는 학교에서는 평가개요 상황(누출된 유류 화재진압 후 밸브잠금)을 토대로 평가함

위험물(유류) 화재진압전술(평가개요)
위험물(유류) 화재진압전술평가 〔제한시간 12분〕
1	평가관의 실시구령에 장비점검 후 지정된 장비를 휴대하여 화점으로 접근한다.
	지휘자	장비점검을 지시하고 팔목이상 올라오는 방수장갑을 착용하여 화점으로 접근
	운전원	차량에 탑승하여 시동을 걸고 PTO작동 후 방수준비(메인밸브 개방)
	1조 관창수	관창과 결합된 접은 호스 2본을 관창보조와 나누어 파지하여 화점으로 전개
	1조 관창보조	접은 호스를 관창수와 나누어 파지하여 호스 전개 후 관창보조
	2조 관창수	관창과 결합된 접은 호스 2본을 관창보조와 나누어 파지하여 화점으로 전개
	2조 관창보조	접은 호스를 관창수와 나누어 파지하여 호스 전개 후 관창보조
	착안사항	가능한 바람을 등지고 위험물이 누출중인 방향으로 대형을 갖춤
2	1차적으로 바닥으로 누출되어 확대중인 화재를 폼약제를 이용하여 진압한다.
	지휘자	1조 · 2조의 위치를 지정하고 폼 밸브개방 및 방수개시 지시(무전), 주수개시 후 2조 엄호주수 및 1조 화재진압을 각각 지시
	운전원	지휘자의 무전에 폼 밸브 및 방수구 개방 후 압력 5~7㎏/㎠ 조절, 소화전 점령
	1조 관창수	지정된 위치에서 관창을 개방하여 연소 확대중인 화재를 진압
	1조 관창보조	관창보조에 임함
	2조 관창수	지정된 위치에서 분무주주하여 대원의 엄호주수
	2조 관창보조	관창보조에 임함
	착안사항	운전원은 폼 밸브를 개방하고, 관창수는 주수 시 기름이 비산하지 않도록 상향으로 관창을 개방하며, 1조는 화재진압, 2조는 엄호주수 역할을 수행
3	1차 진압이 완료되면 폼 밸브를 차단하고, 2차 진압을 준비한다.
	지휘자	1차 진압이 완료되면 분무주수 지시 후 운전원 폼 밸브 차단 및 방수압력 8㎏/㎠ 지시
	운전원	지휘자의 무전에 폼 밸브를 닫고 방수압력은 유지
	1조 관창수	1차 진압이 완료되면 분무주수 약 90°각도 유지
	1조 관창보조	관창보조에 임함
	2조 관창수	1차 진압이 완료되면 엄호주수를 중지하고 분무주수 약 90°각도 유지
	2조 관창보조	관창보조에 임함
	착안사항	방수는 중지하지 않고 폼 밸브만 차단하며 적정압력을 유지, 지휘자와 대원은 화점을 주시
4	화점으로부터 5m지점에서 강행접근 대형을 갖춘다.
	지휘자	화점으로부터 5m지점에서 강행접근 대형을 지시
	운전원	방수압력을 약 8㎏/㎠ 유지
	1조 관창수	5m지점에서 강행접근 대형을 유지
	1조 관창보조	관창보조에 임함
	2조 관창수	5m지점에서 강행접근 대형을 유지
	2조 관창보조	관창보조에 임함
	착안사항	1·2조가 서로 "V"자 형태로 대형을 갖추고 물줄기의 중앙부분이 충분히 겹치 도록 하며 화점과 수평을 이루도록 분무주수(관창의 개폐는 분사상태에서 조작)

5	2개의 관창을 분무주수하여 유류가 누출중인 화점으로 강행 접근한다.
	지휘자	1·2조 사이에 위치하고 화점과 수평으로 분무각도를 맞추어 앞으로 이동지시
	운전원	방수압력을 약 8㎏/㎠ 유지
	1조 관창수	화점과 수평을 유지하며 화염의 크기에 따라 분무각도를 90~120°하여 주수 하며 지휘자에 구령에 맞춰 앞으로 전진하여 누유원의 30cm까지 이동
	1조 관창보조	관창보조에 임함
	2조 관창수	화점과 수평을 유지하며 화염의 크기에 따라 분무각도를 90~120°하여 주수 하며 지휘자에 구령에 맞춰 앞으로 전진하여 누유원의 30cm까지 이동
	2조 관창보조	관창보조에 임함
	착안사항	전후좌우 이동시 거리는 한 족장을 유지하고 이동하는 쪽의 발이 먼저 이동 하며 임의로 움직여서는 안 됨
6	누유원의 30cm까지 접근이 완료되면 지휘자는 연료공급밸브를 잠그어 누유를 차단한다.
	지휘자	누유원 30cm까지 접근하면 대원을 정지시키고 연료공급밸브를 잠금
	운전원	방수압력을 약 8㎏/㎠ 유지
	1조 관창수	지휘자의 구령에 맞추어 이동하며 임의로 움직여서는 안 됨
	1조 관창보조	지휘자의 구령에 맞추어 이동하며 임의로 움직여서는 안 됨
	2조 관창수	지휘자의 구령에 맞추어 이동하며 임의로 움직여서는 안 됨
	2조 관창보조	지휘자의 구령에 맞추어 이동하며 임의로 움직여서는 안 됨
	착안사항	적정한 분무각도를 유지하고 강행접근 도중 임의로 노즐의 각도를 바꿔서는 안되며 모든 동작은 지휘자의 구령에 맞춤
7	밸브 차단 후 분무주수를 유지하며 후방 3m까지 이동 후 직사주수하여 잔류화염을 진화한다.
	지휘자	밸브 차단 후 후방 3m까지 이동하여 직사주수로 잔류화염을 진화하도록 지시
	운전원	보수구 및 소화전을 닫는다.
	1조 관창수	후방 3m까지 이동하고 분무주수를 유지하여 엄호
	1조 관창보조	관창보조에 임하며 후퇴 시 호수가 꺾이지 않도록 유지
	2조 관창수	후방 3m까지 이동하여 직사주수로 변경하여 잔류화염을 진화
	2조 관창보조	관창보조에 임하며 후퇴 시 호수가 꺾이지 않도록 유지
	착안사항	후퇴 시 분부주수를 유지하며 자세가 흐트러지지 않도록 하고 1조는 분무주수를 계속 유지하여 엄호하고 2조는 직사주수로 잔류화염을 진화
8	진화가 완료되면 분무주수 후 관창을 상향으로 하여 주수를 중지하고 방수를 중지한다.
	지휘자	분무주수 후 상향으로 하여 주수중지를 지시하고 운전원에게 방수중지 지시
	운전원	지휘자의 지시에 방수압력을 낮추고 방수중지 후 PTO 및 시동정지
	1조 관창수	분무주수를 유지하고 관창을 상향으로 하여 주수중지 및 잔압제거
	1조 관창보조	관창보조에 임함
	2조 관창수	분무주수로 변경하고 관창을 상향으로 하여 주수중지 및 잔압제거
	2조 관창보조	관창보조에 임함
	착안사항	주수중지 시 상향으로 하고 관창의 개폐는 분사상태에서 조작
9	장비를 현위치에 내려놓고 대기선에 집합하여 장비를 점검하고 보고한다.
	지휘자	대원 및 장비를 점검하여 이상유무 확인
	전 대원	지휘자에 지시에 장비를 점검하고 이상유무 보고

위험물(유류) 화재진압전술(팀단위 평가)
개별임무		응시번호	성 명	평가관	(서명)
지휘자			(서명)
운전원			(서명)
1조 관창수			(서명)
					(서명)
1조 관창보조			(서명)
2조 관창수			(서명)
2조 관창보조			(서명)
위험물(유류) 화재진압전술평가 〔제한시간 12분〕					임무수행여부
					예(YES)	아니오(NO)
1	개인장비는 평가전 착용된 상태로 시작하며 평가관의 실시구령에 장비점검 후 대원별 지정된 장비를 휴대하고 65mm소방호스 2개의 관창을 화점으로 적절한 대형을 갖추어 접근한다.
	① 개인장비 착용상태 및 점검의 적정성
	② 대원별 장비휴대 및 접은 호스전개의 적정성
	③ 운전원의 차량조작 적정성(시동-PTO-메인밸브-자체급수구)
	④ 호스전개 대형의 적정성(1조-공격대형, 2조-엄호·경계관창)
2	1차적으로 바닥으로 누출(누유)되어 확대중인 화재를 폼 약제를 이용하여 진압한다.
	① 지휘자의 폼 밸브개방 및 방수개시 지시여부(무전)
	② 운전원의 폼 밸브 및 방수구개방 후 압력 5~7㎏/㎠, 소화전 점령 실시여부
	③ 지휘자의 주수개시 및 진압의 적절한 지시여부
	④ 관창개방의 적정성(원칙-관창의 개폐는 상향 분무상태에서 실시)
	⑤ 1조 -화재진압의 적정성
	⑥ 2조 -대원엄호주수 및 경계관창의 적정성
3	평가관의 1차 진압완료 구령에 지휘자의 지시에 의해 분무주수를 실시하여 대형을 갖추며 폼 밸브 차단 및 방수압력을 약 8㎏/㎠를 유지한다.
	① 지휘자의 적절한 지시(무전)여부
	② 1조 -분무주수 변경여부
	③ 2조 -분무주수 여부
	④ 운전원 차량조작의 적정성(폼 밸브만 차단하고 방수압력 약 8㎏/㎠)
4	2차 화점(누유원) 5m지점에서 강행접근 대형을 갖춘다.
	① 지휘자의 위치(1·2조 관창수 사이에 위치) 및 지휘의 적정성
	② 주수개시 후 화점과 수평으로 하여 대형을 갖춤 여부
	③ 분무각도 90~120°로 하여 물줄기 중앙부분의 적절한 겹침 여부
	④ 관창보조 자세의 적정성

위험물(유류) 화재진압전술평가 〔제한시간 12분〕		임무수행여부
		예(YES)	아니오(NO)
5	지휘자의 지휘에 맞추어 2개의 관창으로 화세를 밀어내며 누유중인 화점으로 강행 접근한다.
	① 지휘자의 적절한 지휘(구령)여부
	② 지휘자의 지휘에 맞춰 강행 접근여부(전후좌우 이동거리는 한 족장을 유지하고 이동하는 쪽의 발이 먼저 이동하며 임의 행동금지)
	③ 운전원의 방수압력 유지
6	누유원 30cm까지 접근이 완료되면 연료공급밸브를 잠그어 누유를 차단한다.
	① 누유원 30cm에 접근하여 대원정지 및 연료공급밸브 차단의 적정성
	② 접근하여 정지 시 안정적 자세여부
7	밸브차단 완료 후 분무주수를 유지하며 후방 3m지점 까지 이동하여 1조는 분무주수를 유지하고 2조는 직사주수로 변경하여 잔류화염을 완전 진압한다.
	① 지휘자의 적절한 지휘(구령)여부
	② 후방 3m지점까지 안정적 이동여부
	③ 이동시 호수가 꺾이지 않도록 관창보조의 적정성
	④ 1조 -이동완료 후 분무주수를 유지하여 엄호여부
	⑤ 2조 -이동완료 후 직사주수로 변경하여 잔류화염 진화여부
	⑥ 운전원의 보수구 및 소화전 닫음의 적정성
8	평가관의 2차 진압완료 구령에 주수 및 방수를 중지하고 잔압을 제거한다.
	① 지휘자의 적절한 지시여부(분무 후 상향으로 하여 주수중지, 방수중지)
	② 주수중지의 적정성(상향 분무상태에서 관창을 닫음)
	③ 방수중지 후 잔압제거 실시여부
	④ 운전원의 방수중지 후 PTO 및 시동정지의 적정성
9	관창을 현 위치에 내려놓고 대기선에 집합하여 장비를 점검 후 이상유무를 보고한다.
	① 개인장비점검 절차의 적정성
	② 장비 점검 보고 및 해산 실시여부
※ 평가결과 ◎ 임무수행 35개 항목 중 70%(25개 항목) 이상을 PASS해야 합격. YES 개 항목, NO 개 항목 합격 □ 불합격 □

화재대응능력 1급 실기평가표
표준작전절차 수행능력
응시번호		성 명		(서명)	평 가 관	(서명)
표준작전절차 수행능력 평가 [제한시간 50분]						점수
						배점	평가점수
1. 유해화학물질사고 대응절차 (SOP 310)			① 사고특성 및 위험요인 4개 항목			20
			② 대응절차 기준 및 기준
			- 접보와 출동단계 3개 항목			15
			- 현장도착 및 현장활동 단계 13개 항목			65
2. 초고층 건물화재 대응절차 (SOP 204-12)			① 사고특성 및 위험요인 26개 항목 중 20개 항목 기술(20×5점)			100
3. 하이브리드 차량사고 대응절차 (SOP 307)			① 사고의 특성 3개 항목			15
			② 대응절차 5개 항목			25
			③ 안전기준 5개 항목			25
			④ 화재진압 절차(3단계) (발화기→성장기→최성기)화재진압 * 발화기․성장기 각 10점, 최성기 15점			35
4. 아파트화재 대응절차 (SOP 204-2)			① 사고특성 및 위험요인 3개 항목			30
			② 대응 절차 및 안전기준 9개 항목			70
5. 지하층화재 대응절차 (SOP 204-6)			① 사고특성 및 위험요인 2개 항목			16
			② 대응 절차 및 안전기준 12개 항목			84
※ 평가결과 ◎ 주요재난현장 선택 항목 평가에 대해 100점 환산기준 70점 이상 합격 합격 � 불합격 �

< 참고사항 >

① 현장에서 안전관리를 도모하기 위해 주요재난현장 표준작전절차(SOP)에 대한 이해도를 평가한다.

② 평가방법은 필기평가로 하며 시간은 50분으로 한다.

③ 5가지 평가항목에서 응시자가 추첨한 1개 항목을 평가하며 70점 이하는 불합격 처리한다.

유해화학물질사고 대응절차 평가표(SOP 310)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
1. 사고특성 및 위험요인 □ 폭발과 화재를 동반할 수 있어 2차 재해의 위험성이 큼 □ 독성중독 등 대량 인명피해 발생의 우려가 높음 □ 피해범위가 광범위하고 매우 복잡·다양한 사고특성을 보임 □ 위험물 다양화로 누출 및 분출된 유해화학물질에 대한 특성 및 성상 등 정보부족
2. 대응절차 및 기준(접보와 출동단계) □ 상황실 수보자는 사고 상황 신속 파악 □ 상황실 근무자는 수집된 정보를 출동대에 관련정보를 실시간 전파 □ 출동대는 화학보호복등 개인안전장비 착용 및 확인
3. 대응절차 및 기준 (현장도착 및 현장활동 단계) □ 현장에 도착한 차량은 바람을 등지고 접근 □ 먼저 현장에 도착한 출동대는 가상 안전통제선 밖에 차량을 배치 □ 현장상황을 파악 후 확산범위 판단 및 안전통제선 재설정 □ 예상확산범위로 설정된 안전통제선 밖으로, 신속히 주민대피 □ 필요 최소한의 소방력 외에 나머지는 안전장소로 재배치 □ 누출현장 주변의 저지대 및 구획된 부분에 차량배치 금지 □ 현장진입 대원은 바람을 등지고 접근하며, 후방에 엄호주수 관창배치 □ 누출 부분에 대해 누출차단 조치 □ 유출된 유해화학물질 등은 흡착포 등으로 1차 제거 □ 유관기관 회수차량에 의한 유독물 회수실시(폐기물 처리업체 등) □ LPG 등 가스 누출시는 냄새·소리 등을 주의 깊게 경계 □ 화재로 유류·가스 탱크외벽 가열시, 탱크외벽 냉각 □ 밸브·배관에 화염 발생시, 주변 가열된 부분 우선 냉각시킴 [현장활동 종료단계] □ 오염된 장비 및 인력에 대한 철저한 제독, 검사 실시 □ 회수된 의복 및 오염장비는 전문기관에 의뢰 폐기실시

초고층 건물화재 대응절차 평가표(SOP 204-12)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
□ 화재하중 매우 높고, 플라스틱 계통의 가연물 연소 특성상 연소 확대 속도가 매우 빠름 □ 수직연결공간은 고층 건물의 높이에 비례하여 연돌효과(stack effect) 발생 연소범위 확대 유발 □ 공조시스템에 의한 연기 및 유독가스의 급격한 확산 위험 □ 플래쉬오버(Flashover)등이 발생하게 되면 고온의 열과 압력에 창문 파괴, 분출된 화염과 고온의 연기는 상층창 파괴 및 발화시켜 화재를 상층방향으로 전파 □ 고층부에서의 화염이 몰아쳐 연기가 복도 측으로 밀려 연소 확대가 이루어질 가능성 증대 □ 드래프트(Draft) 효과가 커서 상승기류에 의하여 방화문 등의 개폐 및 연기의 제어 상 장애 발생 □ 건물구조, 가연물, 내장재 등의 연소에 따라 화재 초기에는 목재 화재와 같이 가연물에 착화 가연성가스 발산 매연 분출하며 중기시에는 연기가 흑색으로 변해 유리창 부서짐과 시계가 가려지고 최성기에는 실내 또는 구획부분 불길에 싸여 화염 분출과 폭열로 콘크리트 조각 낙하와 개구부 부근에 있는 가연물 모체로 전도하는 화열에 의해 입체적 화재로 발전 □ 건축물 특성상 소방대원의 집중 투입이 제약받음 □ 고층부 화재진압 시 소방대원이 지상에서 수관연장의 지연으로 수원확보가 어려움 □ 다양한 공간구획과 높고 낮은 천장이 혼재되어 연소조건이 다양하고 인명구조 활동 제약 □ 특별피난계단으로 진입 시 대피자와 혼잡 발생 □ 선착대는 도착 즉시 방재센타로 가서 관계자 및 소방설비 등으로 부터 화재상황 수집 및 경계구역설정 □ 지휘본부는 현장 도착 시점에 소방대 및 자위소방대 총괄지휘 □ 지휘본부는 선착대 소대장 및 관계자로부터 청취한 정보내용 등 종합적 현장 판단 연소 저지선, 배연수단 및 소화 수단 결정 □ 지휘본부는 출동대의 지휘자를 지휘본부에 집합 각대의 임무, 담당범위 하명 □ 주요화점을 확인한 시점에서 직하층에 전진지휘소 설치 □ 제1차 경계범위는 당해 화재구역의 직상층으로 하며, 직상층이 돌파 될 우려가 있는 경우에는 그 구역 직상층을 경계범위로 하고 순차구역마다 경계범위 넓힘 □ 막다른 통로, 엘리베이터,화장실,창,출입구,계단,침실,피난기구가 설치되어 있는 부근을 검색 중점개소로 함 □ 연결송수관, 스프링클러 송수구에 수관을 2선 연장하고 지휘본부의 명령을 받아서 송수 □ 소방대 활동 거점 화점층 특별피난계단 부속실 확보 원칙 □ 비상용엘리베이터 활용 화점 직하층 진입 원칙 □ 유리파손과 비산 범위에 유의한 소방활동 □ 소방대원의 안전을 확보하기 위하여 각 대는 현장 지휘관의 하명에 따라 행동하며 지휘관 도착 전에 도착한 대는 사전 명령에 따라 행동 □ 소화활동은 인명구조 및 피난유도를 최우선적으로 하고 상황에 따라서는 소화활동 중지 □ 거주민의 피난유도 시 초고층 건물의 30층마다 설치된 피난 및 안전구역으로 대피를 유도 □ 내부 진입 시 예비 공기호흡기 실린더를 확보하여 진입

하이브리드 차량사고 대응절차 평가표(SOP 307)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
1. 사고의 특성 3개 항목 □ 차종에 따라 144V에서 650V까지 전압이 흐르므로 감전에 주의 □ 엔진룸 및 차체내부에 내장배터리와 연결되는 고압배선 주의 □ 감전 주의사항을 제외하고는 자동차화재진압 절차를 준용
2. 대응절차 5개 항목 □ 현장의 추가 위험요소확인․배제조치 등 안전확보 □ 하이브리드 차량 식별 : 차량외부의 표식을 확인 □ 도로 상에 “고전압 위험” 또는 “접근금지” 표시로 사고주변 통제 □ 사고차량 내 고전압 발생 방지를 위하여 배터리 메인전원 차단 □ 배터리 메인전원 차단이 불가한 경우 시동용 배터리의(12v) 음극(-)을 분리하여 전원 차단
3. 안전기준 5개 항목 □ 진압대원은 공기호흡기(보안경) 및 절연장갑, 절연화 등 보호장비 착용 □ 사고차량 하부의 연료 및 배터리 전해액 누출여부를 확인하고 전해액에 접촉되지 않도록 주의 □ 전압 측정기를 이용 차량 내 고전압 누설여부를 확인 □ 엔진이 멈추어 있어도 오토-스톱기능이 작동하고 있을 경우 기어레버 및 가속페달 이나 브레이크 페달 등의 조작으로 엔진이 재시동 될 수 있으므로 시동키를 돌려 시동을 완전히 끈다. □ 고전압 부품을 취급할 경우 안전 스위치 off, 배터리케이블 탈거 후 5~10분 이상 대기
4. 화재진압 절차(발화기→성장기→최성기) □ 발화기 - 차량 내 연소가 시작되는 단계로 일반적인 주수소화를 금하며, ABC분말소화기를 사용 화재진압 □ 성장기 - 소화기로 진화가 어려운 경우 주수소화를 실시하되, 감전사고를 예방하기 위해 절연장갑․절연화․보안경 등 안전장비를 착용해야 하며, 엔진룸 화재의 경우 고전압이 흐르는 케이블로 연결되어 있음을 주의 □ 최성기 - 화재의 규모가 최고조에 달하는 단계로 배터리 폭발 및 전해액 누출 가능성에 대비하여 위해 차량과의 일정거리를 유지하여 주수소화 실시

아파트화재 표준작전절차 평가표(SOP 204-2)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
1. 사고의 특성 및 위험요인 3개 항목 □ 초기 진화기회를 놓치면 상층부로 연소 확대될 가능성 상존 □ 고층에서 화재가 발생한 경우 소방장비와 수리 이용 제한 □ 스프링클러, 옥내소화전 등 소방시설의 적절히 사용 활용
2. 대응절차 및 안전기준 9개 항목 □ 신고접수 및 출동단계에서 아파트 관리자에게 대피안내방송, 진입로 확보, 소방시설 작동 확인, 가스차단, 주정차차량 이동 지시, 화단 장애물 제거 및 공기안전매트 설치 지시 □ 굴절차 혹은 사다리차가 출동하고 소형 소방차량을 우선 진입 □ 소방차량 진입이 곤란한 경우, 소방호스 연장 또는 자체소방시설(연결송수관 설비, 소화전 등)을 활용. 단, 자체소방시설 활용 불가 시를 대비하여 경방요원이 로프 및 관창을 소지 후 화재현장 진입 □ 진입과 대피(구조)는 계단(현관)을 이용 원칙 □ 현관문 개방을 위한 방화문 파괴기, 동력절단기, 산소절단기 등 소지 □ 주민 안전대피(구조)에 주력 - 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자 우선 대피 - 연기의 유입․이동경로를 파악, 대피 우선순위 결정 - 주민 추락 예상지점에 에어매트나 매트리스를 설치 □ 연기의 확산을 방지하고 배출 □ 다수피난자 발생시 방화문폐쇄, 피난경로 확보, 연기차단 및 계단실 피난구역설치 □ 창유리, 파편 등 낙하물에 유의 - 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되, 기상 및 현장 상황을 고려하여 건물높이만큼 안전구역을 설정하여 주민 접근을 통제하고 모든 대원은 개인 안전장구 착용에 철저를 기한다.

지하층화재 표준작전절차 평가표(SOP 204-6)
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
1. 사고의 특성 및 위험요인 2개 항목 □ 공간이 작고 공기 유입량이 적기 때문에 연소가 완만하지만 농연과 열기는 충만 □ 진입구 협소 및 배연구 역할로 진입 곤란, 진입시 위치 방향감각의 상실 가능이 높아 소방활동상 장애
2. 대응절차 및 안전기준 12개 항목 □ 진입경로에는 로프나 라이트라인(Light line)을 설치 □ 급격한 공기유입 방지로 백드래프트 발생요인 차단 □ 비상구 신속 개방, 급기구 진입 □ 가스, 위험물 등 공급차단 소방활동상 장애요인 제거 □ 다수인 대피시 출입구 통제․유도요원 배치 □ 지상층으로의 연기유입이나 연소 확대를 차단 - 방화문 폐쇄 및 경계관창 배치 □ 지상층 수용자 대피 □ 소화수 사용량을 최소화하여 수손피해 방지 □ 진입이 곤란하고 요구조자가 없을 경우, 고발포나 가스계 소화약제 등을 주입하여 진화 □ 요구조자가 있을 것으로 예상되는 경우, 미분무나 살수설비로 진화 □ 내부진입시 단독행동금지 및 공기호흡기 등 안전장구 착용 □ 급기구 진입원칙 및 2인 1조 안전로프 결속 휴대용 조명기구 착용 지휘관 통제하에 엄호주수 태세 갗추고 진입할 것