제1장 소방조직의 문화특성

문1-1) 소방기본법에서 정한 소방조직과 소방인의 존재이유와 거리가 먼 것은?

① 화재예방 활동            ② 화재진압 활동

③ 구조․구급활동           ④ 위치추적활동

문1-2) 소방기본법 목적의 구성요소가 에 해당하지 않는 것은?

① 화재의 예방․경계

② 화재의 진압․복구

③ 화재, 재난․재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조 및 구급활동

④ 공공의 안녕질서와 복리증진에 이바지

문1-3) 소방인이 위험한 재난 현장에서 두려움을 떨치고 소방인으로 하여금 앞으로 나갈 수 있게 만드는 것도 (   )이 있기 때문이다.  (   )안에 들어갈 가장 적합한 말은?

① 살신성인정신                 ② 의용봉공정신

③ 군인정신                     ④ 소방정신

문1-4) 소방과 직업정신에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 소방공무원으로서 가져야 할 전문적인 윤리가 직업정신이다.

② 소방공무원으로서의 직업정신 확립은 조직의 정체성 확립에 도움을 줄 수 있다.

③ 직업인으로서 가져야 할 정신이 직업정신이므로 소방공무원의 직업정신도 다른 직종과 크게 다를 바 없다.

④ 나 자신의 희생으로 타인의 생명과 재산을 구해주는 행위는 소방공무원으로서의 직업정신을 가장 잘 보여주는 행위라 할 수 있다.

문1-5) 소방정신문화 안에는 소방인으로서 갖추어야 할 여러 덕목들과 (ㄱ)와 (ㄴ)를 위한 윤리적규범이 명시되어야 한다. (    )안에 들어갈 맞는 말은?

( ㄱ )               ( ㄴ )

①   인력규제,             장비규제

②   차량규제,             매뉴얼규제

③   자기규제,             조직규제

④   소방인력규제,         소방차량규제

문1-6) 소방인에게 요구되는 윤리는 전문직으로서의 윤리이다. 소방인의 직업윤리 정신으로 보기 어려운 것은?

① 정치성        ② 신뢰성        ③ 협동성       ④ 비영리성

문1-7) 행정안전(자치)부 민방위통제본부 기능을 중심으로 새롭게 설치된 국가재난을 총괄 관리하는 전담기구로 책임과 역할을 맡게 된 소방방재청 출범일은?

① 2006년 11월  9일

② 2008년  6월  1일

③ 2001년 11월  9일

④ 2004년  6월  1일

문1-8) 재난 및 안전관리기본법에서 재난의 관리단계를 가장 적절하게 표현한 것은?

① 예방 - 복구 - 대응 - 대비

② 대비 - 복구 - 예방 - 대응

③ 예방 - 대비 - 대응 - 복구

④ 대응 - 복구 - 대비 - 예방

문1-9) 다음 중 재난분류체계상 인적재난에 해당하지 않는 것은?

① 전염병 확산 피해           ② 환경오염 사고

③ 해난사고                   ④ 교통사고

문1-10) 다음은 재난 및 안전관리기본법상 재난 중 자연재해에 대한 설명이다.(ㄱ)~(ㄷ)에 들어갈 내용을 올바르게 나열한 것은?

태풍․홍수․호우․강풍․(ㄱ)․해일․대설․(ㄴ)․지진․황사․(ㄷ) 및

그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말한다

( ㄱ )     ( ㄴ )      ( ㄷ )

①    붕괴,       가뭄,       적조

②    풍랑,       가뭄,       화재

③    풍랑,       교통,       적조

④    풍랑,       가뭄,       적조

문1-11) 다음 중 재난 및 안전관리 기본법 상 사회적재난의 성격에 속하지 않는 것은?

① 에너지      ② 통신       ③ 화생방사고      ④ 의료

문1-12) 다음 중 중앙안전관리위원회의 간사로 옳은 것은?

① 주무부처 장관             ② 소방방재청장

③ 국무총리                  ④ 행정안전부 장관

문1-13) 다음 중 중앙안전관리위원회의 위원장은?

① 대통령     ② 국무총리     ③ 행정안전부장관     ④ 소방방재청장

문1-14) 다음 중 중앙재난안전대책본부의 본부장은?

① 대통령                   ② 국무총리

③ 행정안전부장관           ④ 소방방재청장

문1-15) 다음 중 중앙긴급구조통제단 단장은?

① 시․도지사               ② 소방본부장

③ 행정안전부 장관          ④ 소방방재청장

문1-16) 다음 중 재난 및 안전관리 기본법 상 긴급구조통제단을 둘 수 없는 곳은?

① 행정안전부               ② 소방방재청

③ 시․도 소방본부          ④ 시․군․구의 소방서

문1-17) 다음 중 재난 및 안전관리 기본법 상 중앙재난안전대책본부에 두는 기구와 거리가 먼 것은?

① 상황총괄반     ② 구조구급반     ③ 현장지휘반     ④ 자원봉사반

문1-18) 다음 중 지역긴급구조통제단의 기능으로 보기 어려운 것은?

① 지역 긴급구조대책의 총괄․조정

② 긴급구조활동의 지휘․통제

③ 긴급구조기관과의 역할분담 등 재난관리계획의 수립

④ 긴급구조대응계획의 집행 등

문1-19) 다음 중 지역긴급구조통제단의 기능과 거리가 먼 것은?

① 중앙정부 각 기관의 임무 조정

② 지역 긴급구조대책의 총괄 조정

③ 긴급구조지원기관의 역할분담 등 현장활동계획의 수립

④ 긴급구조활동의 지휘 통제

문1-20) 다음 중 지역긴급구조통제단 서비스지원반에 해당하지 않는 것은?

① 장비지원팀     ② 운영지원팀     ③ 수송지원팀     ④ 통신지원팀

문1-21) 다음 중 지역긴급구조통제단  대응계획부에 해당하지 않는 것은?

① 상황분석반     ② 상황총괄반     ③ 작전계획반     ④ 상황보고반

문1-22) 다음 중 지역긴급구조통제단 자원지원반에 해당하지 않는 것은?

① 인력지원팀     ② 장비지원팀     ③ 수송지원팀     ④ 시설지원팀

문1-23) 다음 중 대응계획부 상황분석반 업무가 아닌 것은?

① 대책본부장 및 중앙통제단 등에 대한 보고서 작성

② 재난상황 예측

③ 작전계획반과 공동으로 대응활동계획 수립

④ 재난상황정보의 수집․분석

문1-24) 다음 중 지역긴급구조통제단 조직과 거리가 먼 것은?

① 총괄지휘부    ② 현장지휘대    ③ 분과위원회    ④ 자원지원부

문1-25) 다음 중 긴급복구부에 해당되지 않는 것은?

① 긴급시설복구반                 ② 긴급오염통제반

③ 긴급구호반                     ④ 긴급차량정비반

문1-26) 재난 및 안전관리기본법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중앙재난대책본부의 본부장은 행정안전부장관이다.

② 중앙재난대책본부는 6개반으로 구성된다.

③ 시․도재난안전대책본부의 본부장은 시도지사이다.

④ 시․군․구 긴급구조통제단의 단장은 시장․군수․구청장이다.

문1-27) 긴급구조통제단 대응계획부에 대한 설명 및 임무로 틀린 것은?

① 전반적인 대응목표 및 전략을 결정한다.

② 현장 대응활동계획 수립하고 작전계획에 따른 자원을 할당한다.

③ 재난상황정보의 수집․분석 및 대응목표 우선순위를 설정한다.

④ 상황분석반, 상황보고반, 작전계획반으로 구성되어 있다.

문1-28) 긴급구조통제단 중 총괄지휘부에 속하지 않는 것은?

① 통합지휘팀      ② 현장지휘대     ③ 안전담당     ④ 연락공보담당

문1-29) 긴급구조통제단 중 현장지휘대의 조직에 속하지 않는 것은?

① 긴급오염통제반   ② 구조진압반    ③ 현장통제반   ④ 항공통제반

문1-30) 긴급구조통제단 중 응급의료반의 임무와 거리가 먼 것은?

① 시․도차원의 응급의료 및 자원지원활동

② 대응구역별 응급의료 자원의 지휘․조정․통제

③ 응급환자 원거리 항공이송 통제

④ 사상자 현황파악 및 상황보고반에 대한 보고자료 제공

문1-31) 다음 중 긴급구조통제단 총괄지휘부 연락공보담당의 주요 임무가 아닌 것은?

① 대중정보제공에 관한 사항

② 현장정보통제에 관한 사항

③ 대중매체 홍보에 관한 사항

④ 대책본부장 및 의회 연락, 보고에 관한 사항

문1-32) 다음 중 긴급구조통제단  각 부와 실무반에 대한 연결로 거리가 먼 것은?

① 총괄지휘부 - 통합지휘팀, 연락공보담당, 안전담당

② 대응계획부 - 현장지휘대, 상황분석반, 작전계획반

③ 자원지원부 - 서비스지원반, 자원지원반

④ 긴급복구부 - 긴급구호반, 긴급시설복구반, 긴급오염통제반

문1-33) 지역긴급구조통제단장의 주요임무는 긴급구조활동의 총괄 (ㄱ)․(ㄴ)․(ㄷ) 및 긴급구조대응계획의 (ㄹ)책임이 있다. (   )에 들어갈 내용 중 맞는 것은?

( ㄱ )      ( ㄴ )      ( ㄷ )      ( ㄹ )

①   지휘,       조정,       통제,       가동

②   지휘,       통제,       가동,       조정

③   통제,       가동,       지휘,       통제

④   조정,       통제,       가동,       지휘

문1-34) 다음의 중 긴급구조지원기관이 아닌 것은?

① 시․군․구청    ② 대한적십자사    ③ 기상청    ④ 경찰청

문1-35) 긴급구조지원기관의 역할에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소방방재청은 지휘통제, 비상경고, 대중정보, 상황분석, 구조진압 책임기관이다.

② 환경부는 오염통제 책임기관이다.

③ 보건복지가족부는 응급의료 책임기관이다.

④ 대한적십자사는 긴급복구 책임기관이다.

문1-36) 다음의 중 지휘통제기능의 긴급구조책임기관은?

① 경찰청      ② 소방방재청      ③ 기상청      ④ 산림청

문1-37) 다음 중 긴급구조책임기관이 잘못 연결된 것은?

① 지휘통제 - 소방방재청        ② 현장통제 - 경찰청

③ 오염통제 - 국토해양부        ④ 긴급구호 - 대한적십자사

제2장 안전관리와 건강

문2-1) 차량출발 시 안전사고 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 운전원은 차량주위와 대원 승차가 확인되면 즉시 출발한다.

② 지휘자는 대원의 승차 상황을 확인함과 동시에 운전원에게 출발시킨다.

③ 출동할 때는 차량주변을 확인하고 출발한다.

④ 좁은 차고 안에서는 주위를 확인한다.

문2-2) 차량출발 시 일반적인 안전사고 요인으로 보기 어려운 것은?

① 가까운 거리의 화재 때문에 초조하여 지휘자의 명령을 받지 않고 발진했다.

② 지휘자가 대원 및 운전원에게 적절한 지시를 하지 않았다.

③ 선탑자가 출발할 때 후방확인 및 주변상황에 대한 주의를 태만히 했다.

④ 운전원은 차량주위와 대원승차를 확인하고 지휘자의 명령에 따라 출발했다.

문2-3) 차량출발 시 안전사고 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 선탑자는 출발할 때 주변상황에 대한 주의의무가 없다.

② 지휘자는 대원의 승차 상황을 확인함과 동시에 운전원에게 출발시킨다.

③ 출동할 때는 차량주변을 확인하고 출발한다.

④ 좁은 차고 안에서는 주위를 확인한다.

문2-4) 출동 중 안전사고 예방대책으로 적절한 것은?

① 타 차량의 사이렌 소리만으로 충분한 안전조치가 된다.

② 보행자가 횡단보도에서 1/2지점을 통과한 것을 보고 출발한다.

③ 확성기 등을 활용하여 소방차량이 교차점에 접근시 구체적으로 알린다.

④ 간선도로에 있는 눈이 녹아 있다면 골목길도 녹았을 것이라 판단한다.

문2-5) 출동 중 안전사고 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 물을 적재한 차량은 커브 등에는 중량, 미끄러짐에 주의하여 주행한다.

② 시계가 불량한 교차로에서는 속도를 낮추고 일시정지를 한 후 주행한다.

③ 긴급 상황시에는 도로상황에 따른 감속주행이 불필요 하다.

④ 우천시에는 주행속도를 감하며 반대차와 노면상황에 주의한다.

문2-6) 출동 중 안전사고 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 교차점 통과 시 사이렌과 적색등을 취명하고 확성기를 활용한다.

② 간선도로에 있는 눈이 녹아 있다면 골목길도 녹았을 것이라 판단한다.

③ 긴급 상황시에는 도로상황에 따른 감속주행을 한다.

④ 화점 가까이에서는 속도를 낮추어 타대의 접근을 예측하여 주행한다.

문2-7) 폭설 시 출동에 대한 행동지침으로 틀린 것은?

① 도로상황에 따른 감속 주행을 한다.

② 간선도로에 눈이 녹아있을 시 골목길도 녹았을 것이라고 판단하여 통행한다.

③ 동결 우려가 있는 도로 통행시 핸들조작에 유의한다.

④ 골목길 동결상황을 예측하여 가능한 짧은 간선도로를 선정한다.

문2-8) 화재출동 중인 소방차량의 일방통행로를 역주행할 때 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 부득이한 경우에 한하며 서행운전 하여야 한다.

② 필요에 따라 대원을 선행시켜 타차량을 유도한다.

③ 화점 가까이에서는 사이렌을 취명하면서 신속히 주행한다.

④ 교차점에서는 반드시 일시정지를 하고 안전을 확인하면서 주행한다.

문2-9) 출동 중 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 우천 시 주행속도를 감하며 반대차선의 차와 노면상황에 주의한다.

② 화점 가까이에서는 속도를 낮추어 타대의 접근을 예측하여 주행한다.

③ 타 차량의 사이렌 소리만으로 충분한 안전조치가 된다.

④ 교차점 통과 시 사이렌과 적색등을 취명하고 확성기를 활용한다.

문2-10) 커브길에서 안전사고 예방대책으로 가장 적당한 것은?

① 긴급상황이므로 신속히 통과한다.

② 물을 적재한 차량은 커브 등에서 중량에 영향이 없다.

③ 좌․우회전시 커브에서는 속도를 낮추고 급핸들 조작은 하지 않는다.

④ 물을 적재한 차량은 커브 등에서 미끄러짐에 영향이 없다.

문2-11) 현장도착 시 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 10°내외의 경사에서는 사이드브레이크만으로 충분하다.

② 문개방은 반드시 뒤쪽의 안전을 확인하고 지휘자의 신호에 의해 하차한다.

③ 차량의 문을 개방 하차할때는 뒤를 확인 후 하차한다.

④ 유도원은 원칙으로 차량의 좌 후방에 위치하고 신호를 명확히 한다.

문2-12) 현장도착 시 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 사이드브레이크와 차량정차는 견고하게 한다.

② 문개방은 반드시 뒤쪽의 안전을 확인하고 지휘자의 신호에 의해 하차한다.

③ 차량의 문을 개방 하차할때는 뒤를 확인 후 하차한다.

④ 차량 유도원은 원칙으로 차량의 우 후방에 위치하고 신호를 명확히 한다.

문2-13) 사다리운반 중 안전사고 예방대책으로 가장 적당한 것은?

① 긴급한 상황이므로 전방에 대한 주의 집중은 필요치 않다.

② 가급적 1인 운반법을 활용한다.

③ 골목길 등을 지날 때는 경적 등을 활용하여 주의를 환기 시킨다.

④ 굽은길 등에서는 속도를 낮추어 급격하게 회전한다.

문2-14) 화재현장 활동 중 넘어짐 안전사고 예방대책으로 부적절한 것은?

① 소방호스 연장 상황, 파인 곳 등을 확인한다.

② 지휘자와 관창보조는 반동에 주의하고 타대원에 대한 명령에서도 소극적으로 듣고 다음 행동을 준비한다.

③ 방수화를 신고 있을 때는 주위의 장애물과 소방호스에 주의한다.

④ 미끄러지기 쉬운 장소에서는 발디딤판을 확보한다.

문2-15) 사다리 위에서 방수 시 추락을 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?

① 주수 시에는 랜턴이나 소리 등으로 자기의 활동위치를 상대방에게 알린다.

② 사다리 위에서 작업할 때는 안정된 작업자세를 취한다.

③ 농연속에서는 방수모 안면가리개를 내리는 것만으로 충분하다.

④ 사다리는 창틀과 기둥에 걸치는 등 안전을 확보하고 로프로 고정한다.

문2-16) 지붕에서 진화작업 중 추락사고를 방지하기 위한 예방대책으로 부적절한 것은?

① 로프, 갈고리 등으로 안전을 확보한다.

② 자세를 낮추고 균형을 유지하면서 행동한다.

③ 염화제 슬레이트 지붕은 원칙적으로 미끄러질 우려가 없다.

④ 지붕 강도가 약하다고 생각될 때에는 기둥 등을 흔들어서 강도를 확인한다.

문2-17) 지붕에서 진화작업중 추락사고 원인으로 적당하지 않은 것은?

① 방수한 물로 인하여 지붕위가 미끄러지기 쉬웠다.

② 아래지붕이 노후화되어 강도가 현저하게 저하되었다.

③ 염화제 슬레이트 지붕에 주의를 하였다

④ 추락위험이 있는 장소에서 주의하지 않고 행동했다.

문2-18) 사다리를 이용한 진화작업 중 추락사고를 방지하기 위한 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 사다리는 창틀과 기둥에 걸치고 안전을 확보하며 로프로 고정한다.

② 평평하고 견고한 지점에 설치하되 부득이한 경우에는 좌․우 높이를 조정한다.

③ 거는 사다리는 난간에 체중을 걸치기 전에 흔들어 강도를 확인한다.

④ 화점실에서 농연이 분출하고 거는 사다리를 걸친 베란다를 확인할 수 없을 때는 인접베란다의 강도 등으로 추정하여서는 안된다.

문2-19) 사다리를 이용한 진화작업 중 추락 사고를 방지하기 위한 예방대책으로 적절한 것은?

① 거는 사다리는 난간에 체중을 걸치기 전에 흔들어 강도를 확인한다.

② 베란다 강도와 걸치는 위치의 미끄러짐 등을 확인하고 대원상호간 연락은 불 필요하다.

③ 운전원은 보조자의 신호에 의하여 예비송수없이 즉시방수 개시한다.

④ 화점실에서 농연이 분출하고 거는 사다리를 걸친 베란다를 확인할 수 없을 때는 인접 베란다의 강도 등으로 추정해서는 안된다.

문2-20) 사다리 활용에 있어서 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 사다리를 설치할 때는 반드시 견고하고 평평한 바닥에 설치한다.

② 사다리 위에서 방수작업을 할 경우 호스를 두다리의 사이에 두지 않도록 한다.

③ 사다리를 통하여 대원이 창문으로 진입 한 경우 사다리는 즉시 제거하여야 한다.

④ 사다리는 창틀과 기둥에 걸치고 안전을 확보하며 로프로 고정한다.

문2-21) 사다리의 활용에 있어서 적절한 것은?

① 사다리 위에서 방수작업을 할 경우 호스를 두 다리의 사이에 두어야 한다.

② 사다리에 오를 때 신속한 방수를 위하여 관창을 일부 개방한다.

③ 화점실에서 농연이 분출하고 거는 사다리를 걸친 베란다를 확인할 수 없을 때는 인접베란다의 강도 등으로 추정한다.

④ 사다리는 경사지 바닥에 설치하여도 무방하다.

문2-22) 사다리를 이용한 진화작업 중 추락사고를 방지하기 위한 예방대책으로 옳지 않은 것은?

① 미끄러질 염려가 있는 불안정한 장소에서는 안전망을 설치하고 신중히 행동한다.

② 평평하고 견고한 지점에 설치하되 부득이한 경우에는 좌․우 높이를 조정한다.

③ 진입시간을 고려하여 진입대원은 최대의 인원으로 한다.

④ 자세를 낮추고 균형을 유지하면서 행동한다.

문2-23) 진화작업 중 낙하물에 의한 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 지상대원은 상부의 주위상황에 주의하면서 행동한다.

② 인명검색 중 대들보에는 주수를 병행할 필요가 없다.

③ 연소의 진행상황에 따라 위험요인이 변화하는 것을 염두에 두고 행동한다.

④ 화재건물 주변에서 활동 시에는 상부에서의 낙하물에 유의하여 행동한다.

문2-24) 진화작업 중 낙하물에 의한 안전사고 유의사항으로 잘못 된 것은?

① 검색 중에는 대들보와 기둥의 접속부분 등에 주수를 병행한다.

② 완진단계에서는 건물의 붕괴우려가 없다.

③ 연소의 진행상황에 따라 위험요인이 변화하는 것을 염두에 두고 행동한다.

④ 건물구조로부터 지붕분열, 기와의 부푼 정도 등의 변화에 주의한다.

문2-25) 상해는 항상 사고에 의해 일어나고 사고는 항상 순차적으로 앞서는 요인의 결과로 일어난다는 사고발생의 연쇄성을 강조한 사람은?

① 하인리히(H.W. Heinrich)         ② 뉴튼(Newton)

③ 찰스 페로우                     ④ 스테판-볼쯔만

문2-26) 건물 내 진입 시 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 조명기구와 갈고리 등으로 내부 상황을 확인하면서 신중히 진입한다.

② 농연내에서 방수할 때는 구조물의 가운데에서 활동한다.

③ 장식품이 많은 점포 등에 진입 시 낙하위험이 있는 물건을 직사주수 등으로 제거한다.

④ 단독행동은 피하고 2인 1조로 지휘자의 지시에 의하여 행동한다.

문2-27) 세계적으로 행하여지고 있는 유효한 재해분석의 한 방법으로 미국 국가교통안전위원회(NTSB)가 채용하고 있는 안전관리 대상의 4M에 속하지 않는 것은?

① Man(인간)                     ② Media(매체)

③ Mannerism(타성)               ④ Management(관리)

문2-28) 농연과 열기속 진입 시 안전사고 예방대책으로 가장 적당한 것은?

① 긴급한 상황이므로 관계자의 협조없이 신속히 진입한다.

② 농연내에서 방수 할 때는 구조물의 가운데에서 활동한다.

③ 장식품이 많은 점포 등에는 진입전에 낙하위험이 있는 물건은 분무주수 등으로 제거한다.

④ 단독행동은 피하고 2인 1조로 지휘자의 지시에 의하여 행동한다.

문2-29) 훈련 중 안전사고 예방대책으로 적당하지 않은 것은?

① 건물 6층으로 소방호스를 연장 시 반드시 관창을 분리하여 올린다.

② 상층으로 소방호스 연장시 관창의 진동을 막기 위하여 로프는 관창부분에 결속하고 지상 대원과 연락을 취하면서 끌어올린다.

③ 로프를 투하할 때에는 지상대원의 신호를 받아 안전을 확인한 후 투하한다.

④ 사다리를 이용시 사다리 확보원과 연락을 취해 확인하면서 최후까지 긴장을 지속한다.

문2-30) 다음중 하인리히(H.W. Heinrich)의 도미노 이론을 통한 사고발생의 연쇄작용 중 안전과리활동에 의해서 제거할 수 있는 것?

① 사회적 환경                ② 인간의 결함

③ 불안전한 행동              ④ 유전적 요소

문2-31) 다음 중 소방활동의 특수성을 설명한 것으로 비교적 거리가 먼 것은?

① 확대위험성과 불안정성

② 활동환경의 이상성

③ 정신적․육체적 피로

④ 긴장완화

문2-32) 소방활동과 안전에 관한 설명이다. 다음 중 설명이 옳은 것은?

① 안전관리는 그 자체로 목적이 될 수 있다.

② 안전한계선을 구체적으로 정할 수 있다.

③ 재해현장은 위험요소가 단일화되어 있다.

④ 재해현장에서 안전한계선을 설정하여 행동한계지역으로 운영한다.

문2-33) 다음 중 소방활동 현장에서 사고가 발생하는 원인으로 거리가 먼 것은?

① 불안전한 상태               ② 불안전한 행동

③ 불가항력적인 사고           ④ 잠재적인 위험요인

문2-34) 훈련을 실시할 때, 가장 이상적인 교육생과 교관의 비율은 무엇인가?

① 2 : 1        ② 3 : 1        ③ 5 : 1       ④ 7 : 1

문2-35) 현장활동 시 장비사용에 있어서의 유의사항으로 적당하지 않은 것은?

① 적절한 개인보호장구를 착용한다.

② 반지와 시계는 장신구에 포함되지 않는다.

③ 도구를 저장하기 전에 점검하고 청결히 한다.

④ 도구를 개조하기 전에 제작사의 허락과 안전성을 상담한다.

문2-36) 소방차량 탑승 시 행동으로 틀린 것은?

① 운전원은 출동 중에 복장을 착용하면 안된다.

② 싸이렌 소리와 소음이 50데시벨을 초과하면 청각보호기를 착용해야 한다.

③ 접이식 좌석에 탑승시 안전난간을 이용해야 한다.

④ 운전원을 제외한 출동대원들은 차량 내에서 필요한 장구를 착용해도 된다.

문2-37) 다음 중 재해예방의 4원칙이 아닌 것은?

① 예방 가능의 원칙

② 손실 우연의 원칙

③ 원인 연계의 원칙

④ 방법 선정의 원칙

문2-38) 소방안전관리의 특성과 거리가 먼 것은?

① 일체성        ② 우발성         ③ 특이성        ④ 계속성

문2-39) 다음 중 현장활동 안전관리 10대 원칙이 아닌 것은?

① 자기의 안전은 무엇보다도 지휘관의 지시에 따를 때만 지켜지므로 절대 복종하라.

② 사고사례는 생생한 산 교훈이므로 심층분석하여 행동지침으로 생활화 시키도록 하라.

③ 안전관리는 임무수행을 전제로 하는 적극적 행동대책이다.

④ 위험에 관한 정보는 현장 전원에게 신속하고 철저하게 주지시키도록 하라.

문2-40) 다음 중 현장활동 안전관리 10대 원칙에 해당하지 않은 것은?

① 안전관리는 임무수행을 전제로 하는 적극적 행동대책이다.

② 위험에 관한 정보는 현장 전원에게 신속하고 철저하게 주지시키도록 하라.

③ 안전확보의 기본은 자기방어이므로 자기안전은 자기 스스로 확보하라.

④ 안전확보의 전제는 강인한 체력보다 정신력에 있음을 명심하라.

제3장 화재의 특성

문3-1) 다음 중 연소와 관련된 용어의 정의를 잘못 설명하고 있는 것은?

① 인 화 점 : 연소범위에서 외부의 직접적인 점화원에 의하여 인화될 수 있는 최저온도

② 연소범위 : 가연성증기와 공기와의 혼합 상태서의 증기의 부피를 말하며 연소농도의 최저한도를 하한, 최고한도를 상한이라 한다.

③ 연소속도 : 가연물질에 공기가 공급되어 연소가 되면서 반응하여 연소생성물을 생성할 때의 반응속도

④ 연 소 점 : 외부의 직접적인 점화원이 없이도 가열된 열의 축적에 의하여 발화가 되고 연소가 되는 최저의 온도

문3-2) 연소란 열과 빛을 발하는 급격하고 연쇄적인 산화반응이다. 다음 중 산화과정에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 산화반응은 산소와 다른 요소들 간의 화학적 결합이다.

② 산화반응이 너무 천천히 일어나면 이때의 반응은 몹시 점진적으로 이루어져 관찰하기가 쉽다.

③ 산화반응이 너무 빠르면 가연물과 산화제의 매우 급격한 반응으로 폭발을 일으키게 된다.

④ 급격한 산화반응으로 짧은 시간동안 많은 양의 에너지를 방출한다.

문3-3) 연소와 관련하여 화학적 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물질이 변환될 때에 열을 방출하는 반응을 발열반응이라고 한다.

② 물질이 변환될 때에 에너지를 흡수하는 반응을 흡열반응이라고 한다.

③ 액체에서 기체로 상태변화 시 에너지를 필요로 하므로 이때의 반응은 발열반응이다.

④ 질소와 산소가 화합할 때의 반응은 흡열반응이다.

문3-4) 연소의 구비조건에 해당하지 않는 것은?

① 흡열반응일 것               ② 산화반응일 것

③ 발열반응일 것               ④ 산화반응속도가 빠를 것

문3-5) 다음 중 발열반응이 아닌 것은?

① LPG(가연성가스)+산소+점화원

② 질소산화물+산소+점화원

③ 목재+산소+점화원

④ 휘발유+산소+점화원

문3-6) 다음 중 연소의 3요소에 해당하지 않은 것은?

① 가연물(Fuel)            ② 열(Heat)

③ 산소(Oxygen)           ④ 화학적 연쇄반응(Chemical Chain reaction)

문3-7) 대기 중의 산소(O2)의 용적은 얼마인가? 2

① 15 Vol%     ② 21 Vol%     ③ 65 Vol%     ④ 78 Vol%

문3-8) 다음 중 연소의 4요소 중 산소(산화제)에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 산화제는 화학반응 과정을 통해 산소나 산화성가스를 생성하는 물질을 말한다.

② 산화제는 그 자체가 가연성이다.

③ 14%의 낮은 산소농도에서도 연소반응이 일어날 수 있다.

④ 산화제로는 제1류위험물(산화성고체) 아염소산염류 등이 있다.

문3-9) 풍부한 산소(산소농도가 21%를 넘을 때) 상태에서의 연소특성으로 바르지 않은 것은?

① 일반적으로 연소하는 물질은 풍부한 산소의 대기상태에서 더욱 빠르게 연소한다.

② 일반적으로 연소하는 물질은 풍부한 산소의 대기상태에서 훨씬 쉽게 발화한다.

③ 일부 석유화학 물질들은 풍부한 산소의 대기상태에서 자체발화하기도 한다.

④ 일반적인 산소수준에서 발화하지 않은 물질은 풍부한 산소상태에서도 쉽게 연소하지 못한다.

문3-10) 다음 중 산소공급원(산소, 산화제)에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 공기중 산소의 양은 전체 공기의 양에 대하여 21(Vol%)이며, 질량은 23(Wt%)로 존재하고 있어 공기 중 산소는 산소공급원이 될 수 있다.

② 염소산염류, 과염소산염류, 과산화물, 질산염류 등은 산소를 함유하고 있는 강산화제로서 산소공급원이 될 수 있다.

③ 질산나트륨은 조해성이 있어 냉각시키면 산소를 발생하므로 산소공급원이 될 수 있다.

④ 물질 자체의 분자 내에 가연물과 산소를 함유하고 있는 제5류 위험물과 같은 자기반응성물질은 산소공급원이 될 수 있다.

문3-11) 다음 중 연소의 4요소 중 가연물에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 가연물은 연소과정을 통하여 산화되거나 연소하는 재료 또는 물질이다.

② 일반적인 가연물은 수소와 산소의 결합에 의해 생성된 탄소를 함유하고 있다.

③ 가연물은 물질의 3가지(고체, 액체 및 기체)상태 중에 어느 한 상태로 존재한다.

④ 가연물이 연소하기 위해서는 고체 상태로만 존재해야 한다.

문3-12) 다음 중 가연물의 구비조건으로 바르지 않은 것은?

① 활성화 에너지의 값이 클 것             ② 열전도의 값이 적을 것

③ 연쇄반응을 일으킬 수 있는 물질일 것    ④ 산소와의 친화력이 클 것

문3-13)  다음 중 가연물이 될 수 없는 물질의 연결이 옳지 않은 것은?

① 주기율표 0족의 불활성 기체 - 헬륨(He), 네온(Ne)

② 완전산화물 - 일산화탄소

③ 흡열반응하는 물질 - 질소(N2)

④ 자체가 연소하지 않는 물질 - 돌, 흙

문3-14) 연소의 4요소 중 에너지 요소는?

① 산소(산화제) (Oxygen)

② 가연물(Fuel)

③ 화학적 연쇄반응(Chemical Chain reaction)

④ 열(Heat)

문3-15) 열이 가연물과 접촉 시 발생된 에너지와 연소반응과의 관계 중 바르지 못한 것은?

① 고체와 액체는 열분해 또는 증발을 일으키고 가연성 증기 또는 기체(gas)를 생성한다.

② 발화를 위한 에너지를 제공한다.

③ 계속적인 가연성 증기(가스)의 생성 및 발화로 연소반응이 지속되게 된다.

④ 산화과정이 너무 천천히 일어나면 짧은 시간동안 많은 양의 에너지를 발산한다.

문3-16) 다음 중 연소의 4요소 중 열원이 될 수 없는 것은?

① 헬륨       ② 단열압축       ③ 충격 및 마찰       ④ 자연발화

문3-17) 정전기 예방대책으로 바르지 않은 것은?

① 정전기의 발생이 우려되는 장소에 접지시설을 한다.

② 실내의 공기를 이온화 한다.

③ 공기 중의 상대습도를 70% 이하로 한다.

④ 전기저항이 큰 물질은 전도체 물질을 사용한다.

문3-18) 다음 중 기체의 연소형태가 아닌 것은?

① 확산연소(발염연소)         ② 예혼합연소

③ 폭발연소                  ④ 분해연소

문3-19) 다음 중 액체가연물의 연소형태가 아닌 것은?

① 자기연소               ② 증발연소

③ 등심연소               ④ 분해연소

문3-20) 다음 중 화재의 초기단계 화재성상으로 바르지 않은 것은?

① 초기단계에서 열은 상승하고 뜨거운 가스덩어리를 형성한다.

② 개방된 공간에서의 화재 초기단계에서 공기는 비교적 뜨겁기 때문에 화염위의 가스층을 가열시키는 작용을 한다.

③ 개방공간 내에서의 화재의 확산은 근본적으로 열에너지가 뜨거운 가스로 부터 근처의 가연물로 전달되는데 기인한다.

④ 개방된 지역에서의 연소 확대를 바람이나 지형의 기울기에 따라 증가될 수 있는데 이는 노출된 가연물이 미리 뜨거운 가스에 의해 가열될 수 있도록 하기 때문이다.

문3-21) 다음 중 구획실 화재진행으로 바르지 않은 것은?

① 개방공간에서의 화재진행보다 훨씬 단순하다.

② 구획실 화재의 성장과 진행은 일반적으로 가연물과 산소의 이용 가능성에 의해 통제된다.

③ 연소에 이용할수 있는 가연물의 양이 한정되어 있으면 이러한 화재를 “통제된 가연물”(Fuel controled)이라 한다.

④ 연소에 이용할수 있는 산소의 양이 한정되어 있으면 이러한 상태를 “통제된 배연”(ventilation controled)이라 한다.

문3-22) 다음은 화재의 발생현상을 단계별로 구분한 것이다. 맞는 것은?

① 발화기 - 플래쉬오버 - 성장기 - 최성기 - 쇠퇴기

② 발화기 - 성장기 - 최성기 - 플래쉬오버 - 쇠퇴기

③ 발화기 - 플래쉬오버 - 성장기 - 쇠퇴기 - 플래쉬오버

④ 발화기 - 성장기 - 플래쉬오버 - 최성기 - 쇠퇴기

문3-23) 다음 중 단계별 화재성상 중 “발화기”에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 화재의 4요소들이 결합하여 연소가 시작될 때의 시기이다.

② 화재의 규모가 작고 일반적으로 처음 발화된 가연물에 한정된다.

③ 개방된 지역이든 구획실 이든 간에 모든 화재는 발화의 한 형태로 발생한다.

④ 화염이 커짐에 따라 주위 공간으로부터 화염이 상승하는 공간으로 공기를 끌어들이기 시작한다.

문3-24) 다음 중 단계별 화재성상 중 “성장기”의 현상으로 바르지 않은 것은?

① 연소하는 가연물 위로 화염이 형성되기 시작한다.

② 화재의 4요소들이 서로 결합하여 연소가 시작될 때의 시기이다.

③ 구획실 화재의 경우 화염은 벽과 천장에 의해 급속히 영향을 받는다.

④ 성장기 초기에는 야외의 개방된 곳에서의 화재와 유사하다.

문3-25) 다음 중 단계별 화재성상 중 “성장기”의 현상으로 구획실의 화염이 공간내의 벽과 천장에 미치는 영향으로 바르지 않은 것은?

① 공기는 생성된 뜨거운 가스보다 차갑기 때문에 화염이 갖고 있는 온도에 대해 냉각효과를 가진다.

② 구획실의 벽과 관련하여 가연물들의 위치는 흡입되는 공기의 양을 결정한다.

③ 벽 근처 가연물들은 비교적 많은 공기를 흡수하고 보다 낮은 화염온도를 지닌다.

④ 천장 부분의 가스층의 온도가 상승하면 구획실 내의 전반적인 온도가 상승하게 된다.

문3-26) 다음 중 플래시오버가 발생되는 시기는?

① 성장기와 최성기간의 과도기적 시기이다.

② 연소하는 가연물위로 화염이 형성되는 시기이다.

③ 모든 가연성 물질이 화재에 관련된 시기이다.

④ 모든 연소가능물질이 소모된 시기이다.

문3-27) 화재에 의해 발생한 열이 대류와 복사현상에 의해 모든 가연물질이 동시에 발화하여 급속하게 연소가 확대되는 현상을 무엇이라 하는가?

① 플래임오버               ② 백드래프트

③ 플래쉬오버               ④ 롤오버

문3-28) 아래 예문과 관련된 화재단계는?

구획실 내의 모든 가연성 물질들이 화재에 관련될 때에 일어난다.

이 시기에 구획실 내에서 연소하는 가연물은 이용 가능한 가연물의

최대의 열량을 발산하고 많은 양의 연소 생성가스를 생성한다.

① 성장기   ② 플래쉬오버   ③ 최성기   ④ 백드래프트

문3-29) 다음 중 열과 온도에 대한 설명으로 부적합한 것은?

① 열은 한 물체에서 다른 물체로 전달되는 에너지이다.

② 온도는 열을 표시하는 지표이며 대상물의 따뜻함이나 차가움에 대한 측정치이다.

③ 온도는 표준방식에서 섭씨(℃)를 단위로 사용하여 측정한다.

④ 열을 포함한 모든 형태의 에너지의 공인된 표준방식 단위는 “칼로리”이다.

문3-30) 다음 중 열전달에 대한 설명으로 부적합한 것은?

① 최초 가연물로부터 화재발생지역 내 가연물로의 열전달은 화재의 성상을 결정짓는다.

② 물체들 간에 온도차가 크면 클수록 열전달 율은 적어지게 된다.

③ 열은 상대적으로 따뜻한 물체에서 차가운 물체로 움직인다.

④ 열이 전달되는 비율은 물체들 간의 온도의 차이와 연관된다.

문3-31) 다음 중 화재발생시 열의 전달방식이 아닌 것은?

① 전도       ② 대류       ③ 비화        ④ 복사

문3-32) 다음 중 화재 시 열 전달방식 중 대류에 해당하는 것은?

① 액체나 가스의 분자운동에 의한 열에너지의 전달이다.

② 금속막대의 끝이 화염에 의해 가열되면 열은 막대기 전체로 전달된다.

③ 중간 매개체의 도움 없이 발생하는 전자파에 의한 에너지의 전달이다.

④ 연소중인 물질의 불티나 불꽃이 기류를 타고 다른 가연물로 전달된다.

문3-33) 다음 중 가열된 물체의 열에너지가 방출한 전자파에 의해 열이 이동하는 현상을 무엇이라 하는가?

① 대류      ② 복사       ③ 전도       ④ 연쇄반응

문3-34) 다음 중 화재진행에 영향을 미치는 요인들 중 열발산율에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 화재에서 일정시간 동안 발산되는 열에너지의 양이다.

② 열발산율은 Btu/s 또는 kw로 측정된다.

③ 높은 열발산율을 가진 물질들은 일단 연소가 시작되면 급속하게 연소한다.

④ 고밀도 물질들은 저밀도 물질들보다 더 빠르게 연소한다.

문3-35) 다음 중 플래임오버/ 롤오버 상태에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 화염이 연소되지 않은 가스를 통과 또는 가로질러 이동하는 상태

② 성장기 및 최성기 중에 연소하지 않은 미연소 가스가 구획실로부터 나올 때에 관찰될 수 있다.

③ 구획실내의 다른 가연물의 표면과는 관련되지 않고 단지 연소 생성가스와 관련 된다.

④ 화재 최성기에 발생할 수 있다.

문3-36) 화재진행 단계에서 가스의 열균형에 대한 설명으로 적합하지 않은것은?

① 가장 온도가 높은 가스는 최상층에 낮은 층에는 차가운 가스가 모이게 된다.

② 열균형의 특성 때문에 소방대원은 낮은 자세로 진입하여 활동하여야 한다.

③ 정상적인 열균형 시 가스층의 위쪽에 있는 화점에 집중 방수하여야 한다.

④ 열균형 파괴시 강제배연방식(송풍기)등으로 구획실내의 가스를 배출시켜야 한다.

문3-37) 백드래프트(Back Draft) 현상의 직접적인 원인은?

① 실내온도의 증가              ② 가연물의 증가

③ 급격한 공기의 공급           ④ 연기의 증가

문3-38) 다음 중 백드래프트(Back Draft)가 발생할 수 있는 잠재적 요인에 대한 설명으로 바르지 못 한 것은?

① 작은 구멍에서 나오는 압축된 연기

② 짙은 청백색으로 변화는 연기

③ 화염이 조금 보이거나 보이지 않음

④ 연기로 얼룩진 창문

문3-39) 다음 중 화재의 종류별 해당 가연물이 틀리게 연결된 것은?

① A급화재 - 나무, 플라스틱

② B급화재 - 가솔린, 마그네슘

③ C급화재 - 가전용품, 변압기

④ D급화재 - 알루미늄, 티타늄

제4장 건물의 구조

문4-1) 다음 중 건물붕괴 징후로 맞지 않은 것은?

① 건축물 구조부에 금이 가거나 틈이 있을 때

② 삐걱거리는 소리나 갈라지는 소리가 날 때

③ 석조 벽 사이의 몰타르가 약화되어 기울어질 때

④ 무거운 기계장치가 있는 위층의 화재

문4-2) 다음 중 화재 시 철근콘크리트 건축물의 주된 붕괴요인은?

① 철근과 콘크리트의 결합력 상실

② 콘크리트나 벽돌에 비해 철재의 열팽창 계수가 매우 작기 때문

③ 건축자재가 화염에 노출되면 이들은 서로 같은 비율로 팽창하기 때문

④ 화재 시 화열에 의한 열 분산으로 건축자재의 열팽창 계수가 작아지기 때문

문4-3) 콘크리트의 화재성상 중 열로 인한 급격한 온도상승에 따라 철근과 콘크리트의 팽창도 차이로 철근의 부착력이 감소하여 콘크리트의 표층이 벗겨지고 파괴되는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 콘크리트 중성화 현상

② 탄성계수의 저하 현상

③ 콘크리트 박리 현상

④ 콘크리트 폭렬 현상

문4-4) 한옥건물의 네 면에 지붕면이 만들어진 형태로 전․후면은 사다리꼴 모양이고 양 측면은 삼각형의 형태를 띠는 지붕구조는?

① 모임지붕

② 맞배지붕

③ 팔작지붕

④ 우진각지붕

문4-5) 다음 중 유형별 건축물의 특징으로 바르지 않은 것은?

① 목재 건축물은 지진에 대한 저항능력이 매우 취약하다.

② 시멘트 블록 건축물은 지진이나 바람과 같은 횡력에 약하다.

③ 경금속 트러스 구조물은 화재 시 5~10분정도 노출되면 붕괴된다.

④ 주철은 화재와 열에 잘 견디나, 급속 냉각시켰을 때 금이 잘 가고 부서진다.

문4-6) 화재발생 시 건물 구조물의 변형 단계를 화재초기부터 나열한 것 중 알맞은 것은?

가. 부재의 응력이 재료 강도를 초과 하여 구조물 붕괴

나. 하중이 일정하고 특성이 변하지 않으므로 부재 내 응력 변화 없음

다. 보의 온도 상승으로 인해 재료 강도는 매우 서서히 감소함

라. 횡 단면적 감소로 인해 응력이 서서히 증가

① 가→나→다→라

② 나→다→라→가

③ 나→라→다→가

④ 다→나→가→라

문4-7) 화재 시 고려해야 할 구조물의 특성으로 바르지 않은 것은?

① 열적 팽창에 의해 내부력이 유도될 수 있다.

② 온도 상승에 의해 재료 강도가 감소할 수 있다.

③ 구조체가 타거나 깨져서 횡단면적이 넓어질 수 있다.

④ 강도에 영향을 주더라도 휨 현상은 중요하지 않다.

문4-8) 화재 시 온도변화에 따른 철골조의 변형에 대한 설명이다. 알맞은 것은?

① 70℃ 이상  : 표면이 거칠고 부식된 듯 한 형태

② 320℃ 이상 : 잔류응력의 변화 시작표면 기포 및 변색, 일부 표면마감의 탈락

③ 650℃ 이상 : 표면 기포 및 변색, 일부 표면마감의 탈락

④ 850℃ 이상 : 철골의 강도 및 탄성의 감소

문4-9) 화재 시 콘크리트 구조물의 자유공극수 방출이 시작되는 온도는?

① 100℃       ② 200℃      ③ 300℃      ④ 400℃

문4-10) 철골구조물에 콘크리트로 내화피복을 하고 단면에는 철근을 배치하는 건축 구조방식은?

① 가구식 구조

② 철골․철근콘크리트 구조

③ 조적식 구조

④ 철근콘크리트 구조

문4-11) 철근콘크리트 등의 엷은 판으로 이루어져 외력을 받게 되는 구조로 쉘(shell)과 돔(dome)이 있는 공법은 ?

① 현수구조    ② 입체트러스     ③ 막구조     ④ 곡면구조

문4-12) 콘크리트의 크리프(creep)현상의 발생원인이 아닌 것은?

① 재령이 적은 콘크리트에 재하시기가 늦을수록

② 물과 시멘트(w/c)의 혼합비율이 적정하지 않은 경우

③ 양생이 나쁜 경우

④ 재하응력이 클수록

문4-13) 다음 중 콘크리트의 내구성 저하요인이 아닌 것은?

① 하중작용 : 피로, 부동침하, 지진, 과적

② 온도 : 동결융해, 화재, 온도변화

③ 팽창계수 : 콘크리트와 철근의 열팽창계수 차이

④ 기계적 작용 : 마모

문4-14) 다음 중 화재 시 콘크리트 박리의 직접적인 원인에 해당하는 것은 무엇인가?

① 중성화 속도의 급격한 상승      ② 열팽창에 의한 압축응력

③ 콘크리트의 폭열                ④ 탄성의 저하

문4-15) 콘크리트에 일정한 하중을 주면 더 이상 하중을 증가시키지 않아도 시간의 흐름에 따라 변형이 더욱 진행되는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 크리프(creep)                ② 콘크리트의 폭렬

③ 중성화속도의 급격한 상승    ④ 콘크리트의 균열 및 박리

문4-16) 화재에 의한 건축물 붕괴의 주요 원인에 속하지 않은 것은?

① 부재간의 결합력 상실                 ② 탄성의 저하

③ 철근과 콘크리트의 결합력 상실        ④ 고온에 의한 폭렬

문4-17) 철근콘크리트의 구조물에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 콘크리트는 철근이 부식되는 것을 방지한다.

② 콘크리트와 철근이 강력히 결합하여 철근의 좌굴을 방지하며 압축응력에도 유효하게 대응 한다.

③ 철근과 콘크리트는 열팽창계수의 폭이 크다.

④ 내구․내화성을 가진 콘크리트가 철근을 피복하여 구조체는 내구성과 내화성을 가지게 된다.

문4-18) 콘크리트의 시멘트에 의한 수화생성물은 (   )변화에 따라 결정구조가 변화되고, (   )할 때 에너지를 흡수 또는 방출한다. 괄호 안에 알맞은 단어는 ?

① 온도, 경화                   ② 부피, 경화

③ 온도, 중화                   ④ 중화, 온도

문4-19) 콘크리트의 화재성상 중 압축강도 저하에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

① 콘크리트는 약 300〫 c 에서 강도가 저하되기 시작된다.

② 힘을 받고 있지 않은 경우 강도저하가 더 심하게 일어난다.

③ 응력이 미리 가해진 상태는 온도의 영향을 빨리 받는다.

④ 철근콘크리트 중 철근은 인장력을 받으며, 콘크리트는 압축력을 받는다.

문4-20) 콘크리트 폭렬에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

① 화재강도 중 최저온도

② 화재의 형태(부분 또는 전면적)

③ 골재의 종류

④ 구조형태/ 보의 단면, 슬래브의 두께

문4-21) 다음 중 건축에 사용하는 목재에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

① 나무는 하중으로부터 견딜 수 있는 강도가 뛰어나다.

② 지진에 대한 저항능력이 뛰어나다.

③ 가공성이 좋아 구조물을 시공하기 쉽다.

④ 목재의 열전도율은 콘크리트보다 크다.

문4-22) 다음 중 목조 건물 화재의 특징은 어느 것인가?

① 고온, 단시간형             ② 저온, 단시간형

③ 고온, 장시간형             ④ 저온, 장시간형

문4-23) 화재 시 구조물 변형의 단계를 4단계로 구분할 때, 그 중 2단계의 특징은?

① 하중이 일정하고 특성이 변하지 않으므로 부재 내 응력 변화 없음

② 횡 단면적 감소로 인해 응력이 서서히 증가

③ 보의 온도 상승으로 인해 재료 강도는 매우 서서히 감소함

④ 부재의 응력이 재료 강도를 초과할 때 파괴가 일어남

문4-24) 화재로 인한 콘크리트의 손상이 일어나기 시작하는 온도는?

① 100℃        ② 300℃        ③ 500℃        ④ 700℃

문4-25) 화재온도에 의한 콘크리트의 손상으로 옳지 않은 것은?

① 100℃ : 자유공극수의 방출

② 100 ~ 200℃ : 물리적인 흡착수 방출

③ 300℃ : 콘크리트의 탄성이 반으로 절감

④ 400℃ : 화학적인 결합수 방출

문4-26) 화재에 의한 철골조의 변형 중 옳지 않은 것은?

① 부재의 온도가 70℃ 이상 도달 시 : 잔류응력의 변화가 생기기 시작

② 120℃ 도달 시 : 표면 기포 및 변색

③ 320℃ 도달 시 : 일부 표면마감의 탈락

④ 650℃ 이상 노출 시 : 표면이 비교적 거칠고 부식된 듯 한 형태

문4-27) 화재 시 고려해야 할 건축 구조물의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 열적 팽창에 의해 내부력이 유도될 수 있다.

② 온도 상승에 의해 재료의 강도가 증가할 수 있다.

③ 구조체가 타거나 깨져서 횡단면적이 감소할 수 있다.

④ 강도에 영향을 주더라도 휨 현상은 중요하지 않다.

문4-28) 건축물의 주요 구조부에 해당하지 않는 것은?

① 내력벽      ② 바닥      ③ 옥외계단      ④ 기둥

문4-29) 다음 중 목조건물 화재의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전도        ② 접염      ③ 복사열        ④ 비화

문4-30) 건축물 붕괴 징후 시 안전구역 설정거리는 건물높이의 몇 배로 해야 하는가?

① 1배         ② 1.5배      ③ 2배           ④ 2.5배

문4-31) 화재 시 건축물 붕괴 가능성이 있을 때 안전 예방조치로 옳은 것은?

① 붕괴구역은 건축물 높이의 1배로 설정해야 한다.

② 붕괴구역은 건축물 높이의 1.5배로 설정해야 한다.

③ 붕괴구역은 건축물 높이의 2배로 설정해야 한다.

④ 붕괴구역은 건축물 높이의 2.5배로 설정해야 한다.

문4-32) 다음 중 모든 화재에서 경계해야 할 건물 붕괴의 징후로 바르게 묶인 것은?

가. 벽, 바닥, 지붕 구조물에 금이 가거나 틈이 있을 때

나. 벽에 묶어 놓은 버팀목이나 건물 등이 불안정하다는 현상이 나타날 때

다. 엉성한 벽돌, 블록 또는 건물에서 석재가 떨어질 때

라. 석조 벽 사이의 몰타르가 약화되어 기울어질 때

마. 건축 구조물이 벽으로부터 물러났을 때

① 가, 다, 라                  ② 나, 다, 라, 마

③ 가, 나, 라, 마               ④ 가, 나, 다, 라, 마

문4-33) 경량 트러스 구조물은 화재에 어느 정도 노출되면 붕괴되는가?

① 2~5분                     ② 5~10분

③ 10~20분                   ④ 20~30분

문4-34) 다음 중 건축물을 신축하거나 개축 또는 철거할 때 발생하는 화재 위험으로 바르지 않은 것은?

① 작업자에 의한 불씨, 불꽃에 노출되어 있다.

② 건축 중인 건물은 많은 부분이 석고보드와 같은 재료로 보호되지 않기 때문에 화재가 급속히 번질 수 있다.

③ 노출된 골력 목재는 재목을 세로로 쌓아 둔 것과 같아 화재 확산이 평상시 보다 느리다.

④ 뚫린 벽, 개방된 계단, 문짝이 없거나 사용할 수 없는 소방시설은 급격한 화재 확산의 요인이 된다.

문4-35) 다음 중 화재 시 고려해야 할 구조물의 특성으로 바르지 않은 것은?

① 열적 팽창에 의해 내부력이 유도될 수 있다.

② 재료 강도가 온도 상승에 의해 감소할 수 있다.

③ 구조체가 타거나 깨져서 종단면적이 감소할 수 있다.

④ 강도에 영향을 주더라고 휨 현상은 중요하지 않다.

문4-36) 화재 시 구조물 변형 단계를 바르게 나열한 것은?

가. 하중이 일정하고 특성이 변하지 않으므로 부재 내 응력 변화 없음.

나. 부재의 응력이 재료 강도를 초과할 때 파괴가 일어난다.(구조물 붕괴)

다. 보의 온도 상승으로 인해 재료 강도는 매우 서서히 감소함.

라. 횡 단면적 감소로 인해 응력이 서서히 증가(하중은 일정)

① 가 → 나 → 다 → 라

② 가 → 다 → 라 → 나

③ 가 → 라 → 나 → 다

④ 가 → 라 → 다 → 나

문4-37) 화재에 의한 콘크리트의 손상 정도에 관한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 화재의 최대온도가 400℃까지는 콘크리트의 손상이 거의 없다.

② 100℃에서는 자유공극수의 방출이 일어난다.

③ 100～200℃에서는 물리적인 흡착수의 방출이 일어난다.

④ 400℃에서는 화학적인 결합수의 방출이 일어난다.

문4-38) 화재로 인한 철골조 변형에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 부재의 온도가 70℃ 이상 도달 시 표면에 기포 및 변색, 일부 표면마감재 탈락이 일어난다.

② 320℃ 도달 시 표면이 비교적 거칠고 부식된 형태를 띤다.

③ 650℃ 이상 노출 시 잔류응력의 변화가 생기기 시작한다.

④ 일반적으로 850℃ 이상의 온도에는 철골의 강도, 탄성계수의 값이 현저히 감소하므로 자중을 포함한 외력에 의해 파괴될 수 있다.

문4-39) 다음 중 화재 시 건축물 구조에 따라 나타나는 현상에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 화재온도가 500℃ 이상 되면 콘크리트의 강도가 반으로 줄게 되며 탄성계수도 절반 이하로 줄게 된다.

② 콘크리트는 화재로 열을 받게 되면 화학반응을 일으켜 알카리성이 감소되는데, 이는 구조물의 내구성에 큰 타격을 주는 원인이 된다.

③ 석조건축물은 화재로 인해 벽돌, 블록, 석재 틈에 있는 모르타르의 내구성 떨어지기 쉬우므로 약해진 징후가 있는지 점검해야 한다.

④ 화재진화에 사용한 물은 벽돌, 블록, 석재의 열을 식혀주며, 석조건물 붕괴 위험을 줄여준다.

문4-40) 다음 중 화재 시 강철 구조물에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

① 15m 길이의 강철 빔을 약 538℃까지 가열한 경우, 4인치(100mm) 가량 늘어난다.

② 1,000℃ 이상 에서는 강철로 된 부분의 구조물은 손상된다.

③ 화재진화 도중 늘어난 강철이 내력벽을 밀어내서 구조물이 붕괴될 수 있다.

④ 화재 진화 시 사용되는 물은 강철로 된 건축구조물의 위험도를 가중시키므로 가능한 사용을 억제해야 한다.

제5장 소방활동장비 조작과 활용

문5-1) 공기호흡기 사용방법 및 관리유지에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 면체는 화재현장 진입직전에 착용하여 공기의 낭비를 최소화 한다.

② 면체착용은 턱을 깊게 넣어 안면전체를 밀착시키고 조임끈을 뒤로 당겨 밀착도를 확인한다.

③ 검색범위가 넓은 경우 1명이 내부에 진입하고 다른 1명은 입구에서 로프를 잡고 공기의 사용시간에 유의 상호 긴밀한 연락을 취하며 행동한다.

④ 화재현장에서는 면체 내 압력을 양압으로 유지하여 유독가스가 면체 내부로 스며들지 않도록 한다.

문5-2) SCA680(50분용) 공기호흡기의 경보개시 압력과 정지압력을 바르게 나열한 것은?

① 경보개시압력30㎏/㎠  정지압력10 ㎏/㎠

② 경보개시압력35㎏/㎠  정지압력10 ㎏/㎠

③ 경보개시압력50㎏/㎠  정지압력10 ㎏/㎠

④ 경보개시압력55㎏/㎠  정지압력10 ㎏/㎠

문5-3) 고압가스안전관리법에서 규정하고 있는 공기호흡기 실린더의 검사주기는 신규검사 후 ( ㉠ )까지는 ( ㉡ )년,  ( ㉢ )경과 후에는( ㉣ )년,  15년 경과 후에는 폐기한다.

①  ㉠ 10년 ㉡ 3년 ㉢ 10 ㉣2년

②  ㉠ 10년 ㉡ 4년 ㉢ 10 ㉣3년

③  ㉠ 10년 ㉡ 5년 ㉢ 10 ㉣3년

④  ㉠ 10년 ㉡ 7년 ㉢ 10 ㉣4년

문5-4) 다음 중 공기호흡기 위생검사에 관한 내용으로 맞지 않는 것은?

① 공기호흡기 실린더는 공기충전 10회 마다 1회 또는 3년 1회 이상

② 면체의 위생검사는 화재현장, 기타 오염된 환경에서 사용할 때 마다

③ 밀착도 검사는 년1회 이상 또는 검사 필요에 따라 사용자가 판단

④ 공기호흡기 위생검사에 관한 내용은 고압가스안전관리법에 규정되어 있다.

문5-5) 공기호흡기 안전관리를 위한 보관요령으로 거리가 먼 것은?

① 면체는 오염되지 않도록 염화비닐로 포장하는 등 밀폐상태로 보관한다.

② 실린더는 5도 이상 45도 이하 경사의 보관장소에서 충격이나 낙하를 방지할 수 있는 수납설비에 보관하여야 한다.

③ 공기가 충전된 실린더를 90일 이상 보관하였을 때는 새로운 공기로 재충전하여  보관하여야 한다.

④ 실린더에 악영향을 미칠 수 있으므로 사용 후에는 압력을 완전히 제거한 상태로 보관한다.

문5-6) 다음은 개인보호장비 등에 대한 설명이다 틀린 것은?

① 방화복이나 방열복은 습도가 높은 곳에 방치하면 손상되기 쉬우므로 세탁 후 햇볕에 건조하여 관리 한다.

② 방열복을 착용하면 활동성이 떨어지므로 불필요한 체력소모를 피한다.

③ 인명구조경보기는 대원이 일정시간 움직이지 않으면 경보음을 울려 주위 대원에게 위험을 알리는 장비이다.

④ 휴대용 무전기 사용 시 용어는 간단하고 명료하게 한다.

문5-7) 다음 중 복식사다리의 조작 시 유의 사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사다리를 오르고 내릴 때는 반드시 세로대를 잡아야 한다.

② 사다리 조작은 가능한 2인 이하로 실시하며 멈춤쇠를 정확히 확인하고 로프를 세로대에 결착한다.

③ 지붕으로 사다리를 설치할 경우 사다리 가로대는 최소한 5개 이상 지붕위쪽으로 올라가 있어야 한다.

④ 사다리를 세우는 지면은 경사지지 않은 곳을 선정하며 설치각도는 65도가 가장 이상적이다.

문5-8) 다음 중 일반적인 구조현장에서 가장 많이 사용하는 로프의 재질은?

① 합성섬유로프              ② 와이어로프

③ 천연섬유로프              ④ 마닐라로프

문5-9) 로프의 사용방법 및 훈련 시 유의 사항에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 로프는 사용 후 깨끗이 세척하여 햇볕에 건조시키어 보관한다.

② 로프는 천천히 가하는 충격에는 강하지만 급격한 충격에는 약하므로 주의한다.

③ 매듭 후 여유로프는 로프 직경의 10배 정도가 가장 적당하다.

④ 직경 9mm 이하의 로프를  사용할 때는 반드시 2줄 이상을 사용한다.

문5-10) 로프의 일반적인 수명에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 로프는 3년이 경과되면 강도가 급격히 저하된다.

② 로프는 사용횟수와 관계없이 강도가 저하된다.

③ 큰 충격을 받은 로프나 납작하게 눌린 부분이 있는 로프는 즉시 교체한다.

④ 5년 이상 된 로프는 폐기한다.

문5-11) 도르레나 구멍으로부터 로프가 빠지는 것을 방지하기 위하여 로프 끝처리에 가장 적당한 매듭은?

① 이중8자매듭     ② 두겹8자매듭    ③ 옭매듭     ④ 두겹옭매듭

문5-12) 로프의 굵기에 관계없이 묶고 풀기가 쉬우며 조여지지 않는 매듭법은?

① 나비매듭      ② 줄사다리매듭     ③ 말뚝매듭     ④ 고정매듭

문5-13) 굵기가 다르거나 젖은 로프를 연결할 때 사용하며 굵은 로프를 접어둔 채 가는 로프를 연결하는 매듭법은?

① 피셔맨매듭     ② 8자연결매듭     ③ 한겹매듭     ④ 바른매듭

문5-14) 안전밸트가 없을 경우 요구조자의 신체에 직접 로프를 결착하여 구조할 때 사용하는 매듭은?

① 잡아매기                ② 클렘하이스트매듭

③ 절반매듭                ④ 두겹옭매듭

문5-15) 다음 기구묶기 방법 중 적절치 않은 것은?

① 갈쿠리묶기 - 말뚝매듭, 절반매듭

② 사다리 - 두겹팔자매듭, 옭매듭

③ 충수된 피스톨관창 - 말뚝매듭, 절반매듭

④ 일반관창 - 고정매듭, 절반매듭

문5-16) 소방차량 진입이 곤란한 경우 화재진압용으로 또는 홍수나 가뭄 시 급․배수용으로 가장 많이 쓰이는 장비는?

① 초순간 진화기     ② 이동용소방펌프     ③ 송배풍기     ④ 양수기

문5-17) 화재진압 시 사용되는 소방호스에 대한설명이다 옳지 않은 것은?

① 우리 나라에서 사용하는 소방차량용 호스는 40mm와 65mm이다.

② 옥내소화전용은 단피 형식이고 소방차량용은 이중자켓이다.

③ 일반적으로 사용하는 소방호스는 40mm와 65mm 모두 길이가 15m 내외이다.

④ 관창부분이 암카플링이고 차량쪽이 숫카플링이다.

문5-18) 65mm 소방호스를 사용하여 화재진압 후 잔화정리를 위하여 40mm 소방호스로 교체 사용하기 위해 필요한 장비로 적당한 것은?

① Y카플링     ② 조절형 노즐팁     ③ 무반동노즐    ④ 고성능폼노즐

문5-19) 다음 중 건물에 설치된 소방용수 공급배관을 통해 진입대원에게 소화용수를 공급하는 설비는?

① 연결살수설비             ② 연결송수설비

③ Y카플링설비              ④ 역류방지밸브

문5-20) 다음은 소방차량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 펌프차량은 화재 방어 시 가능한 2구 이상 방수할 수 있어야 한다.

② 물탱크차량은 급수지원만 가능하기 때문에 화재진압에는 사용하기 곤란하다.

③ 고가사다리차 운용 시 지반의 상태 및 장애물울 반드시 확인한다.

④ 굴절차량의 작업하중은 200 ~ 400kg 내외이므로 활동 시 주의한다.

문5-21) 화재현장에서 배연의 이점에 대하여 설명하였다 틀린 것은?

① 인명검색 등 구조활동을 원활하게 해준다.

② 화점을 신속히 파악하여 피해를 줄일 수 있다.

③ Back draft 현상을 방지할 수 있다.

④ 배연은 반드시 화점층 하부에서 실시한다.

문5-22) 배연활동 시 유의점에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 지휘자는 배연명령을 내리기전에 화재상황을 종합적으로 판단하여 결정한다.

② 배연타이밍은 소방호스가 내부에 진입하기 전에 실시한다.

③ 배연 시 개구부, 풍향, 화점의 위치 등을 판단하여 결정한다.

④ 가장 기본적인 배연방법은 상층부로의 배연이다.

문5-23) 화재현장에서 강제배연방식에 대한 설명이다 틀린 것은?

① 송풍기는 회전식 강철팬의 회전력에 의한 압력으로 배연하는 방식이다.

② 관창을 이용하여 배연할 경우 직사주수가 적당하다.

③ 고발포에 폼 압력을 이용하여 배연할 수 있다.

④ 건물에 설치된 제연설비나 공기조화설비로도 배연이 가능하다.

문5-24) 자연환기에 의한 배연에 대해 설명하였다 틀린 것은?

① 배연의 기본은 중성대 위쪽은 연기가 외부로 분출되고 아래쪽은 신선한 공기가유입되는 자연환기의 법칙을 충실히 따르는 것이다.

② 건물에서 수직 배연 시 옥상이나 최상층의 개구부를 이용하여 배연한다.

③ 건물 유리창은 많이 파괴 할수록 수직배연 효과는 좋아진다.

④ 수직 환기구 통로에 주수를 하면 배연의 기류가 바뀌므로 주의 한다.

문5-25) 다음은 수평배연에 대한 설명이다 틀린 것은?

① 일반적으로 수직배연이 용이한 곳이 수평배연에도 좋다.

② 수평배연은 풍상을 배출구로 하고 풍하를 급기구로 설정한다.

③ 배출구 쪽에는 경계 관창을 배치한다.

④ 바람이 불지 않을 경우 수평배연의 효과가 떨어지므로 유의한다.

문5-26) 송풍기를 활용한 배연방법으로 옳지 않은 것은?

① 송풍기를 활용하면 실내에 진입하지 않고도 강제로 환기를 시킬 수 있는 장점이 있다.

② 자연환기의 흐름을 보충하기 때문에 수평 및 수직환기의 효과와 같다.

③ 모든 건물이나 도관에도 응용할 수 있는 장점이 있다.

④ 설치는 편리하고 간단하나 동력사용과 배연의 강도를 조절할 수 없는 단점이 있다.

문5-27) 화재현장에서 송풍기를 활용할 때 유의 사항으로 옳지 않은 것은?

① 송풍기는 자연바람과 같은 방향으로 설치해야 효율성이 높다.

② 송풍기 배출기와 급기구의 크기가 다르도록 설치해야 효율적이다.

③ 송풍기 근처의 창문이나 출입문은 가능한 폐쇄시켜야 공기흐름에 방해가 되지 않는다.

④ 공기가 너무 많이 공급되면 급격하게 연소가 확대될 수 있다.

문5-28) 분무주수를 활용한 배연․배열에 대하여 설명하였다 틀린 것은?

① 급기구측에서 분무주수로 배연할 경우 노즐전개 각도는 60도 정도로 급기구를 완전히 덮을 수 있도록 주수한다.

② 급기구측에서 배연을 할 경우 노즐압력은 6㎏/㎠ 이상으로 분무주수 한다.

③ 배기구측의 진압대원 유무와 관계없이 신속하게 실시한다.

④ 화점층에 방수한 물이 아래층 등 연소피해가 없는 부분으로 흘러가지 않도록 주의한다.

문5-29) 로이드레만전법(간접공격법)에 대하여 설명하였다 틀린 것은?

① 연기의 배출을 유효하게 하기 위하여 안개모양으로 주수하는 것을 로이드레만전법이라 한다.

② 연소물체 또는 옥내의 온도가 높은 상층부를 향하여 주수한다.

③ 옥내의 연소가 완만하여 열기가 적은 연기의 경우 효과가 크다.

④ 주수 시 개구부는 가능한 작게 하는 것이 위험성을 감소시킨다.

문5-30) 계단실의 배연 배열에 대하여 설명 중 틀린 것은?

① 화점실의 풍하, 풍횡측의 창등을 개방하여 농연을 배출한다.

② 화점층의 문을 개방하는 경우 분무주수를 하여 계단실로의 연기유입을 차단한다.

③ 화점층 및 직상층의 계단실 출입구를 개방한다.

④ 최상층의 개구부에서 풍하, 풍횡측에 면하는 부분을 개방한다.

문5-31) 계단이 2개소 이상인 계단실의 배연방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 화점실의 창을 개방하여 농연 및 열기를 배출시킨다.

② 풍향에 따라 급기계단과 배기계단으로 구분하여 설정한다.

③ 급기측으로 설정한 계단실의 화점층 및 그 상층계단실 입구를 개방한다.

④ 화점층의 문을 개방하는 경우 분무주수로 계단실내로 연기가 유입되지 않도록 한다.

문5-32) 계단이 2개소 이상 인 계단실의 배연 시 유의사항으로 틀린 것은?

① 계단이 2개소 이상인 경우 송풍기 등의 사용을 억제한다.

② 화점실의 창 개방에 의한 감압시기가 적합한지 확인한다.

③ 화점층 계단출입구 개방 시 조치방법에 유의한다.

④ 계단실 방화문의 개폐조작에 의한 클리어존 설정순서에 유의한다.

문5-33) 이중조절형 방식과 피스톤 노즐의 볼밸브 부착 방식을 혼합시킨 노즐로서 유량조절과 포소화발포가 가능한 노즐은?

① 폼노즐          ② 다기능노즐       ③ 직사형 폼노즐   ④ 피스톨노즐

문5-34) 직사나 분무형 노즐로서 전환이 가능하며 볼밸브타입의 닫는 기능과 4단계 key 포지션별으로 유량제어가 가능한 노즐은?

① 이중조절노즐    ② 피스톨노즐       ③ 고성능폼노즐   ④ 무반동노즐

문5-35) 시야확보가 어려운 실내에서 인명검색 도중 대원이 일정시간 움직이지 않으면 주위의 대원에게 위험을 알리기 위한 신호를 발하는 장비는?

① 인명구조경보기            ② 얼럿

③ 스토로브라이트            ④ 캐미라이트

문5-36) 다음 로프매듭 중 마디짓기에 해당하지 않는 것은?

① 옭매듭                    ② 한겹8자매듭

③ 줄사다리매듭              ④ 말뚝매듭

문5-37) 다음 로프매듭 중 움켜매기(결착)에 해당하는 매듭은?

① 잡아매기                  ② 한겹매듭

③ 바른매듭                  ④ 두겹고정매듭

문5-38) 다음 중 사다리 설치 시 최대허용 하중에 적합한 설치각도는?

① 65도       ② 75도      ③ 85도       ④ 95도

문5-39) 휴대용무전기 통신 시 주의사항으로 옳은 것은?

① 휴대용무전기는 방향전환에 따라 감도의 변화가 심하므로 주의 한다.

② 휴대용무전기의 장기간 사용해도 감도가 떨어지지 않는 장점이 있다.

③ 각 대간 무전교신 시 잘못된 정보를 교신할 경우 신속히 끼어들어 수정시킨다.

④ 용어는 전문용어를 가급적 많이 사용하여야 한다.

문5-40) 배연형태에 따른 분류에서 강제배연방식이 아닌 것은?

① 수평배연     ② 송풍기배연     ③ 고발포배연     ④ 분무주수배연

문5-41) 수손피해의 우려가 적은 경우 분무주수를 활용한 배연, 배열 시 적절한 노즐압력은?

① 5kg/㎠ 이하    ② 5kg/㎠ 이상    ③ 6kg/㎠ 이하    ④ 6kg/㎠ 이상

문5-42) 다음 중 지붕 파괴의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 연기나 열기의 옥외 분출

② 주수장애의 제거

③ 역화발생 위험방지

④ 수평으로의 연소 확대 저지

문5-43) 건물화재 시 천장, 지붕을 파괴하여 배연하는 배연방식은?

① 수직배연

② 수평배연

③ 분무주수에 의한 배연

④ 배연차에 의한 배연

문5-44) 지휘자는 배연명령을 내리기 전 건물 및 화재상황을 종합적으로 판단하고 그 판단에 근거한 배연결정을 해야 한다. 다음 지휘자의 배연명령 전 고려할 사항과 거리가 먼 것은?

① 배연 타이밍

② 배연 장소

③ 배연 방법

④ 배연 종료

제6장 화재진압과 소방전술(1~4절)

문6-1) 소방호스는 화재현장에서 신속하고 편리하게 사용할 수 있도록 소방차량에 적재하고 수납해야 한다. 다음 중 소방호스의 일반적인 사리기 방법이 아닌 것은?

① 접음식                    ② 두겹접음 사리기

③ 한겹말음 사리기           ④ 두겹말음 사리기

문6-2) 다음 중 소방호스 사리기 방법 중 소방차량에 적재할 때, 화재현장에서 사용 후 철수할 때 주로 사용되는 방법은?

① 접음식                    ② 두겹접음 사리기

③ 한겹말음 사리기           ④ 두겹말음 사리기

문6-3) 소방호스를 적재함 가장자리에 맞추어 겹겹이 세워서 적재하는 방법으로 적재하기가 쉽고 적재함에서 손쉽게 꺼내 운반할 수 있는 장점이 있으나 소방호스가 강하게 접히는 부분이 많은 단점이 있는 소방호스적재 방법은?

① 아코디언형 적재           ② 말굽형 적재

③ 평면형 적재               ④ 혼합형(특수형)적재

문6-4) 접은 형태의 소방호스를 눕혀서 평평하게 적재함 크기에 맞추어 적재하는 방법으로 소방차의 진동 등에도 덜 닳는 장점이 있으나 소방호스가 강하게 접혀 눌리는 단점이 있는 소방호스적재 방법은?

① 아코디언형 적재           ② 말굽형 적재

③ 평면형 적재               ④ 혼합형(특수형)적재

문6-5) 소방호스가 강하게 접히는 부분이 적은 장점이 있으나 어깨운반 시 등에 불편한 단점이 있는 소방호스적재 방법은?

① 아코디언형 적재           ② 말굽형 적재

③ 평면형 적재               ④ 혼합형(특수형)적재

문6-6) 다음 나열한 소방호스 사리기 및 적재에 대한 설명 중 잘못된 것은?

① 두겹말은 소방호스는 좁은 장소 등에서 소방호스가 감겨진 상태 곧바로 사용 하고자 할 때 사용된다.

② 소방호스를 결합하고 분리하는 방법은 1인 또는 2인이 결합ㆍ분리하는 방법이 있으며 맨손 또는 카프링스패너를 이용한다.

③ 평면형 적재는 접은 형태의 소방호스를 눕혀서 평평하게 적재함 크기에 맞추어 적재하는 방법이다.

④ 말굽형 적재는 적재하기 쉽고 운반하기 쉬운 적재방법이다.

문6-7) 다음 옥내 소방호스 연장 시 유의사항이 잘못 설명된 것은?

① 연결송수관설비를 활용한 소방호스 연장 시 옥내연장용 소방호스, 관창을 사용 층까지 휴대한다. 단 11층 이상의 경우에는 방수용기구함에 비치된 소방호스와 관창을 활용한다.

② 계단을 이용한 소방호스 연장의 경우 소방호스는 벽 측을 따라 연장하고 원칙으로 2본 이내의 경우에 실시한다. 3본 이상의 경우 다른 방법이 없는 경우만 실시한다.

③ 옥외계단으로 소방호스 연장 시 4층 이하의 경우는 손으로 연장하거나 소방호스를 매달아 올려 연장한다.

④ 소방호스를 매달아 올려서 수직으로 연장할 경우 매달아 올린 소방호스를 경사지게 연장하면 송수 시 중량이 증가하여 수직방향으로 크게 이동하므로 극히 위험하다.

문6-8) 다음 소방호스 지지 및 결속(고정)에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 소방호스의 지지 및 결속(고정)은 호스걸이 또는 소방호스에 로프로 걸어매기를 하는 것이 효과적이며 원칙으로 1본마다 1개소를 고정한다.

② 5층 이하는 진입층에서 고정한다.

③ 3층 이상이면 진입층이나 중간층에서 고정한다.

④ 소방호스의 지지점은 결합부 바로 위가 가장 효과적이다.

문6-9) 다음 중 소방호스 매달아 내리기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 목표층에 여유 소방호스, 매달아 내릴 소방호스, 관창 및 유도로프를 휴대한다.

② 지상과 상층간의 연락을 긴밀히 한다.

③ 스팬드럴의 돌출부분에는 특히 주의한다.

④ 개구부를 이용한 경우 잡아매기와 절반매듭을 한다.

문6-10) 다음 방수 중 소방호스 파열시 교체요령 중 틀린 것은?

① 작은 파열은 호스재킷으로 조치한다.

② 방수 중 호스 추가 연장이나 호스가 크게 파열된 경우에는 제수기를 사용하여 물의 흐름을 막는다.

③ 교체용 소방호스, 카프링 스패너 등을 준비하여 소방호스를 교체한다.

④ 소속 대 차량의 위치가 먼 경우에도 교체할 소방호스는 소속대로부터 가져오는 것이 원칙이다.

문6-11) 다음 소방호스 연장 후 결속(고정)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 소방호스 결속장비를 이용하거나 난간이 없는 발코니의 경우 물받이 등의 강도를 확인한 후 결속한다.

② 개구부에 갈쿠리 등을 연결하여 고정한다.

③ 로프를 매달아 고정하는 방법은 적당하지 않다.

④ 방안에 있는 책상과 테이블 등을 이용하여 로프로 고정한다. 중간층으로 소방호스를 끌어올려 가능한 한 내부의 가구 등에 감는다.

문6-12) 소방호스 연장 시, 지지 및 결속방법 중 바른 것은?

① 소방호스의 지지점은 결합부 바로 밑이 가장 효과적이다.

② 3층 이하는 진입층에서 고정하고 4층 이상이면 진입층이나 중간층에서 고정한다.

③ 지지, 고정은 송수되기 전에 완전 고정 한다.

④ 소방호스를 매달아 올리거나 내리는 수평연장을 할 경우에는 소방호스의 하중에 의한 낙하방지를 위하여 로프 등으로 고정 한다.

문6-13) 다음 연장된 소방호스를 가지고 사다리로 등반하는 설명 중 틀린 것은?

① 관창수 아래 5m 위치에 보조자를 동행 시킨다.

② 보조자는 로프로 소방호스를 확보하고 앞사람과 연락을 긴밀히 하면서 등반한다.

③ 연장된 소방호스는 사다리 가로대 사이를 통과하여 지지 점을 확보한다.

④ 연장 시 소방호스 결합부에는 별도로 보조자를 배치하여 사다리 접촉이나 걸림을 막는다.

문6-14) 관창배치 시 안전관리의 일반원칙이라 볼 수 없는 것은?

① 화세확대를 대비 퇴로를 확보 한다.

② 노즐 구경이 큰 관창을 배치하는 경우 반동력에 의한 사고를 방지 한다.

③ 농연이 충만하고 있는 장소에서는 공기호흡기를 착용한다.

④ 절대적으로 필요하다고 판단될 경우에 한해서 지원관창을 배치한다.

문6-15) 다음 구획별 관창배치 우선순위에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 인접 건물로 비화 위험이 있는 화재의 경우 연소 위험이 있는 방향에 배치한다.

② 도로에 면한 화재는 도로에 접한 쪽을 우선 배치한다.

③ 구획 중앙부 화재는 풍상측에 우선 배치한다.

④ 연소위험이 있으면 무조건 배치한다.

문6-16) 다음 화재 성상별 관창배치 우선순위에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 제1성장기의 경우 옥내에 진입하여 화점을 일거에 소화한다.

② 제2성장기의 경우 옥내에 진입하되, 2층 이상 건물의 경우는 고층부분을 중점으로 하고, 단층일 경우 천장 속을 중점으로 한다.

③ 경사지에 있으면 높은 측을 우선한다.

④ 최성기의 경우 연소 건물의 풍상측에 우선 배치하고 풍횡, 풍하순으로 포위한다.

문6-17) 다음은 대상별 관창배치 일반원칙에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 일반 목조건물 화재 시 연소위험이 큰 쪽부터 순차 배치한다.

② 구획별 관창배치의 경우 인접 건물로 비화 위험이 있는 화재는 연소위험이 큰 방향에 우선 배치하고 기타 관창은 필요에 따라 배치한다.

③ 화세가 제2성장기인 경우 옥내에 진입하지 말고 제연 및 방열 후, 옥내진입 방수한다.

④ 대규모 건물 관창 배치 시 연소 저지선을 설정할 때 관창 배치 중점장소는 방화벽, 방화구획, 건물의 구부러진 부분, 옥내계단 등으로 한다.

문6-18) 다음 중 화재 성상별 관창배치 우선순위에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 제1성장기의 경우 옥외배치가 기본이다.

② 제2성장기의 경우 옥외 우선 배치하여 방연, 방열 후 옥내로 이동 배치한다.

③ 제3성장기의 경우 옥내 진입하여 화점을 한번에 소화한다.

④ 최성기의 경우 연소 중인 건물의 풍하측에 우선 배치하고 풍횡, 풍상순으로 포위한다.

문6-19) 다음 대규모 건물화재 시 관창 배치에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 소구경 노즐을 다량 배치한다.

② 관창배치 우선순위는 화재 중심부이다.

③ 화세가 크고 초기진화가 어려울 경우 화재 발생 건물은 포기하고 연소 확대 방지 차원으로만 관창을 배치한다.

④ 학교, 기숙사 등 화재는 연소방향에 있는 작은 천장구획(12m간격 이내)을 중점 방어하고 필요시 천장을 파괴 주수한다.

문6-20) 다음 대규모 건물화재 시 관창 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대구경 노즐을 사용한다.

② 관창 배치 우선순위는 인접건물 또는 연소 확대 위험이 큰 곳으로 한다.

③ 화세가 크고 초기진화가 어려울 경우 화재 발생 건물은 포기하고 연소확대 방지를 위한 관창만 배치한다.

④ 학교, 기숙사 등 화재는 연소방향에 있는 작은 천장구획(12m간격 이내)을 중점 방어하고 필요시 천장을 파괴 주수한다.

문6-21) 경계관창 배치 시 다른 층으로의 연소확대 방지를 위한 중점 경계장소가 아닌 곳은?

① 옥내계단                        ② 닥트스페이스(Duct space)

③ 파이프 샤프트(Pipe shaft)        ④ 방화셔터

문6-22) 다음 중 경계관창 배치 시 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 파괴기구, 조명기구, 공기호흡기 등을 휴대한다.

② 연소가 완만한 경우 반드시 관창을 배치하지 않더라도 소화기 등의 소화 기구를 활용 시키는 것도 하나의 방법이다.

③ 경계관창은 항상 집중방수를 한다.

④ 급격한 상황변화에 대응할 수 있도록 주위 상황을 파악하고 퇴로를 정해 둔다.

문6-23) 다음 중 경계관창 배치 시 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 파괴기구, 공기호흡기, 조명기구를 휴대한다.

② 연소가 완만한 경우 반드시 관창을 배치하지 않더라도 소화 기구를 활용하는 것도 하나의 방법이다.

③ 경계관창 배치는 급속한 상황변화에 대응할 수 있도록 하고 퇴로를 정하여 실시한다.

④ 경계해제는 상황변화 맞게 관창수 스스로가 결정한다.

문6-24) 다음 건축물 외부에 경계관창을 배치할 경우 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스팬드럴 부분에 베란다나 차양이 있는 경우에는 상층으로의 차열 효과가 크지만 베란다에 가연물이 있으면 그 가연물에 의해 상층으로 연소 확대 된다.

② 간판, 차양이 가연성인 경우는 상층으로의 연소매개가 된다.

③ 직상층의 창이 개방되어 있으면 연소 확대 우려가 크고, 폐쇄되어 있으면 연소 확대 우려가 없다.

④ 인접한 건축물에 화점과 직면한 창이 있으면 연소 확대 위험이 크다.

문6-25) 다음 관창배치에 대한 설명 중 바르지 않는 것은?

① 정보가 확인될 때 까지는 요구조자의 검색, 구출 등의 구조활동에 필요한 관창을 배치하고 필요에 따라 요구조자 등의 상황악화를 방지하기 위해여 관창을 배치한다.

② 구획별 관창배치의 경우 도로에 면하는 화재는 도로에 접한 쪽을 우선 배치하고 풍횡측 및 풍상측 순으로 포위한다.

③ 대규모 건물 연소 저지선을 설정할 때는 관창 배치 중점장소로 방화벽, 방화 구획, 건물의 구부러진 부분, 옥내계단 부분 등으로 한다.

④ 사찰, 중요문화재 건물로 접근이 곤란한 경우에는 방수포를 활용하여 고압으로 대량방수 한다.

문6-26) 직사주수 요령 및 특성 중 틀린 것은?

① 파괴력이 강해 유리창, 기와 등의 파괴, 제거 및 낙하위험이 있는 물건 제거에 유효하다.

② 소방호스는 직선이 되도록 하고, 반동력과 충격에 대비해 체중을 전방에 두고 연소실체에 주수하는 것을 원칙으로 한다.

③ 화점에 중점 주수하고 광범위하게 소화하기 위해서는 상하, 좌우 또는 원형 등의 응용방법을 적절히 선택하여 실시한다.

④ 관창 개폐조작은 가능한 신속하게 한다.

문6-27) 다음 중 엄호주수에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

① 관창압력은 6kg/㎠ 정도로 분무주수 한다.

② 작업중인 대원의 전면에 방수하여 신체전체를 덮을 수 있도록 분무주수 한다.

③ 강한 복사열로부터 대원을 방호할 때는 열원과 대원 사이에 분무주수 한다.

④ 관창각도는 60~70°로 하고 관창수가 차열을 필요로 할 때는 70~90°로 한다.

문6-28) 다음 중 간접공격법(로이드레만전법)에 대한 설명 중 가장 적당하지 않은 것은?

① 물의 흡열작용에 의한 냉각과 환기에 의한 열기와 연기의 배출을 보다 유효하게 하는 것을 목적으로 한다.

② 기화한 수증기의 흡열 및 체적팽창압력을 이용하여 소화, 배연, 배열을 실시하는 데 목적이 있다.

③ 주수 시 개구부는 가능한 한 크게 하는 것이 위험성을 감소시킨다.

④ 천장속 등의 부분은 분무주수하는 것이 효과적이다.

문6-29) 다음 직사주수 요령 중 틀린 것은?

① 관창수와 관창보조는 주수방향과 소방호스가 직선이 되도록 위치한다.

② 연소실체를 목표로 주수한다.

③ 목표를 겨냥하여 주수하고, 광범위하게 소화하기 위해서는 상하, 좌우 또는 원형 등의 응용방법을 활용 한다.

④ 관창의 조작은 신속하게 빠르게 한다.

문6-30) 다음 중 고속분무주수에 관한 설명 중 가장 적당한 것은?

① 노즐압력은 6㎏/㎠, 노즐 전개각도는 10~30°가 적당하다.

② 노즐압력은 3㎏/㎠, 노즐 전개각도는 30° 이상이 적당하다.

③ 소화, 배연, 차열, 엄호, 배열 등 주수 목적을 명확히 하여 실시한다.

④ 소구획실 내의 배연을 목적으로 한 주수는 개구부 전체를 덮도록 한다.

문6-31) 광범위한 주수가 가능하고 특히 소방력이 적을 때 방어에 효과적이며,

저압으로 방수할 경우 잔화정리에 유효한 주수방법은?

① 반사주수      ② 유하주수      ③ 확산주수      ④ 고속분무주수

문6-32) 다음 중 직사주수 시 안전관리에 관한 사항으로 가장 적당하지 않은 것은?

① 반동력 감소를 위해 관창 뒤 2m 정도에 여유수관을 직경 1.5m정도의 원이 되도록 하면 반동력은 약 1kg/㎠ 정도 줄게 된다.

② 고압으로 위험이 있는 경우 자세를 낮추고 체중을 앞발에 싣는다.

③ 주수위치를 변경할 경우 방수압을 유지하고 주의하면서 변경한다.

④ 송전중인 전선에 주수는 감전의 위험이 있으므로 안전거리를 확보할 필요가 있다. 보통 1mA는 안전치가 되고 있지만 조건, 피로 등을 고려하면 그 이상의 거리를 확보하여 주수 할 필요가 있다.

문6-33) 다음 중속분무주수에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 소구획 실내의 배연을 목적으로 한 경우 주수는 개구부 전체를 덮도록 한다.

② 화세의 면적이 적을 경우는 전체를 덮도록 주수한다.

③ 소규모 유류 화재를 진압할 경우 표면을 덮도록 고압 주수한다.

④ 노즐압력 5kg/㎠ 이상, 노즐전개 각도는 45° 이상으로 한다.

문6-34) 다음 직사주수에 대한 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

① 전개형 분무노즐을 사용하는 경우 노즐압력이 3kg/㎠ 미만일 때는 관창수 1인, 3kg/㎠ 이상일 때는 관창보조가 필요하다.

② 관창수는 반동력과 충격에 대비하여 체중을 전방에 둔다.

③ 옥외에서 옥내로 또는 지상에서 높은 곳으로 주수할 경우 반사주수를 실시하면 유효하다.

④ 장애물에 대해서는 주수범위가 넓어 용이하다.

문6-35) 분무수막에 의한 냉각효과가 크고, 진입대원의 신체보호와 소구획실 내에서의 소화에 유효한 주수방법은?

① 중속분무주수    ② 고속분부주수    ③ 유화주수      ④반사주수

문6-36) 소방력이 화재규모에 비해 적은 경우 방어와, 낙하물의 제거에 유효하며 저압의 경우 잔화정리에 유효한 주수방법은?

① 확산주수        ② 반사주수        ③ 직사주수      ④ 고속분무주수

문6-37) 직접 연소실체에 주수할 수 없는 곳(사각)의 소화에 유효하지만 주수효과의 확인이 곤란하여 효과없는 주수가 되기 쉬운 결점이 있는 주수방법은?

① 직사주수        ② 확산주수        ③ 반사주수      ④ 고속분무주수

문6-38) 다음 중 간접공격(로이드레만전법)법에 대한 내용 중 가장 적당하지 않은 것은?

① 물이 기화하면서 체적이 커지는 원리를 이용한 전법으로 흡열 및 팽창압력을 이용하여 소화하는 방법이다.

② 일반적으로 개방된 장소에 가장 효과적인 소화방법이다.

③ 옥내의 연소가 완만하여 열기가 적은 경우 효과가 적다.

④ 저속분무주수가 가장 적합한 주수방법이다.

문6-39) 저속분무주수에 대한 내용으로 가장 적당하지 않은 것은?

① 고온의 가열된 증기에 의해 대원이 피해를 받지 않는 위치를 선정한다.

② 천정 속 등의 부분은 분무주수 하는 것이 효과적이다.

③ 주수시 개구부는 가능한 한 작게 하는 것이 위험성을 감소시킨다.

④ 연소물체 또는 옥내의 비교적 온도가 낮은 하층부를 집중 공격한다.

문6-40) 복식사다리를 활용 주수 시 사다리의 안전설치 각도로 가장 적합한 것는?

① 65° 이하     ② 70° 이하     ③ 75° 이하     ④ 80° 이하

문6-41) 다음 중 요구조자에 대한 엄호주수(구조주수)에 대한 설명중 가장 거리가 먼 것은?

① 유효사정거리를 확보하기 위해 고속분무(10~15°)주수한다.

② 상하 확산주수 또는 반사주수로 수막을 형성하여 차열한다.

③ 요구조자가 있다고 생각되는 직근의 천장 또는 벽면으로 주수한다.

④ 모든 소방활동에 있어 인명구조가 최우선이므로 옥외부터 대량 집중 방수한다.

문6-42) 다음 엄호주수에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 관창 압력은 6㎏/㎠ 정도로 분무 주수한다.

② 바닥 파괴시 갑자기 열이 솟구쳐 오를 때 적당하다.

③ 복사열이 강한 장소에서 대원 보호를 위해 사용한다.

④ 농연과 열기가 충만한 실내에서 인명검색 할 때 효율적이다.

문6-43) 다음은 엄호주수에 대한 설명이다 가장 잘못된 것은?

① 관창 압력은 6㎏/㎠ 정도로 분무 주수를 한다.

② 강렬한 복사열로부터 대원을 방호할 때는 열원과 상관없이 대원에게 직접 주수 한다.

③ 관창각도는 60~70°로 하고 관창수가 스스로 차열을 필요로 할 때는 70~90°로 한다.

④ 가연성가스 또는 유독가스 내에서 소방활동을 할 때 유효한 주수방법이다.

문6-44) 다음은 사다리를 활용한 주수에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 활용높이는 사다리 길이로 보통 결정하되 3층 정도까지로 한다.

② 연소실체에 직사가 가능하고 반사주수에 의해 효과가 크다.

③ 진입이 곤란한 경우라도 개구부에서 직접 옥내에 주수할 수 있고 주수범위가 넓다.

④ 방수자세는 사다리의 적정한 높이에서 세로대에 한쪽발을 걸어 몸을 안정시킨 후 양손을 사용할 수 있도록 한다.

문6-45) 다음 사다리를 활용한 주수요령 중 가장 맞는 것은?

① 개구부 부분의 중성대 유무에 따라 직사주수 또는 분무주수를 한다.

② 배기구의 경우에는 분무주수, 급기구의 경우는 직사주수 또는 분무주수를 한다.

③ 방수자세는 사다리의 적정한 높이에서 가로대 2칸 위의 세로대를 이용하여 고정한 후 양손을 사용할 수 있도록 한다.

④ 사다리 설치 각도는 75° 이상을 원칙으로 한다.

문6-46) 다음은 화재진압 직접․간접․혼합공격방법에 대한 설명이다. 가장 옳지 않은 설명은?

① 방임연소(free-burning)에 가장 효과적인 방수는 직사방수로 화염의 밑부분을 직접 진압하는 것이다.

② 간접공격법은 요구조자(victims)가 갇혀 있거나 연소 확대를 막을 수 없는 곳에 적합하다.

③ 혼합공격법은 바닥에 타고 있는 물질을 직접 공격하고 천장부분의 증기 발생기 법을 사용하여 공격하는 기법이다.

④ 혼합공격법은 직사 혹은 침투형 분무방수로 천장의 가열된 가스쪽에 우선 방수를 하고 관창을 낮춰서 바닥에 타고 있는 가연물을 공격하는 것으로 T, Z 또는 O형태의 방수방법이 사용되고 있다.

제7장 화재진압과 소방전술(5절)

문7-1) 위험물제조소 게시판에 ‘물기엄금’ 이라고 쓰여 있다. 몇 류 위험물 제조소인가?

① 제3류 금수성 물질              ② 제3류 자연발화성 물질

③ 제5류 자기반응성 물질          ④ 제6류 산화성 물질

문7-2) 위험물 운반 시 위험물의 성질에 따라 운반용기 및 외부포장에 주의사항을 표시한다. 다음 중에서 틀린 것은?

① 제2류 위험물(철분, 금속분)에는 ‘화기주의’

② 제3류 위험물(금수성물질)에는 ‘물기엄금’

③ 제3류 위험물(자연발화성물질)에는 ‘화기주의’

④ 제2류 위험물(인화성고체)에는 ‘화기엄금’

문7-3) 위험물을 수납한 운반용기와 이를 포장한 외부에는 주의사항을 표시하여야 한다. 제2류 위험물인 경우 주의사항 표기 중 옳은 것은? (단, 철분, 금속분, 마그네슘은 대상에서 제외한다.)

① 화기주의      ② 물기주의      ③ 충격주의      ④ 포장주의

문7-4) 위험물제조소에는 저장․취급하는 위험물에 따라 화기엄금, 화기주의 게시판을 설치하여야 한다. 게시판의 바탕, 문자가 바르게 짝지어진 것은?

① 백색바탕 - 청색문자          ② 청색바탕 - 백색문자

③ 적색바탕 - 백색문자          ④ 백색바탕 - 적색문자

문7-5) 위험물제조소에 ‘화기주의’ 라는 게시판을 설치해야 하는 위험물은?

① 과산화 나트륨      ② 휘발유      ③ 니트로 글리세린     ④ 적린

문7-6) 제1류 위험물 중 알칼리금속의 과산화물을 수납하는 용기의 주의사항 표기로 틀린 것은?

① 화기ㆍ충격주의     ② 물기엄금    ③ 가연물접촉주의      ④ 공기접촉엄금

문7-7) 위험물의 유해ㆍ위험성 분류 중(위험물의 분류 및 표지에 관한 기준) 다음은 어떤 물질의 물리적 위험성을 정의한 것인가?

열적(熱的)으로 불안정하여 산소의 공급이 없어도 강렬하게 발열 분해하기 쉬운 고체ㆍ액체물질이나 혼합물

① 인화성 고체                ② 자기반응성 물질 및 혼합물

③ 자연발화성 물질            ④ 자기 발열성 물질 및 혼합물

문7-8) 위험물의 분류 및 표지에 관한 규정에 의한 물리적 위험성 물질의 유해위험문구 중 인화성 에어로졸의 위험성을 나타내는 외부 그림문자로 옳은 것은?

①     ②        ③        ④

문7-9) 가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히  가스상인 가스(임계온도 -50℃ 이하의 모든 가스를 포함)를 고압가스 분류기준 중 무엇이라 하는가?

① 용해가스       ② 냉동액화가스      ③ 액화가스       ④ 압축가스

문7-10) 위험물의 건강유해성 물질 중 입이나 피부를 통해 1회 또는 24시간 이내에 수회로 나누어 투여하거나 4시간 동안 흡입노출시켰을 때 나타나는 유해한 영향을 나타내는 물질은?

① 피부 부식성 물질            ② 자극성 물질

③ 급성독성 물질               ④ 피부 과민성 물질

문7-11) 위험물용기 중 가장 바깥쪽의 용기 포장인 외부용기ㆍ포장에 표시해야 하는 경고표지 부착방법에서 반드시 부착되어야 할 내용은?

① 그림문자                    ② 유해위험문구

③ 신호어                      ④ 예방조치문구

문7-12) 유독물 분류기준 및 표기방법에 관한 규정에 의한 건강유해성 물질의 다음과 같은 그림문자의 유해위험문구로 틀린 것은?

① 피부와 접촉하면 유해한 물질이다.

② 눈에 심한 자극을 일으킬 수 있다.

③ 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있다.

④ 장기에 손상을 일으킬 수 있다.

문7-13) 제2류 위험물중 인화성고체와 제4류 위험물의 주의사항 게시판 표시내용으로 맞는 것은?

① 화기주의     ② 화기엄금      ③ 충격주의      ④ 물기엄금

문7-14) 일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 물질은?

① 인화성 가스                      ② 유기과산화물

③ 산화성 가스                      ④ 자기발화성 물질

문7-15) 유해화학물질 누출사고 시 인명피해의 확대방지를 위한 응급조치로 틀린 것은?

① 풍하방향으로 대피장소 선정       ② 통행 및 출입제한 표시

③ 인근주민 대피 및 피난유도        ④ 독성에 대한 신체 방호 실시

문7-16) 환경유해성 물질을 나타내는 그림문자는?

①      ②       ③       ④

문7-17) 다음 중 유해성 그림문자와 해당 항목이 바르게 연결 되지 않은 것은?

① : 폭발성 물질          ②: 인화성 가스

③ : 산화성 가스          ④ : 고압가스

문7-18) 건강유해성 물질 중 심한 눈의 손상을 일으키는 물질을 나타내는 그림문자는?

①      ②       ③       ④

문7-19) 독성 물질에 의한 사고 시 현장평가 후 보고 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 독성 물질의 종류

② 현장에 남아 있는 독성 물질의 양

③ 보관된 용기의 상태

④ 수송할 목적지

문7-20) 금수성 물질인 금속칼륨, 금속나트륨 취급 시 사고예방 또는 응급조치로 적당하지 않은 것은?

① 저장, 취급하는 경우 위험물의 변질, 이물질의 혼입으로 위험성이 증대되지 않도록 한다.

② 피부에 접촉하면 화상 또는 염증을 일으키며 소화 시 보호구를 착용한다.

③ 화재발생 시 주수소화는 금하고, 사염화탄소 소화기를 사용한다.

④ 석유(보호액)속에 넣어 수분의 혼입을 차단하여 보관한다.

문7-21) 소방대원들은 위험 가능성 있는 곳에서 짝을 지어 작업해야하고, 잠재적인 위험요소를 잘 살펴야한다. 다음 중 잠재적인 위험요소로 보기 어려운 것은?

① 소방호스의 전개에 방해가 되는 것      ② 누설되고 있는 가스

③ 대원들의 인적사항                     ④ 건물이나 구조물의 붕괴

문7-22) 다음 중 차량화재 현장 도착 시 대응요령으로 잘못된 것은?

① 일반사항 및 사고위치를 보고함

② 출동소방차가 반대편에서 접근을 확인하면 선착순으로 위치를 선정함

③ 소방차는 누출된 화학 물질 등의 밖에 위치한다.

④ 소방차는 가능한 진행 중인 교통흐름과 사고현장 사이에 위치한다.

문7-23) 다음 중 차량화재 현장도착 시 안전요령으로 잘못된 것은?

① 차량화재의 크기에 따라 공기호흡기 착용유무를 선택한다.

② 위험물 누출에 주의하며 진압한다.

③ 위험물 누출시의 영향 등에 대해 파악하고 조치한다.

④ 출동한 경찰관과 함께 차량통행제어 등의 임무를 담당한다.

문7-24) 다음 중 차량화재 현장도착시 안전요령으로 알맞은 것은?

① 출동차량은 사고지점 전방에 위치하여 대원을 보호함

② 누출물질은 하수도나 하천으로 흘러갈 수 있도록 유도한다.

③ 유해물질 누출 시 인근주민 ,농경지, 하천 등의 피해여부를 판단, 조치한다.

④ 출동한 경찰관과 함께 화재진압 등의 임무를 담당한다.

문7-25) 다음 중 차량화재 진화작업의 설명으로 알맞은 것은?

① 차량의 화재를 소화하고 주변이나 하부의 화재를 소화 한다.

② 기화기 같은 엔진부분 화재 시 에는 휴대용 소화기를 사용할 수 없다.

③ 승객석에서 화재시 정면 또는 앞쪽으로 접근하여 차문을 개방하여 진화한다.

④ 가능한 바람이 불어오는 쪽, 오르막 쪽에서 화재를 진압한다.

문7-26) 고가도로상에서는 소방용수의 공급이 어려우므로 지속적인 소방용수지원에 대한 대책을 강구해야 한다. 다음 중 소방용수 지원방법으로 어울리지 않는 것은?

① 소방헬기요청으로 인한 용수 지원

② 물탱크차 추가 출동

③ 추가적인 펌프차량을 통한 소방용수 지원

④ 펌프차량 교체 투입

문7-27) 다음중 모델하우스 화재의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 건축물의 구성 재료가 연소성이 강한 합판으로 건축되어 작은 발화원에도 쉽게 착화 발화된다.

② 모델하우스 안에 설치된 옥내소화전을 이용하여 초기진화를 실시한다.

③ 화재발생시 급속한 연소가 진행된다.

④ 초기화재진압이 이루어지지 않으면 인접한 건물로 연소 확대될 위험이 있다.

문7-28) 다음 중 모델하우스 화재의 진압전술에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 분양행사 도중 화재발생 시에는 인명피해 방지에 최우선을 둔다.

② 농연으로 화점을 확인하기 곤란할 경우「벽-천장-수용물-바닥」순으로 주수한다.

③ 연소되지 않은 부분에서 연소되고 있는 부분으로 주수한다.

④ 붕괴가 임박한 부분은 초기에 미리 제거 한다.

문7-29)모델하우스 화재 시 실내 전체가 연소하고 있거나 농연으로 화점을 확인하기 곤란할 경우에 주수 순서로 적당한 것은?

① 수용물 - 바닥 - 벽 - 천장

② 천장 - 벽 - 수용물 - 바닥

③ 벽 - 수용물 - 바닥 - 천장

④ 바닥 - 수용물 - 벽 - 천장

문7-30) 다음 중 아파트 화재 출동단계에서 아파트 관리자에게 지시 할 수 있는 사항이 아닌 것은?

① 대피 안내방송       ② 옥상문 개방

③ 진입로 확보         ④ 요구조자 구조

문7-31) 다음 중 아파트화재의 설명 중 알맞은 것은?

① 특별피난계단 제연설비는 우선적으로 정상작동 시키도록 한다.

② 굴절차나 고가사다리차가 출동한 경우 우선 진입 시킨다.

③ 소방차량의 진입이 곤란한 경우라도 대원들의 안전을 위하여 하차 하지 않는다.

④ 안전을 위하여 로프 또는 완강기를 이용한 탈출은 자제 시킨다.

문7-32) 다음 중 아파트 화재 진입 및 인명구조 대응요령으로 알맞은 것은?

① 엘리베이터를 이용하는 것을 원칙으로 한다.

② 긴급하지 않더라도 안전을 위해 현관을 파괴고 진입한다.

③ 발코니 중간 지점을 이용하여 거는사다리를 사용한다.

④ 직접 진입을 피하고 굴절차나 사다리차를 적극 활용 한다.

문7-33) 다음 중 아파트 화재 진입 및 인명구조 대응요령으로 틀린 것은?

① 발코니를 통하여 진입할 경우, 창유리의 낙하에 유의한다.

② 로프를 이용할 경우 발화지점을 지나가지 않도록 한다.

③ 에어매트 설치 시 조경수 등을 제거하지 않고 피하여 설치하여야 한다.

④ 인명검색은 연기가 유입된 세대, 계단, 복도를 검색 한다.

문34) 다음 중 아파트 화재 진화 대응요령으로 올바르지 않은 것은?

① 발화건물의 가스공급을 차단한다.

② 발화건물 자체 소방시설의 작동상태를 확인하여 가동한다.

③ 소화기를 적극 활용하여 연소 확대를 방지한다.

④ 자체소방시설인 옥내소화전을 적극 활용한다.

문7-35) 다음 중 아파트 화재 진입의 소방호스 연장 방법으로 맞는 것은?

① 발화지점까지 계단을 통하여 소방호스를 연장한다.

② 옥외공간으로 관창과 소방호스를 던져 올려 사용한다.

③ 소방호스의 미끄러져 내려가는 것을 방지하기위하여 대원이 항상 휴대한다.

④ 진압이 끝나면 소방호스는 밑으로 던져서 정리한다.

문7-36) 다음 중 아파트 화재 진화 중 수평․수직적 연소확대 방지 방법에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

① 대원들이 발화지점에 도착하기 전 분출화염은 지상에서 고압으로 방수한다.

② 세대간 경량칸막이 부분을 집중 소화․방호 한다.

③ 개구부 부근이나 계단에 있는 연소매개 가연물은 제거한다.

④ 화재 세대 맞은편 및 직상층 세대의 현관문은 개방한다.

문7-37) 다음 중 지하층 화재에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 인명구조 및 화재진압을 최우선으로 소화활동을 전개한다.

② 단독행동을 해서는 안 되며 2인 이상이 임무대로 행동한다.

③ 지휘자는 대원들의 활동장소와 역할 등을 파악하고 있어야 한다.

④ 비상콘센트에 접속하여 조명기구의 연장 준비를 한다.

문7-38) 다음 중 지하층화재 화점층 진입 방법에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

① 진입수단은 계단을 원칙으로 한다.

② 비상용 엘리베이터가 두 곳 이상일 경우 화점에서 가까운 것을 사용한다.

③ 비상용 엘리베이터 활용 시 공기호흡기를 반드시 장착한다.

④ 진입 후 엘리베이터는 피난층으로 돌려 놓는다.

문7-39) 다음 중 지하층 화재 인명검색 및 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 피난유도는 옥외계단․비상용트랩․구조대 등을 적극적으로 활용한다.

② 검색은 발화층 및 직상층을 우선으로 한다.

③ 고립인명에 대한정보는 확실한 정보만 반드시 확인한다.

④ 요구조자가 혼란한 상황에서는 확성기 등을 사용 안정시키고 침착하게 행동한다.

문7-40) 다음 중 지하층화재 진화활동 방법에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 연소범위가 넓은 경우 화점으로 신속히 진입하여 소화활동을 시작한다.

② 소화활동을 우선으로 하고 대피 지연자는 후에 검색한다.

③ 연결송소방호스에 65mm 호스를 접속 Y카프링으로 65mm 2구를 확보한다.

④ 화점층에 진입한 대원은 내부상황을 수시로 지휘관에게 보고 한다.

문7-41) 다음 중 지하층 화재 인명검색 및 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 진입이 곤란한 경우 직상층의 바닥을 파괴하여 개구부를 만든 다음 소화할 수 있다.

② 건물 내 진출입시 지휘자에게 반드시 보고하여야 한다.

③ 개구부가 2개 이상 있는 경우 연기분출이 많은 곳을 진입구로 한다.

④ Flash-over․Back-draft 등 예기치 않은 상황에 유의 한다.

문7-42) 다중이용업소 화재 대상물이 고층건축물일 경우 선착대 행동 요령에 대한 설명이다. 맞지 않은 것은?

① 화재상황과 요구조자상황 등을 파악하여 상황실로 즉시 보고한다.

② 각 대원들은 지휘자의 명령에 따라 행동한다.

③ 지휘관 도착 전 도착한 출동대는 경방계획에 의하여 행동한다.

④ 고층건축물은 경계구역의 설정이 필요하지 않는다.

문7-43) 다중이용업소 화재 중 선착대가 도착하여 관계자에게 지시 할 수 있는 사항이 아닌 것은?

① 화점과 연결된 공조기의 정지        ② 옥내소화전을 이용한 초기 화재진압

③ 비상용 엘리베이터 조작원의 지정    ④ 비상방송설비의 활용

문7-44) 음식점, 유흥주점, 노래방 등의 화재진압활동상 착안사항으로 틀린 것은?

① 종업원 등 관계자에게 빠른 화재진압 방법을 전달 받을 것

② 과음으로 행동이 부자유스러운 주취자에 대비할 것

③ 주방의 취사용 가스 등 제거 및 중간밸브 차단조치

④ 가연성 칸막이가 다수 설치된 경우 구석진 부분의 인명검색 중점

문7-45) 학원, 찜질방 등 불특정다수인이 출입하는 장소의 화재진압활동상 착안사항으로 틀린 것은?

① 영업 중인 경우는 신속한 인명검색 및 대피유도에 최우선을 두고 작전을 전개한다.

② 종업원 등을 안전한 장소로 집합시키고 수용인원 등의 정보를 파악한다.

③ 인명검색의 효과를 높이기 위하여 검색을 실시한 범위를 파악한다.

④ 장시간 현장활동이 예상되는 경우 신속히 행동하여 인명검색을 완료한다.

문7-46) 학원, 찜질방 등 불특정다수인이 출입하는 장소의 화재진압활동상 착안사항으로 맞는 것은?

① 진입은 일반엘리베이터, 옥내계단, 사다리 등 상황에 따라 활용한다.

② 계단, 엘리베이터 등 연소경로가 되기 어려운 곳에 중점적으로 부대를 배치한다.

③ 방송설비와 확성기 등의 활용을 자제하여 혼란스러운 상황을 예방한다.

④ 수집한 정보를 종합 정리하여 인명구조 중점장소로 신속히 결정한다.

문7-47) 영화상영관의 화재진압 활동상 착안사항으로 틀린 것은?

① 대체적으로 무대부 앞부분에 요구조자가 많을 수 있으므로 이를 착안한다.

② 천장이 높은 경우 고압으로 주수하되 낙하물에 주의한다.

③ 무대 상부의 개구부는 배연구로서 기능이 약함을 착안한다.

④ 지하층의 방화구획은 불안전하므로 대피로를 확보한다.

제8장 소방시설

문8-1) 소방시설의 종류 중 소화활동설비에 속하지 않는 것은?

① 제연설비                ② 소화용수설비

③ 무선통신보조설비	④ 연결살수설비

문8-2) 일반화재(A급) 적응소화기로 가장 옳지 않은 것은?

① 포소화기                ② ABC 분말소화기

③ 강화액소화기            ④ 할로겐소화기

문8-3) 소화기 설치장소로 적합하지 않은 것은?

① 바닥면으로부터 높이가 1.8m 이하인 곳에 설치한다.

② 소화기는 직사광선을 피하고 건조한 곳에 보관한다.

③ 부식성 가스가 체류하지 않는 곳에 설치하여야 한다.

④ 통행 또는 피난에 지장이 없고 용이하게 반출할 수 있는 곳에 설치하여야 한다.

문8-4) 대형소화기의 소화약제 종류별 중량으로 틀린 것은?

① 물소화기 - 80ℓ 이상         ② 강화액소화기 - 60ℓ 이상

③ 분말소화기 - 30ℓ 이상       ④ 포소화기 - 20ℓ 이상

문8-5) 대형수동식소화기 소화능력단위로 옳은 것은?(단, A급화재 시)

① 1단위 이상     ② 3단위 이상      ③ 5단위 이상      ④ 10단위 이상

문8-6) 강화액소화기의 종류 및 특성으로 옳지 않은 것은?

① 소화약제로는 단백포, 수성막포 등을 이용한다.

② 내한성에 중점을 두어 -20℃이하에서도 사용가능하다.

③ 압축공기 또는 질소가스로 축압하여 사용한다.

④ 부촉매효과로 인한 화재의 제어작용이 크다.

문8-7) ABC분말소화약제의 주성분은?

① 중탄산나트륨     ② 황산암모늄     ③ 중탄산칼륨     ④ 물

문8-8) 이산화탄소 소화기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 장기간 동안 변질, 용기의 부식 등이 없으나, 주변 오염이 심하다.

② 좁은 공간에서 침투가 잘되고, 전기에 대한 절연성이 있다.

③ 주 소화효과는 질식작용이며, 냉각도 부가적 효과로 작용한다.

④ 3년이 경과된 소화기는 약 6개월마다 총중량을 점검하여야 한다.

문8-9) 할로겐화합물 소화기의 주요 소화작용은?

① 억제작용              ② 냉각작용

③ 제거작용              ④ 질식작용

문8-10) 옥내소화전설비용 수조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 점검이 편리한 곳에 설치할 것

② 동결방지조치를 하거나 동결우려가 없는 곳에 설치할 것

③ 수조의 외측에 수위계를 설치할 것

④ 수조의 외측에 고정식 사다리를 무조건적으로 설치할 것

문8-11) 아파트에서 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우 헤드의 기준개수는?

① 5개           ② 10개         ③ 20개          ④ 30개

문8-12) 간이스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물로서 옳은 것은?

① 교육연구시설 내에 있는 합숙소로서 연면적 50㎡ 이상인 것

② 근린생활시설로 사용되는 부분의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 것은 전층

③ 가스시설

④ 지하구

문8-13) 폐쇄형헤드를 사용하는 스프링클러설비가 아닌 것은?

① 일제살수식      ② 건식      ③ 습식      ④ 준비작동식

문8-14) 스프링클러설비의 활용요령으로 옳지 않은 것은?

① 상품이 집적되어 있는 부분에 가장 효과적이다.

② 천정속 등 살수장해가 되는 곳이 있는 장소는 소화효과가 적다.

③ 송수압은 15kg/㎠를 표준으로 하여 운용한다.

④ 헤드에서 방수되는 수량은 배관의 길이에 따라 다르다.

문8-15) 다음 중 연결송수관설비 송수요령으로 옳지 않은 것은?

① 송수는 단독 펌프차대의 2구 송수를 원칙으로 한다.

② 송수계통이 2 이상일 때에는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용한다.

③ 송수압력은 5층 이하는 15kg/㎠를 원칙으로 한다.

④ 송수초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침상황에 유의하고 송수압력이 적정한지를 확인한다.

문8-16) 연결송수관설비를 활용한 방수요령으로 옳지 않은 것은?

① 방수압력은 송수구의 밸브개폐로 조정한다.

② 연결송수관설비 방수구함 표면에는 방수구의 표시가 있다.

③ 방수구는 옥내소화전함 내에 공용으로 설치하는 것과 단독으로 설치하는 것이 있다.

④ 상․하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수구 밸브를 적게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 얻을 수 없는 경우가 있다.

문8-17) 연결살수설비 펌프의 송수압력은 몇 kg/㎠를 목표로 하는가?

① 5~7      ② 7~10      ③ 10~15      ④ 15~20

문8-18) 대형수동식소화기의 능력단위로 옳은 것은?

① A급 10단위, B급 20단위         ② A급 20단위, B급 10단위

③ A급 10단위, B급 30단위         ④ A급 10단위, B급 50단위

문8-19) 옥내소화전설비 송수구의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치할 것

② 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것

③ 구경 65mm의 단구형으로만 할 것

④ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것

문8-20) 옥내소화전설비의 방수구 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 소방대상물의 층마다 설치할 것

② 바닥으로부터 높이가 2m 이하가 되도록 할 것

③ 호스는 구경 40mm 이상의 것으로 할 것

④ 호스릴옥내소화전설비의 경우에는 그 노즐을 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 부착할 것

문8-21) 옥내소화전설비의 방수구 설치제외 대상이 아닌 것은?

① 수영장 관람석

② 냉장창고의 냉장실

③ 발전소 등으로서 전기시설이 설치된 장소

④ 야외음악당․야외극장

문8-22) 스프링클러설비 송수구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것

② 지면으로부터 높이가 1m 이상 2m 이하의 위치에 설치할 것

③ 송수구는 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것

④ 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것

문8-23) 화재조기진압용 스프링클러설비의 하나의 방호구역 바닥면적은?

① 1,000㎡를 초과하지 아니할 것

② 2,000㎡를 초과하지 아니할 것

③ 3,000㎡를 초과하지 아니할 것

④ 4,000㎡를 초과하지 아니할 것

문8-24) 포소화약제의 혼합장치로 틀린 것은?

① 펌프푸로포셔너방식        ② 라인푸로포셔너방식

③ 프레져푸로포셔너방식      ④ 프레져 사이드 펌프 푸로포셔너방식

문8-25) 포소화설비의 저발포의 팽창비로 옳은 것은?

① 팽창비가 20 이하

② 팽창비가 20 이상 100 이하

③ 팽창비가 80 이상 1,000 미만

④ 팽창비가 1,000 이상

문8-26) 이산화탄소 소화약제의 저장용기 설치장소로 적합하지 않은 것은?

① 방호구역 내의 장소에 설치할 것

② 온도가 40℃ 이하이고 온도변화가 적은 곳에 설치할 것

③ 직사광선 및 빗물이 침투 할 우려가 없는 곳에 설치할 것

④ 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

문8-27) 호스릴이산화탄소소화설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 방호대상물로부터 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지 수평거리는 20m 이하가 되도록 할 것

② 소화약제 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것

③ 소화약재 저장용기의 설치장소에는 당해 용기가 설치된 곳임을 표시하는 표지를 설치 할 것

④ 노즐은 20℃에서 하나의 노즐마다 60kg/min 이상의 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것

문8-28) 청정소화약제의 저장용기 설치장소로 적합하지 않은 것은?

① 온도가 55℃ 이하이고 온도의 변화가 적은 곳에 설치할 것

② 직사광선 및 빗물이 침투 할 우려가 없는 곳에 설치할 것

③ 저장용기를 방호구역 외에 설치할 것

④ 용기간 간격은 점검에 지장이 없도록 10cm 이상 유지할 것

문8-29) 가압식 분말소화기의 방사 압력원으로 적합한 것은?

① N2      ② O2      ③ C       ④ H2O

문8-30) 인명구조기구에 속하지 않는 것은?

① 방열복    ② 공기호흡기    ③ 인공소생기    ④ 구조대

문8-31) 공연장․집회장․관람장․운동시설에 설치하는 유도등 및 유도표지의 종류로 옳지 않은 것은?

① 소형피난구유도등 ② 대형피난구유도등 ③ 통로유도등 ④ 객석유도등

문8-32) 휴대용비상조명등 설치기준에 적합하지 않은 것은?

① 설치높이는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

② 어둠속에서 위치를 확인할 수 있도록 할 것

③ 사용 시 자동으로 점등되는 구조일 것

④ 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 10분 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것

문8-33) 제연설비에서 유입풍도안의 풍속은 얼마인가?

① 10m/s 이하  ② 20m/s 이하  ③ 30m/s 이하  ④ 40m/s 이하

문8-34) 연결송수관설비를 옥내소화전설비․스프링클러설비 또는 물분무소화설비의 배관과 겸용할 때 주배관의 구경은 얼마 이상이어야 하나?

① 100mm       ② 200mm       ③ 300mm       ④ 400mm

문8-35) 연결송수관 설비의 송수구 구경으로 옳은 것은?

① 45mm 단구형 ② 45mm 쌍구형 ③ 65mm 단구형 ④ 65mm 쌍구형

문8-36) 개방형헤드를 사용하는 연결살수설비 하나의 송수구역에 설치하는 헤드의 최대개수는?

① 5개 이하    ② 10개 이하    ③ 15개 이하   ④ 20개 이하

문8-37) 무선통신보조설비의 무선기기 접속단자 설치로 옳지 않은 것은?

① 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소에 설치

② 단자는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치

③ 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 200m 이내마다 설치

④ 단자는 한국산업규격에 적합한 것으로 설치

문8-38) 무선통신보조설비 증폭기의 비상전원 용량은?

① 무선통신보조설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는 것

② 무선통신보조설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 것

③ 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것

④ 무선통신보조설비를 유효하게 40분 이상 작동시킬 수 있는 것

문8-39) 연소방지설비 전용헤드를 사용하는 경우 하나의 배관에 부착하는 살수헤드가 1개일 경우 배관의 구경은?

① 32mm        ② 40mm        ③ 45mm        ④ 60mm

문8-40) 연소방지설비 방화벽의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 난연구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것

② 방화벽에 출입문을 설치하는 경우에는 방화문으로 할 것

③ 방화벽을 관통하는 케이블 등에는 내화성이 있는 화재차단재로 마감할 것

④ 방화벽의 위치는 분기구 및 환기구 등의 구조를 고려하여 설치할 것

문8-41) 공동구의 통합감시시설을 구축하는 경우로 옳지 않은 것은?

① 소방관서와 통제실간에 화재 등 소방활동과 관련된 정보를 상시 교환할 수 있는 정보통신망을 구축할 것

② 정보통신망은 원격제어가 가능할 것

③ 주수신기는 관할소방관서에, 보조수신기는 공동구의 통제실에 설치할 것

④ 비상시에 대비하여 예비선로를 구축할 것

문8-42) 소형수동식소화기의 설치기준으로 옳은 것은?

① 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 직선거리가 20m 이내

② 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 보행거리가 20m 이내

③ 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 직선거리가 30m 이내

④ 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 보행거리가 30m 이내

문8-43) 자동식소화기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 아파트의 주방에 설치한다.

② 소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.

③ 가스차단장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 1.5m 이하의 위치에 설치한다.

④ 탐지부는 수신부와 분리하여 설치한다.

문8-44) 옥내소화전설비 송수구 구경으로 옳은 것은?

① 45mm 쌍구형 또는 단구형        ② 65mm 쌍구형 또는 단구형

③ 80mm 쌍구형 또는 단구형        ④ 100mm 쌍구형 또는 단구형

문8-45) 폐쇄형스프링클러비 하나의 방호구역 바닥면적은?

① 3,000㎡를 초과하지 아니할 것

② 4,000㎡를 초과하지 아니할 것

③ 5,000㎡를 초과하지 아니할 것

④ 7,000㎡를 초과하지 아니할 것

문8-46) 개방형스프링클러설비의 방수구역 설치기준으로 적합하지 않은 것은?

① 하나의 방수구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 할 것

② 방수구역마다 일제개방밸브를 설치할 것

③ 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 20개 이하로 할 것

④ 일제개발밸브의 표지는 ‘일제개방밸브실’이라고 표시할 것

문8-47) 소화용수설비 채수구의 설치 높이는 얼마인가?

① 0.2m 이상, 1.2m 이하

② 0.5m 이상, 1.2m 이하

③ 0.5m 이상, 1m 이하

④ 0.2m 이상, 1m 이하

문8-48) 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우 배관의 구경이 50mm이면 부착하는 개방형헤드는 최대 몇 개인가?

① 2개

② 3개

③ 4개 또는 5개

④ 6개 이상 10개 이하

문8-49) 옥외소화전이 18개 분산 설치되어 있다. 옥외소화전함은 최소 몇 개를 분산하여 설치하여야 하나?

① 10개 이상    ② 11개 이상    ③ 15개 이상    ④ 18개 이상

< 화재진화사 2급 공개문제 정답 >

제1장 소방조직의 문화특성
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	4	2	4	3	3	1	4	3	1	4
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	3	4	2	3	4	1	3	3	1	1
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	2	3	1	3	4	4	1	2	1	3
문제	31	32	33	34	35	36	37
정답	2	2	1	1	4	2	3

제2장 안전관리와 건강
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	1	4	1	3	3	2	2	3	3	3
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	1	4	3	2	3	3	3	4	1	3
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	3	3	2	2	1	2	3	4	1	3
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	4	4	3	3	2	2	4	2	1	4

제3장 화재의 특성
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	4	2	3	1	2	4	2	2	4	3
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	4	1	2	4	4	1	3	4	1	2
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	1	4	4	2	3	1	3	3	4	2
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39
정답	3	1	2	4	4	3	3	2	2

제4장 건물의 구조
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	4	1	4	4	1	3	3	4	1	2
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	4	1	3	2	1	2	3	1	3	1
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	1	2	2	3	2	2	3	1	2
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	2	4	2	3	3	4	1	4	4	4

5장 소방활동장비 조직과 활용
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	3	4	3	4	4	1	3	1	1	1
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	3	4	3	1	4	2	4	1	2	2
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	2	2	3	2	4	2	3	3	3
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	3	1	2	2	1	4	1	2	1	1
문제	41	42	43	44
정답	4	2	1	4

제6장 화재진압과 소방전술(1~4절)
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	2	1	1	3	2	4	3	1	4	4
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	3	1	3	4	1	4	3	4	4	3
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	3	4	3	2	4	2	3	4	1
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	3	3	4	4	1	1	3	2	4	3
문제	41	42	43	44	45	46
정답	4	3	2	4	1	2

제7장 화재진압과 소방전술(5절)
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	1	3	1	3	4	4	2	1	4	3
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	1	4	2	3	1	1	4	2	4	3
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	3	2	1	3	4	1	2	2	2	4
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	1	3	3	3	1	4	1	2	3	4
문제	41	42	43	44	45	46	47
정답	3	4	2	1	4	4	1

제8장 소방시설
문제	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	2	4	1	3	4	1	2	1	1	4
문제	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	2	2	1	1	3	1	3	1	3	2
문제	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	1	2	3	4	1	1	1	4	1	4
문제	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	1	4	2	1	4	2	3	3	1	1
문제	41	42	43	44	45	46	47	48	49
정답	3	2	3	2	1	3	3	2	2