박물관 화재발생시 조치요령

<1단계 : 화재발화기> - 직접응급조치 가능시

○ 화재정도

- 발화 장소가 1곳이며 소화기로 화재진압이 가능한 초기화재

- 연기‧유독가스가 심하지 않아 별도의 장비 없이 접근이 가능한 상태

○ 1단계에서의 주변상황

- 피난유도등 점등 및 화재경보 싸이렌 작동 경보음 발생 예상

- 발화 장소가 전시실(상설, 기증, 특별)이라면 방화문이 자동으로 폐쇄 될 수 있으나 방화문에 부착된 쪽문이 개방되므로 당황하지 말고 침착하게 대처

- 수장고의 발화시는 CO2가스가 분출되어 질식사의 위험이

있으므로 방화문의 쪽문(자동개방)으로 신속하게 피난하여야 하며

수장고에 장시간 상주할 경우는 이에 대한 대비를 하여야 함.

○ 행동요령 -  중점 : 응급화재진압

(화재현장 목격자)

① 신속히 소화기를 찾아 우선 화재 진압

② 큰소리로 주위사람에게 화재발생 사실 알리고 도움요청

③ 경보음 미발생시 옥내소화전함의 발신기 스위치를 눌러 경보음 발생

④ 방재실로 통보 (전화 내선 261 ～ 3)

⑤ 상황종료 후 관장 및 시설과장(방화관리자)에게 보고

(공휴일 또는 야간 근무자)

① 공휴일 또는 야간 소수인원이 근무할 경우 당직책임자가 소방업무 총괄

② 관장 및 시설과장(방화관리자)에게 즉시 보고

<2단계 : 화재진행시> - 응급처리 불가상태

○ 화재정도 : 소화기 등에 의한 초기 진화로 불을 끄지 못한 경우

○ 2단계시 주변상황

- 피난유도등 점등 및 화재경보 싸이렌 작동 경보음 발생

- 스프링클러 등 소화 장비의 작동

- 수장고일 경우 접근금지 (CO2에 의한 질식사 우려)

- 슬라이딩도어(방화문) 작동 및 옥내소화전을 이용 소화

○ 행동요령 -  중점 : 인명피해의 최소화

(화재현장 목격자)

① 화재상황을 119와 방재실(261~3)에 즉시 통보.

※ 소방관서에 화재신고를 할 때에는 침착하게 화재발생 장소, 주소, 주요건축물 또는 목표물, 화재의 종류 등을 상세하게 설명하여야 하며 침착한 신고를 위해서는 평소에 유사시를 예상한 마음자세와 훈련 필요

② 구내방송 실시

③ 관람객이 있는 경우 관람객을 안전한 구역으로 인도하여 대피시키고, 대피경로는 전층 중앙로비, 중당계단 및 1층 피난층의 좌우 양쪽 후문으로 함

(시설관리요원)

① 옥내소화전 등의 자체 소방설비를 활용한 소화활동

② 소방차의 박물관 송수구 연결 지원 및 안내

(보안요원)

① 관람객 및 출입자를 대피경로를 통하여 안전한 구역으로 대피안내

② 출입자 통제

(공휴일 또는 야간 근무자)

① 공휴일 또는 야간 소수인원이 근무할 경우 당직책임자가

소방업무를 총괄

② 관장 및 시설과장(방화관리자)에게 즉시 보고

소화기 사용요령

○ 분말 소화기(A, B, C급 화재에 사용)

안전핀을 뺀다		◦ 손잡이
		◦ 안전핀
노즐을 화재지점으로 향한 후 2～4m 정도 거리를 둔다		◦ 노 즐
손잡이 레버를 누른다
			- 방사시간 : 13～15초 - 방사거리 : 4～5m

○ 이산화탄소 소화기

안전핀을 뺀다		◦ 손잡이
		◦ 안전핀
노즐을 화재지점으로 향한 후 2～4m 정도 거리를 둔다		◦ 노 즐
손잡이 레버를 누른다
			- 방사시간 : 18～26초 - 방사거리 : 2～5m

옥외소화전함 사용요령

소화전함을 연다.

소방호스를 전개한다. (※호스가 꼬이면 물이 나오지 않으므로 곧게 하여야 한다)

밸브에 호스를 연결 후 소화전 개폐밸브를 개방한다. (※옥내소화전은 호스 연결이 되어있으므로 밸브만 개방)

화점을 향해 방수를 한다