화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 5. 15. 10:00~10:30

참석인원 : 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
5. 10	12:51	12:52	12:54	13:10	13:10	13:35

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
메세나폴리스 지하주차램프	마포구 양화로 45 (서교동 490)	양식 R/C,SR/C조 스라브가 39/7층	지하주차장

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 화학적 요인(유증기 확산)

2) 개요 : 지하주차장 지하5층~지하6층 램프 바닥 강화도장 공사중 롤러에서 발생된 불꽃이 바닥에 칠한 희석제 유증기에 인화된 것으로 추정

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 약449천원 (부동산 449천원, 동산 천원)

- 부동산 : 주차램프 벽체 3㎡ 그을림

- 동  산 : 없음

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프차,구급차), 인원 8명(소방위 최도숙외 7명)

4. 수리현황 : 공소 3158호

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 현장이동 출동, 월드컵로 및 양화로11길 경유 합정지구대 옆 도착

출동로상 교통상황 대체로 원활함.

- 최초 목격 상황 : 지하주차장에서   연기만 배출되고  있는 상황 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 서교대 안전장구 착용 후 지하주차장으로 진입하여 확인한 바 자체진화된 상태였고 지하주차장 램프(5층 진입구) 주위 유증기 체류 방지를 위하여 배기휀가동하여 배출 등 안전조치 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

구급대원 : 현장통제 및 현장 응급처치 및 이송대기

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 대상물에 출입 할 수 있는 위치가 다방면이어서 소방활동상 필요한 정보 미숙지로 인한 신속한 진입로 파악이 다소 미흡함.	- 지속적인 고층건축물 현지적응훈련 및 도상훈련을 통한 소방활동상 필요한 자료수집 및 건축물 정보숙지 철저

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도