화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 5. 31. 09:20~09:50

참석인원 : 8명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
5.28	02:18	02:19	02:22		02:37	04:15

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
홍익빌딩	마포구 와우산로21길 34(서교동 358-46번지)	양식 철근조 스라브가	근린생활

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 부주의(담뱃불)추정

2) 개    요 : 미상인이 피우고 버린 담뱃불이 홍익빌딩 외벽에 쌓아놓은 쓰레기에 착화, 발화되어 배기 휀룸실 등으로 연소된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 3,315천원(부동산 2,261천원, 동산 1,054천원)

- 부동산 : 지하1층 1동 1호 201.15㎡ 중 2㎡ 소실, 10㎡ 그을림

외벽 2㎡ 소실, 2㎡ 그을림

가건물(블럭조 샌드위치판넬가) 5㎡ 소실

- 동  산 : 실외기, 배기휀, 방화문, 선풍기, 기타 집기비품

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 6명(소방위 최도숙외 5명)

4. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 차량들이 많지 않은 새벽 시간대여서 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 건물 1층 외벽 쓰레기봉투 더미에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm수관 3본을 연장하여 홍익빌딩 외벽 쓰레기봉투 더미 집중방수 화재진압 하고 블럭조 샌드위치판넬가 구조물 파괴하여 배기휀룸실에 방수 및 잔화정리 실시 후 송풍기 이용 지하1층 연기배출하고 출입하여 천장에 일부소실된 전선에 안전조치 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 건물 지하층 진입 시 연기로 가득차 있어서 출입 시 실내구조물에 충돌가능성이 있어서 안전사고 발생위험 있음	- 현장활동 시 주변안전을 확보 후 진압활동 실시토록 교육함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도