화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 2. 17. 09:30~10:00

참석인원 : 7명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
2.15	11:10	11:11	11:13		11:36	13:15

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
신축공사장	마포구 서교동 395-18번지 4층	양식 철근조 스라브가	신축공사장

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 부주의(토치 불꽃)추정

2) 개요 : 시공사 ㈜코렌시스 직원 2명이 토치를 사용해 4층 베란다 바닥 얼음제거 작업중 토치불꽃이 외벽 스티로폼에 착화, 발화된것임

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 14,076천원(부동산 2,076천원, 동산 12,000천원)

- 부동산 : 4, 5층 1동 269.62㎡중 20㎡ 그을림

- 동  산 : 라인징크 100㎡ 소실

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 6명(소방위 최도숙외 5명)

4. 수리현황 : 공소 제 3218호(지하식)

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 주말 오전 시간대여서 유동인구 및 차량들이 많지 않아서 출동 중 방해받지 않았고, 교통상황 양호함

- 최초 목격 상황 : 건물 4층 외벽 라인징크에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm 수관 5본을 전개하여 건물 내 계단을 통하여 4층 외벽쪽으로 진입 후 화점 집중방수 및 연소확대방지 주력 화재진압함. 또한 수관 1본 더 연장 옥상으로 진입하여 화재진압 후 잔화정리 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 건물 4층 외벽 화재진압 동시에 옥상 구조물(라인징크)을 파괴 및 분해하여 그 구조물이 낙하할 수 있는 상황이 연출될 수 있었음	- 현장활동 시 구조물을 파괴 및 분해 전에 확실히 주변안전 확인 후 실시하여 안전사고 방지토록 교육 실시함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도