화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 6. 25. 10:00~10:30

참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
6.24	14:57	14:59	15:01		15:03	16:00

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
신축공사장	마포구 양화로10길 40(서교동 397-1번지)

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 기계적요인(엔진과열)추정

2) 개    요 : 신축공사장에서 사용중인 공기압축기(에어콤푸레샤) 엔진이 과열되어 주변 기름찌꺼기에 착화, 발화된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 14,000천원(동산 14,000천원)

- 부동산 : 없음

- 동  산 : 에어콤푸레샤 엔진 일부소실

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 6명(소방위 장경훈외 5명)

4. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 신축공사장 내 에어콤프레샤에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

센터장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm수관 2본을 연장하여 신축공사장 진입하여 콤프레샤 집중방수 및 화재진압 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 신축공사장 진입 시 각 종 장애물(공구, 흙더미)로 인한 안전사고 발생위험 있음	- 현장활동 시 주변안전을 확보 후 진압활동 실시토록 교육함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도