화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 11. 24. 19:30~20:00

참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
11.18	16:32	16:33	16:35		16:36	17:35

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
공동주택	마포구 양화로3길 15(합정동 387-20)	양식 철근조 스라브가	근린생활

다. 원인 및 개요 :

1) 원    인 : 부주의(담뱃불)추정

2) 개    요 : 미상인이 건물 외벽에 설치된 에어컨 실외기 가건물 안에 들어가서 피우고 버린 담뱃불이 쓰레기에 착화, 발화된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 604천원(부동산 281천원, 동산 323천원)

- 부동산 : 1동 1층 3㎡소실, 3㎡ 그을림

- 동  산 : 실외기(동관 및 전선포함), 가스배관, 전기배선

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 7명(소방위 장경훈외 6명)

4. 수리현황 :

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 유동인구 및 차량들이 많지 않은 지역이라서 출동 중 교통흐름 원활함

- 최초 목격 상황 : 건물 1층 외벽 간이창고에서 불꽃과 연기가 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm 수관 1본을 연장 전개하여 건물 측외벽 간이창고에 화점 집중방수 주력하여 화재진압 후 주변 안전조치 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 건물 외벽 간이창고 구조물이 방수 시 압력에 못이겨 떨어질 위험성이 있었음	- 현장활동 시 주변안전을 확보 후 진압활동 실시토록 교육함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도