화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 10. 09. (목요일) 16:41
발화장소	성동구 성수동1가 658-5번지
대 상 명	세아정밀
건물구조	RC조 슬라브가 3/0층 533m2 중 1층 197㎡중 그을림 30㎡
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 150 만원 부동산 : 100 만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(16:41), 완진(16:55), 귀소(17:40)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬길 → 수도박물관 우회전 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 4명 (펌프 4)
		차량 : 총 1대 (펌프 1)
	관할대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)
	소방위	이영중	관 창 수(펌프)
	소방위	이상학	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
소방용수		행당 탱크차에서 물 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	성동구 성수동1가 658-5번지 세아정밀 1층 공장에서 검은 연기가 관측된다는 수보 즉시 우리 안전센터 차량(펌프) 및 탑승대원은 현장으로 출동함, 현장도착하여 수관6본을 연장하고 현장을 확인한바 출입구가 2군데 있었으나 모두 시건된 상태여서 한쪽 문을 개방하던 중 구조대가 도착하여 협조하여 문을 개방함. 관창을 들고 진압대원은 즉시 내부로 진입하였으나 검은 연기만 관측이 되고 화점이 보이지 않아 수색하던 중 건물 외부벽에 설치된 콤프레셔에서 발화 된 것을 건물 뒤쪽으로 부서한 후착대가 방수함. 완진 후 다른 위험요인이 없는지 확인하고 특이사항이 없어 지휘대에 제반사항 인계 후 장비 및 인원 이상없이 귀소함.
탱크차	출동하지 않음
구급차	출동하지 않음

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 공장지대로 내부 공장기기들이 많이 비치되어 있는 상태로 부상의 위험이 있음.

◊ 진입로가 협소하여 차량을 대로변에 부서하여 수관을 연장하여 화재를 진압하여야

함.

○ 대  책

◊ 연기투시랜턴 등을 적극적으로 활용하여 바닥 및 기계 등에 부상을 입지 않도록 함.

◊  도상훈련 등을 잘 활용하여 대로변으로부터 화점대상 까지 미리 연장하는 수관 수 등을        잘 파악하여 효과적인 화재진압이 되도록 한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도