화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 2. 11.(화요일) 22:47
발화장소	광진구 자양동 853번지 한화 꿈에그린@ 101동 1302호
대 상 명	한화 꿈에그린 @ 101동 1302호
건물구조	양식 철근콘크리트조 15/2층 23,517.78㎡
원 인	프라이팬 위 식용류 가열로 인한 발화		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 0 천원 부동산 : 500 천원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(22:47), 완진(22:52), 귀소(23:20)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 노룬산 시장앞 우회전 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 9명 (펌프 4, 탱크 2, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	정운길	현장지휘(펌프)	소방장	권영복	구급반장
	소방장	천민호	관 창 수(펌프)	소방사	박영화	구급대원
	소방장	유준연	관창보조(펌프)	소방사	김진우	구급운전
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
	소방장	서보권	관창보조(탱크)
	소방교	이희영	운 전 원(탱크)
소방용수		탱크차 -> 펌프차 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	아파트에 도착하여 확인한 바 외부에서 관측되는 사항은 없음, 펌프차량은 13층까지 올릴 수관 및 방수준비 실시함. 1팀장 정운길 및 경방대원들은 45mm예비수관 4본과 관창, 로프를 챙겨 엘리베이터를 탑승 후 1302호에 도착하여 아파트 경비원과 함께 옥내소화전에 수관 2본과 관창을 연결하여 레인지 후드에 직접주수 하여 잔화 및 내부 확인 실시함. 레인지 후드 아래를 탈거하고 내부 깊이 주수 후 완진 확인함. 인명피해상황 확인한 바 피해없는 것을 확인함.
탱크차	탱크차량을 펌프차량 후면에 부서하여 펌프차에 즉시 펌프차량에 물 보수작업을 실시함.
구급차	구급차량은 요구조자 운반 및 필요한 처치를 위한 대기 및 탱크 운전원을 도와 펌프차량 물 보수 도와줌.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 화재 현장이 10층 이상의 고층으로 화재 확대 시 인명구조 작업의 애로점이 있음.

◊ 고층화재로 옥내소화전이 작동하지 않을 시 수원 확보 및 방수에 어려움이 있음.

◊ 내부 거주자들의 엘리베이터 사용으로 인해 원활한 작업에 방해를 받음.

◊ 이면도로 골목길 출동로에 차량 불법주차로 신속한 출동에 장애를 받음.

○ 대  책

◊ 화점층 상층부 인원은 옥상등으로 대피시키고 화점층 직하층 부터는 1층으로 인명 대피 실시하고 화점층의 요구조자들은 특장차량을 이용하여 신속하게 대피시켜야 함.

◊  관계자로 하여금 옥내소화전 작동여부를 주기적으로 점검토록 지도하여야 함.

◊ 관리인으로부터 엘리베이터 키를 인계받아 엘리베이터를 소방모드로 전환하여 사용토록 함.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도