화재방어검토회의	결재	담당자		부센터장		119안전센터장
2014년 7월 6일	협조

연번	2014-126		안전센터명		을지로			센터장	휴무
검토 일시	2014. 7. 6.(일) 09:30~10:00		참석 인원		8명			1팀장	김교식
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 7. 4.		23:51		23:56			23:59	02:20
	위 치	중구 오장동 14-5번지 건어물가게
	원 인	전기적 원인
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동차량	3대(21호, 31호, 6-1호)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 불꽃은 관측되지 않고 1층건어물가게 셔터에서 농연이 새어나오고 있는상황이었음. 동력절단기를 이용하여 셔터 개방후 65mm 수관 3본 전개하여 화점으로 추정되었던 건어물가게 안쪽 사무실에 집중 방수함. 그 후 입구쪽 건어물을 건물밖으로 치워낸후 방수하여 화재진압
	소방용수 점유․사용량	○ 펌프차 주변 지하식 소화전(716호) 점유, 소방용수 1.5톤 사용
	인명구조 활동상황	○ 인명피해상황 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 평수가 작은 1층건물안에 건어물을 양쪽 가득히 쌓아두어 통로가 매우 협소하여 화재진압이 용이치 않음. ○ 노후 건물 및 작업장 밀집지역으로 연소확대시 대형화재 및 인명피해가 우려됨
	대 책 (개선방안)	○ 신속한 화재출동으로 화재를 초기에 진압. ○ 관계인 인명대피 등 소방안전교육 실시 및 초기대응 능력 강화를 위한 지속적인 계도

○ 화재현장 위치도	○ 화재방어검토회의 사진
○ 작전도