화재방어검토회의 실시결과

□ 회의일시 : 2014. 4. 10(목) (17:30~ 17:50) □ 참석인원 : 센터장 조흥섭외 16명 (2, 3팀 직원) □ 장 소 : 방배119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2014. 4. 6(일) 14:44 - 현장도착 14:48, 완진 15:01, 귀소 16:50 ○ 장 소 : 서초구 방배로 91(방배동 910-11) ○ 원 인 : 조사중 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 15,000천원 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 9명 (경방 4명, 운전 2명, 구급3) - 장비 : 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차) 2. 화재 일반상황 ○ 화재대상 : 서초구 방배로 91(방배동 910-11) ○ 주변 소방용수 현황 : 공설소화전 10105호(지상식) 점유 사용 3. 화재방어활동 상황 ○ 선착대 도착 시 화세 및 조치 - 방배대 화재현장 도착 건물 뒤편 건물 외부 가건물에서 화염과 연기가 발생하여 건물 상층부(5층)까지 올라온 상태였음. - 3팀장 강원희 화재규모 및 상황을 진압팀장에 보고 후 각대에 무선 전파함. - 펌프차량 현장도착 즉시 65mm 수관 3본 연장하여 화점에 집중방수하여 연소 확대 방지 및 화재진압 실시함. - 소방위 김종식 및 소방장 안의기 소화전 10105호(지상식) 점유 펌프차량에 소방용수 공급함. - 지휘팀 도착하여 포위 부서하여 화재진압 실시, 인근 건물 옥상에 수관연장하여 발화점 주변으로 방수하여 화재진압 및 잔화정리 실시함. - 방배대 철저한 잔화정리 후 귀소함. 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 건물 외부 창고에서 발화하여 건물 외벽 단열재로 착화되어 화세 및 농연이 큰 화재로 초기진화 실패 시 대형화재 우려	○ 도착 즉시 65mm 수관으로 초기진화 및 연소 확대 방지에 철저, 신속한 출동 태세확립 ○ 후착대와 유기적 작전으로 포위 부서 철저

▶  화재방어 검토회의 관련사진 ◀

화재진압 장면

화재방어검토회의 사진