화재방어 검토회의 결과

연번	2016-5		안전센터명		신정			센터장	양승용
검토 일시	2016.5.27.(금) 18:10~18:30		참석 인원		18			1팀장	박창하
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2016.5.25.(수)		21:44		21:44			21:45	22:20
	위 치	양천구 신월로 270(신정동 1191-5 이면도로상 차량화재)
	원 인	조사 중
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	2대(펌프1, 탱크1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천구 신월로 270(신정동 1191-5번지 이면도로상 차량화재) 화재수보 즉시 출동하여 현장도착한 바 산타페차량 보닛(본네트)에서 소량의 연기가 발생하고 있는 상태임 - 선착대(신정대)는 현장 도착즉시 65㎚ 수관3본 연장하여 홈사용하며 인명구조 및 화재진압에 주력함.
	소방용수 점유․사용량	- 없음
	인명구조 활동상황	- 내부 인명구조한 바 특이사항 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 골목길 협소 및 거주민 차량 주차로 화재현장 차량진입에 장애 초래함.
	대 책 (개선방안)	- 신속한 출동 및 훈련으로 초기진압태세 확립. - 내실있는 진압훈련으로 현장에서 당황치 않고 활동할 수 있는 여건마련. - 관계자(거주자) 내실있는 주택화재 예방 교육 실시 요구됨. - 펌프차 관내 취약지역 예방순찰 실시로 소방통로 확보.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도