개인 화재진압 전술 평가 시 유의사항 등

1. 평가관은 안전사고에 주의하고 안전요원을 배치한다.

2. 평가관은 응시자의 본인 여부(평가표)를 확인해야 한다.

3. 안전사고 발생우려로 평가관이 종료(정지)신호를 알리면 즉시 행동을 정지하고 평가관의 통제에 따른다.

4. 평가 간 재시도는 허락하지 않는다.(일부항목 제외)

5. 평가의 원활한 진행을 위해 응시자는 무단행동을 금한다.

6. 실기평가표의 용어는 다음과 같다.

1) 개인장비 : 방화복, 방화두건, 안전화, 진압장갑, 진압헬멧

※ 상기품목은 KFI 인증 제품일 것(장갑 : 구조용 가죽제 및 코팅 장갑 등 사용 불가)

2) 공기호흡기 세트 : 공기호흡기 용기(이하 공기용기), 등지게, 면체, 보조면체

3) 개인장비 등 : 개인장비, 공기호흡기 세트, 랜턴, 무전기, 경보기

< 평가진행방법 및 감점사항 >

1. 평가순서는 각 평가 장소의 여건을 고려하여 평가관이 임의 조정해 실시할 수 있다.

2. 모든 “ ” 부호안 내용은 해당 동작에 대해 실제 확인하고 복창을 실시해야 점수를 부여한다.

예) 소방차량 조작 평가 시 “기어중립/주차브레이크 확인” 복창 없이 임무수행하면 감점(0) 처리.

3. 각 항목을 완벽히 수행하지 못한 경우 해당항목을 감점(0점) 처리한다.

예) 공기호흡기 착용시 두건착용을 안하고 다음단계로 넘어가는 경우 0점 처리.

4. 평가표의 〖 → 〗부호는 순서를 지켜야 하며,〖 / 또는 , 〗부호는 순서를 평가하지 않으며 임무수행 여부를 평가한다.

예) 개인 화재진압 전술 평가 중〖 “냉각수밸브 열림 확인”→“메인밸브 개방/P·T·O 연결”〗시 냉각수

밸브 임무수행 후 메인밸브/P·T·O 조작 순서를 준수해야 하며 메인밸브와 P·T·O 연결 수행은 순서에   상관없이 임무수행만 평가.

5. 평가 시 개인장비 등은 완전무결하게 착용하며 위반 시 해당 항목 감점(0) 처리한다.

예) 방화복의 벨크로·버클·손목토시 착용, 헬멧의 안면보호 렌즈 내림 등

6. 평가 중 O링 파손, 공기용기의 공기누출(미조치 시), 잔압 부족으로 인한 경보음 발생 시 경보기음 발생 시점 항목은 감점(0) 처리한다.(단, 응시자가 평가관에게 사전 고지된 내용은 감점하지 않을 수 있다.)

개인 화재진압 전술 평가
번 호			성 명	(서명)	평 가 관	(서명)
평가개요	응시자는 방화복(두건포함) 착용 후 차량 운전석 측면에 위치, 평가관의 실시 신호에 소방펌프차량을 조작하고 공기호흡기 등 개인보호장비를 완전무결하게 착용 후 평가를 수행한다.
	기 준	각 항목 임무수행 성공 시 부여된 점수를 취득하며 부분점수는 부여하지 않는다.
	준비물	개인보호장비, 소방펌프차, 고임목, 소방호스 (40mm 2개, 65mm 1개), 관창(40mm), 호스스페너 개인로프 5m, Y커플링 1개
소방펌프차 활용 및 1인 화재진압 방수 제한시간 : 없음(공기호흡기 별도)						임무수행 점수
						부여점수	취득점수
1. “기어중립/주차브레이크 확인” → 하차 후 고임목(뒷바퀴) 설치 *개인보호장비(방화복,두건 등) 상태 적정성						5점
2. “냉각수밸브 열림 확인”→“메인밸브 개방/P·T·O 연결”→ “배관 내 공기제거”(중계구 활용) → “방수준비 끝”						10점
3. 소방호스 1개(65mm) 전개(화점방향) 및 방수구 결합→ Y커플링 결합 *2m 폭 이내 직선 전개 및 꼬임/접힘 X						5점
4. “밸브닫힘(Y커플링) 확인” → 방수구 개방(방수구 급격한 개폐X) → “Y커플링 충수완료” → 방수 압력 조절(6~7㎏f/㎠) “압력 OO㎏f/㎠” *각 연결부위 소방용수 분출X, *급격한 압력 조절X						10점
5. 공기호흡기 착용(3분 이내) *공기호흡기 착용의 적정성						15점
6. 연결된 40mm 소방호스(관창포함) 휴대 → Y커플링 방향으로 이동 → Y커플링에 소방호스 연결 *연결된 소방호스: 두겹말이, 접이식, 클리브랜드 등 선택 가능						5점
7. 소방호스 전개(반환점 15M) → 소방호스 고정(감아매기, 말뚝매듭) → Y커플링 밸브 개방(급격한 개폐X) → “관창 충수완료” *각 연결부위(커플링,관창) 소방용수 분출X, 소방호스 고정의 적정성						10점
8. 1차 화점방향 이동 → 주수개시(숏펄싱 3회/롱펄싱 3회) → 화점주수(펜슬링 5회) → “주수중지” 복창 후 주수중지 *펄싱의 적정성, * 펜슬링 3회 이상 성공, *이동 중 넘어짐 ×						10점
9. 2차 화점방향(SLIDE 이동법) 이동 → 주수개시(관창레버 급격한 개폐X) → 화점주수(상, 좌, 우, 하, 원형) → “주수중지” → 차량으로 이동 “방수중지” 복창 *주수방법 : 상-앉아 주수, 좌(우)-고정 주수, 하-어깨 주수, 원형-서서 주수 *서서 주수 시 지면에서 발 떨어짐X, *호스꼬임(관창주수압 손실 등) 및 꺽임X						10점
10. 압력 낮춤 → 메인밸브 폐쇄 → 압력제거 및 배관내 물 회수(자체급수구 개방) → 방수구 닫힘 → 자체급수구 닫힘 → P·T·O 정지						10점
11. “방수중지완료” → 방수구 소방호스 분리 → “모든 밸브 닫힘 확인“						5점
12. 모든 소방호스 및 Y커플링 회수 → 정위치하여 “실시완료” *8자회수법 적정성, 장비추락 X						5점