여름철 화재 분석을 통한 화재대응방안

❖ 여름철 냉방기 사용(선풍기, 에어컨)에 따른 화재 및 음식물조리 화재사례 등을 분석하여 화재대응방안을 강구하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ (서장지시사항) 냉방기 화재현황을 분석 화재예방 홍보·재난대응 극대화 추진하기 바람

<여름철 화재분석>
ㅇ 여름철화재를 원인별로 보면 부주의가 58%, 전기적요인이 22%를 차지함 ㅇ 부주의화재중 담뱃불(37%) 및 음식물조리(37%)가 대부분을 차지 ㅇ 선풍기·에어컨 화재는 여름철(49%)에 집중 ㅇ 장소별로 보면 주거시설이 43% 차지하여 1위임 ※여름철 화재는 주거시설에서 음식물조리 및 냉방기기 화재가 대다수을 차지함

□ 여름철 화재 대응방안

<선착대>
○ 현장 도착 시 특수차량 및 후착대 감안 최대한 현장접근해서 부서, 현장 활동용이 및 안전한 곳에 부서(반드시 고임목 설치) ○ 인명검색․구조활동 우선하고 연소위험이 가장 큰 방면을 포위부서 ○ 선착대 지휘관은 도착 즉시 현장 상황을 지휘차량 및 후착대에 전파 하고, 즉시 인명검색 및 구조, 화재진압활동에 임한다. ○ 선착대는 현장 도착 즉시 신속하게 현장 안전조치(가스 및 전기차단), 인명검색 및 구조, 수관연장을 하여 초기 소화활동을 한다. 초기 소화활동은 화재의 종류 및 형태에 따라서 적절하게 하되, 일반화재는 큰 수관(65mm)연장을 원칙으로 한다. ○ 관창수 및 관창보조1는 화점 위치로 신속하게 수관을 전개하고, 관창보조2는 필요장비를 휴대, 옥내로 진입 보조 활동에 임한다.

○ 건물화재 진화 활동 시 ▶ 5층 이하는 아코디언 수관을 신속하게 연장하며 진입 후 현장 활동. ▶ 10층 이하는 수관가방(수관2본, 관창, 견인로프 등)을 휴대 진입 후 위에서 아래로 투척 전개, 고정매듭 후 현장 활동. ▶ 11층 이상은 신속하게 진입 후 옥내소화전을 점유 초기 소화 활동을 하고 후착대는 연결 송수관을 점유하여 진화활동에 임한다. ○ 펌프차 운전원은 차량을 안전하게 부서, 고임목을 설치 및 무전기를 휴대 지휘관의 지시에 따라 적절한 방수압력을 유지한다. ○ 탱크차 운전원은 도착 즉시 펌프차에 보수 준비를 하고, 예비용수 확보를 위하여 인근 소화전을 점유한다.

<후착대>
○ 도착 즉시 현장 도착보고를 지휘차량(지휘팀장)에 하고 인명구조 ․ 화재진압활동 ․ 특수차량 지원 ․ 소화용수 지원 ․ 잔화정리 지원 등을 지원한다. ○ 진입로가 협소할 경우 무리하게 진입하지 않고 선착대 인근에 부서하여 소방용수 중계 송수, 소화전 확보를 통한 예비용수 확보를 한다. ○ 특수한 현장일 경우 필요한 인력과 장비를 신속히 전개하여 지휘권자의 요청이 있을 경우 신속하게 투입, 활용할 수 있도록 하고 위험이 내포하고 있는 장소에는 반드시 안전관리자를 배치한다.