제도개선 : 피로티 층 간이스프링클러설비 헤드 적용

□ 현 실태 및 문제점

- 현 실태

○ 6층 이상(피로티 층 포함)으로 계획하는 도시형생활주택은 간이스프링

클러설비 설치

⇒ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 적용

- 문제점

○ 피로티 층 부분에 대한 간이스프링클러 헤드설치 여부를 놓고 민원인과 마찰

⇒ 스프링클러설비의 화재안전 기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치제외)준용

(직접 외기에 개방되어 있는 복도, 기타 이와 유사한 장소)

□ 개선(해결) 방안

- 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제15조(헤드의 설치 제외) 개정

⇒ 피로티 층(도시형생활주택)부분에는 설치하여야 한다.

□ 기대효과

- 간이스프링클러 헤드 설치기준 마련으로 일관성(일치) 있게 적용