화재안전 일일 안전점검표

※ 점검결과 양호 ○, 불량 × 표기

구 분	주요내용	점검결과
		/	/	/	/	/	/	/
소방시설	○ 소화기 적정 배치 및 옥내소화전 적정 관리 여부
	○ 수신기 정상 작동 여부(LED 점등 확인)
	○ 스프링클러·옥내소화전설비 알람밸브 차단 여부
	○ 소화펌프 자동(연동) 작동 여부
	○ 자동화재탐지설비 정상작동 여부
피난대피시설	○ 비상구 등 출입구, 피난대피로 폐쇄·차단 여부
	○ 피난경로 상 장애물 적치 여부(발견시 즉시 제거)
	○ 피난구 및 통로유도등 정상 점등 여부
	○ 피난기구 적정 설치 및 파손·훼손 여부
	○ 피난유도 안내정보의 제공 여부 ☞ 피난안내도를 층마다 게시 또는 출입구 등에 피난안내영상 제공
전기, 가스, 위험물	○ 각 호실 등 문어발식 콘센트 사용 여부 ☞ 손상된 전선 및 플러그, 헐거운 콘센트 확인
	○ 사용하지 않는 전기제품 플러그 분리 여부
	○ 사용하지 않는 가스시설 중간밸브 잠금 여부
	○ 위험물질 별도 장소에 분리 보관 및 경고표지 부착 여부
기타 안전관리	○ 전열기구 주변에 가연물 적치(적재) 여부
	○ 가스시설경보기 적정 관리 여부
	○ 목재·합판 등 방염물품을 사용 여부
화재 시 행동요령	○ 신속한 피난유도 및 119에 신고하기 ○ 비상방송시설 등 활용 재실자에게 화재사실 알리기 ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하기 ○ 소화기, 옥내소화전 등 활용 초기진화 하기 ○ 미처 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알리기
조치사항	<불량사항에 대한 조치내역 기재>