화재예방을 위한 안내말씀

□ 겨울철 소방시설 정상작동을 위한 소방시설 유지관리 철저
▶ 소화기 및 피난기구는 즉시 사용 가능토록 관리 및 비상구 항시 개방 ▶ 자동화재탐지설비 수신반 전원차단(무전원) 등 기능정지 금지 ▶ 간이스프링클러설비 등 소화설비 동결 우려 부분 보온조치 및 수시로 작동점검 실시
□ 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 유지관리 철저
▶ 피난시설, 방화구획 또는 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위 ▶ 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 ▶ 피난시설, 방화구획 또는 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 ▶ 그 밖에 피난시설, 방화구획 또는 방화시설을 변경하는 행위 ※ 위반행위에 대한 벌칙 : 100만원~300만원 과태료
도어체크 미설치(탈락) 설치요함	휴즈블링크 도어체크 부착 금지	도어스토퍼 설치 금지	비상구 앞 장애물 적치 금지
□ 노후소화기(가압식/내용연수 10년 경과) 안전관리
▶ 노후소화기 사고원인 - 본체용기의 부식, 캡의 이완이나 손상, 해체과정 중 무리한 분해 ▶ 노후소화기 폐기·교체 방법 - 내용연수(제조연월부터 10년) 경과한 분말소화기 교체 - 내용연수가 경과된 소화기는 1년 이내에 성능확인검사 실시 - 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능 (검사기관 : 한국소방산업기술원) - 폐소화기는 구청, 동주민센터에서 폐기물 스티커 구매 부착 후 분리 배출 (※ 구청 조례) ▶ 노후소화기 폐기·교체 및 성능확인검사시 소방관계법령에 적합하게 소화기 설치 해야 하며(축압식 소화기로 교체), 10년이 되지 않았더라도 성능에 문제가 있으면 즉시 교체

서대문소방서장