가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 목동배수지 점검일자 : 2014년 11월 18일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	5	5
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	50	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	1	○		화장실 동파방지용
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 신정배수지 점검일자 : 2014년 11월 19일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	7	7		안내판 미 부착 6개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	33	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 신월배수지 점검일자 : 2014년 11월 20일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	5	5		자율권고 경과 1개소, 안내판 미 부착 4개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	24	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	배수지 후문 계량기함을 타고 월담하여 안전사고의 위험이 있음( 휀스 내부로 이전 설치) 1지앞 CCTV 회전 불량으로 후문 감시가 안 됨

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 우장산(배)가압장 점검일자 : 2014년 11월 17일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	2	○
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	10	10		자율권고 경과 2개소, 안내판 미 부착 4개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	44	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 화곡(배)가압장 점검일자 : 2014년 11월 17일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	4	4
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	25	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 성아배수지 점검일자 : 2014년 11월 19일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	1	1
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	12	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	항 입구 및 내부 전등이 염소로 인한 모갈 부분에 부식이 심하여 교체가 필요함 전원부에 서어지 보호장치 설치가 필요함

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 개봉배수지 점검일자 : 2014년 11월 19일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	1	1		소화기 받침대 없음
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	12	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	항 입구 및 내부 전등이 염소로 인한 모갈 부분에 부식이 심하여 교체가 필요함 전원부에 서어지 보호장치 설치가 필요함

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 오류배수지 점검일자 : 2014년 11월 19일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	1	1
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	5	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	항 입구 및 내부 전등이 염소로 인한 모갈 부분에 부식이 심하여 교체가 필요함 전원부에 서어지 보호장치 설치가 필요함

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 온수배수지 점검일자 : 2014년 11월 18일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	1	1		자율권고 경과 1개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	14	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	항 입구 및 내부 전등이 염소로 인한 모갈 부분에 부식이 심하여 교체가 필요함 전원부에 서어지 보호장치 설치가 필요함

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 신정가압장 점검일자 : 2014년 11월 20일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	3	3		자율권고 경과 2개소, 안내판 미 부착 2개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	14	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	-
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타	전원부 서어지 보호장치 설치가 필요함 제어실입구 및 펌프실 내부 전등 교체 필요함

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 온수가압장 점검일자 : 2014년 11월 18일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	2	2		자율권고 경과 1개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	16	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	1	○		화장실 동파방지용
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타

가압장․배수지 화재예방 안전점검표

점검장소 : 개봉가압장 점검일자 : 2014년 11월 18일 점검자 : 기전팀장 외 4명	결재	담당	팀장	과장

연번	점검내용	대상	수량	판정		조치결과
				양호	불량
1	현장내 화재 경보설비는 적절하게 설치되어 있는가?	화재경보기 감지기	-
2	소화기는 적정 압력 및 사용기한이 유효한가?	소화기	3	3		자율권고 경과 1개소, 안내판 미 부착 2개소
3	인화성 물질이나 위험한 물건이 없는가?	장소		○
4	전기 누전차단기 작동상태는 양호한가?	누전차단기	12	○
5	사용하지 않는 전기 콘센트는 전원과 분리하였는가?	콘센트		○
6	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성을 없는가?	콘센트		○
7	전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성을 없는가?	장소		○
8	위험물저장소 주변에는 화재의 위험성은 없는가?	장소		○
9	사무실 및 창고 내외부 정리정돈 상태는 양호한가?	장소		○
10	화재발생시 비상연락망 및 비상조직도(보안경비업체 포함)는 작성되어 있는가?	작성 유무		○
11	현장내 화재예방을 위한 순찰 및 점검을 하고 있는가?	점검 유무		○
안전수칙	전열기 사용은 금지하고 있는가?	사용유무	1	○		화장실 동파방지용
	소화기 사용업은 익히고 있는가?	학습유무		○
기타