화재예방 점검 체크리스트

(상수도시설물)

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
화재예방 계획	- 방화관리책임자 지정 여부 - 종합정밀점검, 작동기능점검 실시 및 점검 지적사항 조치 여부 - 소방자위대 편성 및 소방훈련 실시 여부	이상없음
소 화 기	- 소화기 설치위치 및 간격 적정 여부 - 소화기 점검표 비치 여부 - 소화 약제 충전기간 확인 여부 - 사용방법 및 적응화재 표시 유무 - 안전핀, 호수 및 노즐 등이 노후되거나 탈락되어 있는지 여부	이상없음
소화전 설비	- 소화전 위치 표시등 점등 여부 - 소화전함 주위에 장애물 적치 여부 - 결합부 등에서 누수 여부 - 소화전함, 호스, 노즐, 밸브 등이 변형되거나 손상되었는지 여부	이상없음
피난시설	- 유도등 및 유도표지의 적정 설치 여부 - 비상구의 문이 용이하게 개방되는지 여부 옥외 계단 노후되거나 파손 여부 방화문, 방화셔터 설치 상태 및 작동 여부 소방차 진입로 확보 여부	이상없음

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
가스시설	- 가스용기 설치위치 적정 여부 (채광, 환기 및 비를 피할 수 있는 위치) - 가스용기 주변 화기 물질 취급 여부 - 가스 배관의 부식 및 파손 여부 - 가스용품 관리 및 작동상태 이상 유무	이상없음
화기시설	- 가연성 물질로부터 충분한 거리 확보 (최소 1미터 이상) - 연료탱크는 연소기로부터 2미터 이상 수평거리를 확보하였는지 여부 - 채광 및 환기설비가 되어 있는지 여부	이상없음
경보설비	- 비상방송 및 음향경보장치(사이렌) 등 경보설비 정상 작동 여부 - CCTV 정상 작동 여부	이상없음
기 타	- 비상발전기 등 비상시 예비전원 확보 여부 - 냉,난방기, 전기장판 등 전열기구 적정 사용 여부 - 청사 외곽에 불에 탈수 있는 물건 적치 여부 ※ 특히 흡연구역 인근 중점 점검	이상없음

(동부수도사업소 상수도공사현장)

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
화재예방 계획	- 화재예방 대책 수립 여부 - 방화관리책임자 지정 여부 - 화재발생 대비 비상연락망 비치 여부	이상없음
소방시설 설치 및 관리	- 소화기 설치위치 및 간격 적정 여부 - 소화 약제 충전기간 확인 여부 - 소화기의 안전핀, 호수 및 노즐 등이 노후되거나 탈락되어 있는지 여부 - 위험물 저장소 주변에 화재 위험성 여부 - 유해·위험 물질의 보관 및 관리상태 (인화성 물질 분리 보관 여부)	이상없음
공 사 장	- 공사현장내 화재 진압 장비 구비 상태 - 공사장내 불법 소각행위(불피우기) 여부 - 화기 사용 주변에 휀스 설치 및 소화설비 (소화기, 방화사) 비치 여부 - 폐자재 및 폐기물 보관소의 화재예방 관리 상태	이상없음
가설사무실 숙소 등	- 전기 누전차단기 작동상태 적정 여부 - 복도에 인화성 물질 보관 여부 - 하나의 콘센트에 다량의 플러그 연결 사용 여부 - 주 출입구 이외의 비상구 설치 여부 - 숙소내 석유난로, 버너 등 화기 사용 여부 - 취사기구 사용 주변 소화기 비치 여부	이상없음

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항
용접 및 용단 작업	- 화재 예방 안전수칙 및 유의사항 준수 여부 - 작업장내 소화기 비치 여부 - 작업시 10미터 이내 인화성 물질 또는 가스배관, 용기 등 방치 여부 ※ 10미터 이내 인화성 물질 있을시 화재감시인 배치 여부 - 전기기계의 누전차단기 설치 여부 - 가스용기의 압력조정기와 호스 등의 접속부 가스누출 여부 - 지하층 및 밀폐공간 작업시 강제 환기 시설 설치 여부 - 고압용기(LPG, 산소 등)는 실병과 공병 구분관리 및 전도 방지 조치 여부 - 작업 후 일정시간(30분 이상)동안 화재가능성 확인 여부	이상없음
기 타	- 밀폐장소 화기 작업시 작업전 가연성 가스 측정 및 외부 환기 확인 여부 - 고속절단기 사용시 불꽃비산방지시설 설치 여부 - 공사장내 흡연구역 설정 여부 - 공사장내 불에 탈수 있는 물건 적치 여부 ※ 특히 흡연구역 인근 중점 점검	이상없음

관 련 사 진

소방훈련 사진	화재예방 교육사진