작성예시- 가급적 틀을 변경하지 마세요

광평대군 묘

강 남 소 방 서

광평대군묘 화재진압대책

1. 역사개요
위치	서울시 강남구 수서동 산10번지 1,6,8,9호				전화	주간: 459-4733 야간: 298-9273
종사원	10명	수용인원	50명	소방안전 관리자	이규용
1일이용승객 (평일기준)	20명	출입구수	1개	건물특징
건물구조	한식 목조 1/1층 와가 6동				건축면적 연 면 적	426.04㎡ 616.84㎡
피난통로	일반계단 : 1 , 비상구 : 1

2. 소방시설현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설 비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	간이 SP	하론설비	자동화재탐지	비상경보	비상방송	자동화재속보	유도등	유도표지	비상조명등		소화수조	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	배연설비	연결살수
B1	3						1		3/2	2	1									16/2
1층	4								7/1	2

3. 화기취급현황

관리동 -1층	관리동 -1층	층	층	비 고
주방 식당	보일러실

4. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 수서119안전센터와 직근거리(약200m)에 위치하고 있어 출동로는

확보됨

□ 화재취약 및 연소확대 요인

○ 인근건물이 떨어져 있어 건물로의 연소확대 위험성은 적으나,

○ 주변이 야산으로 둘러싸여 있어 산화 위험이 있다

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 건축물은 문화재로 지정되어 있어 진압시 수손 피해가 우려되고,

초기 화재진압 실패시 한옥구조이므로 전소가 우려됨

□ 위치도

□ 출동부대 편성

출동 구분	센터명	예상출동소방력			소방용수시 설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	수서	3	9	2		1	5	3
2착대	개포	2	6	10		1	5	12
3착대	대응단	5	21	10		1	5	12
4착대	역삼	2	6	10		1	5	12

□ 작전도

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 (수서)

- 수서 P차는 중앙까지 진입하여 65mm수관 이용 화재진압 및 인명구조

- 수서 T차  P차 후미에 부서하여 용수 공급

○ 2착대 (가락)

- 가락 P차 정문옆 우측으로 진입하여 65mm수관 5본 이용  우측면에서

화재진압 및 인명 구조

- 가락 T차  P차 후미에 부서하여 용수 공급

○ 3착대(삼성,구조대)

- 삼성 P차 정문옆 우측으로 진입하여 65mm수관 5본 이용 화재진압 및 인명구조

- 삼성 T차  P차 후미에 부서하여 용수 공급

- 구조대100은  화점층(주변) 인명검색 최우선 및 관람객대피유도

○ 4착대(개포,역삼)

- 개포 P차 65mm수관 5본 이용 화재진압 및 인명 구조

- 개포 T차 P차 후미에 부서하여 용수 공급

- 역삼 P차 65mm수관 5본 이용 화재진압 및 인명 구조

- 역삼 T차  P차 후미에 부서하여 용수 공급

5. 인명구조대책

○ 1착대(강남) : 인명대피 동선 구축

- 구조대장은 사고현장 정보파악에 주력하고 조별 인명탐색 구역 지정

- 2개조로 편성 1조는 인명대피 동선 구축, 2조는 인명탐색 및 구조활동 실시

- 취약지역우선 인명탐색 및 구조활동 실시

6. 구급활동대책

○ 수서(6-7) 서울삼성병원으로 환자 이송

7. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 문제점

- 건물이 전통한옥 와가 형식으로 되어있다

- 불특정 다수의 관람객 등 인명대피유도 어려움

○ 대  책

- 전통한옥 화재진압 시 지붕 구조를 철저히 이해한다

- 현장 도착 즉시 화재진압 및 관람객 등을 최우선 인명대피유도 한다

- 현지적응훈련을 통한 차량 부서 위치 숙지

8. 기 타 사 항

○ 문화재(서울시 유형문화재 48호)로 지정되어 있어, 진압활동시 문화재 보존 등 고려

○ 입구 및 진입로상 차량 주정차 없도록 지도 및 소방차 유도능력 배양

○ 관계인 유사시 관람객 등 인명대피유도요령 훈련