화재 진압장비(일반경쟁품목)목록

번호	장비명	수량		번호	장비명	수량
1	정적로프 11mm	11		36	공기압축기(5HP)	12
2	공기호흡기 결착용 로프가방 특정규격심의대상	123		37	공기압축기(10HP)	6
3	로프절단기	58		38	소방자동차 정비공구	7
4	전신형 안전벨트 세트	199		39	공기호흡기용기보관대	1
5	요구조자용 안전벨트	60		40	소방호스 적재대	3
6	정지형 레버하강기	87		41	소방호스 잔수말이	5
7	정적로프 8mm	117		42	방열복 세트	44
8	공구세트	6		43	개인 비상탈출 장비 특정규격심의대상	44
9	다목적 칼	163		44	거리측정기	8
10	라이트라인	17		45	복합가스측정기	23
11	전동식 반지 절단기 특정규격심의대상	70		46	잔류 전류 검지기 특정규격심의대상	18
12	안테나 사다리 특정규격심의대상	8		47	걸이식 사다리	1
13	절연봉 특정규격심의대상	15		48	복식사다리(7.4m)	9
14	공기톱 특정규격심의대상	7		49	복식사다리(4m)	2
15	배터리식 동력절단기 특정규격심의대상	18		50	A형 사다리	2
16	동력절단기(엔진식)	6		51	동력소방펌프(엔진식) 특정규격심의대상	11
17	충전식 핸드그라인더	5		52	송배풍기(전기식)	2
18	철선절단기 세트	17		53	천정 파괴기 특정규격심의대상	33
19	체인톱(엔진식)	22		54	동력소방펌프	3
20	왕복식 충전톱	66		55	소방호스보호틀	12
21	충전식 드릴	5		56	호스자켓(40A) 특정규격심의대상	2
22	차량유리절단톱	3		57	호스자켓(65A) 특정규격심의대상	2
23	충전식 체인톱	5		58	Y형 결합금속구(65A-40Ax2)	22
24	배터리 유압 멀티툴 특정규격심의대상	2		59	굴절식 회전호스 이경 커플링	2
25	배터리유압콤비절단기	6		60	굴절식 회전호스 커플링(65A) 특정규격심의대상	4
26	타격식 도어오프너	23		61	굴절식 회전호스 커플링(40A) 특정규격심의대상	4
27	도어오프너 세트	3		62	회전식 스탠드 파이프 특정규격심의대상	6
28	무손상 문개방기 세트 특정규격심의대상	22		63	양용결합금속구(40A,수-수)	5
29	전문용 문개방 공구벨트	6		64	양용결합금속구(65A,수-수)	5
30	대형 함마드릴 특정규격심의대상	26		65	양용결합금속구(40A,암-암)	9
31	소형도끼	33		66	양용결합금속구(65A,암-암)	4
32	만능도끼	20		67	이경유니온(65A-40A)	50
33	로프 배낭(50L)	2		68	이동식 조명등 특정규격심의대상	24
34	안전매트리스	10
35	수중펌프	50

서울소방재난본부 화재진압장비 납품 조건

납품기한은 계약일로부터 90일로 한다.

2. 검수는 서울소방재난본부에서 전량 실시하며, 배부는 납품자 책임하에 지정관서에 배부하여야 한다.

3. 사용자교육은 납품 후 직접 사용자가 요청 시 충분한 교육을 실시한다.

4. 제품인증은 납품 시 수요부에서 요구하는 제조사 증명 및 시험성적서, 인증서 등 관련 서류를 제출

하여야 한다.(계약한 장비 전체에 해당)

가. 모든 제품은 제작사의 정품 증명서 및 수입 신고 필증

나. 국가검정 제품과 공인기관의 인증 필요 제품은 6개월 이내 발행된 개별 인증서

다. 장비 및 부품재료는 ㉿ㆍ□ㆍㆍ제품생산번호(SERIAL NO),회사명, 전화번호 표시

5. 구성품(납품장비 1개에 대한 수량임)은 구매가격에 포함하여 납품 시 제공되어야 한다.

6. 제품설명서(CLEAR FILE A4 size)와 사용안내서(매뉴얼)는 “한글”로 작성하여 제공(외국산인 경우

원문 설명서 포함)하며 납품 7일전 까지 사전 제출하여 승인 후 납품 하여야 하며 납품 시 동 설명

서와 사용 안내서를 기록한 보조기록매체(CD 등)를 함께 제공하여야 한다.(단, 다종으로 구성되는

품목의 경우 수요부와 사전 협의하여 결정)

※ 납품 시 납품 수량과 동일한 수량의 설명서, 사용안내서, CD 등 제출

7. 1년 이내 생산된 제품으로 납품(특수한 경우 수요부와 협의) 한다.

8. 하자보증은 납품일로부터 2년간으로 하며 신속하고 지속적인 A/S가 이루어져야 하며 수요기관이

검수(사)한 후 장비의 사용 중 중대한 하자가 발생한 경우 그 책임이 수요 기관의 귀책사유에 해당하지

않고 계약자에게 있다고 판단되는 경우 계약자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상교환 납품하여야

한다.

9. 정부물품분류번호 및 식별번호는 납품 전 7일까지 조달청으로부터 부여받아 수요기관에 제출하여야 한다.

10. 그룹으로 입찰하여 낙찰된 품목은 개별(종목별 분할) 납품을 금지한다.

11. 수요기관의 품목별 세부규격서에 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접

필요한 부수물품(예 부수장비 등)은 소방관서에서 사용하는 제품과 호환 이 되어야 하며 반드시

납품하여야 한다.

12. 기타 납품과 관계된 사항은 이 조건에 명시되지 않았어도 납품 전 수요부와 반드시  협의하여야 한다.

13. 본 장비의 규격서의 내용보다 “동등 또는 그 이상 성능”의 장비는 납품 가능하며, 장비의 성능

입증은 계약 상대자(납품자)가 입증한다.

장 비 규 격 서

품 명	정적로프11mm	구매수량:
		11
용 도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 확보지점에 고정용으로 사용 하는 웨빙(로프)류로서 열에 대한 저항성과 각종 화학물질에 대한 저항성을 지녀야 하는 장비
규 격 및 성 능	○ 재질 : PA ○ 길이 : 200m ○ 직경 : 11mm ○ 인장강도 : 30kn 이상 ○ 외피비율 : 40% ○ 중량 : 80g/m 이하 ○ 인증 : EN1891, UIAA ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 뜯김, 균열 등이 없어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	개인용 로프가방	구매수량:
		123
용 도	○ 화재진압과 구조 활동 시 로프 또는 관련 장비를 보관하여 등지게에 결착 하여 이동이 용이하도록 제작된 BUCKET 배낭임.
규 격 및 성 능	○ 색 상 : 주황색 혹은 검회색 계열 ○ 무 게 : 230g 이하 ○ 크 기 : 450mm(길이) x 약 100∅(둘레) 이내 ○ 공기호흡기 등지게에 결합하여 사용가능한 형태이어야 함 ○ 재 질 : 난연원단, 반사지(난연), 난연실로 구성되어야 함 ○ 로프주머니 하단에 원형 출구 부분으로 로프가 빠지는 구조이어야 함 ○ 로프 주머니 외부에 카라비너 등을 넣을 수 있는 벨크로 타입의 주머니가 있어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	로프절단기	구매수량:
		58
용 도	○ 각종 로프, 웨빙, 슬링 등을 사용목적에 맞게 절단하고 절단 된 부분의 풀림을 방지하는 처리를 할 수 있는 전기로 작동되는 장비
규 격 및 성 능	○ 작동전압 : 220V~240V / 50~60Hz ±5% 이내 ○ 절단온도 : 600℃ 이내 ○ 절단도달시간 : 8~16초 ○ 중량 : 1000g 이하 ○ 간헐적 작동 : 1/4min ○ 인증 : CE ○ 스위치 조작이 간단하여 손쉽게 작동 되어야 함 ○ 절단날 교체가 간편하여 교환이 용이해야 함 ○ 변압장치가 내장되어 지속적인 온도 상승이 방지되어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	전신형 안전벨트 세트	구매수량:
		199
용 도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 착용 할 수 있으며 고탄력 패드를 허벅지 및 허리부분 어깨부분에 부착하여 요구조자를 이송 하거나 급격한 충격및 추락으로부터 대원을 보호 할 수 있는 장비임
규 격 및 성 능	◆ 전신형 안전벨트 ○ 등강 및 확보용으로 복부에 로프 클램프(Croll)이 장착 되어야 함 ○ X자 형태의 등 구조 ○ 강화된 견고한 허리벨트, 패스트 자동 버클이 장착된 다리고리 ○ 중량 : 2,500g 이하(1 사이즈 기준) ○ 인증 : CE EN 361, CE EN 358, CE EN813, CE EN12841 B유형 ◆ O형 스크류 잠금 카라비너 ○ 인장강도 : Major 24kn, Minor 9kn, Open 6kn ○ 열림폭 : 22mm이상 ○ 무게 : 75g 이하 ○ 인증 : CE, UIAA ◆ D형 스크류 잠금 카라비너 ○ 인장강도 : Major 29kn, Minor 9kn, Open 9kn ○ 열림폭 : 25mm 이내 ○ 무게 : 75g 이하 ○ 인증 : CE, UIAA
	■ 구성품 - 등강기가 부착된 전신형 안전벨트 1개, O형 스크류잠금 카라비너 5개, D형 스크류 잠금 카라비너 2개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품(사이즈 등)

장 비 규 격 서

품 명	요구조자용 안전벨트	구매수량:
		60
용 도	○ 각종 화재, 구조, 재난 현장에서 요구조자를 구조하기 위하여 요구조자가 착용하는 안전벨트
규 격 및 성 능	◆ 요구조자용 안전벨트 ○ 크기 : 폭 120cm, 길이 195cm 이하 ○ 무게 : 약 2kg 이하 ○ 적재하중 : 190kg 이상 ○ 인장강도 : 18kn 이상 ○ 재질 : 나일론 ○ 인증 : 안전벨트 완제품 또는 구성품은 인증 제품이어야 함 ◆ 오토락 카라비너 ○ 인장강도 : Major 41kn, Minor 16kn, Open 16kn ○ 열림폭 : 22mm이상 ○ 무게 : 155g 이하 ○ 인증 : CE, UIAA
	■ 구성품 - 요구조자용 안전벨트 1개, 오토락 카라비너 2개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	정지형 레버 하강기	구매수량:
		87
용 도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 사용할 수 있으며 안티패닉 기능 및 안티 에러 캐치 기능을 갖추고 있어 로프를 이용한 하강 및 고소 작업등에서 대원이 안전하게 하강 할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 안티 에러 캐치가 있어 장비에 로프를 잘못 설치하는 경우 로프의 유통이 되지 않거나 측면판이 닫히지 않는 구조의 안전장치가 있어야 함 ○ 안티패닉 기능이 있어 사용자가 손잡이를 너무 세게 잡아당길 경우 자동으로 하강이 정지하는 기능이 있어야 함 ○ 재질 : 고합금 알루미늄 ○ 인증 : EN, CE등에서 인증된 제품 ○ 로프사용범위 : 10~11.5mm 이하 ○ 무게 : 530g 이하
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	정적로프8mm	구매수량:
		117
용 도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 확보지점에 고정용으로 사용 하는 웨빙(로프)류로서 열에 대한 저항성과 각종 화학물질에 대한 저항성을 지녀야 하는 장비
규 격 및 성 능	○ 재질 : PA ○ 길이 : 100m ○ 직경 : 8mm ○ 강도 : 1600daN 이상 ○ 중량 : 40g/m 이하 ○ 인증 : EN564, UIAA ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 뜯김, 균열 등이 없어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품   명

공구세트

구매수량:

6

용   도

○ 다양한 종류의 공구로 구성되어 각종 장비의 유지보수와 현장에서 필요한

공구가 포함된 장비세트임.

규  격

및

성  능

○ 아래의 구성품을 흔들림 없이 보관할 수 있는 하드케이스가 있어야 함

○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

제품명	규격	수량
소켓	1/2"x10,11,12,13,14,15,16,17,18mm 19,21,22,23,24,27,30,32mm	18
72T 라쳇 핸들	1/2"	1
연결대	1/2x5"	1
슬라이딩T핸들(3Way)	1/2"10"	1
유니버셜 조인트	1/2"	1
소켓	1/4"x4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm	12
72T 라쳇핸들	1/4"	1
연결대	1/4x3"	1
비트	1/4"	6
스피너 핸들	1/4"	1
롱노우즈 플라이어	6"	1
플라이어	7"	1
줄자	3m	1
커터칼		1
커터칼날		10
드라이버	(-)5x75mm,6x100mm,8x150mm (+)PH1x75mm,PH2x100mm	5
워터펌프 플라이어	9.5"	1
락킹 플라이어	10"	1
육각렌치 세트	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm	9
스패너	6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm	12

납품조건

○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출

○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체

○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	다목적 칼	구매수량:
		163
용 도	○ 수공구를 일체형으로 구성한 멀티툴로 19종 이상의 공구로 구성되어 소방 대원이 현장에서 유용하게 사용할 수 있는 다목적 칼
규 격 및 성 능	○ 재질 : 카본 스테인리스 스틸 ○ 접었을 때 : 가로 114mm / 세로 28mm / 폭 16mm 이내 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 멀티툴을 보관할 수 있는 전용 나일론 파우치가 있어야 함 ○ 수공구 종류 : 니들노우즈 플라이어, 일반 플라이어, 와이어커터, 하드와이어커터, 와이어스트리퍼, 콤보나이프, 톱, 스프링액션 가위, 커팅 훅, 캔 오프너, 병 오프너, 나무/메탈 파일, 스몰비트 드라이버, 라지 비트 드라이버 등 추가 수공규 18종 이상
	■ 구성품 - 본체 1대, 전용파우치 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	라이트라인(100m)	구매수량:
		17
용 도	○ 지하철이나 터널, 지하공동구, 건물에서 화재가 발생 시 소방대원이 진입로를 확보하고 요구조자의 구조활동 및 안전한 대피유도를 위해 사용하는 장비
규 격 및 성 능	○ 사용길이 : 100m ○ 중량 : 8kg 이하(케이스 제외) ○ 본체 방수기능 : IP65 이상 ○ 사용시간 : 3시간~9시간 이내 ○ 와이어 방수 : IP68 이상 ○ 와이어 인장력 : 110kg이상(공인시험성적서 기준) ○ 와이어 외경 : 5.5∅ 이하 ○ 배터리 잔량을 외부에서 확인할 수 있는 구조이어야 함
	■ 구성품 - 케이블릴 본체, 전용 하드 케이스1개, 어깨끈1개, 전용 충전기1개, 사용설명서 1부
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ ********************************** ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	전동식 반지절단기	구매수량:
		70
용 도	○ 손가락에 끼는 반지나 기타 장식물이 빠지지 않을 때 손가락을 다치지 않고 안전하게 절단하여 제거하는 장비
규 격 및 성 능	○ 일체형의 구조로서 사용이 편리하고 휴대가 간편해야 함 ○ 어떠한 금속이라도 자를 수 있어야 함 ○ AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조여야 함 ○ 전용 플라스틱 케이스에 보관해야 함 ○ 절단날 - 다이아몬드 날 : 단단한 금속 또는 강철 금속을 자를 수 있어야 함 - 카바이드 날 : 연한 금속, 금이나 은 종류를 자를 수 있어야 함
	■ 구성품 - 본체 1대, 실습용 모의 손과 반지, AA건전지 4개, 날을 교체할 수 있는 공구, 손가락 보호대, 다이아몬드 날 6개, 카바이드 날 6개, 전용 플라스틱 케이스, 설명서 및 훈련용 자료
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	안테나 사다리	구매수량:
		8
용 도	○ 위급 상황시 1인이 혼자서 쉽게 이동하고, 좁은 공간을 쉽게 통과하여, 원하는 높이로 조절하여, 현장의 지형에 맞게 75도 각도로 설치하여, 사다리를 배치하고, 신속하게 높은 곳으로 이동하거나, 작업할 수 있는 장비
규 격 및 성 능	○ 재질 : 알루미늄 ○ 접었을 때 길이 : 90cm 이하 ○ 펼쳤을 때 길이 : 3.8m 이상 ○ 안전하중 : 150kg 이상 ○ 안테나형으로 접어서 보관이 가능하여야 함 ○ 어떠한 바닥에도 접지력을 보장하는 미끄럼방지 고무발이 장착되어야 함
	■ 구성품 - 안테나사다리 1대, 보관가방 혹은 보관 스트랩 1개, 사용설명서(한글) 1부
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	절연봉(전원차단장치)	구매수량:
		15
용 도	○ 화재진압, 출동 시 장애물인 고압선을 제거 또는 소방차량 등의 소통에 지장 을 초래하지 않도록 공간을 확보할 시 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 사용전압: 23000V 급 ○ 내전압: 75kv / 30cm에서 5분 이상 ○ 절연저항: 2000㏁ 이상 ○ 누설전류: 100㎂ 이하 ○ 허용만곡: 6m기준 70cm이하 ○ 절연봉 탈락강도: 6m기준 100kg/1분 이내 ○ 규 격: 5단 6m 이내 ○ 접은길이: 1,450mm 이내 ○ 펼친길이: 6,000mm 이내 ○ 무 게: 4kg 이하 ○ 후크형태: T형 +이물 제거 고리로 구성된 제품일 것 ○ 검 정: 한국산업안전공단 성능 검정품
	◆ 구성품 - 봉 1개, 수납 집 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	공기톱	구매수량:
		7
용 도	○ 각종 재난현장에서 연료, 전기를 이용하지 않고 공기호흡기용기와 레귤레이터를 통한 공기를 동력으로 사용하기 때문에 민감지역에서 사용가능한 현장활동용 절단장비임
규 격 및 성 능	○ 크기 : 425mm(길이) x 42mm(폭), x 140mm(높이) 이내 ○ 중량 : 2.8kg 이하 ○ 공기소비량 : 0.18㎥/min 이내 ○ 절단속도 : 0 ~ 1,200회/min ○ 사용공기압 : 6.5 ~ 7㎏/㎠ 이내 ○ 소방용 공기호흡기 용기에 감압기를 연결 가능한 구경이어야 함 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함
	■ 구성품 - 공기톱 본체 1대, 에어호스 1개, 감압기 1개, 전용오일 1개, 톱날 10개 전용 하드케이스 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	동력절단기(충전식)	구매수량:
		18
용 도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 전원: 36V 4.9AH 고출력 리튬이온 배터리 ○ 제품 중량: 3.9 kg(배터리 제외시) ○ 배터리 충전상태 표시 및 전자식 속도제어 브레이크 장착 ○ 9 inch (230mm) 블레이드 장착으로 최대 절단깊이 70mm 확보 ○ 콘크리트, 목재, 철재 등 다목적 절단 가능 ○ 생활방수 가능 ○ 매연, 소음등 공해발생이 현저히 낮다. ○ 배터리 잔량체크, 별도의 제품점검 테스트 등 유지보수가 용이하다. ○ 구조요원의 피로감소에 기여할 수 있다. ○ 기존 절단공구와 차별화된 구조상황에 대응할 수 있다.
	■ 구성품 - 충전동력절단기, 배터리 2ea, 충전기, 절단석2장, 복합날2장, 배터리파우치, 확보어깨끈(실용신안 제20********호), 안전띠, 날 교체공구, 카라비너, 수납가방
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

장 비 규 격 서

품 명	동력절단기(엔진식)	구매수량:
		6
용 도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 엔진 : 2사이클 공랭식 3.2Kw(4.4HP) 이상 ○ 배기량 : 66 cc 이상 ○ 절단 날 / 깊이 : 12인치~14인치 / 최대 100mm 이상 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 절단 ○ 중량: 9.6 kg 이하 (절단날 및 연료 제외) ○ 콘크리트 절단 시 습식, 건식 겸용 장치 ○ 필터 : 3중 필터 시스템 ○ 탈부착용 어깨벨트 장착 ○ 콘크리트 절단 시 습식, 건식 겸용 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함
	■ 구성품 - 동력절단기 1개, 다목적 다이아몬드 날(12인치) 2개, 연마석 날(12인치)1개, 기본공구(플러그 렌치1개), 2사이클 전용 엔진오일(1리터) 1개, 전용 공기필터 3개, 어깨벨트(멜빵) 1개, 연료혼합통(6L/2.5L) 1개, 제품설명서(한글 번역본)
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	충전식 핸드 그라인더	구매수량:
		5
용 도	○ 화재 출동 시 방화문 및 잠금장치등을 절단하여 신속한 개방과 샌드위치 패널 등 철제지붕과 외벽을 통한 내부 진입을 위하여 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 정격전압/배터리용량 : 18V/ 4~5.0ah ○ 무부하 속도 : 10,000rpm 이내 ○ 연삭 스핀들 최대 나사길이 : 22mm ○ 디스크직경 : 100mm ○ 중 량 : 2.2kg 이하(배터리 제외) ○ 파손된 디스크에 의해 작업자를 보호할 수 있는 방탄 가드가 부착된 제품이어야 함 ○ 기계의 의도적인 동력공급을 방지하기 위한 2단 안전스위치가 장착된 제품이어야 함
	■ 구성품 - 본체 1대, 보호가드 1개, 보조손잡이 1개, 충전기 1대, 5.0ah배터리 2개, 설명서 1개, 전용 하드케이스 1대, 다이아몬드 날 5개, 연마석 2개
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

장 비 규 격 서

품 명	철선절단기 세트	구매수량:
		17
용 도	○ 화재 및 구조현장에서 와이어, 철선 등 장애물을 절단하여 제거하기 위한 철선절단기 세트 장비임.
규 격 및 성 능	◆ 철선절단기 (대형) ○ 크 기 : 36~38인치 ○ 절단능력 : 15mm 이상 ○ 무 게 : 6kg 이하 ◆ 철선절단기 (중형) ○ 크 기 : 24~26인치 ○ 절단능력 : 9.5mm 이상 ○ 무 게 : 2.7kg 이하 ◆ 철선절단기 (소형) ○ 크 기 : 18~19인치 ○ 절단능력 : 7mm 이상 ○ 무 게 : 1.5kg 이하 ○ 날(단조제품) 교환이 가능한 형태이어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	체인톱(엔진식)	구매수량:
		22
용 도	○ 구조작업 시 목재를 신속하게 제거하기 위한 고속과 신뢰성, 강력한 힘을 가진 엔진 톱으로 관련된 모든 작업을 편리하게 할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 엔진 : 2사이클 공랭식 2.2HP 이상 ○ 배기량 : 40 cc 이상 ○ 중량 : 4.9kg 이하(가이드바 및 체인톱날 제외) ○ 콤비 초크밸브와 정지 제어장치가 장착되어 있어야 함 ○ 감압밸브 또는 E-start 기능으로 수동 시동에 도움을 줄 수 있어야 하며, 긴급 현장에 사용하는 장비의 특성상 특별한 수공구를 사용하지 않고도 체인 교체가 가능하도록 제품 자체에 기능을 갖추고 있어야 함 ○ 먼지로 인한 에어크리너 불량 시 별도의 공구가 없이 원터치로 분리 가능해야 함 ○ 진동 감소장치가 있어 작업자에게 전달되는 진동을 최소화 하여야 함 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함
	■ 구성품 - 체인톱 1대, 가이드 바 1개, 가이드바 규격에 맞는 체인톱 날 3개, 플러그렌치 1개, 점화플러그 3개, 공기필터 3개, 혼합용연료통(6L/2.5L) 2개, 사용설명서(한글번역본)
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	왕복식 충전톱	구매수량:
		66
용 도	○ 화재 출동 시 방화문 및 잠금장치의 신속한 개방과 샌드위치 패널 등 철제 지붕 및 외벽을 통한 내부 진입을 위하여 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 사용전압 : 18V / 2.6ah 이상 ○ 스트로크 : 2500SPM 이상 ○ 왕복길이 : 32mm이상 ○ 중량 : 배터리 포함 4.0kg 이하 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함
	■ 구성품 - 본체 1대, 배터리 2개, 충전기 1대, 보관용케이스 1개, 사용설명서(한글번역본), 철재용 절단날(150x19x0.9mm이하) x 1, 목재용 절단날(240x19x1.5mm이하) x 1, 복합날(300x19x1.25mm이하) x 1, 카바이드날(225x25x1.25mm이하) x 1개
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	충전드릴	구매수량:
		5
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 철재나 비철금속의 타공 또는 고정된 나사를 풀 때 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	◆ 드릴 본체 ○ 무부하속도 : 1단 기준 0~400이내 / 2단 0~1,300rpm이내 ○ 최대토크 : 39~40Nm 이내 ○ 클러치 세팅 : 20단계 이상 ○ 최대스크류 직경 : 10mm 이하 ○ 기본배터리 : 2.0ah 1개 ◆ 배터리 및 충전기 ○ 배터리 전압 : 18V ○ 추가 배터리 용량 : 4.0Ah 이상 ○ KC 인증 및 방송통신 기자재 등의 적합등록을 필한 제품
	■ 구성품 - 본체 1대, 배터리 2개, 충전기 1대, 보관용케이스 1개, 사용설명서(한글번역본), 다목적 드릴날 세트(50pcs)
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	차량유리절단톱	구매수량:
		3
용 도	○ 차량 전복 사고나 자동차 사고의 교육훈련 시 자동차 유리를 쉽게 깨트릴 수 있으며 요구조자 에게 안정을 취할 수 있도록 수작업으로 차량의 유리 를 신속하게 절단하여 구조할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질 : 고합금 스틸 재질 ○ 본체크기 : 180mm x 400mm 이내 ○ 무 게 : 약 1.0kg 이하
	◆ 구성품 유리절단기 본체, 안전유리펀치 1개, 유리절단용 톱날 1개, 조립용 공구 1개, 장비보관용 케이스 1개
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

장 비 규 격 서

품 명	충전식 체인톱	구매수량:
		5
용 도	○ 구조작업 시 목재, PVC, 얼음 등을 신속히 절단, 제거하기 위한 고속, 강력한 힘을 가진 배터리를 동력원으로 이용하는 체인톱으로 민감지역에서 사용 가능한 현장활동용 절단 장비임
규 격 및 성 능	○ 규 격 - 출력전압 : 40V - 무 게 : 3.4kg 이하(배터리 제외) - 브레이크 : 체인브레이크 방식 - 가이드바 : 16“이하 - 배터리 자체 잔량을 확인할 수 있는 구조여야 함 - 도구 없이 체인장력을 조절할 수 있는 구조여야 함
	◆ 구성품 - 충전식체인톱 본체 1대, 배터리 2개, 16인치 가이드바 1개, 전용체인톱날 2개, 체인오일, 날 교체 공구 1개, 배터리 충전기 1대, 사용설명서(한글본) 1부.
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	배터리유압멀티툴(Ogura)	구매수량:
		2
용 도	○ 교통사고, 건물붕괴, 기계사고 등 각종 구조현장에서 유압 엔진펌프 없이 배터리로 동력을 만들어 전개 및 절단 작업을 통해 장애물 제거 목적으로 사용하는 장비로 단독으로 장애물 제거 및 신속한 구조작업이 가능한 장비임.
규 격 및 성 능	◆ 배터리유압펌프 ○ 작동모터(18V DC), 리튬 이온 배터리 ○ 중 량 : 3.9kg ○ 크 기 : 303mm x 111mm x 272mm 이내 ◆ 유압절단기 ○ 절단력 : 10ton ○ 절단폭 : 100mm ○ 중 량 : 6.2kg ○ 크 기 : 382mm x 186mm x 104mm 이내 ◆ 유압전개기 ○ 전개력 : 4ton ○ 전개거리 : 158mm ○ 중 량 : 5.4kg ○ 크 기 : 352mm x 121mm x 78mm ◆ 작동형태는 권총손잡이 형태로 작동버튼의 동작이 용이하여야 함 ◆ 각 구성품은 동일 제작사 제품이어야 함 ◆ 연결방식은 각 기능별 부수장비(전개기,절단기 등)가 본체에 직접 또는 확장호스를 이용하여 결합/사용이 가능하여야 함
	■ 구성품 - 유압펌프 1개, 유압절단기 1개, 유압전개기 1개, 확장호스 1m x 1개, 배터리(18V DC) 2개, 충전기 1개, 배터리커버 개, 렌치 1개, 유압오일 2개, 보관용 하드케이스 3개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	배터리 유압콤비절단기	구매수량:
		6
용 도	○ 교통사고, 건물붕괴 등 각종 구조현장 출동 시 외부 유압엔진펌프 및 유압 호스 없이 단독으로 장애물 제거 및 신속한 구조작업이 가능한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 규 격 - 작동압력 : 700Bar 이상 - 최대전개력 : 45.5kN 이상 - 무 게 : 14.1kg 이하(배터리 포함) - 절 단 력 : 20ton 이상 - 최소 전개력 : 3.5ton 이상 - 전 개 폭 : 270mm 이상 - 배터리 : 고용량 리튬이온 배터리로 5Ah 이상 - IP등급 : IP54 이상 - 배터리를 동력원으로 하며, 배터리 자체 잔량을 확인할 수 있는 구조여야 함 - 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보에 용이한 구조여야 함
	◆ 구성품 - 배터리식유압콤비절단기 본체 1대(배터리포함), 에비배터리 2개, 배터리 충전기 1개, 어깨끈 1개, 보관가방 1개, 한글사용설명서 1부.
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	타격식 도어오프너	구매수량:
		23
용 도	○ 화재 또는 구조 현장에서 철재 출입구의 현관정, 보조키정을 신속히 파괴 하여 문 개방 및 인명을 구할 수 있는 장비
규 격 및 성 능	○ 팁(비트) : 5가지 이상 구성품으로 구성되어야 함 ○ 파괴 작업의 원활한 수행을 위하여 내구성이 강하고 견고하여야 함 ○ 정, 끌 등 다용도로 활용가능 하여야 함 ○ 여러 가지 팁을 쉽게 교체할 수 있는 구조여야 함
	■ 구성품 - 도어오프너(타격기) 본체 1대, 비트 5종, 보관용 케이스 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	도어오프너 세트	구매수량:
		3
용 도	○ 각종 재난현장에서 건물 출입구 손잡이, 열쇠뭉치, 차량문, 셔터문 등을 신속하게 개방하거나 파괴함으로서 인명을 구할 수 있는 장비
규 격 및 성 능	○ 재 질 : 열처리 고강도 합금강 ○ 무 게 : 5kg 이하(본체) ○ 구성품 : 망치 1kg이내, 바이스플라이어, 드라이버, 하드케이스 교체용 인서트 팁 3종류 이상 ○ 슬라이딩식 햄머 장착 방식이어야 함 ○ 각각의 팁을 원터치 방식으로 탈부착 할 수 있는 구조여야 함
	■ 구성품 - 도어오프너 본체 1대, 인서트 팁 3개, 망치 1개, 드라이버 1개, 바이스플라이어 1개, 하드케이스 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	무손상 방화문개방기	구매수량:
		22
용 도	○ 각종 화재, 구조, 구급, 소방시설오작동 등 재난현장 출동 시 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 닫을 수 있는 장비로써, 재산피해를 최소화하고 신속한 인명구조를 목적으로 한 장비
규 격 및 성 능	○ 무 게 : 400g 이하(특수핀 포함) ○ 재 질 : 크롬 도금된 스텐 특수강 ○ 핀크기 : 50mm 이내 ○ 홀더에 장착된 나사는 오른 나사로 제조 되어야 하며, 나사산이 mm로 되어있어야 함 ○ 특수 핀은 크롬으로 도금되어 날 끝이 날카롭게 구성되어야 함 ○ 나사 끝은 자석을 붙여 특수 핀이 달라 붙는 구조이어야 함
	■ 구성품 - 홀더 1대, 특수 핀 2개, 추가 특수핀 6개, 강화유리문 개방기 1개, 디지털번호키 개방기 1개, 창문개방기 1개, 휴대용 주머니 1개
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	전문용 문개방 공구벨트	구매수량:
		6
용 도	○ 각종 화재, 구조출동 시 방화문을 신속하게 열수 있는 장비로 안전센터의 신속한 대응으로 대민 재산피해를 최소화 하고, 신속한 인명구조를 목적 으로 한 구조장비 세트
규 격 및 성 능	○ 아래 장비가 휴대용 벨트(하네스)에 수납할 수 있어야 함 - 구성품: 휴대용 하네스, 문개방기(소형 해정기), 파이프렌치(14“), 일자드라이버(400mm), 일자드라이버(200mm), 롱노우즈 플라이어
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	대형 함마드릴	구매수량:
		26
용 도	○ 회재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 벽돌, 콘크리트 등의 장애물 제거나 진입로 확보할 때 타격력을 제공하여 파괴하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 정격전원입력 : 1,150W 이내 ○ 정격속도시 타격률 : 1500~3000bpm 이상 ○ 중량 : 7.0kg 이하(케이블 제외) ○ 드릴링 직경 : 콘크리트 12~40mm 이내 ○ 임팩트 에너지 : 2~11J 이내 ○ 속도조절다이얼이 부착되어 있는 구조이어야 함
	■ 구성품 - 함마드릴 본체 1대, 보조손잡이 1개, 그리스튜브 1개, 운반케이스 1개, 스페이드치즐비트2개, 코아비트70Φ 2개, 포인트치즐 비트 2개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	소형 도끼	구매수량:
		33
용 도	○ 화재진압 현장의 장애물을 제거하기 및 파괴를 위한 필수품이며 절연체 손잡이에 실리콘 코팅을 추가하여 사용하기에 매우 편리한 제품임.
규 격 및 성 능	○ 전장 : 350~570mm 이하 ○ 중량 : 3.5kg 이하 ○ 절연체 손잡이가 부착되어야 함 ○ 도끼 기능 외에도 지상식 소화전 개폐렌치 기능을 가지고 있어야 함 ○ 날 보호 커버가 구성품으로 포함되어야 함
	■ 구성품 - 도끼 1개, 도끼날 보호용 커버1개, 비너 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	만능도끼	구매수량:
		20
용 도	○ 각종 화재 및 구조현장에서 방화문, 방문 개방, 현장의 장애물을 제거하기 위한 파괴장비로서 절연기능을 추가하여 안전성을 더욱 높인 장비임.
규 격 및 성 능	○ 길이 : 26“이상 30”이하 ○ 손잡이에 24,000볼트의 절연기능이 있어야 함 ○ 지렛대, 천공을 할 수 있는 부분이 있어야 함 ○ 파괴 작업의 원활한 수행을 위하여 내구성이 강하고 견고하여야 함 ○ 물에 의한 부식에 강해야 하며 쉽게 녹이 슬지 않는 처리가 되어있어야 함 ○ 손잡이에 테이핑 등 미끄럼방지 처리가 되어 있어야 함
	■ 구성품 - 본체 1개, 어깨 멜빵고리 1개, D형 비너 1개
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

장 비 규 격 서

품 명	로프 배낭(50L)	구매수량:
		2
용 도	○ 산악구조 및 고층화재/재난현장 시 장비 수납 및 이동간 사용하는 배낭
규 격 및 성 능	○ 용량 : 50L 이내 ○ 재질 : 폴리에스테르 ○ 상단 레인커버 및 전면개방형 사이드 지퍼 ○ 방수소재 원단으로 로프에 물기가 침습되는 것을 방지 할 수 있어야 함 ○ 바닥에 세울 수 있는 홀백 스타일이어야 함 ○ 어깨끈은 패딩 폼으로 처리되어 어깨와 등으로 가는 충격을 흡수할 수 있어야 함 ○ 탑 로딩 방식으로 개방이 편리해야 하며 전면 개방되는 사이드 지퍼로 장비를 빠르게 회수 할 수 있어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

장 비 규 격 서

품 명	안전매트리스	구매수량:
		10
용 도	○ 인명구조 및 낙하 훈련 현장의 지면에 설치하여 충격을 완화하고 구조자 및 요구조자를 보호하는 장비
규 격 및 성 능	○ 크 기 : 1800mm(W) x 1050mm(D) x 500mm(H) 이내 ○ 재 질 : 폴리에스테르(특수 방수천), 스펀지(발포 우레탄) ○ 색 상 : 검정색 ○ 측면에 내부의 공기를 배출하기 위한 배출구가 있어야 함 ○ 이동이 편리하도록 측면에 2개소 씩 총 4개소에 손잡이가 부착되어야 함 ○ 납품 받는 부서 명이 인쇄되어야 함(수요부서 협의)
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ 납품 부서 명이 필수적으로 인쇄 되어야 함

장 비 규 격 서

품 명	수중펌프	구매수량:
		50
용 도	○ 풍수해 재난 및 배관 파손 등 지하실 또는 침수 장소의 청수, 오수를 신속 하게 배출하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 정격출력 : 0.5HP ○ 전 원 : 단상 200V 60Hz ○ 전양정 : 10m ±3m ○ 작 동 : 자동장치 부착(Float Switch) ○ 입상고 : 10m 이상 ○ 중 량 : 15kg 이하 ○ 양수량 : 시간당 양수량 21,000L 이상
	■ 구성품 - 수중펌프 본체 1대, 본체와 소방호스(40mm)연결용 연결구(아답터)
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

장 비 규 격 서

품 명	공기압축기(5HP)	구매수량:
		12
용 도	○ 이동형으로 제작되어 화재 및 구조현장에서 AC전원을 사용하여 각종 장비에 신속하게 에어를 공급하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 모터출력: 5HP 이상의 것 ○ 소비전력: 3.7Kw ○ 전 원: 단상220V 60Hz ○ 에어탱크용량: 40ℓ 이상 ○ 사용압력: 6~8.5kg/㎠(MAX) 범위 내 ○ 토출량: 255ℓ/min 이상 ○ 회전수: 960RPM 이상 ○ 소음도: 74DB 이하의 것 ○ 사용온도: 0~40℃ ○ 크 기: 780mm×(W)410mm(D)×730mm(H) 미만의 것 ○ 중 량: 70kg 이하 ○ 설 치: 소방재난본부에서 지정하는 소방서에 설치 및 시험가동을 완료할 것 ○ 구성품: 본체, 코일호스(2개), 에어건(2개)
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	공기압축기(10HP)	구매수량:
		6
용 도	○ 고정식으로 소방차량 차고에 설치하여 각종 장비에 신속하게 에어를 공급하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 모터사양: 10HP / 3⊝ / 4P / 380V ○ 에어탱크용량: 200ℓ 이상 ○ 사용압력: 6 ~ 9kgf/㎠ 범위 내 ○ 토출량: 1100ℓ/min 이상 ○ 펌프회전수: 720RPM 이상 ○ 사용온도: 0~40℃ ○ 크 기: 1600mm×(W)570mm(D)×1150mm(H) 이내 ○ 중 량: 240kg 이내 ○ 구성품: 본체, 코일호스(2개), 에어건(2개) ○ 납품조건 : 안전센터에 설치되어 있는 기존 삼상전원 배선으로 즉시 사용 가능하도록 기존배선과 연결하여 납품업체에서 수요부서와의 일정협의를 통해 직접 설치 및 시험가동을 완료 하여야 함
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품   명

소방자동차 정비공구

구매수량:

7

용   도

○ 다양한 종류의 공구로 구성되어 화재진압 소방차량의 긴급정비 및 예방정비

에 사용하는 장비세트임.

규  격

및

성  능

○ 아래의 구성품을 흔들림 없이 보관할 수 있는 3단 수납형식의 하드케이스가 있어야 함

○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

제품명	규격	수량
소켓	1/2"x13,15,16,17,18mm 19,20,21,24,27,30,32mm	13
스파크 플러그 소켓	1/2" x 16.2mm	2
연결대	1/2 x 5"	1
유니버셜 조인트	1/2"	1
라쳇핸들	1/2" (72 teeth)	1
소켓	1/4"x4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm	12
유니버셜 조인트	1/4"	1
연결대	1/4 x 3"	1
라쳇핸들	1/4" (72 teeth)	1
비트소켓		10
비트핸들	1/4"	1
6각 렌치세트	1.5-10mm	9
롱노우즈 플라이어	6"	1
펜치	7"	1
니퍼	6“	1
드라이버	(-)5x75mm,6x100mm, (+)PH1x75mm,PH2x100mm	4
드라이버 비트 핸들		1
비트	25mm	32
연결 비트 홀더	60mm	1
콤비네이션 렌치	8-19mm	8
몽키	8“	1

납품조건

○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출

○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체

○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	공기호흡기용 보관대	구매수량:
		1
용 도	○ 일선 소방관서에서 충전 완료된 공기호흡기를 안전하고 사용이 간편하도록 보관하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 합성수지, 고무, 금속 ○ 용기적재량: 8ℓ 45개 이상 ○ 특 징: 충격 방지용 고무부착, 운반이 용이하게 회전바퀴 부착 ○ 규 격: 1740×530×1875m/m(길이×폭×넓이) ○ 중 량: 185㎏이내
납품조건	○ 수요부서 지정장소 설치 후 사용자 사용방법 및 관리 방법 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	수관적재대	구매수량:
		3
용 도	○ 소방관서에서 수관사용 후 건조 완료된 수관을 정리하여 사용하기 편리하도 록 적재할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질 - 특수 알루미늄 합금 - 스 텐 (42㎜) - 나왕특수목 (2.5t) ○ 치 수: 3,050(L) × 550(D) × 1,700(H)㎜ ○ 중 량: 105㎏ ○ 호스적재량 - 45㎜: 65본 - 60㎜: 20본 ○ 하단에 좌, 우 이동이 용이하도록 회전바퀴 부착
납품조건	○ 수요부서 지정장소 설치 후 사용자 사용방법 및 관리 방법 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	소방호스 잔수말이	구매수량:
		5
용 도	○ 화재 현장 등 각종 재난현장에서 소방호스 사용 후 소방호스의 내부에 남아있는 잔수를 외부로 배출시키며 호스를 말아 정리하는 장비
규 격 및 성 능	○ 호스연결구를 롤 바에 장착 후 손잡이를 이용해 손쉽게 말수 있게 제작되어야 함 ○ 안정적으로 호스를 말수 있게 두 개의 롤바가 장착되어 있어야 함 ○ 여러개의 호스를 적재할 수 있는 받침이 있어야 함 ○ 사 이 즈 : 1000 x 390 x 500 이하 ○ 무 게 : 15kg 이하
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	방열복 세트	구매수량:
		44
용 도	○ 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 내열피복으로 유독가스가 산재한 현장에 적합한 방열복임.
규 격 및 성 능	○ 형 식: 공기호홉기 내장형 ○ 원 단 - 겉 감: 100% 아라미드 +알루미나이즈 증착 - 중간층: 100% 아라미드 + e PTFE 필름 - 안 감: 누빔펠트(100% 아라미드 펠트 + 100% 아라미드 안감) ○ 방열두건의 안면부 렌즈는 특수합성소재(MIL-P_5425D)로 성형된 두께1.5mm 이상의 내열소재로 제작되었고 표면에 내마모성 및 긁힘 방지 기능이 있음 ○ 특징 - 내장형 방열복은 공기호흡기를 메고 방열복을 입을 수 있도록 설계되었음 - 겨드랑이 부분은 팔을 들어도 아랫부분이 딸려 올라가지 않는 사각웨이브 곡선을 살린 인체공학적 패턴을 적용하였음 - 제품의 재질도 고내열성, 비수축성, 비연소성 섬유로 1,200°C까지의 고열에서 도 유지되며, 겉감은 파열, 균열이 생기거나 알루미나이즈 피막이 벗겨지지 않음 ○ 인 증: KFI 인정 및 ISO 인증제품 ○ 구 성: 방열복상의, 방열복하의, 방열장갑(5지형), 방열두건, 방열덧신, 소방용 장화, 방열복 수납 가방 ○ 사이즈: 수요부서와 사이즈별 수량 확인 후 납품
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	개인탈출장비	구매수량:
		44
용 도	○ 화재 현장 비상 상황 시 수직으로 상·하강시에 로프에 연결하여 비상탈출용으로 사용 할 수 있는 장비
규 격 및 성 능	1) 하강기 : 알루미늄합금 으로 된 제품 2) 제동캠 : 강철 스텐으로 된 제품 3) 확보훅(갈고리) : 강철 스텐으로 된 제품 4) 고정리벳 : 강철 스텐으로 된 제품 5) 로프 : 테크노라 아라미드 계열 방염로프 6) 보관가방 : 아라미드 방염소재 7) 로프길이 : Ø7.5mm X 15 meter(끝부분은 밖음질 마감처리) 8) 총중량 : 약 1,470g 9) 최대작업허용하중 : 약 140kg 10) 제품성능 : ⊙. 5,000회 이상 작동 테스트를 통과한 제품일것 ⊙. 제동장치는 캠 방식 제동으로 로프에 손상 마모가 없을것 ⊙. 비상탈출 시 하강기에 안티패닉(안전하강) 기능이 있어서 급작스런 하강시 자동으로 작동 중단, 멈춤 기능 으로 사고를 사전에 방지 해줄것 ⊙. 하강기의 최소 파손 강도는 13.5kN 이상 일것 ⊙. 하강기 안티패닉(안전하강) 기능이 작동후 해제 시에는 한손으로도 바로 해제가 가능할것 ⊙. 고정훅 강도 : MBS가 13.5kN 이상 일것 ⊙. 하강속도기능 : 최대 2meter/S 속도로 항상 유지 되며 초과시 자동잠금 기능이 있을것 ⊙. 확보훅 고정기능 : 턱진곳 이외 상황시 로프매듭으로 바로 고정 앵커로도 혼용기능이 있을것 11) 제품인증 : ⊙. 카라비너 EAC 인증 제품 ⊙. 고정 훅(갈고리) : NFPA 1983 (2012ED)Escape USE 인증 제품 일 것 ⊙. 로프 : NFPA 1983 (2012ED) 인증 제품 일 것
	■ 구성품 : - 확보훅, 끝부분 밖음질된 7.5mm로프, 하강기, 연결카라비너, 휴대용가방 - 안전을 위하여 제작사에서 긴급탈출장비 사용방법을 이수한 로프액세스 Level III급 이상 숙달된 사람이 사용자에게 4시간이상 교육 조건
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	거리측정기	구매수량:
		8
용 도	○ 고가사다리 차량을 이용하여 화재진압 및 구조 활동 시 사다리 전개 전 안전거리를 확보하기 위한 레이저 거리측정 장비임.
규 격 및 성 능	○ 최대측정거리: 0.05 – 250m 이상의 제품 ○ 측정오차: ±1mm(일반) ~ ±2mm(최대) 범위 이내 ○ 레이져 등급: 2 ○ 표준측정시간 : 0.5s 이내 ○ 레이져 유형: 635nm, <1mW ○ 무게 : 0.24kg 이하 ○ 크기: 120mm(L)×66mm(W)×37mm(H) 이내 ○ 인 증: IEC 표준번호와 EN 인증을 획득한 제품 ○ 구성품: 본체 + 스트랩 + AAA건전지 8개 + 전용 파우치
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	복합가스측정기	구매수량:
		23
용 도	○ 화재 및 구조 현장에서 가연성가스의 누설을 초기에 검지하고 산소결핍 및 유독성 가스를 측정하여 농도를 표시하고 위험상황 시 경보를 발생하여 사용자의 안전과 시설물 및 설비를 보호하기 위한 장비임.
규 격 및 성 능	○ 측정가스 : 가연성가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소를 측정할 수 있을 것 ○ 측정범위 - 가연성가스(CH4): 0~100% LEL 범위이상 - 산소(O2): 0~30% VOL 범위이상 - 일산화탄소(CO): 0~999PPM 범위이상 - 황화수소(H,S): 0~250PPM 범위이상 ○ 최소 30cm이상의 거리에서 약 90db이상의 경보음이 작동할 것 ○ 측정방식: 전기 화학식 및 촉매 산화식 ○ 사용온습도(Temp & Humid): -20℃ ~ +50℃ (RH 95%이하) ○ 방폭등급: UL (Class I, Div 1, Groups A,B,C,D, T4) 이상일 것 ○ IP등급: IP65 이상 ○ 사용전원(Power Supply) : AA 1.5V X 2개 NiMH 충전배터리 ○ 연속사용시간: 알카라인-14~16시간 충전배터리-12시간 ○ 크기 / 중량: 124㎜ x 76㎜ x 36㎜ / 258g(배터리 포함) ○ 표준부속품: 알카라인 건전지2개, 튜브, 교정 어댑터, 벨트크립, 사용설명서(한글), RUBBER BOOT.
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	잔류 전류 검지기	구매수량:
		18
용 도	○ 차량이 전신주, 변압기, 건물 신호등에 충돌이나 또는 다른 구조물의 붕괴나 파괴 시 화재로 인한 전류가 흐를 가능성이 있는 장소에 접근할 때 감전등 사고에 대비하여 교류(AC) 전류를 검지 할 수 있는 전원 탐색용 장비임.
규 격 및 성 능	○ 검지전류 - 120V~240V 누전 시 : 5m 까지 가능함 - 차폐되지 않은 전선의 전류 감지 : 150m 까지 가능함 ○ 검지주파수: AC 20Hz~100Hz ○ 검지경보: Flashing Light 및 2초마다 경보음이 울림 ○ 민감도(정밀도): High, Low and Fornt Focus. ○ 작동 모드: 3가지 모드(고감도, 저감도, 전방 감지모드) ○ 절 연: PVC 몸체 ○ 크 기: ∮45mm × 521mm(L) ○ 무 게: 570g ○ 사용온도: -30℃ ~ 50℃ ○ 사용전원: 1.5V/AAA-4개 ○ 사용시간: 400hr(MAX) ○ 구 성 품: 본체, 보관케이스, 1.5V/AAA전지-4개, 사용설명서(한글판)
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	걸이식 사다리	구매수량:
		1
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 창가 및 베란다를 이용, 외부 난간에 사다리를 걸어 내부 진입 입 구조용으로 사용할 수 있는 사다리 장비임
규 격 및 성 능	○ 재 질: 스틸 및 알미늄 ○ 가로폭: 340 ~400 mm ○ 전 장: 3.1 m ○ 무 게: 7kg 이하
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	복식사다리 7.4m	구매수량:
		9
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 진입하거나 요구조자를 대피시킬 때 사용 하는 장비로서 소방관들이 피난자의 구조활동 시 소방대상물에 올려 받쳐 사용하는 일반적 올림식 사다리로 화재 시 긴급 대피하거나 구조, 활동하는 데 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 사다리형식: 7.4m 2단 복식사다리 ○ 재 질: 고강도 알루미늄합금 ○ 가로폭: 430~400mm ○ 보관높이(접었을 때): 4020mm ○ 최대높이(폈을 때): 7080mm ○ 무 게: 25kg 이하 ○ 한국소방산업기술원 형식 승인품 ○ 한국소방산업기술원 사전제품검사 성능 합격품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 국내ㆍ외 공인기관의 시험성적서 또는 인증서 등을 납품 시 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	복식사다리 4m	구매수량:
		2
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 진입하거나 요구조자를 대피시킬 때 사용 하는 장비로서 소방관들이 피난자의 구조활동 시 소방대상물에 올려 받쳐 사용하는 일반적 올림식 사다리로 화재 시 긴급 대피하거나 구조, 활동하는 데 사용하는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 사다리형식: 4m 2단 복식사다리 ○ 재 질: 고강도 알루미늄합금 ○ 가로폭: 430~400mm ○ 보관높이(접었을 때): 2600mm ○ 최대높이(폈을 때): 4200mm ○ 무 게: 15kg 이하 ○ 한국소방산업기술원 형식 승인품 ○ 한국소방산업기술원 사전제품검사 성능 합격품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 국내ㆍ외 공인기관의 시험성적서 또는 인증서 등을 납품 시 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	A형사다리	구매수량:
		2
용 도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 진입하거나 요구조자를 대피시킬 때 사용 하는 다목적 사다리 장비
규 격 및 성 능	○ 사다리형식: A형 접이식 사다리 ○ 재 질: 알루미늄합금 ○ A형 최소높이 : 1260 mm 이상 ○ H형 최소길이: 2600mm 이상 ○ H형 최소길이 : 4400mm ○ 최대하중: 100kg 이상 ○ 무 게: 7kg 이하
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	송배풍기(엔진식)	구매수량:
		11
용 도	○ 화재현장에서 송풍관을 연결하여 발화 근접지역에 송풍이 가능하며 연기나 유해가스를 배출하기 위한 장비
규 격 및 성 능	○ 엔진(Engine) - 형식: 4행정 OHV 단기통 휘발유 실린더 - 배기량: 163cc - 최대출력/회전수: 4.0kw(5.5HP)/3600rpm - 연료 소비량: 230g/PS-hr (시간당 약1.5ℓ) - 연료탱크 용량: 3.6ℓ ○ 송풍날개(Blower Fan) - 형상: 축류 형 날개(Axial Flow Fan) - 크기: 임펠러 직경 ∅460 - 날개 수: 7개 - 재질: 알루미늄 합금 ○ 프레임(Frame) - 형상: 가로600x세로500x높이550(mm) - 구조: 접이식 손잡이 및 튜브형 바퀴 - 각도조절장치: 3 단계각도 조절 ○ 풍량: 24,000CFM 이상 ○ 탈부착 자바라 송풍관 - 크기: 내경 ∅500 이상 - 길이: 10M - 재질: 난연성 폴리에스터 타포린 ○ 날개는 알루미늄 축류형 날개를 양압배기(PPV) 방식. ○ 송풍관을 연결하여 발화 근접지역에 송풍이 가능하다. ○ 송풍관 재질, 풍량은 공인기관 시험성적확인 제품.
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 송풍관 재질 및 풍량에 대한 공인기관 시험성적서를 제출할 것. ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	송배풍기(전기식)	구매수량:
		2
용 도	○ 전기식 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용 가능하여 화재 진압 시 도움을 주는 장비
규 격 및 성 능	○ 출 력: 230V / 2.2 kW 혹은 600W, 통합가변속 드라이브 ○ 송 풍 량: 2m에서 14,900 ㎥/h 이상 ○ 제품 크기: W(545 mm) x D(490 mm) x H(545 mm) 이하 ○ 팬 크 기: 420 mm 이하 ○ 재 질: 스테인리스 및 알루미늄(프레임) ○ 무 게: 45 kg 이하 ○ 작동시간: 최대속도로 연속 20분이상 사용가능 ○ 틸팅 기능: 최적화된 송풍을 위해 -20° ~ +30° 이내로 각도 조절가능 및 표시 ○ 송풍 거리: 최소 0.9 m ~ 최대 7m 이내 조절가능 ○ IP 54 혹은 55등급의 제품 ○ 크기가 차량적재에 용이하며, 접이식 손잡이 및 끈 이용한 편리한 이동 가능한 제품으로 할 것 ○ 구성품 : 송풍기 1대, 전기릴선 1대(50m, 누전차단기능 포함제품)
납품조건	○ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 납품 후 2년간 품질보증 ○ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 ○ CE 인증품 이여야 함 ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	천정파괴기	구매수량:
		33
용 도	○ 화재 진압 후 잔화정리에 필수품으로 1단 2단 커플링 조임 조절방식으로 장갑을 착용하고도 높낮이를 조절할 수 있는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 천정파괴기 몸체 재질: 열처리 단조합금 ○ 크 기: 270mm x 160mm ○ 1단 2단 조절방식으로 함 (커플링 조임 방식, 장갑을 착용하고 높낮이 조절가능) ○ 손잡이: 수축 스펀지 ○ 길 이: 1단 1500mm, 2단 3000mm ○ 중 량: 2.3kg 이하
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	동력소방펌프	구매수량:
		3
용 도	엔진으로 작동하는 이동식 경량형의 소방펌프로서 소방차량의 진입이 어려운 어떠한 장소에서도 손쉽게 이동하여 화재진화 작업이 가능하며 수해나 가뭄에도 다목적으로 사용이 가능한 장비
규 격 및 성 능	○ 실린더: 66mm(외경)*58mm(내경)*1개(수량) 혹은 그 이상의 것 ○ 엔진 - 배기량: 198cc 이상의 것 - 정격출력: 11.7PS 이상의 것 - 최대출력: 16.0PS 이상의 것 - 냉각방식: 공랭식 - 연료탱크용량: 3.5ℓ 이상의 것 - 연료소모량: 4.9ℓ/hr 이하의 것 - 시동장치: 수동로프 & 스타트 모터 ○ 펌프 - 흡수구 직경: FE65 - 토출구 직경: FE65 - 상용압력: 5kg/㎠ ~ 7kg/㎠ 범위 내 - 최대압력: 7kg/㎠ ~ 9kg/㎠ 범위 내 - 상용유량: 650ℓ/min (흡상고-3m / 노즐팁 구경-19∮) 이상의 것 - 고압유량: 400ℓ/min (흡상고-3m / 노즐팁 구경-13∮) 이상의 것 - 최대흡상고 : 9m ○ 크기: 610(W)×470(D)×530(H) 이하 ○ 중량: 45kg 이하 ○ 인정번호: 한국소방산업기술원(KFI) 인정제품일 것 ○ 구성품: 흡수관(5m), 야간조명, 조명등용삼각대, 배터리, 충전기, 중간연결 금속구, 호스렌치, 기본공구 세트, 사용설명서
납품조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	소방호스보호틀	구매수량:
		12
용 도	○ 소화 작업 현장에서 방수중인 호스를 송수중단 없이 차량을 통과시키는 역할을 하는 제품으로 소방호스를 보호하고 안전사고를 예방하는 장비
규 격 및 성 능	○ 크 기: 420(W)×600(D)×100(H) ○ 재 질: RUBBER (고무) ○ 무 게: 20kg 이하 ○ 기 타: 처음 구매 시 2개를 구매하여 1SET로 사용하여야 한다. ○ 적용호스: 40A, 65A 공용 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	호스자켓(40A)	구매수량:
		2
용 도	○ 소화 작업 현장에서 방수중인 호스를 교환없이 파손된 부분을 막은 후 지속적으로 소화작업을 실시할 수 있게 도와주는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 듀랄라인호스 & 알루미늄합금 ○ 무 게: 1 kg 이하 ○ ISO 품질 인증 회사 제품 ○ 40mm 소방호스의 파손된 부분을 감싼 후 조일 수 있는 구조의 제품으로 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	호스자켓(65A)	구매수량:
		2
용 도	○ 소화 작업 현장에서 방수중인 호스를 교환없이 파손된 부분을 막은 후 지속적으로 소화작업을 실시할 수 있게 도와주는 장비임.
규 격 및 성 능	○ 재 질: 듀랄라인호스 & 알루미늄합금 ○ 무 게: 1 kg 이하 ○ ISO 품질 인증 회사 제품 ○ 65mm 소방호스의 파손된 부분을 감싼 후 조일 수 있는 구조의 제품으로 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	Y형 결합금속구	구매수량:
		22
용 도	○ 소방차, 소화전 또는 소방용수 배관에 연결하여 2개의 배관 이상의 연결구로 송수 또는 방수를 하는 장비.
규 격 및 성 능	○ 연결구 - Inlet Size : FE65(Femail Thread) - Outlet Size : FE40 Mail Thread x 2Ea ○ 형태 : 2-Way 방수형, 소방차용 ○ 무게 : 5kg 이하 ○ 시험 압력 - Body – 40 kg/㎠ - Seat – 30kg/㎠ ○ 사용효과 - 65mm 구경에서 40mm로 구경 전환 - 각 outlet마다 개폐밸브(볼밸브)장착으로 지수 가능
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	굴절식 회전호스 커플링(65-40A)	구매수량:
		2
용 도	○ 소방호스를 소방차량이나 소화전에 연결 시 연결구에 부착하여 굴절 스위블과 굴절 스위블 양단에 구비되는 연결 스위블로 구성하여 자유로운 굴절과 회전이 이루어져 소방호스의 꺾임과 꼬임을 방지하는 제품임.
규 격 및 성 능	○ 규 격 : 65A * 40A ○ 구 조 : 각도 조절형 ○ 재 질 : 알루미늄 합금 ○ 표면처리 : 아노다이징 처리 ○ 사용압력 : 20kg/㎠ ○ 최대허용압력 : 40kg/㎠ ○ 길 이 : 90˚-165mm / 180˚-230mm ○ 너 비 : 90˚-160mm / 180˚-110mm ○ 무 게 : 1.5kg 이하 ○ 주요기능 - 65mm규격에서 40mm 규격으로 전환 - 1단 회전 굴절과 2단 회전기능 - 꺾임 및 꼬임의 자연 풀림기능 - 최대사용압력 에서도 부드러운 작동상태를 유지함 ○ 사용효과 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 방수량의 보존 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 호스의 수명을 연장함 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 안전사고 예방 - 방수 및 보수 작업 시 꼬임이 방지되어 1인 작업이 수월하고 꼬인 호스를 펴는 시간이 단축됨 ○ 인 증: 국가공인시험연구원에서 성능인증을 받은 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 국가공인기관의 성능에 대한 시험성적서 제출할 것 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	굴절식 회전호스 커플링(65A)	구매수량:
		4
용 도	○ 소방호스를 소방차량이나 소화전에 연결 시 연결구에 부착하여 굴절 스위블과 굴절 스위블 양단에 구비되는 연결 스위블로 구성하여 자유로운 굴절과 회전이 이루어져 소방호스의 꺾임과 꼬임을 방지하는 제품임.
규 격 및 성 능	○ 규 격 : 65A ○ 구 조 : 각도 조절형 ○ 재 질 : 알루미늄 합금 ○ 표면처리 : 아노다이징 처리 ○ 사용압력 : 20kg/㎠ ○ 최대허용압력 : 40kg/㎠ ○ 길 이 : 90˚-180mm / 180˚-300mm ○ 너 비 : 90˚-185mm / 180˚-110mm ○ 무 게 : 3.2kg 이하 ○ 주요기능 - 1단 회전 굴절과 2단 회전기능 - 꺾임 및 꼬임의 자연 풀림기능 - 최대사용압력 에서도 부드러운 작동상태를 유지함 ○ 사용효과 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 방수량의 보존 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 호스의 수명을 연장함 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 안전사고 예방 - 방수 및 보수 작업 시 꼬임이 방지되어 1인 작업이 수월하고 꼬인 호스를 펴는 시간이 단축됨 ○ 인 증: 국가공인시험연구원에서 성능인증을 받은 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 국가공인기관의 성능에 대한 시험성적서 제출할 것 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	굴절식 회전호스 커플링(40A)	구매수량:
		4
용 도	○ 소방호스를 소방차량이나 소화전에 연결 시 연결구에 부착하여 굴절 스위블과 굴절 스위블 양단에 구비되는 연결 스위블로 구성하여 자유로운 굴절과 회전이 이루어져 소방호스의 꺾임과 꼬임을 방지하는 제품임.
규 격 및 성 능	○ 규 격 : 40A ○ 구 조 : 각도 조절형 ○ 재 질 : 알루미늄 합금 ○ 표면처리 : 아노다이징 처리 ○ 사용압력 : 20kg/㎠ ○ 최대허용압력 : 40kg/㎠ ○ 길 이 : 90˚-140mm / 180˚-200mm ○ 너 비 : 90˚-125mm / 180˚-75mm ○ 무 게 : 1.0kg 이하 ○ 주요기능 - 1단 회전 굴절과 2단 회전기능 - 꺾임 및 꼬임의 자연 풀림기능 - 최대사용압력 에서도 부드러운 작동상태를 유지함 ○ 사용효과 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 방수량의 보존 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 호스의 수명을 연장함 - 꼬임과 꺾임의 방지로 인한 안전사고 예방 - 방수 및 보수 작업 시 꼬임이 방지되어 1인 작업이 수월하고 꼬인 호스를 펴는 시간이 단축됨 ○ 인 증: 국가공인시험연구원에서 성능인증을 받은 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 국가공인기관의 성능에 대한 시험성적서 제출할 것 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	회전식 스탠드파이프	구매수량:
		6
용 도	○ 지하식 소화전과 연결하여 지상으로 방수하는 장비로서 헤드 부분이 돌아가는 회전식 장비임.
규 격 및 성 능	○ 길 이: 1210mm ○ 무 게: 3.4kg 이하 ○ 연결구(하부): 65mm ○ 연결구(상부): 65mm × 40mm ○ 재 질: AL.Hard Anodizing ○ 기 타: 화재현장 등 각종상황에서 소화전 출수를 용이하게 하기 위해 헤드 부분은 회전식으로 되어 있어야 함
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	양숫결합금속구(40A)	구매수량:
		5
용 도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. HOSE 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양암인 경우 신속하게 결합 함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규 격 및 성 능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양암 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	양숫결합금속구(65A)	구매수량:
		5
용 도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. HOSE 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양암인 경우 신속하게 결합 함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규 격 및 성 능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양암 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.7kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	양암결합금속구(40A)	구매수량:
		9
용 도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. HOSE 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양숫인 경우 신속하게 결합 함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규 격 및 성 능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양숫 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	양암결합금속구(65A)	구매수량:
		4
용 도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. HOSE 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양숫인 경우 신속하게 결합 함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규 격 및 성 능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양숫 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.7kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	이경유니온(65A-40A)	구매수량:
		50
용 도	○ 화재 현장 등 각종 재난현장에서 65mm소방호스 사용 중 40mm 소방호스로 변경하여 사용할 때 연결하여 사용하는 장비
규 격 및 성 능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 검정색으로 코팅이 되어 있는 것으로 함 ○ 65mm 소방호스에서 40mm 소방호스 및 관창류의 제품 중간에 연결 사용 할 수 있는 것으로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

장 비 규 격 서

품 명	이동식 조명등	구매수량
		24
용 도	○ 야간 사고현장에서 소방대원이 신속하고 안전한 현장대응을 위한 시야확보용 장비임.
규 격 및 성 능	【주요제원】 ○ 전 원: 220V 충전 ○ 조 도: 5000 룩스 @ 0.5m ○ 광 속: 5단계 조절기능 - 3000루멘 @ 100% - 2250루멘 @ 75% - 1500루멘 @ 50% - 750루멘 @ 25% - 300루멘 @ 10% ○ 작동시간: 실시간 10 단계 시간표시기능 (1~14시간) ○ 밧데리: 실시간 10단계 잔량표시기능 ○ 충전시간: 2 시간 ○ 배터리: 11.1V / 4400m Ah Li-ion ○ 방수등급: IP 67 ○ 충격보호등급: IK 07 ○ 무 게: 2.2kg ○ 사이즈: 235x83x233mm (사각형 타입) 【구성품】 ○ 작업등 1개 , 충전기 1개, 자석마운트 브라켓 1개 ○ 이동식 삼각대 1개, 전용 수납 가방 1개
납품조건	○ 수요부서 지정장소 설치 후 사용자 사용방법 및 관리 방법 순회교육 실시 ○ 상기 명시된 장비의 작동 또는 사용에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함 납품 ○ 한국소방산업기술원(KFI) 인정을 받은 제품이어야 함 ○ A/S 2년 이상 보장하며 하자보증 2년 이상일 것