2019년도 서울소방재난본부 화재진압장비 등 소방장비 구매 목록

(일반경쟁품목, 공통규격)

연번	장비명	수량	비고
계	41종	3,651점
1	Y형 결합금속구, 암65㎜×(수40㎜×2)	13
2	양용결합금속구, 40A, 수-수	20
3	양용결합금속구, 65A, 수-수	20
4	양용결합금속구, 40A, 암-암	27
5	양용결합금속구, 65A, 암-암	22
6	이경유니온, 65A-40A	36
7	송배풍기(충전, 배터리식)	6
8	사다리, 거는사다리	7
9	소방호스보호틀(허용하중10톤이상)	6
10	호수말이장비	7
11	열화상카메라	1
12	무손상방화문개방기	23
13	소방용 만능도끼	25
14	탈출장비용 안전벨트(개인)	48
15	안전벨트, 구조자용, 전신형	22
16	안전벨트, 요구조자용, 삼각형	23
17	배터리유압콤비툴(배터리2)	8
18	철선절단기, 볼트갓다(암) 18", 24", 36"	17
19	동력절단기(엔진식)	8
20	동력절단기(충전식)	8
21	체인톱(엔진식)	6
22	체인톱(충전식)	26
23	라이트라인, 100M	3
24	함마드릴	16
25	충전컷쇼	17
26	충전드릴	19
27	구조용로프, 200M × 11mm	19
28	개인로프, 정적로프 등, 8mm, 100m	38
29	로프가방(45리터 이상)	35
30	개인장비가방	3000
31	공기압축기(콤프레샤, 5마력)	2
32	공기압축기(콤프레샤, 10마력)	5
33	수중펌프(전기식)	16
34	안전매트리스(패드형)	8
35	소방호스 적재대 (3050x550x1700)	9
36	공기호흡기용기 보관대 (대형)	7
37	소방자동차정비공구	17
38	공구세트	44
39	방열복 세트(KFI 형식승인품)	4
40	복합가스측정기	9
41	거리측정기	4

서울소방재난본부 화재진압장비 납품 조건(중요)

납품기한은 계약일로부터 90일로 한다.

2. 검수는 서울소방재난본부에서 전량 실시하며, 배부는 납품자 책임하에 지정관서에 배부하여야 한다.

3. 사용자교육은 납품 후 직접 사용자가 요청 시 충분한 교육을 실시한다.

4. 제품인증은 납품 시 수요부에서 요구하는 제조사 증명 및 시험성적서, 인증서 등 관련 서류를 제출  하여야 한다.(계약한 장비 전체에 해당)

가. 모든 제품은 제작사의 정품 증명서 및 수입 신고 필증

나. 국가검정 제품과 공인기관의 인증 필요 제품은 6개월 이내 발행된 개별 인증서

다. 장비 및 부품재료는 ㉿ㆍ□ㆍㆍ제품생산번호(SERIAL NO),회사명, 전화번호 표시

5. 구성품(납품장비 1개에 대한 수량임)은 구매가격에 포함하여 납품 시 제공되어야 한다.

6. 제품설명서(CLEAR FILE A4 size)와 사용안내서(매뉴얼)는 “한글”로 작성하여 제공(외국산인 경우 원문 설명서 포함)하며 납품 7일전 까지 사전 제출하여 승인 후 납품 하여야 하며 납품 시 동 설명서와 사용 안내서를 기록한 보조기록매체(CD 등)를 함께 제공하여야 한다.(단, 다종으로 구성되는 품목의 경우 수요부와 사전 협의하여 결정)

※ 납품 시 납품 수량과 동일한 수량의 설명서, 사용안내서, CD 등 제출

7. 납품일로부터 1년 이내 생산된 제품으로 납품(특수한 경우 수요부와 협의) 한다.

8. 하자보증은 납품일로부터 2년간으로 하며 신속하고 지속적인 A/S가 이루어져야 하며 수요기관이    검수(사)한 후 장비의 사용 중 중대한 하자가 발생한 경우 그 책임이 수요 기관의 귀책사유에 해당하지 않고 계약자에게 있다고 판단되는 경우 계약자는 수요기관의 요청에 따라 즉시 무상교환 납품하여야 한다.

9. 정부물품분류번호 및 식별번호는 납품 전 7일까지 조달청으로부터 부여받아 수요기관에 제출하여야 한다.

10. 그룹으로 입찰하여 낙찰된 품목은 개별(종목별 분할) 납품을 금지한다.

11. 수요기관의 품목별 세부규격서에 명시되지 아니한 사항일지라도 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수물품(예 부수장비 등)은 소방관서에서 사용하는 제품과 호환 이 되어야 하며 반드시 납품하여야 한다.

12. 기타 납품과 관계된 사항은 이 조건에 명시되지 않았어도 납품 전 수요부와 반드시  협의하여야 한다.

13. 본 장비의 규격서의 내용보다 “동등 또는 그 이상 성능”의 장비는 납품 가능하며, 장비의 성능 입증은 계약 상대자(납품자)가 입증한다.

14. 모든 물품은 서울소방재난본부가 지정하는 장소에서 검수하고 발주부서가 지정하는 복수의 수요기관별(소방관서별)로 계약자가 직접 납품하여야 하며, 납품된 모든 물품에 대한 설치, 조립을 포함한 장비의 성능시험 후 수요부서에 인수·인계가 완료된 시점을 납품이 완료된 것으로 한다.

15. 본 소방장비 규격서의 ‘특정제품’은 「소방장비 관리법」 제19조 제3항 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 서울특별시 소방재난본부 「특정제품선정심사위원회」가 구매를 결정한 특정제품으로 반드시 발주기관이 지정하고 있는 ‘특정제품’을 납품하여야 한다.

소방장비 규격서
품명	Y형 결합금속구	수량	13
용도	○ 소방차, 소화전 또는 소방용수 배관(65mm)에서 연결하여 2개의 40mm 규격 배관으로 분기하는 역할의 연결구로 각각 분기배관에 개폐밸브가 달려있어 선택적으로 송수 또는 방수를 할 수 있는 장비
규격 및 성능	○ 연결구 - Inlet Size : FE65(Femail Thread) - Outlet Size : FE40 Mail Thread x 2Ea ○ 형태 : 2-Way 방수형, 소방차용 ○ 무게 : 5kg 이하 ○ 시험 압력 - Body – 40 kg/㎠ - Seat – 30kg/㎠ ○ 상세 내용 - 65mm 구경에서 40mm로 구경 전환 - 각 outlet마다 개폐밸브(볼밸브)장착으로 지수 가능
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	양용결합금속구 (FE40(M)xFE40(M))	수량	20
용도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. 소방호스 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양암인 경우 신속하게 결합함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규격 및 성능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 40mm 소방호스 양암 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	양용결합금속구 (FE65(M)xFE65(M))	수량	20
용도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. 소방호스 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양암인 경우 신속하게 결합함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규격 및 성능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양암 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.7kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	양용결합금속구 (FE40(F)xFE40(F))	수량	27
용도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. 소방호스 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양숫인 경우 신속하게 결합함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규격 및 성능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 40mm 소방호스 양숫 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	양용결합금속구 (FE65(F)xFE65(F))	수량	22
용도	○ 소방호스와 관창 중간에 연결 사용한다. 소방호스 연장이 필요한 경우나 연결부 나사가 양숫인 경우 신속하게 결합 함으로써 화재현장의 상황변화에 신속히 대응할 수 있는 제품이다.
규격 및 성능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 아노다이징, 하드로 함 ○ 65mm 소방호스 양숫 연결부를 양쪽에서 연결할 수 있는 구조로 함 ○ 무게 : 0.7kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	이경유니온 (FE65xFE40)	수량	36
용도	○ 화재 현장 등 각종 재난현장에서 65mm소방호스 사용 중 40mm 소방호스로 구경을 변경하여 사용할 때 연결하여 사용하는 장비
규격 및 성능	○ 제품의 재질은 알루미늄 합금으로 함 ○ 제품 표면처리는 검정색으로 코팅이 되어 있는 것으로 함 ○ 65mm 소방호스에서 40mm 소방호스 및 관창류의 제품 중간에 연결 사용할 수 있는 것으로 함 ○ 무게 : 0.4kg 이하 ○ 한국 소방 검정 공사 검정을 필한 제품 ○ ISO 품질 인증 회사 제품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	송배풍기(충전식)	수량	6
용도	○ 화재현장 등에서 송풍, 배풍 작업을 할 시 배터리로 간편하게 작업하기 위한 장비
규격 및 성능	○ 모터 출력 : 0.8HP 이상 ○ 풍량 : 15,000 m3/hr 이상 ○ 중량 : 25kg 이하(배터리 포함) ○ 팬 직경 : 46cm 초과하지 않을 것 ○ 배터리 용량 : 리튬이온 배터리로 10ah 이상일 것 ○ 배터리 혹 기기 본체에 배터리 잔량을 확인할 수 있는 표시가 있어야 함 ○ DC/AC전원 겸용으로 사용가능해야 함 ○ 전원 및 풍량 조절 등을 버튼 및 다이얼으로 조작할 수 있어야 함. ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 <구성품> 충전식 송배풍기 1대(기본 배터리 포함), 예비 배터리 1개, 사용설명서(한글번역본) 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	걸이식 사다리(A형)	수량	7
용도	○ 다가구 주택의 상층부로 진입하여 화재진압 및 인명구조를 할 수 있는 장비로 승강기 이동이 가능하고 가벼운 재질로 제작된 사다리
규격 및 성능	○ 접은길이 : 1,800mm ±50mm ○ 확장길이 : 3,300mm ±50mm ○ 폭 : 375mm ±30mm ○ 무 게 : 10kg 이하 ○ 승강기 이동이 가능한 크기로 접히는 구조일 것 ○ 층간 이동 시 사다리가 벽에 붙지 않도록 세로대에 지지대가 설치된 제품일 것
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	소방호스 보호틀	수량	6
용도	○ 소화 작업 현장에서 방수중인 호스를 송수중단 없이 차량을 통과시키는 역할을 하는 제품으로 소방호스를 보호하고 안전사고를 예방하는 장비
규격 및 성능	○ 크 기 : 420(W)×600(D)×100(H) ○ 재 질 : RUBBER (고무) ○ 무 게 : 20kg 이하 ○ 기 타 : 각 2EA가 1세트 ○ 적용호스 : 40A, 65A 공용 ○ ISO 품질 인증 회사 제품 ○ 납품 개수 기준은 SET로 한다
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	소방호스 잔수말이	수량	7
용도	○ 화재 현장 등 각종 재난현장에서 소방호스 사용 후 소방호스의 내부에 남아있는 잔수를 외부로 배출시키며 호스를 말아 정리하는 장비
규격 및 성능	○ 호스연결구를 롤 바에 장착 후 손잡이를 이용해 손쉽게 말 수 있게 제작되어야 함 ○ 안정적으로 호스를 말수 있게 두 개의 롤바가 장착되어 있어야 함 ○ 여러개의 호스를 적재할 수 있는 받침이 있어야 함 ○ 사 이 즈 : 1000 x 390 x 520 이하 ○ 호스저장길이(회전판너비) : 30M 이상 ○ 무 게 : 15kg 이하 ○ 구 성 품 : 본체 1, 사용설명서 1 (동영상, 한글판)
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	열화상카메라	수량	1
용도	○ 화세 분석, 화점탐지, 잔화여부 확인, 화재현장의 신속한 진입·인명검색·퇴로확인 (지하연계 복합건축물, 지하주차장, 지하철, 다중이용시설 등 화재 시), 소방활동 자료조사 시 위험요소 확인 등에 사용하는 열화상 측정이 가능한 장비
규격 및 성능	○ 디스플레이 화면 : LCD, 320X240 픽셀 이상 (최소 76,800픽셀 이상) ○ 픽셀피치 : 12μm 이상 ○ 탐지온도측정범위 : 최소 -20℃ ~ 550℃ 범위 이상 ○ 방진방수 : IP67 이상 ○ 시야각 : 32°도 이상 ○ 열감지거리 : 자동 혹은 최소 550m 이상 ○ 열감도(NETD) : 10 lux 이상 혹은 < 0.07℃ 범위 내 / 주파수 9~15Hz 범위내 ○ 모드전환 : 화재,구조,기본모드 등 최소 3가지 모드 이상 지원 ○ 제품크기 : 25cm X 11cm X 9cm(L X W X H) 이하 ○ 무 게 : 최대 880g(배터리 포함) 이하 ○ 사용시간 : 완전충전 후 최소 3.5시간 이상 ○ 구성품 본체, 배터리충전기, 배터리2, 소프트웨어, 케이블, 스트랩, 리트랙트와이어 그 외 사용자 설명서 등 장비운용상 필요한 구성품
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품, 설치 및 사용자 순회교육 실시 (사용 동영상 제작) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	무손상 방화문 개방기 세트	수량	23
용도	○ 각종 화재, 구조, 구급, 소방시설오작동 등 재난현장 출동 시 방화문을 파괴하지 않고 손쉽게 열고 닫을 수 있는 장비로써, 재산피해를 최소화하고 신속한 인명구조를 목적으로 한 장비
규격 및 성능	○ 무 게 : 500g 이하 (특수핀 포함) ○ 재 질 : 크롬 도금된 스텐 특수강 ○ 핀크기 : 50mm 이내 ○ 홀더에 장착된 나사는 오른 나사로 제조 되어야 하며, 나사산이 mm로 되어있어야 함 ○ 특수 핀은 크롬으로 도금되어 날 끝이 날카롭게 구성되어야 함 ○ 나사 끝은 자석을 붙여 자력으로 특수 핀이 달라 붙는 구조이어야 함 ○ 강화유리문 개방기와 창문개방기는 손쉽게 작업할 수 있는 미끌림이 적은 고무밴드가 감겨진 손잡이가 있어야 하며 철선의 굵기가 4~5mm으로 하되, 개방기 철선 끝이 걸림쇠에 잘 걸릴 수 있도록 수축고무덮개가 접착되어 씌워져 있어야 함 (수축고무가 씌워진 끝부분의 두께는 최대 5.5mm 미만으로 함) ○ 구성품 홀더 1대, 특수 핀 2개, 추가 특수핀 6개, 강화유리문 개방기(5~6mm) 2개, 디지털 번호키 개방기 1개, 창문 개방기 2개(5~6mm), 휴대용 주머니 1개, 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품, 설치 및 사용자 순회교육 실시 (사용 동영상 제작) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	소방용 만능도끼	수량	25
용도	○ 각종 화재 및 구조현장에서 방화문, 방문 개방, 현장의 장애물을 제거하기 위한 파괴장비로서 절연기능을 추가하여 안전성을 더욱 높인 장비임.
규격 및 성능	○ 길 이 : 26인치 이상 ○ 손잡이에 24,000볼트의 절연기능이 있어야 함 ○ 지렛대, 천공을 할 수 있는 부분이 있어야 함 ○ 파괴 작업의 원활한 수행을 위하여 내구성이 강하고 견고하여야 함 ○ 물에 의한 부식에 강해야 하며 쉽게 녹이 슬지 않는 처리가 되어있어야 함 ○ 손잡이에 테이핑 등 미끄럼방지 처리가 되어 있어야 함 < 구 성 품 > 본체 1대, 어깨끈 및 스트랩(PARATECH Universal carrying strap) 1개
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA, UIAA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	탈출장비용 안전벨트(개인)	수량	48
용도	○ 화재현장 및 구조현장 등에서 대원에게 비상상황이 발생하여 긴급히 탈출할 필요가 있을 때 사용하는 장비
규격 및 성능	○ 재 질 : 내열 45mm 아라미드 웨빙(인장강도 32kN 이상) ○ 버클 인장강도 : 코브라(원터치)버클 – 약 18kN ○ 허리부분에 땀이 차는 것을 방지하는 에어메쉬 패드가 달려 있을 것 ○ 전면에 카라비너를 걸 수 있는 삼각 고리가 버클 양쪽에 각각 달려있을 것 ○ 신체에 맞게 길이 조절을 간편하게 할 수 있는 구조일 것(28inch~40inch) ○ 인장강도에 대한 국내외 공인기관의 인증서가 있을 것.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	전신형 안전벨트 세트 (구조자용)	수량	22
용도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 착용 할 수 있으며 고탄력 패드를 허벅지 및 허리부분 어깨부분에 부착하여 요구조자를 이송 하거나 급격한 충격및 추락으로부터 대원을 보호 할 수 있는 장비임
규격 및 성능	< 전신형 안전벨트 > ○ 등강 및 확보용으로 복부에 로프 클램프(Croll)이 장착 되어야 함 ○ Y자 형태의 등 구조이어야 함 ○ 허리벨트에 플라스틱재질의 인서트가 있어야 함 ○ 하강기, 랜야드 및 시트를 연결할 수 있는 복부 연결지점이 있을 것 ○ 강화된 견고한 허리벨트, 패스트 자동 버클이 장착된 다리고리 ○ 중량 : 1,950g 이하(1 사이즈 기준) ○ 인증 : CE EN 361, CE EN 358, CE EN813, CE EN12841 B유형 < O형 스크류 잠금 카라비너 > ○ 인장강도 : Major 24kn, Minor 9kn, Open 6kn ○ 열 림 폭 : 22mm이상 ○ 무게 : 75g 이하 ○ 인 증 : EN, CE, UIAA 중 1개 이상의 인증을 득한 제품 < D형 스크류 잠금 카라비너 > ○ 인장강도 : Major 29kn, Minor 9kn, Open 9kn ○ 열 림 폭 : 24.4mm 이상 ○ 무게 : 75g 이하 ○ 인 증 : EN, CE, UIAA 중 1개 이상의 인증을 득한 제품 < 구 성 품 > 전신형 안전벨트 1개, O형 스크류잠금 카라비너 5개, D형 스크류 잠금 카라비너 2개 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 안전에 관한 국내·외 인증서 및 시험성적서 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	요구조자용 안전벨트 세트	수량	23
용도	○ 각종 화재, 구조, 재난 현장에서 요구조자를 구조하기 위하여 요구조자가 착용하는 안전벨트
규격 및 성능	< 요구조자용 안전벨트 > ○ 크 기 : 폭 120cm, 길이 195cm 이하 ○ 무 게 : 약 2kg 이하 ○ 적재하중 : 190kg 이상 ○ 인장강도 : 18kn 이상 ○ 재 질 : 나일론 ○ 인 증 : 안전벨트 완제품 또는 구성품은 인증 제품이어야 함 < 오토락 카라비너 > ○ 인장강도 : Major 41kn, Minor 16kn, Open 16kn ○ 열림폭 : 22mm이상 ○ 무게 : 155g 이하 ○ 인 증 : CE, UIAA < 구 성 품 > 요구조자용 안전벨트 1개, 오토락 카라비너 2개, 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	배터리 유압 콤비툴	수량	8
용도	○ 교통사고, 건물붕괴 등 각종 구조현장 출동 시 외부 유압엔진펌프 및 유압호스 없이 단독으로 장애물 제거 및 신속한 구조작업이 가능한 장비임.
규격 및 성능	○ 작동압력 : 700bar 이상 ○ 전 개 력 : 35t 이상 ○ 무 게 : 19kg 이하 ○ 절 단 력 : 32t 이상 ○ 전 개 폭 : 270mm 이상 ○ 배터리 : 고용량 리튬이온 배터리로 5Ah 이상 ○ IP등급 : IP54 이상 ○ 배터리를 동력원으로 하며, 배터리 자체 잔량을 확인할 수 있는 구조여야 함 ○ 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보에 용이한 구조여야 함 < 구 성 품 > 배터리유압콤비 절단기 1대(배터리 포함), 예비배터리 5Ah 이상 2개, AC직결 배터리 팩 1개, 어깨멜빵 1개, 전용 배터리 충전기 1대, 보관가방 1개, 한글사용설명서 1부. 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	철선절단기 세트	수량	17
용도	○ 화재 및 구조현장에서 와이어, 철선 등 장애물을 절단하여 제거하기 위한 철선절단기 세트 장비임.
규격 및 성능	< 철선절단기 (대형) > ○ 크 기 : 36~38인치 ○ 절단능력 : 15mm 이상 ○ 무 게 : 6kg 이하 ○ 날(단조제품) 교환이 가능한 형태이어야 함 < 철선절단기 (중형) > ○ 크 기 : 24~26인치 ○ 절단능력 : 9.5mm 이상 ○ 무 게 : 2.7kg 이하 ○ 날(단조제품) 교환이 가능한 형태이어야 함 < 철선절단기 (소형) > ○ 크 기 : 18~19인치 ○ 절단능력 : 7mm 이상 ○ 무 게 : 1.5kg 이하 ○ 날(단조제품) 교환이 가능한 형태이어야 함 < 알루미늄와이어커터 (소형) > ○ 크 기 : 13~14인치 ○ 절단능력 : 6mm 이상 ○ 무 게 : 800g 이하
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체)

소방장비 규격서
품명	동력절단기(엔진식)	수량	8
용도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 엔 진 : 2사이클 공랭식 3.2Kw(4.4HP) 이상 ○ 배기량 : 66 cc 이상 ○ 절단 날 / 깊이 : 12인치 / 최대 100mm 이상 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 절단 ○ 중 량 : 9.6 kg 이하 (절단날 및 연료 제외) ○ 콘크리트 절단 시 습식, 건식 겸용 장치 ○ 필 터 : 3중 필터 시스템 ○ 탈부착용 어깨벨트 장착 ○ 콘크리트 절단 시 습식, 건식 겸용 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 구성품 동력절단기 1개, 다목적 다이아몬드 날(12인치) 2개, 연마석 날(12인치)1개, 기본공구(플러그 렌치1개), 2사이클 전용 엔진오일(1리터) 1개, 전용 공기필터 3개, 어깨벨트(멜빵) 1개, 연료혼합통(6L/2.5L) 1개, 20mm 전용 부싱 2개, 22.2mm/25.4mm 부싱 1개, 제품설명서(한글 번역본), 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	동력절단기(충전배터리식)	수량	8
용도	○ 구조작업 시 철판과 철근, 아스팔트, 콘크리트, 철근콘크리트, 건축물 벽과 바닥, 벽돌 등 건축용 자재, 내화벽돌, 화강암, 대리석, 테라조 등 인조판재 등의 절단을 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 전 원 : 36V 4.9Ah이상의 리튬이온 배터리일 것 ○ 제품 중량 : 4.0 kg이하일 것(배터리 및 절단 날 제외) ○ 배터리 충전상태 표시 및 전자식 속도제어 브레이크 장착 ○ 9 inch (230mm) 블레이드 장착으로 최대 절단 깊이 70mm이상 확보할 수 있을 것 ○ 콘크리트, 목재, 철재 등 다목적 절단 가능 ○ 배터리 잔량체크가 가능해야 함 ○ 구성품 충전동력절단기, 배터리 2ea(4.9Ah), 충전기, 절단석2장, 복합날2장, 배터리파우치, 확보어깨끈, 안전띠 날 교체공구, 카라비너, 수납가방, 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

소방장비 규격서
품명	체인톱(엔진식)	수량	6
용도	○ 구조작업 시 목재를 신속하게 제거하기 위한 고속과 신뢰성, 강력한 힘을 가진 엔진 톱으로 관련된 모든 작업을 편리하게 할 수 있는 장비임.
규격 및 성능	○ 엔 진 : 2사이클 공랭식 2.2HP 이상 ○ 배기량 : 40 cc 이상 ○ 중 량 : 4.9kg 이하(가이드바 및 체인톱날 제외) ○ 콤비 초크밸브와 정지 제어장치가 장착되어 있어야 함 ○ 감압밸브 또는 E-start 기능으로 수동 시동에 도움을 줄 수 있어야 하며, 긴급 현장에 사용하는 장비의 특성상 특별한 수공구를 사용하지 않고도 체인 교체가 가능하도록 제품 자체에 기능을 갖추고 있어야 함 ○ 먼지로 인한 에어크리너 불량 시 별도의 공구가 없이 원터치로 분리 가능해야 함 ○ 진동 감소장치가 있어 작업자에게 전달되는 진동을 최소화 하여야 함 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 구성품 체인톱 1대, 가이드 바 1개, 가이드바 규격에 맞는 체인톱 날 3개, 플러그렌치 1개, 점화플러그 3개, 공기필터 3개, 혼합용연료통(6L/2.5L) 2개, 사용설명서(한글번역본) 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	체인톱(충전 배터리식)	수량	26
용도	○ 구조작업 시 목재, PVC, 얼음 등을 신속히 절단, 제거하기 위한 고속, 강력한 힘을 가진 배터리를 동력원으로 이용하는 체인톱으로 민감 지역에서 사용 가능한 현장 활동용 절단 장비임
규격 및 성능	○ 출력전압 : 40V 이상 ○ 배터리 용량 : 4.0Ah ○ 무 게 : 5.0kg 이하(배터리 제외) ○ 브레이크 : 체인 브레이크 방식 ○ 가이드바 : 16“ 이상 ○ 배터리 자체 잔량을 확인할 수 있는 구조여야 함 ○ 도구 없이 체인 장력을 조절할 수 있는 구조여야 함 ○ 구성품 충전식체인톱 본체 1대, 배터리 2개(4.0Ah), 16인치 이상의 가이드바 1개, 전용체인톱날 2개, 체인오일, 날 교체 공구 1개, 배터리 충전기 1대, 보관가방 1개, 사용설명서(한글본) 1부 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	라이트라인(100m)	수량	3
용도	○ 지하철이나 터널, 지하공동구, 건물에서 화재가 발생 시 소방대원이 진입로를 확보하고 요구조자의 구조활동 및 안전한 대피유도를 위해 사용하는 장비
규격 및 성능	○ 사용길이 : 100m ○ 중량 : 8kg 이하(케이스 제외) ○ 본체 방수기능 : IP65 이상 ○ 사용시간 : 3시간~9시간 이내 ○ 와이어 방수 : IP68 이상 ○ 와이어 인장력 : 110kg이상(공인시험성적서 기준) ○ 와이어 외경 : 5.5∅ 이하 ○ 배터리 잔량을 외부에서 확인할 수 있는 구조이어야 함 ○ 구성품 케이블릴 본체, 전용 하드 케이스1개, 어깨끈1개, 전용 충전기1개, 사용설명서 1부 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ ********************************** ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	함마드릴	수량	16
용도	○ 회재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 벽돌, 콘크리트 등의 장애물 제거나 진입로 확보할 때 타격력을 제공하여 파괴하는 장비임.
규격 및 성능	○ 정격전원입력 : 1,150W 이내 ○ 정격속도시 타격률 : 1500~3000bpm 이상 ○ 중 량 : 7.0kg 이하(케이블 제외) ○ 드릴링 직경 : 콘크리트 12~40mm 이내 ○ 임팩트 에너지 : 2~11J 이내 ○ 속도조절다이얼이 부착되어 있는 구조이어야 함 ○ 모든 비트를 사용할 수 있는 전용 어댑터가 포함되어야 함 < 구 성 품 > 함마드릴 본체 1대, 보조손잡이 1개, 그리스튜브 1개, 운반케이스 1개, 스페이드치즐비트2개, 코아비트70Φ 2개, 포인트치즐 비트 2개, 함마드릴비트 14mm 1개, 함마드릴비트 17mm 1개
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	왕복식 충전톱	수량	17
용도	○ 화재 출동 시 방화문 및 잠금장치의 신속한 개방과 샌드위치 패널 등 철제지붕 및 외벽을 통한 내부 진입을 위하여 사용하는 장비임.
규격 및 성능	○ 사용전압 : 18V / 4.0Ah 이상 ○ 분당 스트로크 : 0-2,500SPM 이상 ○ 왕복길이 : 28.5mm이상 ○ 중 량 : 배터리 포함 4.0kg 이하 < 구 성 품 > 본체 1대, 용량 4.0Ah 이상 배터리 2개, 충전기 1대, 보관용케이스 1개, 사용설명서(한글번역본), 철재용 절단날(150x19x0.9mm이하) × 2, 목재용 절단날(240x19x1.5mm이하) × 2, 복합날(300x19x1.25mm이하) × 2, 카바이드 날(225x25x1.25mm이하) × 2개
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	충전드릴	수량	19
용도	○ 화재진압 및 인명구조 활동 시 현장에 진입하기 위하여 철재나 비철금속의 타공 또는 고정된 나사를 풀 때 사용하는 장비임.
규격 및 성능	< 드릴 본체 > ○ 최대 무부하속도 : 2800rpm 이상 ○ 분당 타격수 : 3200bpm 이상 ○ 최대토크 : 180Nm 이상 ○ 무 게 : 1.6kg 이내(배터리 포함) ○ 기본배터리 : 4.0ah 이상 1개 < 배터리 및 충전기 > ○ 배터리 전압 : 18V ○ 추가 배터리 용량 : 4.0Ah 이상 ○ KC 인증 및 방송통신 기자재 등의 적합등록을 필한 제품 < 구 성 품 > 본체 1대, 배터리 2개(4.0Ah 이상), 충전기 1대, 보관용케이스 1개, 사용설명서(한글번역본), 다목적 드릴날 세트(50pcs)
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	정적로프 (200m × 11mm)	수량	19
용도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 확보지점에 고정용으로 사용하는 웨빙(로프)류 로서 열에 대한 저항성과 각종 화학물질에 대한 저항성을 지녀야 하는 장비
규격 및 성능	< 구조용 로프 > ○ 길 이 : 200m ○ 직 경 : 11mm ○ 인장강도 : 30kn 이상 ○ 신장율(50~150daN/%) : 3% 이하 ○ 외피비율 : 40% ± 4 ○ 중 량 : 75g/m ± 3 ○ 인 증 : EN1891, UIAA ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 뜯김, 균열 등이 없어야 함 ○ Roll 형태로 200m 전체가 감겨 있는 형태이어야 함 < 로프 절단기 > ○ 작동전압 : 220V~240V / 50~60Hz ±5% 이내 ○ 절단온도 : 600℃ 이내 ○ 절단도달시간 : 8~16초 ○ 중 량 : 1000g 이하 ○ 간헐적 작동 : 1/4min ○ 인 증 : CE ○ 스위치 조작이 간단하여 손쉽게 작동 되어야 함 ○ 절단날 교체가 간편하여 교환이 용이해야 함 ○ 변압장치가 내장되어 지속적인 온도 상승이 방지되어야 함 < 구 성 품 > 구조용 로프 200m×11mm 1개, 로프절단기 1개
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA, UIAA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	정적로프(8mm)	수량	38
용도	○ 각종 재난사고 및 고층건물에서 구조활동 시 확보지점에 고정용으로 사용하는 웨빙(로프)류 로서 열에 대한 저항성과 각종 화학물질에 대한 저항성을 지녀야 하는 장비
규격 및 성능	○ 재 질 : PA ○ 길 이 : 100m ○ 직 경 : 8mm ○ 강 도 : 1600daN 이상 ○ 중 량 : 40g/m 이하 ○ 인 증 : EN564, UIAA ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 뜯김, 균열 등이 없어야 함
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	로프가방	수량	35
용도	○ 산악구조 및 고층화재/재난현장 시 로프 및 관련 장비 수납 및 이동간 사용하는 배낭
규격 및 성능	○ 용 량 : 45L 이상 ○ 재 질 : 고 저항 패브릭 1680D 이상 ○ 무 게 : 1,600g ± 100g ○ 내부엔 소품 보관용 투명 포켓 및 3개 이상의 카라비너 홀이 있는 구조 ○ 배낭 외부엔 야간식별용 반사띠가 부착되어 있어야 함 ○ 배낭 외부에 고저항 히치링 2개 이상, 톱/물병 포켓 2개 이상, 장비고정용 스트링이 2개 이상 설치되어 있는 구조이어야 함
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출

소방장비 규격서
품명	개인안전장비 가방	수량	3,000
용도	○ 출동에 필요한 각종 개인장비의 보관 및 이동용으로 사용하는 가방
규격 및 성능	< 주요제원 > ○ 크 기 : 사용 시 74cm(L) X 35cm(W) X 40cm(H) / +5cm 까지 허용 ○ 원 단 : 겉 감 – 코듀라(Cordura) 1680D 나일론 100% / PU코팅 안 감(I) - 코듀라(Cordura) 200D 나일론 100% / PU코팅 안 감(II) - 코듀라(Cordura) 420D 나일론 100% / PVC코팅 ○ 무 게 : 4.0 kg 이하 ○ 색 상 : 네이비 / 레드오렌지와 실버의 투톤 야광테이프 ○ 바 퀴 : 베어링 방식 ○ 지 퍼 : 나일론 10호 (YKK) ○ 웨 빙 : 고능직 웨빙 (프린트면 38mm / 손잡이 50mm) ○ 119마크 : 가방 측면 중심에 멀리서도 식별 가능한 119서울소방 마크(SEOUL KOREA) 나염됨 반대쪽 측면의 2개 주머니에는 각각 FIRE FIGHTER와 KOREA 119가 나염됨 ○ 가방이름표 : 지퍼 혹은 손잡이 등 가방에 걸이식으로 걸 수 있는 여행가방용 이름표 형식으로써 앞면에 ‘119’와 ‘새매’가 표기되고 뒷면에 이름과 소속을 적을 수 있음 ○ 가방 윗부분 상단에는 개인피복 명찰이나 태극기를 부착 할 수 있도록 각각 벨크로가 부착되어 있음 ○ 가방 윗부분 하단에는 수요기관 명칭에 맞게 인쇄 가능하도록 벨크로가 부착되어있음 ○ 헬멧낭은 훈련 후 헬멧 오염물질이 외부로 나오지 않도록 헬멧을 넣은 후 끈조임 처리가 가능한 것으로 함 ○ 장비이동용가방은 최소 가로45cm X 세로45cm X 높이 50cm 이상의 견고하고 튼튼한 검정색 원단을 사용한 에코백스타일의 가방으로 손잡이가 있어 손으로 들거나 어깨로 충분히 멜 수 있어 교대점검 시 방화복하의,방수장화, 헬멧이 들어가고 상의를 손잡이 사이로 걸칠 수 있어야 한다.(정면 및 측면에 두 줄 이상의 반사테이프를 장착, 가방 정면에 119심벌과 이름표를 붙일 수 있는 벨크로가 있음) < 특 징 > ○ 방화복 2벌 , 방수 장화 2켤레 , 헬멧 1개 , 면체 1개 , 방화 장갑 2켤레 이상 물품이 충분히 들어갈 수 있는 수납공간. ○ 가방 외부 2개의 보관 주머니와 별도 1개의 수납용 주머니가 있음. ○ 내부 4개의 보관 주머니는 보관 물품이 무엇인지 육안으로 확인이 용이한 구조여야하며, 4개중 2개의 주머니는 열고 닫을 수 있는 지퍼를 이용함. ○ 가방 보관 시 캐리어 손잡이는 누르거나 당겨서 아래로 접거나 펼 수 있으며 접을 시, 외부에 노출되지 않는 구조. ○ 정면 및 측면에 두 줄 이상의 반사테이프를 장착하여 야간에도 식별이 용이함. ○ 정면 및 측면에 35mm 프린트 웨빙으로 주간 식별이 용이함. ○ 바퀴가 달린 캐리어 타입으로 이동이 용이함. ○ 방수 장화를 보관하는 부분은 별도 입구로 내부와 분리되어 있어 오염물질이 유입되지 않도록 막혀있는 독립 구조. ○ 가방 양옆 손잡이와 어깨 끈이 부착되어 있어 상황에 따라 손으로 들거나 어깨에 멜 수 있음. ○ 보관 및 우천 시 내부 장비를 보호하기 위하여 헬멧낭과 방수외피가 별도 내장. < 구 성 품 > ○ 가방본체 1EA . 방수외피 1EA. 헬멧낭 1EA, 부착용 벨크로 태극기 1EA, 개인 벨크로 명찰 1EA, 수요기관 부착용 벨크로 1EA(소방청새매,ㅇㅇ소방서 ㅇㅇ센터, Seoul Fire Service), 가방이름표 (걸이식, 여행가방용, 119디자인) 1EA, 장비이동용 가방(튼튼한 에코백 타입) 1EA, 그 외 가방사용에 필요한 부대물품 및 부속 등
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 수요부서 지정장소 납품, 설치 및 사용자 순회교육 실시 ○ KC(KFI포함), KS, CE, PS, CCC, NFPA 등 성능시험 및 안전검사에 관해 국내/외 검증 기관에서 승인받은 인증서 또는 증명서 제출 ★ 전체 제작 전 완성 디자인(시제품 등)을 반드시 수요부서와 사전 협의를 하여야 함

소방장비 규격서
품명	공기압축기 (콤프레샤 5HP)	수량	2
용도	○ 이동형으로 제작되어 안전센터, 화재 및 구조현장에서 AC전원을 사용하여 각종 장비에 신속하게 공기를 공급하기 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 모터출력 : 5HP 이상의 것 ○ 전 원 : 단상220V 60Hz ○ 에어탱크용량 : 40ℓ 이상 50ℓ이하 ○ 사 용 압력 : 6~8.5 bar ○ 에어생산량 : 300ℓ/min 이상 ○ 크 기 : 680mm×(W)350mm(D)×700mm(H) 미만의 것 ○ 중 량 : 45kg 이하 ○ 설 치 : 소방재난본부에서 지정하는 소방서에 설치 및 시험가동을 완료할 것 < 구 성 품 > 본체, 코일호스(2개), 에어건(2개)
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	공기압축기 (콤프레샤 10HP)	수량	5
용도	○ 고정식으로 소방차량 차고에 설치하여 각종 장비에 신속하게 에어를 공급하기 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 모터사양 : 10HP / 3⊝ / 4P / 380V ○ 에어탱크용량 : 230ℓ 이상~ 400ℓ 이하 ○ 사용압력 : 6~8.5 bar ○ 에어생산량 : 1,100ℓ/min 이상 ○ 중 량 : 310kg 이하 ○ 구성품 : 본체, 코일호스(2개), 에어건(2개) ★ 중요사항 서울소방재난본부가 지정하는 소방관서 청사(소방서 또는 119안전센터)에 설치되어 있는 전기시설(삼상전원 380V)로 즉시 사용 가능하도록 계약(납품)업체가 직접 설치 후 시험가동을 완료하여야 함
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	수중펌프	수량	16
용도	○ 풍수해 재난 및 배관 파손 등 지하실 또는 침수 장소의 청수, 오수를 신속하게 배출하기 위한 장비로 플로트 스위치가 달려 있어 자동방식으로 작동할 수 있는 장비임.
규격 및 성능	○ 정격출력 : 0.5HP 이상 ○ 전 원 : 단상 200V 60Hz ○ 전양정 : 10m 이상 ○ 작 동 : 자동장치 부착형(Float Switch) ○ 압상고 : 10m 이상 ○ 중 량 : 11.8kg 이하 ○ 토출경 : 규격 제한은 없으나 40mm 소방호스와 안전하게 연결할 수 있는 아답터를 필수 구성품으로 하고 설치된 형태로 납품할 것. ※ 기기 작동 시 아답터가 탈락하거나 연결된 부분의 누수가 없어야 함 < 구 성 품 > 수중펌프 본체 1대, 본체와 소방호스(40mm)연결용 연결구(아답터)
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	안전 매트리스	수량	8
용도	○ 인명구조 및 낙하 훈련 현장의 지면에 설치하여 충격을 완화하고 구조자 및 요구조자를 보호하는 장비
규격 및 성능	○ 크 기 : 1800mm(W) x 1050mm(D) x 500mm(H) 이내 ○ 재 질 : 폴리에스테르(특수 방수천), 스펀지(발포 우레탄) ○ 색 상 : 검정색 ○ 측면에 내부의 공기를 배출하기 위한 배출구가 있어야 함 ○ 이동이 편리하도록 측면에 2개소 씩 총 4개소에 손잡이가 부착되어야 함 ○ 양 측면(1800mm/W)에 [서울소방] 글자가 인쇄되어야 함 (글자색 : 흰색 / 글자크기 : 각 글자 가로 폭 20cm±3)
납품 조건	○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체 ○ 납품 부서 명이 필수적으로 인쇄 되어야 함

소방장비 규격서
품명	소방호스 적재대	수량	9
용도	○ 소방관서에서 수관사용 후 건조 완료된 수관을 정리하여 사용하기 편리하도록 적재할 수 있는 장비임.
규격 및 성능	○ 재 질 - 특수 알루미늄 합금 - 스 텐 (42㎜) - 나왕특수목 (25t±3) ○ 치 수 : 3,050(L) × 550(D) × 1,700(H)㎜ ○ 중 량 : 105㎏ ○ 호스적재량 - 40㎜ : 65본 이상 - 65㎜ : 20본 이상 ○ 하단에 좌, 우 이동이 용이하도록 회전바퀴 부착(레버에 의한 고정기능 포함)
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 설치 후 관리 요령 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당하여야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	공기호흡기 용기 보관용 선반(대형)	수량	7
용도	○ 일선 소방관서에서 충전 완료된 공기호흡기를 안전하고 사용이 간편하도록 보관하기 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 재 질 : 합성수지, 고무, 금속 ○ 용기적재량 : 8ℓ 45개 이상 ○ 특 징 : 충격 방지용 고무부착, 운반이 용이하게 회전바퀴 부착 ○ 규 격 : 1,740×530×1,875mm (길이×폭×넓이) ○ 중 량 : 185㎏이내
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 설치 후 사용자 관리요령 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서

품명

소방자동차 정비공구 세트

수량

17

용도

○ 다양한 종류의 공구로 구성되어 화재진압 소방차량의 긴급정비 및 예방정비에 사용하는 장비세트임.

규격

및

성능

○ 아래의 구성품을 흔들림 없이 보관할 수 있는 3단 수납형식의 하드케이스가 있어야 함

○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

연번	제품명	규격	수량	비고
1	소켓	1/2"x13,15,16,17,18mm 19,20,21,24,27,30,32mm	13
2	스파크 플러그 소켓	1/2" x 16.2mm	2
3	연결대	1/2 x 5"	1
4	유니버셜 조인트	1/2"	1
5	라쳇핸들	1/2" (72 teeth)	1
6	소켓	1/4"x4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm	12
7	유니버셜 조인트	1/4"	1
8	연결대	1/4 x 3"	1
9	라쳇핸들	1/4" (72 teeth)	1
10	비트소켓		10
11	비트핸들	1/4"	1
12	6각 렌치세트	1.5-10mm	9
13	롱노우즈 플라이어	6"	1
14	펜치	7"	1
15	니퍼	6“	1
16	드라이버	(-)5x75mm,6x100mm, (+)PH1x75mm,PH2x100mm	4
17	드라이버 비트 핸들		1
18	비트	25mm	32
19	연결 비트 홀더	60mm	1
20	콤비네이션 렌치	8-19mm	8
21	몽키	8“	1

납품

조건

○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출

○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체

○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서

품명

공구세트

수량

44

용도

○ 다양한 종류의 공구로 구성되어 각종 소방장비의 유지보수 및 재난현장에서 필요한 공구가 포함된 장비세트임.

규격

및

성능

○ 아래의 구성품을 흔들림 없이 보관할 수 있는 하드케이스가 있어야 함

○ 구성품의 조건에 합당하여야 함

연번	제품명	규격	수량	비고
1	소켓	1/2"x10,11,12,13,14,15,16,17,18mm 19,21,22,23,24,27,30,32mm	18
2	72T 라쳇 핸들	1/2"	1
3	연결대	1/2x5"	1
4	슬라이딩T핸들(3Way)	1/2"10"	1
5	유니버셜 조인트	1/2"	1
6	소켓	1/4"x4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm	12
7	72T 라쳇핸들	1/4"	1
8	연결대	1/4x3"	1
9	비트	1/4"	6
10	스피너 핸들	1/4"	1
11	롱노우즈 플라이어	6"	1
12	플라이어	7"	1
13	줄자	3m	1
14	커터칼		1
15	커터칼날		10
16	드라이버	(-)5x75mm,6x100mm,8x150mm (+)PH1x75mm,PH2x100mm	5
17	워터펌프 플라이어	9.5"	1
18	락킹 플라이어	10"	1
19	육각렌치 세트	1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm	9
20	스패너	6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19mm	12
21

납품

조건

○ 완제품에 대한 제품 품질 보증 및 A/S를 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출

○ 자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체

○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	방열복 (소방용 공기호흡기 내장형)	수량	4
용도	○ 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 내열피복으로 유독가스가 산재한 현장에 적합한 방열복임.
규격 및 성능	○ 형 식 : 공기호홉기 내장형 ○ 원 단 - 겉 감: 100% 아라미드 +알루미나이즈 증착 - 중간층: 100% 아라미드 + e PTFE 필름 - 안 감: 누빔펠트(100% 아라미드 펠트 + 100% 아라미드 안감) ○ 특 징 - 공기호흡기를 메고 방열복을 입을 수 있는 제품일 것 - 제품 재질은 고내열성, 비수축성, 비연소성 섬유로 1,200°C의 고열에서도 유지되는 성능이어야 하고, 겉감은 파열, 균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 않는 구조로 할 것음 ○ 인 증 : KFI 인정 및 ISO 인증제품 ○ 구 성 : 방열복상의, 방열복하의, 방열장갑(5지형), 방열두건, 방열덧신, 소방용 장화, 방열복 수납 가방 ○ 사이즈 : 수요부서와 사이즈별 수량 확인 후 납품
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품

소방장비 규격서
품명	복합가스측정기	수량	9
용도	○ 화재 및 구조 현장에서 가연성가스의 누설을 초기에 검지하고 산소결핍 및 유독성 가스를 측정하여 농도를 표시하고 위험상황 시 경보를 발생하여 사용자의 안전과 시설물 및 설비를 보호하기 위한 장비임.
규격 및 성능	○ 측정가스 : 가연성가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소를 측정할 수 있을 것 ○ 측정범위 - 가연성가스(CH4): 0~100% LEL 범위이상 - 산소(O2): 0~30% VOL 범위이상 - 일산화탄소(CO): 0~999PPM 범위이상 - 황화수소(H,S): 0~250PPM 범위이상 ○ 최소 30cm이상의 거리에서 약 90db이상의 경보음이 작동할 것 ○ 측정방식 : 전기 화학식 및 촉매 산화식 ○ 사용온습도(Temp & Humid): -20℃ ~ +50℃ (RH 95%이하) ○ 방폭등급 : UL (Class I, Div 1, Groups A,B,C,D, T4) 이상일 것 ○ IP등급 : IP65 이상 ○ 사용전원(Power Supply) : AA 1.5V X 2개 NiMH 충전배터리 ○ 연속사용시간 : 알카라인-14~16시간 충전배터리-12시간 ○ 크기 / 중량 : 125㎜ x 76㎜ x 36㎜ / 260g 이하 (배터리 포함) < 구 성 품 > 1.5V 알카라인 건전지 2개, 캘리브레이션 증명서(2개월 이내), 튜브, 교정 어댑터, 벨트크립, 사용설명서(한글) 1부, 동영상 제품사용설명서(한글판) 1부.
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품 ○ 캘리브레이션 증명서의 날짜가 납품일로부터 2개월이 경과하지 않은 제품을 납품할 것.

소방장비 규격서
품명	거리측정기	수량	4
용도	○ 고가사다리 차량을 이용하여 화재진압 및 구조 활동 시 사다리 전개 전 안전거리를 확보하기 위한 레이저 거리측정 장비임.
규격 및 성능	○ 최대측정거리 : 0.05 – 250m 이상의 제품 ○ 측정오차 : ±1mm(일반) ~ ±2mm(최대) 범위 이내 ○ 레이져 등급 : 2 ○ 표준측정시간 : 0.5s 이내 ○ 레이져 유형 : 635nm, <1mW ○ 무 게 : 0.24kg 이하 ○ 크 기 : 120mm(L)×66mm(W)×37mm(H) 이내 ○ 인 증 : IEC 표준번호와 EN 인증을 획득한 제품 < 구 성 품 > 본체 1대, 적정규격의 건전지 8개, 전용 파우치 1개
납품 조건	○ 수요부서 지정장소 납품 및 사용자 순회교육 실시 ○ 완제품에 대한 제품 품질보증을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출 ○ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함 등으로 인한 하자 시 즉시교체) ○ 구성품의 조건에 합당해야 함 ○ 납품 시 수요부서와의 협의를 통한 납품