논현종합시장

강 남 소 방 서

논현종합시장 화재진압대책

1. 역사개요
위 치	강남구 논현동 227-4				전 화	주야:549-1940
종사원	80명	수용인원	450명	안전관리자	최태암(소장) *************
1일이용승객 (평일기준)	400명	출입구수	4 개	특 징
건물구조	양 식, R/C조, 스라브가, 3/1층 1동				건축면적 연 면 적		811㎡ 3,342㎡
피난통로	내부계단 2, 승강기 0, 경사로, 에스컬레이터 0, 휠체어리프트 0

2. 소방시설현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	Co2 소 화 기	옥내소화전	스프링클러	Co2설비	자동 화재 탐지 설비	비상경보	비상방송	자동화재속보	피난유 도 등	통로유 도 등	비상조명등	휴대용비상조명등	상수도소화용수	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	제연설비	연결살수
-1	3		2			18	2			2										33
1	4		2			18	2			2
2	3		2			18	2			2
3	3		2			18	2			2
계	13		8			72	8			8										33

3. 화기취급현황

-1층	1층	2층	3층	비 고
	식당가 취사용 LPG사용

4. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 이면도로에 위치하고 있어 출동로(이면도로) 상 불법 주정차로 인해 소방차량 진입이 곤란할 수 있음

○ 주변에 전선줄이 거미줄처럼 엮여있어 특수차 활용 곤란함

○ 인근에 지하식소화전 2개소, 비상소화장치함 1개소가 설치되어 있으며 사용가능함

□ 화재취약 및 연소확대 요인

◦ 지하1층 대규모 공간에 지물포가 입점하고 있어 유사시 급격한 연속확대 우려됨

◦ 지상1층 LPG가스 사용 식당점포 유사시 인근 상점으로 연속확대 우려됨

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

◦ 지하1층 화재시 연결살수설비 활용 가능함

□ 위치도

□ 출동부대 편성

출동 구분	안전 센터명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	영동	3	9	0.7km (2분)	2398호	1	4본	60초
2착대	삼성대 구조대	7	28	2.0㎞ (5분)	2398호	1	4본	60초
3착대	역삼대	2	6	3.0㎞ (5분)	68호	1	4본	60초
4착대	광진	2	6	6.0㎞ (10분)	68호	1	4본	60초

□ 작전도

□ 출동대별 활동계획 - 화점 : 지하1층 지물포 화재발생 가상

○	1착대 영동대

- 소대장은 화재상황 파악 상황실에 정보제공

- 관창수는 2인1조 2½ 수관 4본을 연장하여 지하1층 화점집중방수와 동시에 가스    공급관을 차단 조치한다

- 펌프차 기관요원은 수관전개 확인 후 송수준비 및 요청시 즉시 송수

- 탱크차요원은 소화전 2038호 점유 송수준비

○ 2착대 (현장대응단)

- 펌프차 운전원은 방수준비 후 지하현장에서 방수 요청시 즉시 방수

- 관창수 1조(2인 1조)는 2½예비수관 4본을 들고 영동대 진입위치로 2차 진입

- 탱크차 운전원은 소화전 2038호를 영동대와 동시에 점유

- 배연차는 1,2착대 진입구 반대편 출입구에서 배연작업 실시    ○

○ 3착대 (역삼대)

- 관창수는 4인1조로 2½수관 5본을 전개하여 지상층 및 주변으로의 연소확대 저지에 주력

- 탱크차 운전원은 소화전 68호 점유후 방수준비

○ 3착대 (광진)

- 관창수는 2인 1조로 2½수관 5본을 가지고 역삼대 반대편에서 지상 및 주변으로의 연소확대 저지에 주력

- 탱크차 운전원은 소화전68호 점유후 방수준비

5. 인명구조대책

○ 구조대

- 구조대장은 사고현장 정보 파악에 주력하고 각 대별 인명탐색 구역 지정

- 2개조로 편성 1조는 인명대피 동선 구축, 2조는 인명탐색 및 구조활동 실시

- 1조 : 지하층으로 진입, 라이프라인 전개 등 인명대피 유도

- 2조 : 지상층 인명대피 유도

6. 구급활동대책

○ 서울종합방재센터 전문의 또는 공중보건의 현장출동

- 환자 중증도 분류 및 상황관리

○ 현장응급의료소 설치 : 강남구 보건소

○ 현장 상황관리 책임 : 구급팀장,구급담당

○ 출동대 지정 : 1착대(영동), 2착대(삼성), 3착대(역삼), 4착대(광진)

○ 환자 중증도에 맞는 병원응급의료센터 분산 이송

- 긴급환자(근거리 이송) : 삼성서울병원,순천향병원

- 응급환자(근거리 이송) : 베스티안병원(화상환자)

- 경증환자(근거리 이송) : 강남세브란스

- 사망자 :서울삼성병원,강남세브란스병원

7. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 문제점

- 선착대의 신속한 현장 정보수집 및 긴급조치등이 늦을 경우 초기진화에 실패하여    연소확대될 우려가 있다

- 점포 밀집으로 급격한 연소확대가 우려되고 불특정 다수인이 사용하는 특성상 인    명피해 우려가 높다

○ 대  책

- 선착대는 신속히 현장 출동하여 정보제공과 동시에 당 건물의 전원차단및 가스밸브          를 차단한다

- 현장지휘관은 도시안전공사 및 한국전력 관계자에게 화재위험구역 범위를 알려주          고 2차 재난방지를 위해 가스, 전기를 차단하여 안전확인 후 활동을 시작한다

- 구조대는 신속히 옥내로 진입, 상층부터 인명검색 및 인명대피에 최우선하여야 한다