1		한국중부발전소 건축공사장 소방안전대책

(마포소방서)

□ 추진개요

○ 건 물 명 : 한국중부발전소 주제어동

- 위치 : 서울시 마포구 합정동 55-1

- 건물구조 : 지상10층/지하2층, 1개동, 연면적 45,736.29㎡

- 공사종류 : 증축(발전시설)

○ 사업명칭 : 서울복합화력 1,2호기 건설사업

○ 사업기간 : 2013.6 ~ 2018.11[약65개월]

○ 시설용량 : 800MW[400MW × 2기], 열공급 530Gcal/h

연료전지[5.6MW = 2.8MW × 2기]

○ 건축허가협의

- 1차 협의 : 2013. 4.11.(1차 최초협의)

- 2차 협의 : 2014. 4.16.(2차 설계변경)

- 3차 협의 : 2015.10.14.(3차 설계변경)

○ 업무협약 : 마포소방서&서울화력본부 체결(2016.5.26.)

○ 소방시설공사 착공 및 감리자지정 신고(2016.11.29.)

- 소방시설공사 : 롯데건설(주)

- 소방공사감리 : (주)안국이엔씨

○ 현재 건축 종합공정률 61.4% 진행 중

□ 취약요인 분석

○ 화재․안전사고 측면

- 소방안전관리자 등 공사장 관계자의 유기적인 협조체계 유지 우려

- 우레탄 발포 등 작업시 화재취약 요인에 대한 상시 안전관리 미흡

- 지하층 면적이 넓고, 층고(26m) 또한 높아 안전사고 위험요소 상존

- 위험물 사용, 배관 용접작업으로 화재발생 가능성 높음

○ 화재진압․인명구조 측면

- 인화성 물질 및 우레탄 등의 급격한 연소확대로 인명피해 우려 높음

- 유독가스 및 열기 확산, 공사 자재로 인해 내부진입 어려움

- 공사현장 내부구조 파악의 한계로 신속한 진압작전 곤란

- 설치 중인 계단, 피트 등으로 추락․전도 위험성 상존

- 임시 소방시설로 화재시 초기진화 어려움

□ 개선방안

○ 화재예방활동 강화

- 임시 소방시설 설치 및 유지관리 확인

- 공사장 특별소방안전점검 및 작업자 교육

- 우레탄 발포 및 용접․용단작업 시 사전신고제

- 공사장 상주 감리대상 불시 현장확인

- 위험물 저장·취급 실태에 대한 정기적 점검

- 업무협약 체결 이행 및 지속적 유지관리

○ 현장대응능력 강화

- 공사장 관계자 간담회 개최

- 공사장 화재예방 순찰

- 공사장 소방안전지도 등록

- 공사장 현지적응 훈련

- 공사장 안전사고 대응 비상체계 운영

월별 추진계획

주 요 내 용
1월	∘한국중부발전소 건축공사장 소방안전대책계획 수립 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	2월	∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)
3월	∘공사장 상주 감리대상 불시 현장확인 ∘공사장 소방안전지도 자료 현행화 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	4월	∘임시 소방시설 설치 및 유지관리 확인 ∘공사장 특별소방안전점검 및 작업자 교육 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)
5월	∘위험물 저장·취급 실태에 대한 정기적 점검 ∘공사장 관계자 간담회 개최 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	6월	∘공사장 소방안전지도 자료 현행화 ∘공사장 현지적응 훈련 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)
7월	∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	8월	∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)
9월	∘공사장 상주 감리대상 불시 현장확인 ∘공사장 소방안전지도 자료 현행화 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	10월	∘임시 소방시설 설치 및 유지관리 확인 ∘공사장 특별소방안전점검 및 작업자 교육 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)
11월	∘위험물 저장·취급 실태에 대한 정기적 점검 ∘공사장 관계자 간담회 개최 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)	12월	∘공사장 소방안전지도 자료 현행화 ∘공사장 현지적응 훈련 ∘공사장 화재예방 순찰(1일 2회이상)