공기호흡기 실린더를 활용한 배연작업

- 화재현장에서 인명구조, 화재진압시 신속한 옥내진입 및 화점발견이 무엇보다 중요한 것은 두말 할 나위없이 당연한 것이지만 대부분의 화재현장이 농연으로 가득차 있어 시야가 확보되지 않아 화점발견 및 인명구조가 지연되는 경우가 많음

- 화재현장에서 시야확보를 위해 옥내진입과 동시에 배연작업을 실시하는 것이 바람직 하지만 현재 소방서에 보급되어 있는 배연기가 사용상 문제점이 있어 효율적인 배연이 되지 않고 있는 실정임

※ 현재 소방서에 보급된 배연기

- 엔진식 배연기 : 너무 무겁고 실내에서 사용할 경우 산소 부족, 그을음 입자로           엔진이 멈추는 사례가 많음

- 전기식 배연기 : 별도의 전원이 없으면 사용 불가

- 공기호흡기용 실린더를 옥내진입과 동시에 개방된 창이나 출입구 방향으로 향하고 밸브를 개방하면 실내에 가득찬 농연이 압력차로 인해 쉽게 밖으로 배출되어 시야가 확보됨으로서 신속한 요구조자 발견은 물론 화점을 쉽게 찾을수 있어 신속한 인명구조 및 화재진압을 할 수 있음

- 실린더를 이용한 배연은 기존 배연기에 비해 경량으로 이동이 편리하고 차량에 예비 실린더를 항상 적재하고 있기 때문에 신속한 배연으로 작업 능률 향상이 기대됨