[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

2014 년     05 월   연번        발생일시: 2014년 05월 29일 20시 15분 11초  목요일

화재번호

2014		05		089

출동시간: 20시 16분 27초    도착시간: 20시 19분 00초

□ 출동대원 및 응답자 (장안119안전센터) ① 출동대원 : 1팀장 조민호 외 14명: 1소대장(위.조민호) - 펌프차(1팀장 조민호, 위.도기목, 장.안광호, 장.조육훈, 장.김상후) - 물탱크차(사.최낙홍, 교.김민주) - 굴절차(위.신희창, 장.윤대중), - 조명차(교.고종빈) - 1소대 구급(장.피광수,교.김윤하, 사.신인철) - 2소대 구급(사.김병희, 교.류철수) ② 응 답 자 : 위.조민호
③ 확 인 자 :	직위 1팀장		계급 소방위		성명 조 민 호	(서명)

□ 현장도착 시 발견사항
	장안대가 선착대로 현장 도착한바 동대문구 장한로21길 11-10(장안동) 3층 중 지하1층 작업장
	(상호라성텍스튜어)에서 화재발생
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 ■ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 ■ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 지하층 작업장에서 발생한 화재로 현장도착 시 건물 외관으로는 불길은 안보이는 상황이었고, 많은 양의
	짙은 검은색 연기가 건물 비상구 및 주출입구에서 나오고 있는 상태였음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타( 배연 및 인명검색 )
	○ 장안대가 선착대로 장한로21길 11-10(장안동 382-5번지) 건물앞에 차량부서후 1팀장 소방위 조민호 지휘하에 진압대원(위.도기목, 장.조육훈, 장.안광호)은 개인보호장비를 착용한 상태에서 검은 연기가 분출되고 있는 곳(건물우측의 비상구)으로 40mm수관 5본을 연장해 지하로 진입하여 방수를 실시하였으나 비상구의 특성 상 계단이 가파르고 많은 양의 검은 연기와 열이 배출되고 있어 실내로 진입 및 진압이 곤란한 상태였음 ○ 후착대의 송풍기를 활용해 배연시키고 추가로 40mm수관 4본을 연장해 건물 왼편의 주출입구로 진입하여 화점에 집중방수를 실시해 지하실 전체에 맴돌고 있는 불길을 저지한 후 지하실화재 특성 상 진압대원의 진압활동 및 퇴로 확보를 위해 조명등 및 라이트라인을 설치하고 공기호흡기봄베의 용량을 고려해 장안, 구조대, 용두, 휘경, 전농, 청량리의 진압대원이 교대로 들어가 화재진압 및 경계관창을 실시함(비상구는 배연구로써 지휘대장 지시에 의거 후착대가 건물외부에서 상층부 및 인근건물로의 연소방지 실시함) ○ 탱크차 탑승대원(사.최낙홍, 교.김민주)은 소화전(지하식 1379호)을 점령하고 펌프차 진압대원에게 제논탐조등 및 갈쿠리 등을 지원하고 화재진압 및 잔화정리를 실시함. ○ 화재가 큰 만큼 많은 공기호흡기용기의 사용으로 위.김성열은 화물차(8호차)를 이용 예비용기를 다량 가지고와 진압대원은 다쓴 용기와 교체하면서 진압활동에 임함 ○ 굴절차 및 구급2소대(6-6호)는 혹시 모를 상황에 대비해 대로변에서 대기함
	○ 대원들은 개인안전장구인 방화복, 헬멧, 공기호흡기 등 개인안전장구 장착을 철저히 하는 등 안전에 유의하여 화재진압에 임함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건물우측 비상구(배기측)
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	외부 : 특이사항없음
	내부 : 내부에 있는 기계, 원단, 원사 등 전체가 전소된 상태

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(특이사항없음 )
	① 소방대의 건물 진입방법 : 40mm수관 5본을 연장하여 비상구쪽 방수 후, 추가로 40mm수관 4본을 연장해 주출입구를 이용해 지하실로 진입해 화점에 집중방수 실시함
	② 기타 : 갈쿠리 등을 활용해 쌓여있는 원단을 파헤쳐 연소를 확인하고, 타 작업장에 물이 들어가는 수손피해를 방지하기 위해 수중펌프를 이용해 화재층(지하실)의 물을 밖으로 배수함

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 9본, 65mm수관 5본, 라이트라인, 조명등, 수중펌프, 송풍기, 갈쿠리

제논 탐조등, 로프

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	동대문소방서에서 약 688m 거리에 있으며, 화재건물이 이면도로(골목길)에 위치하고 있으나 대로변과 가까워 출동상 특이사항 없음

□ 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

□ 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입