화재현장 대응역량 강화 T/F 회의 결과

재난현장 대응역량 강화를 위한 각 분야별 근본적 문제점 발굴과 실질적 해결책을 강구하기 위한 회의 결과임

□ 회의개요

○ 일     시: (1차) ’20.1.3.(수) 14:00~16:00 (2차)1.9.(목) 14:00~16:30

○ 참 석 자: (1차) 19명 (본부 4, T/F 15)  (2차) 17명(본부 3, T/F 14)

○ 내     용: 화재현장 대응역량 강화를 위한 문제점 발굴 및 실질적 해결책 모색

□ 회의결과

○ 65㎜ 소방호스 사용 기준

- 현장지휘관의 판단에 의하되 비상발령 대형화재(1단계~3단계), 공장, 창고, 유류탱크, 야적장, 열기가 많은 지하실 화재시에는 화재 초기부터 65㎜ 적극 사용 검토

	≪ 65mm 호스사용 판단 고려사항 ≫
□화재유형별 : 유류, 목재, 전기 등 □화재장소별 : 공장, 창고, 야적장, 기숙사, 주택(일반, 공동) 등 □건축구조별 : 내화구조, 철근conc조, 목조 등 □화재규모별 : 대형화재, 중형화재, 소형화재 □화재단계별 : 초기, 중기, 최성기, 쇠퇴기 □출동순서별 : 선착대, 2착대, 3착대 등 ※ 화재 건물에 다수의 요구조자가 있는 경우 65mm 호스사용 제한

○ 현장활동에 필수적인 기초 소방훈련 강화

- 소방호스 전개․연장훈련 반복 실시

→ 호스 전개․연장훈련 및 65mm 호스 사용훈련

※ 65mm 호스사용시 방수보조밴드 사용으로 체력적 부담 경감

→ 펌프차 부서 후 현장까지 소방호스 전개 목표시간 설정 관리

※ 소방호스 필요수량 산정 능력 함양(발걸음, 전봇대 간격 등 추산)

- 소방호스 적재 및 활용방법 개선

적재 방법	활용 방법
․두겹말은 소방호스 또는 접은 소방호스 ․원형접은 소방호스 (클리브랜드 로드기법) ※ 한겹말은 소방호스 사용 지양	․두겹말은 소방호스 ․원형접은 소방호스 (클리브랜드 로드기법)

※ 소방차 적재공간 확보 및 필요시 소방차 표준규격 개정 요구

※ 원형접은 소방호스 장점

- 비포장도로 및 경사로, 좁은 공간 등 수관 연장 시 꼬임이 없음

- 수관 결합의 이동거리 단축으로 체력소모 최소화

- 전개 시 충격으로 인한 수카플링 나사선 손상 안전사고를 미연에 방지

- 방수를 원칙으로한 팀단위 전술훈련 강화(소방학교)

→ 연간 24개 안전센터 소집교육 실시 중(훈련 확대 필요)

- 출동대별 소방호스 색상 구분으로 현장활동 및 지휘통제 강화

※ 각 소방서 현장대응단 컬러소방호스 우선 지급(‘20년 구매)

	≪ 기타 의견사항 ≫
□교육훈련 부분: 훈련공간 부족(소방청사 활용 한계), 훈련의 종류가 많고 형식적 □제도 및 조직문화 ․ 화재 진압대원에 대한 인센티브 부족(구조․구급대원에 비해 상대적 소홀) ․ 현장대원 부족, 현장지휘관의 능력 부족, 신규 임용대원 경방 발령 우선 ․ 잦은 인사이동, 승진․전보․보직 등 인사발령 시 현장경험 등 전문성 미 고려 ․ 젊은 대원이 부족, 경험 없는 팀장 배치, 팀장 권한 강화 필요 ※ 인사․조직․교육훈련 등은 T/F에서 지속적으로 논의(중․장기적 추진)