화재현장 수손피해 방지 대책

1. 관창을 통제한다.

○ 화재상황에 따라 노즐을 사용하고 효율적인 주수와 수손방지를 위하여 현장지휘대장의

통제 하에 주수를 실시하도록 한다.

○ 화점을 확인 할 수 없는 경우 상황변화에 적응할 수 있도록 하고 화점 검색을 한      다음 화점을 발견 후 필요 최소한도로 주수한다.

○ 잔화처리 시에는 관창압력을 낮추고 이불, 종이 등의 정리는 옥외로 반출하고 실시한다.

2. 방수시트 활용

○ 방수시트의 전개시 되도록 주름이 잡히지 않도록 펴고 주위는 두 겹으로 접어서         누수가 되지 않도록 한다.

○ 누수가 심하고 넓은 범위는 신문지, 방수시트나 모포 등을 뭉쳐서 담을 만들어       방수시트를 깔아서 다른 곳으로 유출시키지 않도록 한다.

○ 물품 등 으로 침투할 염려가 있는 경우는 적당한 받침대 위에 옮기고서 방수시트를 전개한다.

○ 전자기기 등의 중요하고 쉽게 이동이 곤란한 것 또는 수손에 의해 사회적, 경제적으로       손해가 큰 물품에 대해서는 방수시트로 충분히 보호한다.

3. 지하실로의 유입방지 및 수로 만들기

○ 화재진압을 위해 사용된 소화수가 계단을 타고 흘러들어가 2차 피해가 발생하는 경우가 있다. 그러나 방수시트 등의 수손방지 도구는 사용하는데 시간이나 노력이 요구된다. 급박한 화재현장에서 이러한 문제점을 완화하고 매우 간편하면서도 효과적으로 사용할 수 있는 방법이 얇은 폴리에틸렌(비닐)관 즉, 비닐호스를 활용하는 것이다. 비닐호스는 가격이 저렴할 뿐만 아니라 화재현장에서 필요한 길이만큼 자유롭게 절단하여 물을 채우면 매우 유용한 소화수 유입 방지 또는 물길 유도 장치를 만들 수 있다.