2016 - 01 - 0006

위.정길수/이명원/장근철, 장.이준용/양창현, 교.선종일/조인성, 사.허정찬/박대희/윤소라

소방장 이준용

직위	센터장		계급	소방위		성명	정길수	(서명)

2016	년	01	월	11	일	13	시	31	분	월요일

13	시	32	분		도착시간:	13	시	36	분

▣

공항대로변에서 투싼차량 본네트에서 불꽃과 연기가 발생하고 있었음.

▣

□

□

현장도착시 40mm 수관 1본을 전개하여 폼(foam)으로 차량화재를 진압함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
투싼차량 엔진룸
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화재진압후 도로 결빙 예방차원에서 염화칼슘을 살포함.

□

▣

□

화재가 발생한 엔진룸 개방을 위해 절단기를 사용하여 연결고리를 절단, 강제개방함.

□

▣

□

□

▣

□

40mm소방호스 1본, 관창 1개, 대형 절단기 1개, 빠루 1개

출동로상에서 불꽃가 연기가 보일 정도로 화세가 컸으며 출동로상 애로사항은 없었음.

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상