[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  10 월 6일  21시 02분   초  월요일

화재번호

2014		10		357

출동시간 : 21시 03분   초    도착시간 : 21시 07분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 진압3대장 나종성 등 7명 - 펌프차(5) : 진압3대장 나종성 / 진압대원 김경화, 전형관, 박일용 / 운전요원 최정호 - 탱크차(2) : 진압대원 민재연 / 운전요원 권영석 ② 응 답 자 : 진압3대장 나종성 / 완진 21:17 / 귀소 22:15
③ 확 인 자 :	진압3대장		계급 지방소방위		나종성

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	성동구 성수2가1동 310-27번지 옆집 (333-94번지) 염색공장 건조기 화재로 현장 도착시 건물의 지붕에 있는 배연구에 많은 연기가 나고 있었으며 현장의 출입문이 자물쇠로 잠겨있는 상황이었음.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 구름 관측 ) ③ 연기색 □ 검정색 ■ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	기름 냄새가 진했음.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 성동구 성수2가1동 310-27번지 (333-94번지) 염색공장 화재로 현장 도착하여 확인한 바 건물의 외부로 설치된 배연구에 연기가 많이 나고 있었고 문이 잠겨있어 와이어커터기로 강제 개방하고 진입함. 요구조자 없음을 확인하고 건조대 옆에 집기류와 동시에 건조대 안에서도 불꽃이 확인되어 화재진압함. 건조대 안에서 지속적인 연기가 발생하여 건조대 윗부분을 해체하여 진압 작전 전개함. 잔화정리 중 건조대 연료통에서 등유가 새어 임시 조치 하고 완진 확인 후 재난감식과 경찰등에 현장 인계 후 귀소함. 탱크 차량 인원은 펌프차에 보수를 실시하고 구급대원은 소화시설을 점유 및 교통정리에 임함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건조대 옆 집기류와 건조대 안
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 ■ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	미닫이 출입 철문이 자물쇠로 닫혀있어 와이어커터기를 이용해 강제개방 실시함.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음.

② 사용된 소방장비 : 수관 8본 및 관창, 와이어커터기, 다목적문개방기, 갈코리

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 뚝섬로 -> 성수이로 -> 연무장길 -> 성수일로 -> 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입