화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2014.12.20.(토) 15:42경 (완진 15:49)
	○장 소 : 용산구 원효로 203-2 충남제일철강 판매업소
	○대 상 : 에어콘 실외기,환풍기등
	○개 요 : 건물1층 화장실 벽면에 설치된 환풍기의 접촉불량으로 추정되는 화재가 발생하여 실외기 및 폐자재 일부를 태우고 선착대에 의해 인명피해 없이 완진된 화재임.
	○피 해 - 재산피해 : 450천원(부동산 218천원, 동산 232천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 23대 91명(소방79,경찰12,) 지휘차, 펌프5,탱크6,굴절1,구조3,구급4,기타3
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2014. 12.20(월) 18:50~19:00
	○참 석 : 총 6명 - 3현장지휘팀장, 재난조사, 재난감식, 재난통신, 현장안전, 지휘차운전
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(한강로대) 도착 즉시 40mm수관 3본을 전개하여 건물전면우측 입구로 옥내진입 하여 화점집중방수 및 인명검색후 잔화정리 실시함. - 2착대(이촌대) 도착즉시 40mm수관3본 연장후 건물전면 좌측입구로 옥내진입 하여 진압활동 및 인명검색 실시함. - 마포 구조대 현장도착즉시 인명검색 3회실시한바 특이사항없음. ※ 미흡한점 - 상황에 맞지않는 방수포 사용은 불필요함. - 운전원은 수관전개후 신속하게 방수구를 열수있도록 하여야함.
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 대로변에서 수관전개시 진행차량에 방해가 되지않도록 차량통행거리를 두고 수관을 전개하고, 현장활동시 조금더 신속하고 신중하게 현장활동 에 임하여야함.
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함