화재 발생시 대응요령

□ 화재발생시 행동 요령

1) 우리 연구원 모든 사람들은 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며 누구든지 화재의      발생 사실을 최초로 목격하는 자는 간이 소화장비에 의한 초기진압을 실시하고 119에       신고, 구내전파 및 초기소화 등의 조치를 취해야 한다.

2) 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 반별로 개별 임      무를 즉각 수행하여야 한다.

3) 자위소방대의 기본 행동요령

가) 소방훈련의 5단계

첫  째 : 누구든지 화재를 발견하면 모든 사람에게 사실을 알리고 소방관서에 연락하여 소화                      요청을 청한다.(통보훈련)

둘  째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 지체 없이 취하여야 한다.

셋  째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조 작업을 실시해야                       한다.(대피 및 구조훈련)

넷  째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기 및 옥내소화전 시설을 이용하여                  소화 작업에 임하여야 한다.(소화훈련)

다섯째 : 화재가 확산 되지 않는 곳에 중요 재산 등 반출이 가능한 물건을 질서 있게

밖으로 운반한다. 또한 화재 중이나 대피 중에 발생된 부상자는  구조 활동으로

즉시 병원 등으로 이송 조치하여야 한다.(의료구호훈련)

나) 행동요령

○ 신속한 상황통보 : 화재가 발생 한다면 당황하지 말고 자체적으로 설치된 화재경보기 및

자동화재 탐지설비를 이용하여 사실을 전파함과 동시 소방서에 신고한다.

○ 화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원을 차단한다.

유류에 의한 화재라면 분말소화기, 모래가마니, 이불 등으로 최단 시간에 소화 하여야 한다.

초기 소화가 불가능 할 때는 지체 없이 밖으로 대피하여야 한다.

다) 침착한 소화활동

○ 소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단 후 침착하게 행동해야한다.

○ 대피하지 못한 사람은 우선적으로 구해 내야 한다.

○ 화점으로 접근 할 때에는 낮은 자세를 취하여야 한다.

○ 불꽃의 아래 부분을 끈 후 윗부분을 꺼야하며 화점을 중심으로 포위하여 소방시설을 최대한 활         용해야 한다.

라) 인명구조요령

인명탐색 중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고 부상자 발견시 상처를 확        인․보호하여 신속히 안전한 곳으로 구출하여 병원으로 이송한다.

마) 교통 통제 요령

○ 소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원활하게 유도하여야 한다.

○ 소화 작업 요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지 시킨다.

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난 방지를 철저히 한다.

바) 응급 복구 요령

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리 정돈하여 주의 정비를 신속히 한다.

○ 소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관하여야 한다.

○ 복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장 없게 한다.

○ 즉시 복구 가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구한다.

4) 화재 발생시 연락체계

	→	구내전파 및 119신고	→	초기진화
목격자	→	육성 : “불이야” 외침	→	비상연락
	→	발신기 : 경보발생	→	원 장

5) 대피요령

가) 비상구 및 계단 등 개구부를 통하여 대피 할 때에는  반드시 문을 닫고 대피하여 불길과 연기의         확산을 지연시킨다.

나) 통로의 유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게 신속히 대피한다.

다) 연기 속을 통과하여 대피 할 때에는 수건 등을 물에 적셔서 입과 코를 막고 낮은 자세로 신속히         대피한다.

라) 승강기는 화재 발생 층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가 있고              엘리베이터(승강기) 통로 자체가 굴뚝 역할을 함으로써 질식 할 우려가 있기 때문에 엘리베이터를      이용해서는 안 된다.

마) 문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져 있거나 유독가스가        있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안 된다.

6) 실내에 갇혔을 때 행동요령

가) 건물 내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울 때에는                무리하게 통로나 계단 등을 통하여 대피하기 보다는 건물 내에서 안전조치를 취한 후 갇혀 있다는      사실을 외부에 알린다.

나) 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있다는 사실을 외부에       알린다.

다) 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복 등을 물에 적셔 틈을 막고        낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡한다.

라) 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고 구조를 기다려야 한다.

7) 소화기 사용방법

가) 바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다.    나) 안전핀 링을 잡아 뺀다.

다) 노즐을 잡아 화점을 향한다.                라) 상하 레버를 강하게 쥔다.

8) 옥내 소화전 사용방법

가) 2인 이상 1조로 한다.

나) 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어낸다.

다) 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은 소화전 밸브를 왼쪽으로        돌려서 개방시킨 후 관창수를 도와 화재를 진압한다.

라) 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다.

□ 화재 시 대피장소

- 본관  1층  정문, 서쪽 비상계단 및 남쪽 휴계실 출입구 대피

- 본관 2층 중앙계단과 서쪽 비상계단 출입구 대피

- 본관 3층 중앙계단 서쪽 비상계단 출입구 대피

- 본관 3층 수질분석과 사무실 완강기로 탈출

- 본관 3층 화학분석실 실험실 완강기로 탈출

- 본관 4층 체력관리실 중앙계단 북쪽 창문 완강기로 탈출

- 별관 1층 중앙 출입구 대피

- 별관 2층 중앙출입구 서쪽 옥상

- 별관 3층 중앙계단 및 본관 연결통로 대피